[bookmark: _Hlk146543749]УТВЕРЖДАЮ
Директор 
МУП «ВКС»
__________________ /В.И. Мусатов/

Техническое задание 
на поставку запорной арматуры и деталей трубопроводов для нужд МУП «ВКС» 

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	[bookmark: _Hlk239686125]№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875
 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.14.13.120
	Задвижка


	
	✓
	

	2
	28.14.13.131
	Кран шаровый


	
	✓
	

	3
	22.21.29.120
	Втулка под фланец
	
	✓
	

	4
	28.14.20.220
	Фланец под втулку
	
	
	✓

	5
	22.21.29.130
	Отвод
	
	✓
	

	6
	22.21.29.120
	Муфта


	
	✓
	

	7
	22.21.29.130
	Седёлка электросварная 
	
	✓
	

	8
	22.21.29.130
	Отвод

	
	✓
	

	9
	22.21.21.123
	Муфта соединительная
	
	✓
	

	10
	22.21.29.130
	Втулка
под фланец
	
	✓
	

	11
	22.21.29.130
	Фланец под втулку 
	
	✓
	

	12
	28.14.20.220
	Фланец стальной плоский приварной 
	
	
	✓

	13
	22.21.29.130
	Седёлка электросварная 
	
	✓
	

	14
	28.14.20.220
	Фланец стальной плоский приварной 
	
	
	✓



1. Описание объекта закупки: 
	№ п/п
	
Наименование
товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Задвижка 30ч39р (МЗВ)


	Диаметр номинальный (DN/Ду): 150 мм
Давление номинальное (PN / Ру): 1,0 МПа (10 кгс/см²)
Класс герметичности затвора: класс «А»
Рабочая среда: вода
Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое
Строительная длина (L): 210 мм.
Тип шпинделя: невыдвижной.
Конструкция затвора: клиновой, полнопроходной, с обрезиненным клином
Материал основных деталей: чугун
Тип покрытия - эпоксидный порошок
	  шт.
	2

	2
	Кран шаровый


	Марка /Серия:	LD КШЦФ
Номинальный диаметр (DN):	100 мм
Диаметр прохода в затворе: 80 мм (стандартнопроходной / неполнопроходной)
Номинальное давление (PN): 1,6 МПа (16 кгс/см²)
Тип присоединения: Фланцевое 
Строительная длина (L): 230 мм
Класс герметичности затвора:	А 
Материал корпуса: сталь 20 (углеродистая конструкционная сталь)
Материал шара (пробки): коррозионностойкая сталь (нержавеющая сталь AISI 409)
Материал штока: нержавеющая сталь (20Х13 / 12Х18Н10Т)
Уплотнение затвора (шара): фторопласт Ф4К20 (PTFE+C) с дублирующим уплотнением
Рабочая среда:	теплосетевая вода, пар, нефтепродукты, некоррозионные жидкости
Климатическое исполнение: У1
Тип управления: ручной привод (ручка-рычаг в комплекте)
	шт.
	4

	3
	Втулка под фланец
	Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100 (PE 100)
Номинальный наружный диаметр (dн): 160 мм
Стандартное размерное отношение (SDR): SDR 11
Номинальное давление (PN):
Для водоснабжения: 1,6 МПа (16 бар)
Для газоснабжения: 1,0 МПа (10 бар)
Способ изготовления: Литой 
Тип хвостовика: Удлиненный (спигот)
Размеры отбортовки (под фланец): Наружный диаметр бурта и его толщина должны соответствовать размерам прижимных стальных фланцев
	шт.
	6

	4
	Фланец под втулку
	Номинальный диаметр (Ду / DN): 150 мм.
Номинальное давление (Ру / PN): 1,6 МПа (16 кгс/см²).
Наружный диаметр сопрягаемой трубы/втулки (Дн / OD): 160 мм.
Материал: Сталь 20 (Ст3сп)
Количество крепежных отверстий фланца: 8 шт
Толщина фланца: 22 мм
	шт.
	6

	5
	Отвод
	Тип фитинга: электросварной
Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД), марка ПЭ 100 (PE 100)
Номинальный наружный диаметр (DN):160 мм
Угол поворота: 90°
Стандартное размерное отношение: SDR 11
Номинальное давление (PN): 1,6 МПа (16 бар) для воды / 1,0 МПа (10 бар) для газа
Назначение / Рабочая среда:	Системы водоснабжения (включая хозяйственно-питьевое), газоснабжения, напорной канализации
Тип клемм для подключения сварочного кабеля: Цилиндрические, диаметр контактов 4,0 мм
	шт.
	9

	6
	Муфта


	Материал корпуса: полиэтилен низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100 (PE 100)
Номинальный наружный диаметр (DN): 160 мм
Стандартное размерное соотношение (SDR): SDR 11
Номинальное давление (PN): 
Для водоснабжения: 16 бар (1.6 МПа)
Для газоснабжения: 10 бар (1.0 МПа)
Тип соединения: Электросварное 
Рабочая среда:	вода (хозяйственно-питьевое водоснабжение), горючие газы, пульпа, технологические растворы
Температура рабочей среды: от 0°С до +40°С 
	шт.
	9

	7
	Седёлка электросварная 
	Номинальный наружный диаметр основного трубопровода (D): 160 мм.
Номинальный наружный диаметр выходного патрубка (d): 110 мм.
Стандартное размерное соотношение (SDR): SDR 11
Тип соединения с основным трубопроводом: Электрофузионная сварка
Тип соединения выходного патрубка: Сварка встык или с использованием электросварной муфты d 110 мм.
Материал корпуса: Полиэтилен низкого давления (ПНД) высокой плотности класса ПЭ 100 
Номинальное рабочее давление (PN):
Для водоснабжения: 1,6 МПа (16 бар).
Для газоснабжения: 1,0 МПа (10 бар).
Температура рабочей среды: от 0 °С до +40 °С 
	шт.
	3

	8
	Отвод

	Материал корпуса: Полиэтилен низкого давления (ПНД), марка ПЭ 100 (PE 100)
Номинальный наружный диаметр (Дн/OD:) 110мм
Угол поворота: 90 градусов
Стандартное размерное отношение (SDR): SDR 11
Номинальное давление (PN):
Для водоснабжения: PN 16 (1,6 МПа / 16 бар)
Для газоснабжения: Полиэтилен ПЭ 100 SDR 11 
Тип соединения: Электросварное 
Наличие закрытой или открытой нагревательной спирали
Рабочая среда:	Вода, горючие газы 
Температура рабочей среды: от 0°С до +40°С 
	шт.
	4

	9
	Муфта соединительная
	Материал корпуса: полиэтилен низкого давления (низкой плотности) высокой прочности марки ПЭ 100 (PE 100)
Номинальный наружный диаметр соединяемых труб (DN): 110 мм
Стандартное размерное соотношение (SDR):	SDR 11
Номинальное давление (PN): 
Для водоснабжения: 1,6 МПа (16 бар)
Для газоснабжения: 1,0 МПа (10 бар)
Тип сварки: электрофузионная (электросварная)
Рабочая среда:	вода, горючие газы
	шт.
	5

	10
	Втулка
под фланец
	Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100 (PE 100).
Номинальный наружный диаметр (Дн/Od): 110 мм.
Размерное соотношение (SDR): SDR 11.
Номинальное давление (PN): 16 бар (1,6 МПа) для воды/10 бар (1,0 МПа) для газа.
Способ изготовления: Литая 
Тип бурта: Удлиненный
Толщина стенки (e): 10,0 мм
Диаметр прижимного бурта (D1): 158 мм
Толщина бурта (b): 18 мм.
	шт.
	3

	11
	Фланец под втулку 
	Номинальный диаметр фланца (DN/Ду): 100 мм
Совместимый наружный диаметр ПНД трубы/втулки: 110 мм	
Номинальное давление (PN/Ру): 10 / 16 кгс/см² (1,0 / 1,6 МПа)	
Тип фланца: Тип 01 (плоский) со специальной расточкой внутреннего диаметра под бурт втулки.
Внутренний (расточенный) диаметр: 128 мм (допускается технологический допуск +1.0 мм для беспрепятственной посадки на втулку).
Наружный диаметр фланца (D): 215 мм
Межосевое расстояние крепежных отверстий (D₁): 180 мм	
Количество крепежных отверстий (n): 8 шт.
Диаметр крепежных отверстий (d): 18 мм (под болты/шпильки М16)	
Толщина фланца (b): 16 мм
Материал изготовления: сталь 20
Температура рабочей среды:	от -70 °C до +300 °C 
	шт.
	3

	12
	Фланец стальной плоский приварной 
	Номинальный диаметр (DN): 100 мм
Номинальное давление (PN): 1,6 МПа (16 кгс/см² / 16 бар)
Тип фланца: 01 (фланец стальной плоский приварной)
Материал корпуса изделия: Сталь марки Ст.20
Группа контроля (класс прочности): II 
Наружный диаметр фланца: 215 мм	
Внутренний диаметр фланца: 109 мм 
Межосевое расстояние отверстий: 180 мм
Количество отверстий под крепеж: 8 шт. 
Диаметр отверстий под крепеж: 18 мм (под болты/шпильки М16)	
Толщина тела фланца: 22 мм
	шт.
	4

	13
	Седёлка электросварная 
	Материал корпуса: Высокоплотный полиэтилен низкого давления марки ПЭ 100 (или ПЭ 100-RC)
Номинальный диаметр основной трубы (Dn): 160 мм
Номинальный диаметр ответвления (dn): 160 мм
Стандартное размерное отношение: SDR 11
Максимальное рабочее давление (водоснабжение): 1,6 МПа (PN16)
Максимальное рабочее давление (газоснабжение): 1,0 МПа (г газ)
Способ монтажа (соединения): электромуфтовая сварка с помощью встроенного нагревательного элемента
	шт.
	2

	14
	Фланец стальной плоский приварной 
	Номинальный диаметр (DN/Ду): 150 мм.
Номинальное давление (PN/Ру): 16 бар (1,6 МПа / 16 кгс/см²).
Тип фланца: 01 (плоский приварной).
Материал корпуса фланца: Сталь марки Ст.20 
Наружный диаметр фланца (D): 280 мм.
Внутренний диаметр (dв/под приварку трубы): 161 мм
Межосевое расстояние отверстий (D1): 240 мм.
Толщина тела фланца (b): 28 мм.
Диаметр соединительного выступа (d4): 212 мм.
Количество отверстий под крепеж: 8 шт.
Диаметр крепежных отверстий: 22 мм (под метрический крепеж М20)
	шт.
	1



2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А
3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 10 рабочих дней. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.
Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

