Техническое задание
на поставку моноблоков для нужд МАОУ «СОШ пгт.Таежный»

[bookmark: _Hlk240041434]Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	26.20.15.140
	Моноблок
	
	✓
	

	2. 
	62.01.29.190
	Программное обеспечение
	✓
	
	

	3. 
	58.29.11.000
	Операционная система
	✓
	
	



1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Моноблок
	Характеристики процессора:	
Количество потоков процессора: 8 шт.
Количество ядер процессора: 4 шт.
Частота процессора базовая: 3,3 Гигагерц
Частота процессора максимальная: 4,3 Гигагерц
Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): 12 Мегабайт
Тепловыделение процессора: 60 Ватт
Встроенное графическое ядро	: Наличие	
Оперативная память: 	
Тактовая частота оперативной памяти: не менее 3200 Мегагерц
Тип оперативной памяти: DDR4 SO-DIMM	
Объем установленной оперативной памяти: 16 Гигабайт
Характеристики системной платы:	
Максимально поддерживаемый объем оперативной памяти: 64 Гигабайт
Количество слотов M.2 PCIe Gen 4 (ключ М): 1 шт.
Количество слотов M.2 2230 (ключ E): 1 шт.
Количество разъемов SATA III: 2 шт.
Количество портов COM на задней панели системной платы: 1 шт.
Количество видеовыходов DisplayPort на задней панели системной платы: 1 шт.
Количество видеовыходов HDMI на задней панели системной платы: 1 шт.
Количество портов USB 3.2 Gen 2 Type-A на задней панели системной платы: 2 шт.
Количество портов USB 3.2 Gen 2х2 на задней панели системной платы: 2 шт.
Порта Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45) на задней панели системной платы: Наличие	
Возможность физического отключения сетевого порта: Наличие	
Комбинированный аудио выход на задней панели: Наличие	
Порты должны быть предусмотрены штатной конфигурацией системной платы. 
Устройство хранения данных:	
Количество установленных накопителей: 1 шт.
Тип установленных накопителей: SSD M.2 NVMe	
Объем установленных накопителей: 256 Гигабайт	
Цвет корпуса моноблока: Белый	
Встроенный модуль беспроводной связи Bluetooth, Wi-Fi: Наличие	 
Веб-камера: Наличие	
Конструкция веб-камеры: съемная, с возможностью демонтажа/установки без использования инструментов, с фиксацией в штатном разъеме на корпусе моноблока.	
Возможность механической блокировки видеопотока веб-камеры: наличие	 
Возможность наклона веб-камеры относительно корпуса моноблока: наличие	 
Угол регулировки наклона веб-камеры относительно корпуса моноблока: 110 Градус
Разрешение веб-камеры: 5 Мпиксель
Диагональ экрана: не менее 27 Дюйм
Тип поверхности поверхность экрана: Матовая	 
Разрешение экрана: 2560 х 1440	
Яркость дисплея: 300	 
Технология изготовления матрицы дисплея:	VA	 
Углы обзора экрана: 178/178 Градусов
Частота вертикальной развёртки экрана: 165	Герц
Частота горизонтальной развёртки экрана: 245 Килогерц
Встроенный в корпус моноблока DVD-RW привод:Наличие	
Количество встроенных динамиков: 2 шт.
Мощность каждого динамика: 3 Ватт
Мощность блока питания: не менее 100 и не более 120Ватт
Отдельные клавиши на лицевой панели для регулировки параметров экрана: Наличие	
Количество встроенных в корпус портов USB: 2.0 Type А с расположением на боковых панелях – 3шт.
Количество встроенных в корпус портов USB: 3.2 Gen 2 Type C с расположением на боковых панелях – 2шт.
Общее количество встроенных в корпус портов USB Type-C (с учетом материнской платы): 4 шт.
Наличие встроенных в корпус выходных видео разъемов (включая разъемы материнской платы): Display Port, HDMI, DVI	
Встроенные в корпус разъемы для подключения наушников и микрофона на боковой панели: Наличие	
Встроенное устройство замены накопителя форм-фактора 2,5" (Mobile Rack), расположенное в нижней части корпуса: Наличие	
Механический фиксатор (замок/защёлка) в отсеке Mobile Rack, предотвращающий самопроизвольное или случайное извлечение накопителя: Наличие	
Встроенный в корпус картридер: Наличие	
Кнопка включения и перезагрузки на лицевой панели: Наличие	
Встроенный порт HDMI IN (вход) на боковой панели корпуса для подключения внешнего источника видеосигнала и использования дисплея моноблока в режиме монитора: Наличие	
Тип блока питания: Внешний	 
Подставка:
Регулировка высоты расположения экрана: Наличие	
Регулировка высоты расположения экрана, поворот экрана в портретный режим производится вручную, без использования инструментов, без разбора частей корпуса и/или подставки моноблока, регулировку высоты расположения экрана и изменения портретного режима пользователь может осуществить самостоятельно: соответствие 
Максимальная регулировка экрана по высоте: 130мм
Возможности физической ориентации экрана в портретный режим (поворот на 90°): Наличие	 
Глубина подставки: не более 220мм
Конструкция подставки: Съемная, с возможностью демонтажа/установки без использования инструментов	 

Наличие у моноблока внешних разъемов не должно обеспечиваться периферийными и иными устройствами (переходниками, разветвителями и т. п.), все видеовыходы, указанные в ТЗ, должны быть свободные, подключение матрицы моноблока должно быть реализовано внутри корпуса: соответствие	 
Соответствие распиновки соединений, характеристик сигналов и протоколов взаимодействия по всем интерфейсам, указанным в данном техническом задании, требованиям спецификаций этих интерфейсов: соответствие

клавиатура с раскладкой QWERTY/ЙЦУКЕН: наличие
манипулятор мышь: наличие	
Базовая система ввода-вывода: наличие	
	 
Поддержка механизма доверенной загрузки и управления списком доверенных устройств загрузки в интерфейсе микропрограммного обеспечения (BIOS/UEFI): Наличие	
Функции проверки целостности и доверенной загрузки операционной системы: Наличие	
Возможность настройки политики загрузки, обеспечивающей запуск операционной системы исключительно с устройств, включённых в предварительно сформированный список доверенных загрузочных носителей: Наличие	 
Возможность управления списком доверенных устройств (добавление, удаление, просмотр HDD, SSD, USB-накопителей и иных загрузочных носителей) непосредственно в штатном интерфейсе настроек базовой системы ввода вывода: Наличие	
Возможность внесения текущего загрузочного устройства в доверенный список без загрузки ОС: Наличие	
Функция защиты загрузочной среды на уровне прошивки: возможность верификации целостности загрузчика, UEFI-драйверов и компонентов микропрограммы перед передачей управления ОС: Наличие	
Функция информирование об изменениях состава аппаратного обеспечения: возможность фиксации и уведомления об изменениях состава основных компонентов: Наличие	
Запрет подключения любых USB устройств, кроме устройств типа клавиатура и мышь: Наличие	
Интеграция дополнительных модулей в BIOS: Наличие	
Поддержка клавиатуры и мыши для настройки BIOS: Наличие	
Управление включением и отключением интерфейса Wi-Fi и Bluetooth: Наличие	
Управление включением и отключением каждого USB порта: Наличие	

Программное обеспечение:
Темы: 
1. Компьютерная сеть 
2. Сетевые технологии 
3. Поисковые запросы 
4. Моделирование 
5. Информационные модели 
6. Электронные таблицы 
7. Формулы в электронных таблицах 
8. Функции в электронных таблицах 
9. Диаграммы в электронных таблицах 
10. Массивы 
11. Обработка массива с помощью базовых алгоритмов 
12. Сортировка массива
Тесты - наличие
Викторины - не менее 50
Программный модуль должен обеспечивать работу в операционных системах Windows 10, Windows 11, Linux Astra, ALT Linux, Red ОС, РОСА ХРОМ, Calculate Linux, Android версии 6.0 и выше.
Для российских операционных систем Astra Linux, ALT Linux, Red ОС, РОСА ХРОМ должны быть предоставлены сертификаты (подтверждения) совместимости.

Программный модуль должен обеспечивать возможность печати демонстрационных материалов с пользовательскими отметками (рисунками), в том числе при работе в среде Linux.

Предустановленная система контроля качества знаний должна предоставлять следующие возможности:
добавить к вопросам подсказку;
пропуск вопроса;
наличие вопросов трех уровней сложности, каждый из уровней должен иметь уникальный набор вопросов; 
наличие изображений ко всем вопросам, наличие возможности добавления пользовательских изображений при создании своих викторин;
использование режима соревнования двух участников одновременно, трех участников одновременно; 
Предустановленная система контроля качества знаний должна предоставлять следующие возможности: отображение сводной статистики по всем участникам, прошедших викторины, в том числе и сводную статистику за один день по всем участникам;
детализация результатов каждого участника, в том числе отображение вопросов и ответов, данных участником (правильно/не правильно);
формирование вопросов в визуальном редакторе, позволяющем: 
установить координаты точки правильного ответа на изображении, привязать к ним вопрос, задать вес вопроса (максимальное количество балов за правильный ответ), тему и правильный ответ;
установить координаты точки ответа на изображении без привязки к ней конкретного вопроса;
установить координаты только одной точки правильного ответа, привязать к нему вопрос, задать вес вопроса (максимальное количество балов за правильный ответ), тему и правильный ответ и не менее 10 координат точек без привязки к ним конкретного вопроса;
Предустановленная система контроля качества знаний должна предоставлять следующие возможности: обмен созданными викторинами между пользователями;
вставить в текст вопроса, ответа или подсказки спецсимволы;
добавить к вопросу, ответу или подсказке изображение;
парольная защита викторин от внесения изменений;
встроенный программный инструмент для пошагового создания викторины с «нуля»;
возможность экспорта викторины в отдельный файл для запуска викторины на любом компьютере без необходимости установки продукта;
функция настройки викторины с возможностью задать количество вопросов на одного игрока, время ответа на каждый вопрос.
Формирование вопросов в визуальном редакторе, позволяющем: 
установить координаты точки правильного ответа на изображении, привязать к ним вопрос, задать вес вопроса (максимальное количество балов за правильный ответ), тему и правильный ответ;
установить координаты точки ответа на изображении без привязки к ней конкретного вопроса;
установить координаты только одной точки правильного ответа, привязать к нему вопрос, задать вес вопроса (максимальное количество балов за правильный ответ), тему и правильный ответ и не менее 10 координат точек без привязки к ним конкретного вопроса;
Предустановленная система контроля качества знаний должна содержать не менее 450 вопросов по русскому языку не менее, чем по 12 темам («Непроверяемые безударные гласные в корне слов», «Слова с удвоенными согласными», «Непроизносимые согласные», «Парные звонкие и глухие согласные», «Буква Ь для обозначения мягкости согласных», «Проверяемые безударные гласные в корне слов», «Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу», «Загадки», «Разделительный Ь», «Ь на конце существительных после шипящих», «Буквы алфавита», «Гласные о, е(ё) после шипящих в корне слов») и не менее 1-го тематического изображения, содержащего как минимум плакат с буквами алфавита.
Предустановленная система контроля качества знаний должна содержать методические материалы в виде готовой игры-викторины и не менее 4-х изображений по Астрономии, содержащих как минимум: строение солнечной системы, карты звездного неба, Луны.  
Программный продукт должен иметь встроенную систему автоматического обновления.
Программный продукт должен входить в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России.
Предустановленная система контроля качества знаний должна содержать методические материалы в виде готовой игры-викторины и не менее 3-х тематических изображений по Биологии, содержащих как минимум: внутренние органы, растения, клетки.
Программный продукт должен иметь встроенную систему автоматического обновления.
Программный продукт должен входить в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России.
Предустановленная система контроля качества знаний должна содержать методические материалы в виде готовой игры-викторины и не менее 3-х картосхем по Географии, содержащих как минимум: озера и реки России, физическая карта России, административная карта России.
Программный продукт должен иметь средства автоматического обновления.
Программный продукт должен входить в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России.
Предустановленная система контроля качества знаний должна содержать методические материалы в виде готовой игры-викторины и не менее 6-и тематических изображений по основным разделам Физики.
Программный продукт должен иметь встроенную систему автоматического обновления.
Программный продукт должен входить в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России.
Предустановленная система контроля качества знаний должна содержать методические материалы в виде готовой игры-викторины и не менее 4-х тематических изображений по Химии, содержащих как минимум: таблицу Менделеева, химические эксперименты, строение атома.
Программный продукт должен иметь встроенную систему автоматического обновления.

Клавиатура и мышь:
Тихий ход клавиш обеспечивает практически бесшумную работу;
Клавиши: не менее 104 шт
Управление мультимедийными программами: Активация клавишей FN
Увеличенная площадь клавиш-модификаторов (Ctrl, Shift), клавиш Enter и BackSpace: соответствие
Полноразмерная раскладка клавиш: соответствие
Резиновые ножки предотвращают скольжение по поверхности стола: наличие
разрешения мыши 800/1200/1600 dpi: 3 режима
Радужная подсветка: наличие

Комплектация:
Клавиатура проводная;
мышь с подсветкой, 
инструкция с гарантийным талоном.
	Шт.
	7


2. Место поставки: 628259, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, р-н Советский пгт Таежный, ул Коммунистическая, 7.
3. Срок поставки: в течение 40 (сорока) календарных дней с момента заключения договора. 
Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (обед с 12:00 до 13:00) по местному времени Заказчика.
3.1. Поставка транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

