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поставка ресурсного комплекта сменных и эксплуатационных компонентов для технического обслуживания и модернизации учебных FPV-систем для нужд МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Ершова Саратовской области"


Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	32.99.53.139
	Ресурсный комплект сменных и эксплуатационных компонентов для технического обслуживания и модернизации учебных FPV-систем
	
	✓
	



1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Ресурсный комплект сменных и эксплуатационных компонентов для технического обслуживания и модернизации учебных FPV-систем

	1. Комплект конструктивных сменных компонентов Тип 1 в составе:
	Не менее 1
	компл
	компл
	2

	
	
	1.1 Рама для малогабаритной учебной FPV-системы
	Не менее 1
	штука
	
	

	
	
	1.2 Защитные элементы винтомоторной группы, обеспечивающие защиту воздушных винтов при эксплуатации и контакте с препятствиями
	Не менее 1
	компл
	
	

	
	
	1.3 Опорные элементы
	Не менее 4
	штука
	
	

	
	
	1.4 Комплект монтажных и крепёжных элементов, необходимых для сборки, технического обслуживания и ремонта, включающий в зависимости от конструкции (винты; гайки; крепёжные элементы; кабельные стяжки; амортизирующие элементы; элементы фиксации электронных компонентов; элементы крепления аккумуляторной батареи)
	Не менее 1
	компл
	
	

	
	
	1.5 Все конструктивные элементы должны быть взаимно совместимы и обеспечивать возможность сборки и последующей разборки системы для проведения технического обслуживания
	наличие
	
	
	

	
	
	2. Комплект сменных компонентов винтомоторной группы Тип 1 в составе:
	Не менее 1
	компл
	
	

	
	
	2.1 Электродвигатель бесколлекторного типа класса 1102 либо эквивалентного типоразмера
	Не менее 4
	штука
	
	

	
	
	2.1.1 Бесколлекторное исполнение
	наличие
	
	
	

	
	
	2.1.2 Скоростная характеристика — не менее 10000 KV
	наличие
	
	
	

	
	
	2.1.3 Совместимость с полётным контроллером
	наличие
	
	
	

	
	
	2.1.4 Совместимость с воздушными винтами и рамой, входящими в комплект
	наличие
	
	
	

	
	
	2.1.5 Воздушные винты четырёхлопастного типа диаметром не менее 40 мм
	Не менее 4
	пар
	
	

	
	
	2.1.6 Допускается применение воздушных винтов типа Gemfan 1636-4 либо эквивалентных по назначению, размерам и характеристикам
	наличие
	
	
	

	
	
	2.1.7 Электродвигатели и воздушные винты должны обеспечивать совместную работу с остальными компонентами ресурсного комплекта
	наличие
	
	
	

	
	
	3. Электронный модуль управления Тип 1
	наличие
	
	
	

	
	
	3.1 Комбинированный полётный контроллер для малогабаритной учебной FPV-системы
	Не менее 1
	штука
	
	

	
	
	3.2 Микроконтроллер класса STM32 F411 или выше по функциональным характеристикам
	наличие
	
	
	

	
	
	3.3 Интегрированный многоканальный регулятор оборотов бесколлекторных электродвигателей
	наличие
	
	
	

	
	
	3.4 Допустимый рабочий ток регулятора
	Не менее 12
	 А
	
	

	
	
	3.5 Поддержка управления четырьмя бесколлекторными электродвигателями
	наличие
	
	
	

	
	
	3.6 Встроенный радиоприёмный модуль
	Не менее 1
	штука
	
	

	
	
	3.7 Протокол радиоуправления — ExpressLRS (ELRS)
	наличие
	
	
	

	
	
	3.8 Рабочий диапазон радиоуправления
	Не менее 2,4
	ГГЦ
	
	

	
	
	3.9 Возможность программной настройки параметров полёта
	наличие
	
	
	

	
	
	3.10 Возможность конфигурирования полётного контроллера с персонального компьютера
	наличие
	
	
	

	
	
	3.11 Возможность диагностики и восстановления параметров после ремонта или замены компонентов
	наличие
	
	
	

	
	
	3.12 Возможность обновления программного обеспечения/прошивки
	наличие
	
	
	

	
	
	3.13 Совместимость с электродвигателями и элементами питания ресурсного комплекта:
	наличие
	
	
	

	
	
	3.14 Допускается применение интегрированного устройства класса F411-AIO 12A ELRS 2.4 GHz либо эквивалентного по совокупности технических и функциональных характеристик
	наличие
	
	
	

	
	
	4. Комплект Компонентов FPV-видеоканала Тип 1 в составе:
	Не менее 1
	компл
	
	

	
	
	4.1 Аналоговая FPV-видеокамера
	Не менее 1
	шт
	
	

	
	
	4.2 Видеопередающий модуль аналогового видеосигнала диапазона 5,8 ГГц
	Не менее 1
	шт
	
	

	
	
	4.3 Совместимая антенна FPV-видеоканала
	Не менее 1
	шт
	
	

	
	
	4.4 Компоненты должны обеспечивать передачу изображения от установленной на FPV-системе видеокамеры на совместимое приёмное устройство в режиме реального времени
	наличие
	
	
	

	
	
	4.5 Должна быть предусмотрена возможность выбора рабочего видеоканала либо иная предусмотренная производителем возможность настройки частотных параметров FPV-видеоканала
	наличие
	
	
	

	
	
	5. Устройство радиоуправления, настройки и диагностики Тип 1
	Не менее 1
	шт
	
	

	
	
	5.1 Совместимое устройство радиоуправления, настройки и диагностики радиоканала
	Не менее 1
	шт
	
	

	
	
	5.2 Рабочий диапазон
	Не менее 2,4
	ГГц
	
	

	
	
	5.3 Встроенный радиочастотный модуль с поддержкой протокола ExpressLRS (ELRS)
	наличие
	
	
	

	
	
	5.4 Возможность привязки к различным совместимым приёмникам ExpressLRS;
	наличие
	
	
	

	
	
	5.5 Количество каналов управления при поддержке соответствующим приёмным оборудованием и программной конфигурацией
	Не менее 16
	штука
	
	

	
	
	5.6 Наличие программируемых органов управления
	наличие
	
	
	

	
	
	5.7 Наличие стиковых механизмов с бесконтактными датчиками Холла либо эквивалентной по ресурсу и точности технологией
	наличие
	
	
	

	
	
	5.8 Наличие встроенного дисплея
	наличие
	
	
	

	
	
	5.9 Возможность программной настройки каналов управления
	наличие
	
	
	

	
	
	5.10 Возможность настройки микшеров, переключателей и органов управления
	наличие
	
	
	

	
	
	5.11 Возможность создания и сохранения пользовательских моделей
	наличие
	
	
	

	
	
	5.12 Поддержка обновления программного обеспечения
	наличие
	
	
	

	
	
	5.13 Возможность подключения к персональному компьютеру
	наличие
	
	
	

	
	
	5.14 Наличие интерфейса USB
	наличие
	
	
	

	
	
	5.15 Возможность использования в качестве устройства управления в совместимых FPV-симуляторах
	наличие
	
	
	

	
	
	5.16 Возможность диагностики радиоканала
	наличие
	
	
	

	
	
	5.17 Питание от сменных аккумуляторных элементов
	наличие
	
	
	

	
	
	5.18 Наличие встроенной системы зарядки элементов питания через USB Type-C либо эквивалентного интерфейса
	наличие
	
	
	

	
	
	5.19 Устройство должно быть уровня RadioMaster Pocket ELRS 2.4 GHz либо эквивалентным по совокупности технических и функциональных характеристик
	наличие
	
	
	

	
	
	5.20 Не допускается замена устройства на аппаратуру начального уровня, не имеющую, полноценных возможностей настройки радиоканала либо стиковых механизмов требуемого уровня
	наличие
	
	
	

	
	
	6. Средство контроля и диагностики FPV-видеоканала
	наличие
	
	
	

	
	
	6.1 Приёмное устройство визуального контроля аналогового FPV-видеосигнала
	≥ 1
	шт
	
	

	
	
	6.2 Рабочий диапазон — 5,8 ГГц;
	наличие
	
	
	

	
	
	6.3 Совместимость с аналоговым FPV-видеопередатчиком ресурсного комплекта
	наличие
	
	
	

	
	
	6.4 Возможность выбора рабочего видеоканала
	наличие
	
	
	

	
	
	6.5 Наличие встроенного дисплея либо системы дисплеев для просмотра принимаемого изображения
	наличие
	
	
	

	
	
	6.6 Наличие приёмного радиомодуля
	наличие
	
	
	

	
	
	6.7 Наличие одной или нескольких совместимых приёмных антенн
	наличие
	
	
	

	
	
	6.8 Возможность использования в режиме визуального контроля изображения с FPV-камеры в реальном времени
	наличие
	
	
	

	
	
	6.9 Настройки FPV-видеоканала
	наличие
	
	
	

	
	
	6.10 Проверки его работоспособности
	наличие
	
	
	

	
	
	6.11 Диагностики после ремонта
	наличие
	
	
	

	
	
	6.12 Визуального контроля изображения
	наличие
	
	
	

	
	
	6.13 Использования при практических занятиях по управлению FPV-системами
	наличие
	
	
	

	
	
	7. Комплект элементов электропитания Тип 1 в составе:
	Не менее 1
	компл
	
	

	
	
	7.1 Сменная аккумуляторная батарея LiPo/LiHV
	Не менее 2
	шт
	
	

	
	
	7.2 Конфигурация — 2S
	наличие
	
	
	

	
	
	7.3 Номинальная ёмкость
	 не менее 300
	мА·ч
	
	

	
	
	7.4 Токовая характеристика
	Не менее 80
	С
	
	

	
	
	7.5 Тип аккумуляторной технологии — LiPo или LiHV;
	наличие
	
	
	

	
	
	7.6 Электрический разъём должен быть совместим с электрооборудованием FPV-системы
	наличие
	
	
	

	
	
	7.7 Батарея должна обеспечивать нормальную работу комплектной винтомоторной группы
	наличие
	
	
	

	
	
	7.8 Аккумуляторные батареи должны быть одинакового типа и взаимозаменяемыми в пределах всех шести поставляемых ресурсных комплектов
	наличие
	
	
	

	
	
	8. Комплект элементов питания устройства радиоуправления
	Не менее 1
	компл
	
	

	
	
	8.1 Аккумуляторные элементы для устройства радиоуправления
	Не менее 2
	шт
	
	

	
	
	8.2 Типоразмер — 18650 либо совместимый с поставляемым устройством радиоуправления
	наличие
	
	
	

	
	
	8.3 Емкость — не менее 2000 мА·ч каждый;
	наличие
	
	
	

	
	
	8.4 Возможность зарядки непосредственно в устройстве радиоуправления либо посредством комплектного зарядного оборудования
	наличие
	
	
	

	
	
	9. Комплект средств обслуживания аккумуляторных батарей в составе:
	Не менее 1
	компл
	
	

	
	
	9.1 Зарядное устройство
	Не менее 1
	шт
	
	

	
	
	9.2 Совместимость с полётными аккумуляторными батареями ресурсного комплекта
	наличие
	
	
	

	
	
	9.3 Поддержка безопасной зарядки аккумуляторных батарей соответствующего типа
	наличие
	
	
	

	
	
	9.4 Совместимость с LiPo/LiHV
	наличие
	
	
	

	
	
	9.5 Наличие необходимых силовых и балансировочных соединителей, если они предусмотрены конструкцией аккумуляторных батарей
	наличие
	
	
	

	
	
	9.6 Наличие кабелей, необходимых для штатной эксплуатации
	наличие
	
	
	

	
	
	9.6.1 Сетевой кабель питания
	Не менее 1
	шт
	
	

	
	
	9.6.2 Кабель USB Type-C
	Не менее 1
	шт
	
	

	
	
	9.6.3 Кабель USB Micro либо совместимый сервисный кабель
	Не менее 2
	шт
	
	

	
	
	10. Комплект инструментов и принадлежностей Тип 1 в составе:
	Не менее 1
	компл
	
	

	
	
	10.1 Отвёртка либо иной монтажный инструмент, соответствующий используемому крепежу
	Не менее 1
	шт
	
	

	
	
	10.2 Комплект соединительных и крепёжных элементов.
	Не менее  1
	компл
	
	

	
	
	10.3 Кейс, контейнер либо иное приспособление для хранения, учёта и транспортировки компонентов
	Не менее 1
	шт
	
	

	
	
	10.4 Инструкция по идентификации, подключению, совместимости и безопасной эксплуатации компонентов на русском языке
	Не менее 1
	компл
	
	

	
	
	10.5 Допускается предоставление инструкции одновременно в печатном и/или электронном виде.
	наличие
	
	
	

	
	
	Требования к совместимости:
	
	
	
	

	
	
	Все компоненты одного ресурсного комплекта должны быть взаимно совместимы.
	наличие
	
	
	

	
	
	Поставляемые компоненты должны обеспечивать возможность их совместного применения без необходимости приобретения дополнительных основных электронных модулей.
	наличие
	
	
	

	
	
	Полётный контроллер, радиоприёмный модуль, устройство радиоуправления, электродвигатели, воздушные винты, аккумуляторные батареи и остальные элементы должны обеспечивать штатную совместную работу
	наличие
	
	
	

	
	
	FPV-камера, видеопередающий модуль и средство визуального контроля видеосигнала должны работать в совместимом диапазоне 5,8 ГГц
	наличие
	
	
	

	
	
	Устройство радиоуправления и радиоприёмная часть FPV-системы должны поддерживать совместимый протокол ExpressLRS 2.4 ГГц.
	наличие
	
	
	

	
	
	Разъёмы аккумуляторных батарей, зарядного оборудования и силовой части FPV-системы должны быть взаимно совместимы
	наличие
	
	
	



2. Место поставки товара: 413502, Саратовская область, Ершовский район, город Ершов, ул им Некрасова, зд. 7 
3. Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Время доставки согласовывается с заказчиком.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
[bookmark: _Hlk11828957]6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
