УТВЕРЖДАЮ

председатель закупочной комиссии

______________А.А. Дюнин
Техническое задание 

1. Наименование и характеристики поставляемого товара: 

Поставка одежды специального назначения для нужд ООО «Саратовэнергонефть»

	Наименование
	ОКПД 2
	размер
	единицы
	количество

	Белье нательное утепленное. 

Предназначается для защиты от пониженных температур.

Комплектация: фуфайка, кальсоны

Материал: трикотажное полотно, 
хлопок - 100%, 250 г/м²
	14.14.1
	48/170-176
	к-т
	6

	
	
	50/170-176
	к-т
	6

	
	
	52/170-176
	к-т
	6

	
	
	54/170-176
	к-т
	6

	
	
	ИТОГО
	24


	Наименование
	ОКПД 2
	размер
	единицы
	количество

	Костюм летний для защиты от ОПЗ (полукомбинезон, куртка) 
Комплектация: куртка, полукомбинезон

Ткань верха: смесовая, хлопок, полиэфир 

Застежка: потайная на пуговицах либо на молнии

Карманы: накладные с клапанами, на брюках боковые на молнии или клапане

варианты цветов:
темно-синий/темно-синий с бордовый/серый с красным и черным
	14.12.11.120
	96-100/158-164
	к-т
	1

	
	
	 96-100/170-176
	к-т
	2

	
	
	104-108/170-176
	к-т
	2

	
	
	112-116/170-176
	к-т
	2

	
	
	ИТОГО
	7


	Наименование
	ОКПД 2
	размер
	единицы
	количество

	Костюм летний для защиты от ОПЗ (брюки, куртка) 
Комплектация: куртка, брюки
Ткань верха: смесовая, хлопок, полиэфир 

Застежка: потайная на пуговицах либо на молнии

Карманы: накладные с клапанами, на брюках боковые на молнии или клапане

варианты цветов:
темно-синий/темно-синий с бордовый/серый с красным и черным
	14.12.11.120
	96-100/170-176
	к-т
	1

	
	
	ИТОГО
	1

	Наименование
	ОКПД 2
	размер
	единицы
	количество

	Куртка Утепленная для защиты от ОПЗ (куртка) 
Комплектация: куртка

Куртка: 3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).

Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ 
Застежка: на молнии, 
Капюшон: утепленный.

Карманы: верхние прорезные с застежкой на молнию, нижние боковые с застежкой на молнию
Защитные свойства: ветрозащитная планка, Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ.

варианты цветов:
темно-синий/серый
	14.12.11.120
	96-100/158-164
	к-т
	2

	
	
	104-108/182-188
	к-т
	1

	
	
	104-108/158-164
	к-т
	1

	
	
	ИТОГО
	4


	Наименование
	ОКПД 2
	размер
	единицы
	количество

	Костюм, утепленный (куртка +полукомбинезон) 
Куртка: 3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).

Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ.

Застежка: на молнии, 
Капюшон: утепленный.

Карманы: верхние прорезные с застежкой на молнию, нижние боковые с застежкой на молнию
Защитные свойства: ветрозащитная планка, Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ.

Полукомбинезон: 3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).
Варианты цветов: тёмно-синий с черным/васильковый с тёмно-синим,/ серый с красным
	14.12.11.120
	104-108/158-164
	к-т
	2

	
	
	96-100/170-176
	к-т
	8

	
	
	96-100/182-188
	к-т
	2

	
	
	104-108/170-176
	к-т
	2

	
	
	112-116/170-176
	к-т
	4

	
	
	112-116/182-188
	к-т
	1

	
	
	ИТОГО
	19


	Наименование
	ОКПД 2
	размер
	единицы
	количество

	Костюм сварщика комбинированный со спилком (зимний)
	14.12.11.120
	56-58/170-176
	к-т
	1

	
	
	ИТОГО
	1


	Наименование
	ОКПД 2
	размер
	единицы
	количество

	Ботинки сварщика кожаные
Верх обуви: термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа,

Глухой клапан из натуральной кожи
Защитные носки: металлические (Мун 200).

Подошва: маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой (+300°С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями)
Метод крепления: литьевой.
	15.20.31.000
	43
	пар
	2

	
	
	ИТОГО
	2


	Наименование
	ОКПД 2
	размер
	единицы
	количество

	Ботинки кожаные
Верх обуви: кожа натуральная.

Защитные носки: металлические (Мун 200).

Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.

Метод крепления: литьевой.
	15.20.31.000
	35
	пар
	1

	
	
	36
	пар
	1

	
	
	37
	пар
	1

	
	
	39
	пар
	1

	
	
	40
	пар
	1

	
	
	41
	пар
	1

	
	
	ИТОГО
	6


	Наименование
	ОКПД 2
	размер
	единицы
	количество

	Сапоги утепленные кожаные 

Материал верха: натуральная кожа
Утеплитель: натуральный мех/ искусственный мех/шерстяной мех
Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Защитные свойства подошвы: МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Подносок: композитный/металлический (200 Дж)
Цвет: чёрный
	15.20.31.000
	40
	пар
	1

	
	
	41
	пар
	1

	
	
	42
	пар
	1

	
	
	43
	пар
	3

	
	
	44
	пар
	2

	
	
	45
	пар
	3

	
	
	ИТОГО
	11


	Наименование
	ОКПД 2
	размер
	единицы
	количество

	Сапоги кожаные
Верх обуви: кожа натуральная.

Защитные носки: металлические (Мун 200).

Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.

Метод крепления: литьевой.
	15.20.31.000
	40
	пар
	1

	
	
	41
	пар
	1

	
	
	42
	пар
	2

	
	
	43
	пар
	2

	
	
	44
	пар
	1

	
	
	45
	пар
	1

	
	
	ИТОГО
	8


	Наименование
	ОКПД 2
	размер
	единицы
	количество

	Сапоги ПВХ
Верх обуви: ПВХ
Защитные носки: металлические (200 Дж).

Подошва: однослойная, ПВХ.

Метод крепления: литьевой.
Цвет: оливковый/чёрный/темно-синий
	15.20.31.000
	40
	пар
	1

	
	
	41
	пар
	1

	
	
	42
	пар
	2

	
	
	43
	пар
	6

	
	
	44
	пар
	3

	
	
	45
	пар
	2

	
	
	ИТОГО
	15



2. Условия поставки и требования к товару

При поставке товара должны быть предоставлены сертификаты соответствия на каждую партию товара.


Поставляемый товар должен быть новым не иметь следов эксплуатации и следов воздействия агрессивных сред и влаги.


При обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья. Товар должен соответствовать действующим ГОСТам.


Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке. На упаковке должна присутствовать маркировка производителя с указанием необходимой информации.


Каждая единица товара должна быть промаркирована в соответствии с законодательством РФ.

3. Место поставки


Поставка осуществляется поставщиком партиями, своими средствами и за счет поставщика в срок 30 календарных дней с момента подписания договора, до склада покупателя, расположенного по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, Волжский р-н, Территория Соколовая гора, БПО ПАО НК «РуссНефть».

4. Условия проведения закупки

Постановлением правительства от 23 декабря 2024 г. N 1875 установлен запрет на поставки товара происходящих из иностранного государства по кодам ОКПД2:

14.14.1,14.12.11.120, 14.12.30.131, 15.20.31.000 

К данной закупке запрет не применяется согласно исключению подп. «и» п. 5 постановления Правительства РФ от 23.12.2024г. № 1875
Заместитель председателя

закупочной комиссии                                                                             
