Техническое задание ⁠⁠⁠​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌​​‌​‌‌​‌​​​‌‌​‌​‌​‌‌​​​‌​​‌‌‌‌​​​​‌​‌‌​‌​​‌‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​‌‌‌‌​​​​​‌‌​‌‌‌​‌‌‌​​​‌​​‌‌‌​​‌​‌‌​‌‌​​​‌​‌‌‌‌‌​‌​​‌‌‌​​‌​‌​​​​​‌‌‌​‌​‌​‌‌‌​‌‌‌​​‌‌​​‌​​‌​​​​​‌​‌‌‌​​‌‌​​‌‌‌​​‌​‌‌‌​​​​​‌‌​‌​​​​‌​‌​​‌​​​‌‌‌​​‌​​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​‌​‌​‌‌​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​‌‌​‌‌‌​‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌‌​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌​‌​​‌​​‌‌​‌‌‌​​​‌‌​​​​​‌‌‌​​​‌​‌​‌​​​‌​‌‌‌​‌‌​​‌‌‌​​​​​‌‌‌‌​‌​​​‌‌‌​​​​‌​​‌​‌​​‌‌​​‌​‌​‌‌​​‌​​​‌​‌​‌​‌​‌‌​​​‌​​‌‌​‌‌‌​​‌​​​‌‌​​‌‌‌​‌​‌​‌​‌​‌‌​​​‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌‌​​‌‌‌​‌‌‌​​​​​‌‌‌‌​​​​‌​‌‌​​​​‌‌​‌‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌​‌‌‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​​​‌​​​‌‌‌​​​​‌​​​​​‌​​‌‌​‌‌‌​‌‌​‌​​​​‌‌‌​​​​​​‌‌‌​​​​‌​​​​‌‌​​‌‌‌​​​​‌​‌​​​‌⁠⁠⁠
на поставку запчастей для транспортных средств
1. Объект закупки: 
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКП⁠⁠‌‍‌⁠‍﻿⁠‌‍‌​​⁠﻿​‍​‌﻿‌⁠⁠​‌​​﻿​​​﻿⁠﻿‌⁠‌‌‍‌‍‌​Д 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	29.32.30.181
	Комплект сцепления
	
	
	✓

	2. 
	29.32.30.182
	Муфта 
	
	
	✓

	3. 
	 29.32.30.390
	Фильтр-патрон
	
	
	✓

	4. 
	29.32.30.160
	Ушко балансира 
	
	
	✓

	5. 
	28.15.10.125
	Подшипник роликовый 
	✓
	
	

	6. 
	28.15.10.125
	Подшипник роликовый 
	✓
	
	

	7. 
	29.32.30.137
	Барабан 
	
	
	✓

	8. 
	29.32.30.160
	Датчик 
	
	
	✓

	9. 
	29.32.30.122
	Глушитель 
	
	
	✓

	10. 
	28.29.13.130
	Фильтр воздушный 
	
	
	✓




	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Комплект сцепления в сборе 
	Торговая марка (производитель): PRAVT
Артикул производителя: PR5111601000280
Конструкция: диафрагменное (лепестковое) сцепление, усиленная версия. 
Комплектация: нажимной диск (корзина), ведомый диск, выжимной подшипник, муфта выключения сцепления
Особенность конструкции: в составе ведомого диска — пружинный демпфер крутильных колебаний (пружинка 11-7562).
Наружный диаметр ведомого диска: 280 мм.
Необходимо обеспечить совместимость с Автобусами ПАЗ и их модификациями
	Компл.
	5

	2
	Муфта выключения сцепления в сборе 

	Торговая марка (производитель): PRAVT
Артикул производителя: PR33071601180
Комплектация: в сборе с выжимным подшипником и удерживающей пружиной (усиленная конструкция).
Тип подшипника: шариковый радиально‑упорный, закрытого типа (с заводской смазкой).
Материал: сталь 
Необходимо обеспечить совместимость с Автобусами ПАЗ и их модификациями
	Компл.

	10

	3
	Фильтр-патрон осушителя воздуха тормозной системы
	Торговая марка (производитель): PRAVT
Артикул производителя: PR4324102227
Конструктивное исполнение: сменный фильтрующий элемент (патрон) для корпуса осушителя.
Материал корпуса: металл
Резьба подключения: внутренняя M39×1,5.
Необходимо обеспечить совместимость с Автобусами ПАЗ и их модификациями
	Шт.

	20

	4
	Ушко балансира (проушина) 
	Торговая марка (производитель): GAZ
Артикул производителя: 32052903016
Исполнение: литая проушина с отверстиями под палец/болт и усиленными рёбрами жёсткости (без сварки).
Материал: высокопрочный чугун (ВЧ40/ВЧ50) либо конструкционная сталь (20, 20Г, 09Г2С).
Покрытие: антикоррозионное/цинкование.
Тип соединения: шарнирное (под палец Ø32 мм или болт М20), с посадочными отверстиями без задиров и заусенцев.
Толщина стенки рабочей части: 12 мм
Отсутствие дефектов: не допускаются трещины, раковины, поры, наплывы, следы ремонта сваркой.
Необходимо обеспечить совместимость с Автобусами ПАЗ и их модификациями
	Шт.

	20

	5
	Подшипник роликовый радиально-упорный конический однорядный
	Отечественное обозначение (ГОСТ): 7608 (7608А).
Производитель / Торговая марка: ОАО «ЕПК Волжский» (ВПЗ-15) / бренд «Волжский стандарт».
Тип тел качения: Ролики конические.
Основные размеры (номинальные):
	• Внутренний диаметр (d): 40 мм
	• Наружный диаметр (D): 90 мм
	• Ширина подшипника в сборе (T): 35,25 мм
	• Ширина внутреннего кольца (B): 33 мм
	• Ширина наружного кольца (C): 27 мм
Грузоподъемность (минимальные значения):
	• Динамическая (C): 110 кН.
	• Статическая (C₀): 118 кН.
Материал элементов: высококачественная подшипниковая сталь (типа ШХ15) с проведением специальной термической обработки. Сепаратор — штампованная сталь.
	Шт.

	20

	6
	Подшипник роликовый радиально-упорный конический однорядный
	Отечественное обозначение (ГОСТ): 7611 (7611А).
Производитель / Торговая марка: ОАО «ЕПК Волжский» (ВПЗ-15) / бренд «Волжский стандарт».
Тип тел качения: Ролики конические.
Основные размеры (номинальные):
	• Внутренний диаметр (d): 55 мм
	• Наружный диаметр (D): 120 мм
	• Ширина подшипника в сборе (T): 45,5 мм
	• Ширина внутреннего кольца (B): 43 мм
	• Ширина наружного кольца (C): 35 мм
Грузоподъемность (минимальные значения):
	• Динамическая (C): 180 кН.
	• Статическая (C₀): 210 кН.
Материал элементов: высококачественная подшипниковая сталь (типа ШХ15) с проведением специальной термической обработки. Сепаратор — штампованная сталь
	Шт.

	10

	7
	Барабан тормозного механизма заднего колеса
	Каталожный OEM-номер: 3302-3502070 (3302-3502070-01).
Артикул производителя: PR33023502070 
Производитель/Торговая марка: PRAVT
Материал изготовления: Высокопрочный серый чугун
Место установки: Задний мост (левая / правая сторона).
Внутренний (рабочий) номинальный диаметр: 280 мм.
Максимально допустимый диаметр при износе (расточке): 283 мм.
Количество крепежных отверстий: 6 (под ступичные шпильки) + технологические отверстия под винты крепления.
Наружный диаметр (габаритный): 325–330 мм.
Необходимо обеспечить совместимость с Автомобилями семейства ГАЗ-3302 «ГАЗель», ГАЗель Бизнес, ГАЗель NEXT и их модификациями
	Шт.

	6

	8
	Датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд)
	Каталожный OEM-номер: 25.368889, 5WK91000, 25368889.
Артикул производителя: VS-OS 0309 
Производитель / Торговая марка: STARTVOLT
Тип датчика: Диоксид-циркониевый (планарный), со встроенным нагревательным элементом.
Количество контактов (проводов) в разъеме: 4 
	Тип разъема: Герметичный автомобильный пластиковый разъем, полностью соответствующий штатной проводке двигателей УМЗ-4216 без необходимости доработки.
	Длина жгута проводов (с разъемом): 350–400 мм 
	Резьба: M18х1,5 
Необходимо обеспечить совместимость с Автомобилями семейства ГАЗ-3302 «ГАЗель», ГАЗ-2705, ГАЗ-3221 и их модификациями с двигателями УМЗ-4216 (Евро-3, Евро-4)
	Шт.

	20

	9
	Глушитель основной (шумоглушитель системы выпуска отработанных газов)
	Каталожный номер (артикул): 3205-1201009-01 
Материал изготовления: Сталь углеродистая конструкционная с термостойким защитным покрытием или сталь алитированная/нержавеющая.
Конструкция корпуса: Закатной или сварной тип корпуса повышенной жесткости. Внутренняя структура должна содержать систему перегородок (камер) и перфорированных труб, обеспечивающих эффективное гашение звуковой волны без создания избыточного сопротивления потоку газов.
Форма корпуса: Цилиндрическая (овально-круглая).
Диаметр входного/выходного патрубков: должен строго соответствовать посадочным размерам труб выхлопной системы ПАЗ-3205 для герметичного соединения хомутами.
Габаритные размеры и расположение патрубков: полное соответствие оригинальному чертежу завода-изготовителя.
Необходимо обеспечить совместимость с Автобусами семейства ПАЗ-3205, ПАЗ-32053, ПАЗ-32054 и их модификациями.
	Шт.
	10

	10
	Фильтр воздушный основной
	Каталожный номер (артикул): EKO-126 
Производитель / Торговая марка: EKO (Завод «ЭФО» / Экофил).
Конструктивное исполнение: Цилиндрический (круглый) фильтрующий элемент сквозного типа (двухконцевой/открытый с двух сторон).
Материал фильтрации: Специализированная высокопористая фильтровальная бумага с пропиткой термоактивными смолами.
Конструктивные элементы:
	• Наличие наружной и внутренней защитной металлической (или пластиковой) сетки (обечайки) для предотвращения деформации шторы под воздействием сильного потока воздуха.
	• Уплотнительные кольца из эластичного полиуретана или резины на торцах для обеспечения 100% герметичности стыков в корпусе воздушного фильтра.
Наружный диаметр (D): 255–260 мм
Внутренний диаметр (d): 130–135 мм
Высота (H): 390–400 мм
Необходимо обеспечить совместимость с Автобусами семейства ПАЗ-3205, ПАЗ-4234 и их модификациями
	Шт.
	50


2. Место поставки: 392000 Тамбовская область г.Тамбов, ул. Чичканова, д.2.
[bookmark: _GoBack]3. Срок поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора. 
3.1. Поставка транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.



                                 
