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[bookmark: _Hlk243390784]на выполнение работ по капитальному ремонту въездных ворот ЦЭиОК №1
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п/п
	Показатель
	Описание 

	1.
	Наименование выполняемых работ
	Котельная №1. Капитальный ремонт въездных ворот ЦЭиОК №1.

	2.
	Наименование объекта капитального строительства
	Въездные ворота ЦЭиОК №1.

	3.
	Реквизиты документа права пользования
	Концессионное соглашению в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципального образования город Новый Уренгой от 17.05.2023 № 89-14/02-03/35/209-юр.

	4.
	Место выполнения работ
	ЯНАО, г. Новый Уренгой, пер. Больничный д.1

	5.
	Основания для выполнения работ, услуг
	

	6.
	Основные технические характеристики участка, подлежащего ремонту
	Ворота складского помещения.
Год ввода в эксплуатацию существующих сетей - 1984 г.

	7.
	Состав и объемы работ, выполняемых подрядчиком
	В соответствии с дефектной ведомостью (Приложение 1 к Техническому заданию).

	9.
	Сроки выполнения работ
	Срок выполнения строительно-монтажных работ: с момента заключения договора и по 30 декабря 2026 года.
Окончанием строительно-монтажных работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.

	10.
	Перечень оборудования и материалов
	Работы по Договору выполняются с использованием материалов Подрядчика.

	11.
	Технические и исходные данные  
	Заказчиком предоставляется следующая документация: дефектная ведомость, сметная документация, схема (план) участка.

	12.
	Требования к качеству работ
	Контроль за качеством работ на всех этапах осуществляется Подрядчиком, а также ответственным лицом Заказчика.
При производстве строительно-монтажных работ следует соблюдать требования следующих нормативных документов:
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением".
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" 
Стандарты СТО НОСТРОЙ.
СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Технические требования, правила и контроль выполнения работ».
СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 «Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ».
СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 «Болтовые соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ».
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».
СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации».
СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87".
СП 45.13330.2017. «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87"
СП 71.13330.2017 (с изменениями №1) «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия».
ФЗ «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98 г. в действующей редакции.
ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г.  в действующей редакции.
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г. в действующей редакции.
Подрядчик обязан обеспечить выполнение санитарных требований в пределах санитарно- защитной полосы водоводов - должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

	13.
	Требования к качеству материалов
	Качество используемых Подрядчиком материалов должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и Таможенного союза.
- Все поставляемое оборудование должно быть новым (которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), изготовлено не позднее предшествующего года реализации мероприятия, не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или поставщика, при соблюдении покупателем правил эксплуатации оборудования.
- Применяемые материалы должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества данной отрасли, а также быть сертифицированным и соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ Подрядчик отвечает за соответствие качества использованных материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством 
- Каждая единица товара (материала), являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена с указанием технических характеристик и полного наименования. 
- Перед выполнением работ обязательное проведение Подрядчиком входного (приемочного) контроля, совместно с представителями Заказчика, качества применяемых материалов
- При выполнении работ Подрядчик может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в договоре.

	14.
	Перечень разрешительной документации, предоставляемой Исполнителем для начала выполнения работ
	1. До начала производства работ на объекте Подрядчик предоставляет: 
- копии удостоверений работников по охране труда, удостоверений (запись в удостоверении по охране труда) о прохождении пожарно-технического минимума; 
- приказы, распоряжения о назначении ответственных руководителей, производителей работ, ответственных за пожарную, экологическую безопасность, охрану труда, качество выполняемых работ и оперативный контроль, предоставить Заказчику за 10 (десять) рабочих; 
- на все виды специальных работ должна иметься нормативно-техническая документация; 
- квалификация персонала должна соответствовать требованиям ПБ 03-273-99 (аттестация сварщиков), а также с другими правилами, связанными с характером и объёмом выполняемых работ; 
- список аттестованного задействованного персонала с указанием фамилий, имён, отчеств, паспортных данных, специальностей (должностей);
2. До начала работ Подрядчик направляет заявку в ООТиТБ Заказчика работ с приложением приказа о привлечении специалистов, копий их удостоверений, для оформления Акта-допуска к производству работ. В случае продления сроков выполнения работ, Подрядчик обязан направить повторную заявку в ООТиТБ Заказчика и продлить срок действия акта-допуска. В случае отсутствия продленного акта-допуска, заказчик останавливает работы на объекте.
Подрядчик направляет перечень автотранспортных средств с указанием государственных номеров, а также даты начала и окончания работ и продолжительности смен.
3. До начала работ специалисты Подрядчика должны пройти вводный инструктаж в службе охраны труда Заказчика; 
4. До начала работ Подрядчик должен получить в управлении архитектуры и градостроительства населенного пункта разрешение на осуществление земляных работ.
5. В день начала работ Подрядчик составляет двусторонние акты с указанием даты начала работ, подписанные ответственными лицами филиала. Проекты производства работ предоставить Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ.

	15.
	Требования к проведению работ
	Подрядчик обязан:
1. Выполнять строительно-монтажные работы по данному техническому заданию собственными силами, либо с привлечением субподрядных организаций с обязательным предварительным согласованием данного привлечения с Заказчиком работ. Для получения согласования Подрядчик обязан направить Заказчику письменный запрос.
2. Обеспечить выполнение санитарных требований в пределах санитарно- защитной полосы водоводов - должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
3. Работы выполнять по «проекту производства работ», согласованному Заказчиком.
4. Письменно сообщать Заказчику о готовности скрытых работ, выполнение последующих работ производится только после оформления и подписания актов на скрытые работы. 
5. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ согласно ведомости объема работ. В случае выявления грубых нарушений, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ или потребовать их переделки и применить финансовые санкции согласно Договора.
6. Процедура приемки работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
7. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
8. Строительный мусор (промышленные отходы), за исключением лома цветных и черных металлов, Подрядчик утилизирует самостоятельно. Акты сдачи-приемки в утилизацию, счета-фактуры, талоны, подтверждение транспортных расходов.
9. Договоры на транспортировку и сдачу отходов со специализированными организациями, имеющими лицензию на вид деятельности по обращению с отходами в соответствии с законодательством РФ, необходимо предоставить Заказчику в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты заключения договора.
10. Подтверждающие документы на транспортировку отходов, образовавшихся по договору, документы на передачу названных отходов в специализированные организации по договорам необходимо предоставить Заказчику в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты сдачи отходов.

	16.
	Требования к отчетной документации 
	1. Подрядчик в обязательном порядке должен заблаговременно уведомить ответственного представителя Заказчика о выполнении основных этапов работ, в том числе принятия работ до засыпки траншеи, для осуществления необходимого контроля со стороны Заказчика;
2. Предоставлять фотоотчеты основных этапов работ по каждому участку сетей, до начала работ, во время работ и после окончания работ, с последующим приложением фотоматериалов к соответствующим актам исполнительной документации.
3. Комплект исполнительной документации на бумажном носителе и в электронном виде вместе с Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3), направляется Заказчику по окончании выполнения работ. В случае отсутствия замечаний по вышеуказанным документам, Заказчик в установленный договором срок производит приемку выполненных Работ и подписывает Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
4. В случае обнаружения несоответствия представленного Подрядчиком комплекта исполнительной документации Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2), Заказчик в установленный договором срок направляет замечания подрядной организации. В таком случае работы считаются не завершенными. 
5. Исполнительная документация Подрядчиком должна быть оформлена в соответствии с требованиями приказа Минстроя России № 344/пр от 16.05.2023 г.  «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
- Акты освидетельствования скрытых работ должны быть заполнены Подробной и достоверной информацией, имеющие ссылки с указанием чертежей, исполнительных схем выполненных работ;
- В дополнение к текстовой форме акта освидетельствования скрытых работ, обязательна фото- (видео-) фиксация освидетельствованных работ, с привязкой к местоположению, территории нахождения, наименованию (идентификации) объекта, дате, времени фиксации.
- При заполнении акта в графе «Дополнительные сведения» указываются фактические физические объемы освидетельствуемых работ (длина, объем, масс, площадь, количество и т.д.);
   Печать актов освидетельствования скрытых работ (АОСР) производится на листе с двух сторон. Каждая страница актов нумеруется.
- Процедура фото-(видео-) фиксации должна быть выполнена в следующем порядке: до начала строительных работ на площадке (объекте, устройстве); в процессе выполнения работ; собственно, фиксация освидетельствуемых работ; последующий этап работ; завершенный объект (устройство, секция, конструкция. Фото- (видео-) фиксация должна осуществляться с различных углов и по всей длине, площади объекта (устройства) освидетельствования и давать полную визуальную картину объекта (устройства). Для визуальной фиксации геометрических размеров на снимках необходимо использовать метрическую рейку (метр с видимыми делениями).
- Вести «Общий журнал работ» по форме КС-6, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон."
Сформировать исполнительную документацию в соответствии с требованиями НТД, в состав которой должны входить:
- подписанный сторонами договор с приложениями и дополнительными соглашениями;
- смета на выполнение объемов работ;
- выписка из реестра членов СРО исполнителя
- приказ о назначении лиц, ответственных за проведение строительно-монтажных работ, безопасное производство работ при выполнении СМР;
- паспорт сети или другой документ, показывающий технические характеристики объекта;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акт приемки объекта после реконструкции.
- исполнительные чертежи:
- общий журнал работ;
- сертификаты на используемые оборудование и материалы, в том числе сварочные.
Исполнительная документация должна четко соответствовать фактически выполненным объемам работ. Даты выполнения скрытых работ в актах исполнительной документации должны быть указаны по фактическому выполнению каждого вида работ. Все акты исполнительной документации должны быть согласованы и подписаны представителем Заказчика.
В случае обнаружения Заказчиком, уполномоченными на осуществления контроля выполнения ремонтных работ Подрядными организациями, несоответствия фактически выполненных объемов работ предоставленной Подрядчиком исполнительной документации, направляет замечания по составлению актов и объемов исполнительной документации в установленный договором срок. В таком случае считается, что исполнительная документация не предоставлена в срок, соответствующий условиям договора.

	17.
	Гарантийные обязательства
	Минимальный гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, с момента подписания Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) составляет – 36 месяцев.  
Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты из-за некачественно выполненных работ, Подрядчик обязан за свой счёт устранить их в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

	18.
	Особые условия
	В связи с возможным отклонением в физических объемах при производстве работ, возможно внесение корректировок в сметную документацию по согласованию с Заказчиком. Для получения согласования необходимо:
в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения неучтенных в технической документации работ, в письменной форме сообщить Заказчику о возможных изменениях объемов работ и получить согласие; 
к письменному уведомлению приложить двусторонний акт с указанием измененных объемов и обоснованием данных изменений, подписанный обеими сторонами.
Подрядчик обязан обеспечить свой Персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты;
Право собственности на строительный мусор (промышленные отходы) принадлежит Подрядчику, за исключением лома цветных и черных металлов.
Подрядчик обязан содержать закреплённую стройплощадку и прилегающую территорию в соответствии Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 (ред. от 14.02.2022).
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Заказчик имеет право контролировать выполнение Подрядчиком   требований природоохранного, санитарного законодательства в процессе исполнения работ по договору, требовать незамедлительного устранения выявленных нарушений законодательства.

	19.
	Приложения к техническому заданию
	Приложение 1. Дефектная ведомость на капитальный ремонт въездных ворот ЦЭиОК №1.





