Техническое задание ​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌​​‌‌‌‌​​‌​‌​​​​‌‌​​‌‌​​​‌​‌​‌​​​​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​​​​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​​‌​​‌​‌‌​‌​‌​​‌​​​​‌‌​‌​​‌​‌​​‌​​‌​‌‌​‌‌​‌​‌‌​‌‌​‌​‌​‌‌‌‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​​​​‌​‌​​​‌‌​​‌​​‌‌‌​​‌‌‌​​‌‌​​‌‌‌​​‌​‌​​‌​‌‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​‌‌​‌​‌‌​​‌​‌​‌​​​‌‌‌​​‌‌‌​​‌​‌‌​​​‌‌​‌​​‌‌‌‌​‌​​​​‌​​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​​​​​‌‌​​‌​​‌​‌‌​​‌​​‌‌​‌‌​​​‌‌​​​​​‌​‌‌‌‌‌​​‌‌​​​‌​‌‌‌​​​​​‌​‌​​‌​​‌​​​​‌‌​‌‌​‌‌‌​​‌​​‌‌‌‌​​‌‌​‌​​​​‌‌​​​​​‌‌​‌‌​‌​‌‌‌​‌​‌​‌​​‌​​​​‌​​‌‌‌​​‌​‌​​​​​‌‌‌‌​​‌​‌​​‌‌​​​‌‌​‌‌​​​‌​​​‌‌​​‌​‌​​​‌​‌‌‌​‌‌‌​‌​‌‌‌‌‌​‌​‌​‌‌‌​​‌‌​​‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌‌‌​‌​‌​​‌‌‌​​​​‌‌‌​​‌​​‌‌​‌​‌‌​​‌‌​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌​‌​​​​​‌‌​‌‌​​‌‌‌​‌‌‌​‌​‌‌​​‌​‌‌‌​​​​​‌​​‌‌​​​‌​ 
на поставку реагентов и материалов для станции водоподготовки в 2027г.
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	20.13.32.110
	Раствор гипохлорита натрия
	
	✓
	

	2
	20.59.52.199
	Реагент «Аминат К»
	
	
	✓

	3
	20.59.52.199
	Реагент «Аминат ДМ 14»
	
	
	✓

	4
	20.59.52.199
	Реагент «Аминат ДМ 50»
	
	
	✓


	№
п/п
	Наименование
	Описание

	1.Общие сведения

	1.1
	Предмет закупки
	Реагенты: раствор гипохлорита натрия марки А, аминат К», 

«Аминат ДМ 14» ,«Аминат ДМ 50»(либо аналоги)

	1.2
	Заказчик адрес, телефон, e-mail
	Бирский филиал АО «БАШКОММУНВОДОКАНАЛ»      Республика Башкортостан, г. Уфа, Бульвар Ибрагимова д. 82, 
тел. 8(347)272-87-36

	1.3
	Место поставки товара
	Республика Башкортостан, г. Бирск ул. Гагарина 92                 Тел.8(34784)3-34-48


	1.4
	Срок поставки
	С даты подписания договора до 31.12.2027. Поставка осуществляется по заявке заказчика в течение 7 календарных дней с даты подачи заявки. 



	1.5
	Условия поставки
	Товар поставляется силами и транспортом поставщика по адресу Республика Башкортостан, г. Бирск ул. Гагарина 92

	№ п/п
Наименование
Количество
1
Раствор гипохлорита натрия марки А (концентрация активного хлора не менее 19%, что соответствует 190 г/дм³) по ГОСТ 11086-76
6700 кг
2
Реагент «Аминат К» (антискалант / ингибитор солеотложений) для обратноосмотических установок. (либо аналог)

10 956 кг

3
Реагент «Аминат ДМ 14» — кислотный моющий состав для отмывки отложений неорганических солей с поверхности мембранных элементов в обратноосмотических установках (либо аналог)
2400 кг.

4
Реагент «Аминат ДМ 50» — щелочной моющий состав для отмывки кремниевых, биологических и органических загрязнений с поверхности мембранных элементов в обратноосмотических установках.( либо аналог)
2400 кг.

Технические характеристики к поставляемому товару

1. Раствор гипохлорита натрия марки А (концентрация активного хлора не менее 19%, что соответствует 190 г/дм³) по ГОСТ 11086-76. 

Фасовка: в пластиковые канистры по не менее 25 кг. 

Количество единиц: 268 канистр (6 700 кг / 25 кг).

Требования к качеству:

•
Внешний вид: жидкость зеленовато-жёлтого цвета.

•
Массовая концентрация щелочи в пересчёте на NaOH: 10–20 г/дм³.

•
Массовая концентрация железа: не более 0,02 г/дм³.

•
Коэффициент светопропускания: не менее 20%.

•
Все показатели должны подтверждаться паспортом качества на партию. 

Сопроводительная документация: при отгрузке поставщик предоставляет декларацию/сертификат соответствия ГОСТ 11086-76 и паспорт безопасности (SDS).

2.
Реагент «Аминат К» (антискалант / ингибитор солеотложений) для обратноосмотических установок. (либо аналог)

Фасовка: в пластиковые канистры по не менее 20 кг 
Технические характеристики (обязательные требования)

Параметр

Значение / требование

Наименование

«Аминат К»

Назначение

Ингибирование солеотложений (CaCO₃, CaSO₄, BaSO₄, SrSO₄, силикаты, соединения железа) в обратноосмотических установках

Состав

Водный раствор натриевых солей метилиминодиметилфосфоновой и нитрилтриметилфосфоновой кислот
Внешний вид


Однородная бесцветная или светло-жёлтая жидкость

Плотность при 20 °C

Не менее 1,20 не более 1,30 г/см³

pH 
Не менее 5,0 не более7,0

Класс опасности

4-й (малоопасное вещество)

Соответствие

ТУ производителя

•
Требуется продукт, не проникающий через обратноосмотические мембраны и допущенный к применению в системах подготовки воды 
Требования к качеству и документам

•
Соответствие ТУ изготовителя; каждая партия сопровождается паспортом качества с фактическими показателями.

•
Паспорт безопасности (SDS) на продукт.

•
Декларация/сертификат соответствия (при наличии).

•
Дата изготовления — не старше 3 месяцев на момент поставки; гарантийный срок хранения — не менее 24 месяцев с даты изготовления 
Упаковка и транспортировка

•
Заводская тара: полиэтиленовые канистры/бочки с герметичными крышками, чёткая маркировка (наименование, масса, дата изготовления, номер партии, изготовитель).

•
Транспортировка в крытом транспорте; защита от прямых солнечных лучей.

•
Условия хранения поставляемой партии: крытые вентилируемые склады.

3.
Реагент «Аминат ДМ 14» — кислотный моющий состав для отмывки отложений неорганических солей с поверхности мембранных элементов в обратноосмотических установках (или аналог)
Фасовка: канистры по не менее 20 кг.

Технические характеристики (обязательные требования)

Параметр

Значение / требование

Наименование

«Аминат ДМ 14»

Назначение

Кислотная отмывка отложений неорганических солей (карбонаты, сульфаты, соли жёсткости) с мембранных элементов
Тип загрязнений

Неорганические солевые отложения; реакция щелочностью/кислотностью среды — кислотная

Состав

Водный раствор смеси неорганических и органических кислот, без ПАВ 

Внешний вид


Прозрачная бесцветная или светло-жёлтая жидкость 
Плотность при 20 °C

Не менее 1,06 не более 1,10 г/см³ (по данным производителя; подтвердить паспортом) 

pH рабочего раствора

Не менее 1 не более 2 

Рабочая дозировка

Не менее 20 не более 40 мл концентрата на 1 л рабочего раствора (разбавление пермеатом) 
Температура промывки

оптимально 30–35 °C, не выше 40 °C 

Проницаемость

Реагент не проникает через мембраны 

Совместимость
Пригоден для мембран любого типа, включая полиамидные; допущен к применению в системах очистки воды, в т. ч. в пищевой промышленности 
Класс опасности

3-й (умеренно опасное вещество по ГОСТ 12.1.007) 
Температура замерзания
Не ниже −4 °C; замёрзший продукт после оттаивания и перемешивания восстанавливает свойства 
Пожаро- и взрывобезопасность

Не горюч, пожаровзрывобезопасен [4]

Требования к качеству и документам

•
Соответствие ТУ производителя 

•
Каждая партия сопровождается:

o
паспортом качества с фактическими показателями (плотность, pH, кислотность);

o
паспортом безопасности (SDS) — продукт едкий за счёт кислот;

o
декларацией/сертификатом соответствия (при наличии);

o
инструкцией по приготовлению рабочего раствора и проведению промывки.

•
Дата изготовления — не старше [3 месяцев на момент поставки; гарантийный срок хранения — не менее 24 месяца с даты изготовления 

Упаковка и транспортировка

•
Полиэтиленовые канистры с герметичными крышками, уплотнённые тарой (стрейч/обрешётка) при транспортировке.

•
Маркировка каждой канистры: наименование, масса, дата изготовления, номер партии, изготовитель, класс опасности.

•
Транспортировка в крытом транспорте, защита от прямых солнечных лучей.

•
Условия хранения поставляемой партии: крытые вентилируемые складские помещения.

4.
Реагент «Аминат ДМ 50» — щелочной моющий состав для отмывки кремниевых, биологических и органических загрязнений с поверхности мембранных элементов в обратноосмотических установках. ( или аналог)

Количество и фасовка

•
Фасовка: канистры по не менее 20 кг — 120 шт.

Технические характеристики (обязательные требования)

Параметр

Значение / требование

Наименование

«Аминат ДМ 50»

Назначение

Отмывка органических, биологических загрязнений, кремниевых отложений с мембран обратного осмоса

Тип состава


Щелочной раствор органических комплексообразователей, без ПАВ

Внешний вид

Прозрачная жидкость от бесцветной до светло жёлтой

Плотность при 20 °C

Не менее 1,10 не более 1,15 г/см³

pH рабочего раствора

Не менее 11 не более 12

Рабочая дозировка

Не менее 50 мл концентрата на 1 л рабочего раствора (разбавление пермеатом)

Температура промывки

оптимально 30–35 °C, не выше 40 °C

Совместимость

Пригоден для мембран любого типа, в том числе полиамидных; допускается применение в пищевой промышленности

Класс опасности


4 й (малоопасное вещество по ГОСТ 12.1.007)

Температура замерзания

Не ниже −5 °C; после оттаивания и перемешивания восстанавливает свойства

Пожаро- и взрывобезопасность

Не горюч, пожаровзрывобезопасен

Требования к качеству и документам

•
Соответствие ТУ производителя (просьба указать обозначение ТУ в КП).

•
Каждая партия сопровождается: 

o
паспортом качества с фактическими показателями (плотность, pH, щёлочность);

o
паспортом безопасности (SDS);

o
декларацией/сертификатом соответствия (при наличии);

o
инструкцией по приготовлению рабочего раствора и проведению промывки.

•
Дата изготовления — не старше 3 месяцев на момент поставки.

•
Гарантийный срок хранения — не менее 24месяца с даты изготовления.

Упаковка и транспортировка

•
Полиэтиленовые канистры по не менее 20 кг с герметичными крышками и уплотнением (стрейч плёнка, обрешётка) при перевозке.

•
Маркировка каждой канистры: наименование, масса нетто, дата изготовления, номер партии, изготовитель, класс опасности.

•
Транспортировка в крытом транспорте, защита от прямых солнечных лучей и резких перепадов температур.

•
Условия хранения: крытые вентилируемые склады, температура не менее 0не более +35 °C.


4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

