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на поставку офисной техники.
1. Объект закупки: 
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	26.20.11.120
	Ноутбук
	
	✓
	

	2. 
	26.20.18.110
	Мфу
	
	✓
	

	3. 
	26.70.16.190
	Проектор
	
	✓
	


[bookmark: _Hlk188026805]В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№
п/п
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA
	Внешний вид:
Конструктивное исполнение: классический
Материал корпуса: пластик
Раскрытие крышки: не менее 180º
Устройства ввода:
Раскладка клавиатуры: английская/русская
Цифровой блок клавиатуры: наличие
Подсветка клавиш: одноцветная (белая)
Тачпад: стандартный тачпад
Экран
Тип экрана: IPS
Диагональ экрана (дюйм): не менее 15.6"
Разрешение экрана: не ниже 1920x1080
Покрытие экрана: антибликовое
Максимальная частота обновления экрана: не менее 60 Гц
Яркость: не менее 250 Кд/м²
Плотность пикселей: не менее 141 ppi
Цветовой охват: 45% NTSC
Процессор
Модель процессора: не ниже AMD Ryzen 5 
Общее количество ядер: не ниже 4
Количество производительных ядер: не ниже 4
Максимальное число потоков: не менее 8
Базовая частота производительных ядер: не менее 2.8 ГГц
Максимальная частота производительных ядер: не менее 4.3 ГГц
Базовое тепловыделение: не менее 15 Вт
Техпроцесс: TSMC 6nm FinFET
Оперативная память
Тип оперативной памяти: не менее LPDDR5
Объем оперативной памяти: не менее 16 ГБ
Количество слотов под модули памяти: интегрированная
Максимальный объем памяти: не менее 16 ГБ
Графический ускоритель
Вид графического ускорителя: встроенный
Модель встроенной видеокарты: AMD Radeon Graphics
Накопители данных
Общий объем твердотельных накопителей (SSD): не менее  512 ГБ
Тип SSD диска: M.2 PCIe
Веб-камера
Веб-камера: не менее 1 Мп (720p)
Шторка веб-камеры: наличие
Встроенное дополнительное оборудование
Встроенные динамики: наличие
Встроенный микрофон: наличие
Интернет/передача данных
Беспроводной интерфейс: Bluetooth не ниже 5.1, 
WI-FI не ниже 5 (802.11ac)
Разъемы периферии
Видеоразъемы: HDMI
Версия видеоразъема: HDMI 1.4
Аудиоразъемы: 3.5 мм jack (микрофон/аудио)
Разъемы USB Type-A:  USB 2.0, USB 3.2 Gen1
Разъемы USB Type-C:  2 х USB 3.2 Gen1
Максимальное количество подключаемых мониторов: 1 шт
Питание:
Поддержка USB Power Delivery: наличие 
Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость аккумулятора: не менее 42 Вт*ч
Выходная мощность адаптера питания: не менее 45 Вт
	Шт.
	3

	2. 
	МФУ лазерное 
HP LaserJet Pro 4103fdn
	Общие характеристики
Тип: МФУ лазерное
Основной цвет: белый
Дополнительный цвет: серый
Функции устройства: копир, принтер, сканер, факс
Размещение: напольный
Аппаратная часть
Оперативная память: не менее 512 МБ
Частота процессора: не менее 1200 МГц
Принтер
Технология печати: лазерная
Цветность печати: черно-белая
Максимальный формат печати: не менее A4
Максимальное разрешение черно-белой печати: не ниже 
 1200x1200 dpi
Скорость черно-белой печати: не менее 40 стр/мин (A4)
Время выхода первого черно-белого отпечатка: не менее 6.3 сек
Рекомендуемый месячный объем печати: не менее 4000 стр
Максимальный месячный объем печати: не менее 80000
Автоматическая двусторонняя печать: наличие 
Сканер
Тип сканера: планшетный/протяжный
Тип датчика сканера: CIS
Оптическое разрешение сканера: не ниже 1200x1200 dpi
Скорость сканирования (ч / б): не менее 29 стр/мин (A4)
Скорость сканирования (цветн.): не менее 20 стр/мин (А4)
Максимальный формат бумаги (сканер): не менее A4
Устройство автоподачи: наличие 
Тип устройства автоподачи: двухстороннее
Емкость устройства автоподачи: не менее 50
Функции сканирования 
Глубина цвета сканера: не менее 24 бит
Число градаций серого: не менее 8
Копир
Максимальное разрешение копира: не ниже 600x600 dpi
Скорость копирования: не менее 40 стр/мин (A4)
Изменение масштаба: не более 25 не менее 400 %
Максимальное количество копий за цикл: не менее 9999
Дополнительные функции копирования
двустороннее копирование, копирование удостоверений личности, настройка изображения, черновой режим
Факс
Функция факса: наличие 
Память факса: не менее 400 страниц
Максимальное разрешение факса: не ниже 300x300 dpi
Максимальная скорость передачи: не ниже 33.6 Кбит
Лотки
Емкость подачи: не менее 350 листов
Емкость выходного лотка: не менее 150 листов
Поддерживаемая плотность носителей: не более 60 и не менее 200 г/м2
Печать на бланках, грубой бумаге, конвертах, обычной бумаге, переработанной бумаге, перфорированной бумаге, ещё
Возможность установки дополнительных лотков: наличие
Максимальное количество дополнительных лотков: не менее 1
Расходные материалы: 
Количество картриджей: не менее 1 шт
Интерфейсы
Интерфейсы:  
Ethernet (RJ-45) наличие, 
USB Type-B наличие, 
USB хост наличие
Поддержка
Язык меню дисплея: русский
Энергопотребление и мощность
Тип и напряжение питания: не более 240В/не менее 50 Гц
	Шт.
	1

	3. 
	Проектор CACTUS CS-PRO.03WT.Full HD-A LCD 7500Lm L
	Изображение
Проекционная технология: LCD
Собственное разрешение: не ниже 1920x1080
Соотношение сторон: 4:3, 16:9
Яркость изображения: не менее 720 лм (ANSI)
Равномерность светового потока: не менее 70 %
Контрастность: 2300:1
Объектив
Диагональ матрицы (дюйм): не менее 5"
Количество матриц: не менее 1
Лампа
Тип лампы: LED
Количество ламп: 1 шт
Мощность лампы: не менее 96 Вт
Проекция
Варианты проекции: вертикальная, обратная, прямая
Тип фокусировки: ручная
Минимальное проекционное расстояние: не более 1.7 м
Максимальное проекционное расстояние: не менее 7.6 м
Минимальный размер проекции по диагонали: не более 1.24 м
Максимальный размер проекции по диагонали: не менее 6.35 м
Минимальный размер проекции по диагонали (дюйм): не ниже 
49"
Максимальный размер проекции по диагонали (дюйм): не менее 250"
Мультимедиа
Встроенный Smart TV: наличие
Воспроизведение с USB накопителей: наличие
Видеоформаты / кодеки: 3G2, 3GB, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, RMVB, SWF, VOB
Аудиоформаты / кодеки: AAC, AMR, APE, FLAC, MP2, MP3, OGG, WAV
Формат изображений / файлов: BMP, DOC, DOCX, GIF, JPEG, PDF, PNG, PPT, PPTX, TXT, XLSX
HDTV-совместимость: 480p, 720p, 1080p
Аудио
Количество встроенных динамиков: не менее 2 шт
Суммарная мощность динамиков: не менее 10 Вт
Подключение
Аудио- / видеовходы: не менее 3x HDMI, AV
Аудио- / видеовыходы: 1x mini Jack 3.5 mm
Интерфейсы: USB x не менее 2
Bluetooth: наличие 
Wi-Fi: наличие 
 Управление со смартфона: наличие
Функции и возможности
Совместимость ОС: Android, Windows, iOS
Тип коррекции трапецеидальных искажений: вертикальная, горизонтальная
Настройка трапецеидальных искажений: автоматическая, ручная
Дополнительная информация и питание
Уровень шума: не более 45 дБ
Тип и напряжение питания от сети не более 240В/не менее 50 Гц
Потребляемая мощность: не менее 150 Вт
Материал корпуса: пластик
Потолочное крепление: наличие
Наличие ПДУ: наличие
Тип пульта ДУ: ИК
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель HDMI, салфетка из микрофибры
	Шт.
	1


2. Место поставки: 350080, Краснодарский край, г Краснодар, ул Сормовская, 169  
3. Срок поставки: в течение 14 календарных дней с момента заключения договора
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
