Техническое задание
на поставку автоматизированного комплекса для скрининг-оценки уровня физического развития психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Огран‌​﻿⁠‍﻿‌﻿‌‍​⁠﻿‌​‍​‌⁠‍‌‍﻿‌‌​​‌‍‍﻿﻿⁠﻿‌⁠‌﻿‌‌‍​‌​ичение)
	1875 (Преимущество)
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	26.51.70.190
	Автоматизированный комплекс для скрининг-оценки уровня физического развития психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма
	
	✓
	


1. Объект закупки
	Наименование товара
	Максимальные и (или) минимальные значения характеристик (показателей) и значения характеристик (показателей), которые не могут изменяться
	Количество
	Единица измерения

	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	

	Автоматизированный комплекс для скрининг-оценки уровня физического развития психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма
	Предназначение аппаратно-программного комплекса (далее – АПК)
	для научно-методического обеспечения и сопровождения в спорте высших достижений в аспекте спортивной селекции, а также для фиксации результатов в автоматическом режиме, полученных в ходе выполнения различных упражнений и тестов, входящих, в том числе, в систему мониторинга ВФСК ГТО 
	
	1
	Комплект (компл.)

	
	Принцип действия АПК
	основан на регистрации физиологических сигналов человека и вводе в персональный компьютер данных, полученных в ходе спортивного тестирования с целью дальнейшего их автоматизированного анализа и компьютерной обработки. Обработка данных происходит в автоматизированном режиме по разработанному алгоритму. АПК имеет возможность вывода отчета с результатами пройденного тестирования, который приходит заявителю на почту или ссылкой для скачивания в электронном формате
	
	
	

	
	Сфера использования АПК
	в общеобразовательных учреждениях, в физкультурно-спортивных организациях, в том числе в центрах спортивной подготовки, спортивных школах и т.п.
	
	
	

	
	Задачи решаемые с помощью АПК
	определение предрасположенности тестируемого к занятиям определенными видами спорта в возрасте от 5,5 до 12,5 лет; оценка уровня развития профессионально-важных качеств с целью профотбора и профориентации; контроль функционального состояния организма перед выполнением различных двигательных тестов, в том числе спортивной тренировки, и в процессе выполнения с целью предупреждения нежелательных последствий для организма под действием данных факторов; оценка психофизиологического и психологического статуса детей, подростков и взрослых; исследование функциональных и морфологических особенностей детей, подростков и взрослых; оценка функционального состояния организма, как в целом, так и отдельных его систем; исследование психофизиологических характеристик, таких как: простая и сложная скорость сенсомоторной реакции, сила нервной системы, подвижность и уравновешенность нервных процессов, способность регуляции нервной системы к произвольным движениям; оценка уровня физического развития и тренированности; оценка развития физических качеств и способностей, таких как: скоростно-силовые, силовые, быстрота, координация, двигательная координация, моторный контроль, ловкость, меткость, гибкость
	
	
	

	
	Виды деятельности системы АПК
	проведение процедуры обследования сотрудником по тестированию
	
	
	

	
	
	получение показателей для обследования детей
	
	
	

	
	
	хранение показателей, измеренных вручную
	
	
	

	
	
	формирование отчёта об обследовании
	
	
	

	
	
	предоставление представителю тестируемого информацию о процедуре тестирования
	
	
	

	
	
	предоставление представителю тестируемого отчёта об обследуемом ребёнке: наиболее подходящие виды спорта; антропометрические показатели; психофизиологические показатели; функциональные показатели; значок ГТО, на который претендует тестируемый; возможность администраторам центров тестирования управлять расписанием центра по тестированию, расписанием сотрудников по тестированию, записью на тестирование; возможность сотрудником call-центра записывать тестируемых на тестирование или отменять запись на тестирование
	
	
	

	
	Формирование отчетности АПК
	система имеет возможность формирования отчета с результатами пройденного тестирования в автоматическом режиме, без участия человека, а также возможность просмотра, хранения и печати результатов тестирования и протоколов обследования
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Беспроводной компьютерный кардиограф
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Количество отведений беспроводного компьютерного кардиографа
	Не менее 12
	штука
	
	


	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Частота дискретизации беспроводного компьютерного кардиографа
	Не менее 1 000
	Герц
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Количество каналов беспроводного компьютерного кардиографа
	Не менее 1
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Чувствительность (масштаб) при отображении электрокардиосигнала на экране монитора беспроводного компьютерного кардиографа и выводе их на печать
	Не менее 2.5
	мм/мВ
	
	

	
	
	Не менее 5
	мм/мВ
	
	

	
	
	Не менее 10
	мм/мВ
	
	

	
	
	Не  менее 20
	мм/мВ
	
	

	
	
	Не менее 40
	мм/мВ
	
	

	
	
	Не менее 80
	мм/мВ
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Напряжение внутренних шумов, приведенное ко входу каналов, в течение 10-секундного временного интервала беспроводного компьютерного кардиографа
	Не менее 20
	мкВ
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Контроль качества установки электродов беспроводного компьютерного кардиографа
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Контроль обрыва электродов в процессе регистрации электрокардиография / электрокардиограмма (далее – ЭКГ) беспроводного компьютерного кардиографа
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Защита от разряда дефибриллятора беспроводного компьютерного кардиографа
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Тип беспроводной связи к компьютеру беспроводного компьютерного кардиографа
	Bluetooth
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Напряжение питания (электронный блок) беспроводного компьютерного кардиографа
	Не менее 2,4
	Вольт
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Частота (системы на базе портативного компьютера) беспроводного компьютерного кардиографа
	Не более  60
	Герц
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Продолжительность непрерывной работы беспроводного компьютерного кардиографа в режиме мониторинга ЭКГ
	Не менее 6
	час
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Цвет адаптера для одноразового электрода
	черный
	
	
	

	
	
	красный
	
	
	

	
	
	зеленый
	
	
	

	
	
	желтый
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Количество упаковок жидкости электродной
	Не менее 5
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Многоразовый электрод ЭКГ на конечность
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Многоразовый электрод ЭКГ на конечность (детский)
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Адаптер USB-Bluetooth
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Стандарт Bluetooth 4.0
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Зарядное устройство
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Контроль температуры зарядного устройства
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Кабель удлинитель USB Am-Af
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Длина кабеля удлинителя USB Am-Af
	Не менее 3
	метр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Реограф компьютерный
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Число каналов регистрации РЕО-сигналов реографа компьютерного
	Не менее 4
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Действующее значение зондирующего тока в цепи пациента реографа компьютерного
	Не менее 2.0
	мА
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Уровень собственных шумов, приведенных к входу реографа компьютерного
	Не более 0,005
	Ом
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Число каналов регистрации ЭКГ-сигнала реографа компьютерного
	Не менее 1
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Связь с компьютером реографа компьютерного через USB
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Фиксатор ленты резиновый
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Количество фиксаторов ленты резиновых
	Не менее 4
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Комплект из трех проводов кабеля отведений для канала ЭКГ
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Длина комплекта из трех проводов кабеля отведений для канала ЭКГ
	Не менее 3
	метр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Разъем для подключения кабеля отведений для канала ЭКГ к электродам – «банан»
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Разъем для подключения кабеля отведений для канала ЭКГ к приборам -Touch-proof
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Кабель отведений для биполярного режима
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Длина кабеля отведений для биполярного режима
	Не менее 2
	метр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Разъем подключения кабеля отведений для биполярного режима к прибору – DIN
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Электроды для интегральная реография по Тищенко (далее - ИР по Тищенко)
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Количество электродов для ИР по Тищенко
	Не менее 2
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Длина электродов для ИР по Тищенко
	Не менее 70
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Ширина электродов для ИР по Тищенко
	Не менее 90
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Разъем кабеля электродов для ИР по Тищенко – touch-proof
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Лента резиновая для крепления электродов (Тип 1)
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Количество ленты резиновой для крепления электродов (Тип 1)
	Не менее 2
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Длина ленты резиновой для крепления электродов (Тип 1)
	Не менее 300
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Диаметр ленты резиновой для крепления электродов (Тип 1)
	Не менее 25
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Стойка напольная
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Количество стоек напольных
	Не менее  1
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Концентратор сетевой USB внешний
	наличие
	
	
	


	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Максимальный ток нагрузки на один порт USB концентратора сетевого USB внешний
	Не менее 500
	мА
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Координациометр
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Связь с компьютером координациометра через USB
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Динамометр кистевой
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Связь с компьютером динамометра кистевого через USB
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Зрительно – моторная труба
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Цвет источника света зрительно – моторной трубы
	красный
	
	
	

	
	
	оранжевый
	
	
	

	
	
	зеленый
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Датчик теппинг-теста
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Штатив настольный для крепления координациометра
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Высота штатива настольного для крепления координациометра
	Не менее 945 и не более 950
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Длина колена штатива настольного для крепления координациометра
	Не менее 455 и не более 460
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Спирометр компьютерный
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Связь с компьютером спирометра компьютерного через USB
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Длина кабеля связи спирометра компьютерного с ПЭВМ
	Не менее 2
	метр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Трубка импульсная
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Количество трубок импульсных
	Не менее  2
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Материал трубок импульсных
	силикон
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Внешний диаметр трубки импульсной
	Не менее  4
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Внутренний диаметр трубки импульсной
	Не менее  2
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Шприц калибровочный
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Объем шприца калибровочного
	Не менее  3
	Литр;^кубический дециметр (л; дм³)
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Преобразователь потока
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Количество преобразователей потока
	Не менее  10
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Материал преобразователя потока
	пластик
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Длина преобразователя потока
	Не менее  82
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Мундштук одноразовый
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Количество мундштуков одноразовых
	Не менее  1500
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Длина мундштука одноразового
	Не менее  55
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Диаметр внешний мундштука одноразового
	Не менее  32
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Диаметр внутренний мундштука одноразового
	Не менее  30
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Зажим носовой
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Количество зажимов носовых
	Не менее  2
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Подушечки зажима носового
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Материал зажима носового
	пластик
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Держатель преобразователя потока
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Блок преобразователя
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Ток, потребляемый от USB-порта блока преобразователя
	Не более 300
	мА
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Время непрерывной работы блок преобразователя
	Не менее  24
	час
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Средняя наработка на отказ блока преобразователя
	Не менее  1 000
	час
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Кабель отведений
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Количество кабелей отведений
	Не менее  2
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Цветная маркировка кабеля отведений
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Типы крепления кабеля отведений
	зажимы
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Разъем подключения к прибору кабеля отведений
	DB-25 female
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Электрод одноразовый
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Количество электродов одноразовых
	Не менее  3000
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Тип геля электрода одноразового
	твердый
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Основа электрода одноразового
	пленка
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Крепление электрода одноразового «под крокодил»
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Кабель USB тип Ам-Вм
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Тонометр профессиональный
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Декомпрессия - клапан автоматического сброса давления тонометра
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Емкость аккумуляторной батареи тонометра
	Не менее  4 аккумулятора типоразмер АА емкостью Не менее  2000 мАч
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Диапазон измерений давления воздуха тонометра в манжете
	Не менее  0 и не более 299
	Миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.)
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Диапазон измерений тонометра частоты пульса
	Не менее  40 и Не более  200
	ударов в минуту
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Элементы питания по типу АА
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Количество элементов питания по типу АА
	Не менее  4
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Манжета средняя компрессионная
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Длина окружности плеча манжеты средней компрессионной
	Не менее  42
	сантиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Материал манжеты средней компрессионной
	нейлон
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Манжета малая компрессионная
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Длина окружности плеча манжеты малой компрессионной
	Не менее  22
	сантиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Материал манжеты малой компрессионной
	нейлон
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Адаптер переменного тока
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Выходное напряжение адаптера переменного тока 6 В DC/1600 мА
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Плантограф компьютерный
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Потребляема мощность плантографа компьютерного
	Не более 40
	Ватт
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Опорное стекло плантографа компьютерного прозрачное листовое бесцветное
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Толщина опорного стекла плантографа компьютерного
	Не менее  10
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Кабель питания
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Интерфейсный кабель USB
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Салфетки одноразовые для обработки активной поверхности
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Сантиметровая лента
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Длина сантиметровой ленты
	Не менее  1,5
	метр
	
	

	
	Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Материал изготовления сантиметровой ленты
	ПВХ
	
	
	

	
	Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Антропометр лазерный
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Материал антропометра лазерный
	металл
	
	
	

	
	
	пластик
	
	
	

	
	Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Весы напольные
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Функция «Step-on» весов напольных
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Максимальный измеряемый вес весов напольных
	Не менее  150
	килограмм
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Винтовка пневматическая
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Калибр винтовки пневматической
	Не менее  4,5
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Длина ствола винтовки пневматической
	Не менее  443
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Штатив для крепления держателя мишени
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Максимальная высота штатива для крепления держателя мишени
	Не менее  136,5
	сантиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Минимальная высота штатива для крепления держателя мишени
	Не более 41,5
	сантиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Материал штатива для крепления держателя мишени
	алюминий
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Держатель мишени с подсветкой мишени
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Материал держателя мишени с подсветкой мишени
	металл
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: LED подсветка мишени
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Сетевой адаптер
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Работа от сети переменного тока 220 В
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Оптический сенсор
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Тип оптического сенсора
	проводной USB
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Дистанция до мишени от оптического сенсора
	Не менее  10
	метр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Комплект крепежных элементов (крепежная призма,крепежная пластина с винтами, шестигранный ключ)
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Диафрагма
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Диаметр диафрагмы
	Не менее  2,5
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Кабель для подключения оптического сенсор
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Электронный счетчик отжиманий
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Питание электронного счетчика отжиманий от встроенного аккумулятора
	Не менее  2600
	мАч
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Время непрерывной работы электронного счетчика отжиманий
	Не менее  20
	час
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Индикация разряда аккумуляторов электронного счетчика отжиманий
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Адаптер переменного тока счетчика отжиманий
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Электронный блок автохронометража
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Дальность радиоканала от датчиков электронных блоков автохронометража
	Не менее  130
	метр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Погрешность регистрации результата
	Не более 0,001
	секунда
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Зарядка через USB - Type C
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Защита от ложных срабатываний
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Инфракрасный передатчик системы автохронометража
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество инфракрасных приемников с дисплеем
	Не менее  1
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Инфракрасный приемник
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество инфракрасных передатчиков
	Не менее  1
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Зарядное устройство автохронометража
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Кабель зарядки
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество кабелей зарядки
	Не менее  1
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Штатив для крепления инфракрасных передатчиков
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество штативов для крепления инфракрасных передатчиков
	Не менее  2
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Максимальная высота штатива для крепления инфракрасных передатчиков
	Не менее  142
	сантиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Минимальная высота штатива для крепления инфракрасных передатчиков
	Не более  310
	сантиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Штатив для крепления обруча
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Максимальная высота штатива для крепления обруча
	Не менее  200
	сантиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Минимальная высота штатива для крепления обруча
	Не более 71
	сантиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Материал штатива для крепления обруча
	сталь
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Обруч складной
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Диаметр обруча складного
	Не менее  86
	сантиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Материал обруча складного
	АБС пластик
	
	
	

	
	
	алюминий
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество складных колен обруча складного
	Не менее  6
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Координациометр напольный
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество координациометра напольного
	Не менее  1
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Разметка координациометра напольного
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Материал координациометра напольного
	резина
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Прыжковый коврик
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество прыжковых ковриков
	Не менее  1
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Длина прыжкового коврика
	Не менее  60
	сантиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Порты подключения прыжкового коврика TPC, USB
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Блок управления прыжковым ковриком
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Теннисный мяч
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество теннисных мячей
	Не менее  3
	штука
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Материал теннисных мячей
	резина
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Набивной мяч
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Материал набивного мяча
	резина
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Палка гимнастическая
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Диаметр палки гимнастической
	Не менее  24
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Длина палки гимнастической
	Не менее  1000
	миллиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Шаг разметки палки гимнастической
	Не более  5
	сантиметр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Измерительная рулетка
	наличие
	
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Длина ленты в измерительной рулетке
	Не менее  20
	метр
	
	

	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Сантиметровая линейка
	наличие
	
	
	

	
	Компьютерная техника в составе АПК: Портативный компьютер
	наличие
	
	
	

	
	Компьютерная техника в составе АПК: Количество портативных компьютеров
	Не менее  3
	штука
	
	

	
	Компьютерная техника в составе АПК: Частота процессора портативного компьютера
	Не менее  1.3
	Гигагерц
	
	

	
	Компьютерная техника в составе АПК: Объем оперативной памяти портативного компьютера
	Не менее  8
	Гбайт
	
	

	
	Компьютерная техника в составе АПК: Объем жесткого диска портативного компьютера
	Не менее  256
	Гбайт
	
	

	
	Компьютерная техника в составе АПК: Диагональ монитора жидкокристаллического 
	Не менее  10.1
	Дюйм (25,4 мм)
	
	

	
	Компьютерная техника в составе АПК: Зарядное устройство для портативного компьютера
	наличие
	
	
	

	
	Компьютерная техника в составе АПК: Количество зарядных устройств для портативного компьютера
	Не менее  3
	штука
	
	

	
	Тара упаковочная для АПК: Транспортировочный модуль со встроенным ложементом под оборудование
	наличие
	
	
	

	
	Тара упаковочная для АПК: Материал корпуса транспортировочного модуля со встроенным ложементом под оборудование
	полиэтилен
	
	
	

	
	Тара упаковочная для АПК: Краевые ролики транспортировочного модуля со встроенным ложементом под оборудование
	Не менее  2
	штука
	
	

	
	Тара упаковочная для АПК: Считыватель транспортировочного модуля со встроенным ложементом под оборудование
	наличие
	
	
	

	
	Тара упаковочная для АПК: Светодиодная лента транспортировочного модуля со встроенным ложементом под оборудование
	наличие
	
	
	

	
	Тара упаковочная для АПК: Электронный замок транспортировочного модуля со встроенным ложементом под оборудование
	Не менее  2
	штука
	
	

	
	Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Массажная кушетка
	наличие
	
	
	

	
	Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Тип массажной кушетки
	складная
	
	
	

	
	Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Количество секций массажной кушетки
	Не менее  2
	штука
	
	

	
	Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Длина массажной кушетки
	Не менее  190 и не более 195
	сантиметр
	
	

	
	Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Ширина массажной кушетки
	Не менее  80 и не более 85
	сантиметр
	
	

	
	Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Высота массажной кушетки
	Не менее  80 и не более 85
	сантиметр
	
	


2. Место поставки товара и установки: 344000, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 18к6. 

3. Срок поставки товара и установки: с момента заключения договора в течение 30 календарных дней.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, установка, сборка, подключение и пуско-наладка осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:


4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 


4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);


4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;


4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;


4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.


5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:


5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;


5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;


5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;


5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.


6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:


6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 


6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.


6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

7. Порядок выполнения работ.

7.1. Работы по установке, сборке, подключению, пуско-наладке оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.

7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке, сборке, подключению, пуско-наладке Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

8. Требования к выполнению работы:

8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. 

8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.

9. Требования к безопасности выполняемых работ:

9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.  

 
