 проект ведомости объемов работ
 к договору на капитальный ремонт от ___________ 2026 года 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
капитальный ремонт деревянных колодцев на водопроводных сетях с кадастровым номером 29:16:192101:628 в пос. Лайский док Приморского района Архангельской области
Объект: водопроводные колодцы № 16,24 
	№ п/п
	Наименование и состав работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	Демонтаж существующего деревянного колодца № 16 
	
	
	

	1. 
	Разработка грунта экскаватором в отвал
	м3
	4,8
	

	2. 
	Резка труб стальных д. 25 мм (отключение колодца от системы водоснабжения)
	шт.
	1
	

	3. 
	Резка труб стальных д. 110 мм (отключение колодца от системы водоснабжения)
	шт.
	2
	

	4. 
	Демонтаж деревянного колодца
	м3
	1,2
	

	
	Устройство деревянного свайного фундамента под ж/б колодец
	
	
	

	5. 
	Погружение одиночных свай из бревен 
	м3
	1,24
	Длина сваи 5м, ∅ 160 мм

	6. 
	Монтаж ростверков из брусьев по деревянным сваям
	м3
	0,42
	Брус-2хв. -175 L=1500

	7. 
	Арматура 16-А-I
	кг
	0,10
	

	
	Монтаж колодца № 16
	
	
	

	8. 
	Плита нижняя ПН-10 
	шт.
	1
	

	9. 
	Стеновое кольцо КС-10.9 
	шт.
	2
	

	10. 
	Плита перекрытия ПП10
	шт.
	1
	

	11. 
	Люк полимерно-песчаный тип "Л"
	шт.
	1
	

	12. 
	Цементно-песчаный раствор
	м3
	0,07
	

	13. 
	Щебень фр. 20...40 мм
	м3
	0,01
	

	14. 
	Укладка ленты бандажной рулонной стыковой битумно-каучуковой 
	п.м.
	9,45
	(ширина ленты 20 см)

	15. 
	Устройство наружной гидроизоляции ж/б элементов колодца битумом строительным
	м2
	5,66
	

	16. 
	Устройство бетонного упора в колодцах:
Бетон марки В15
	шт./м3
	2/0,07
	

	17. 
	Муфта защитная для прохода ПЭ труб через ж.б. колодец DN 110
	шт.
	3
	

	18. 
	Герметизация ввода трубопровода диаметром 110 мм в водопроводный колодец
	шт.
	3
	

	19. 
	Монтаж запорной арматуры ду 100
	шт.
	2
	

	20. 
	Обратная засыпка
	м3
	4,8
	

	
	Демонтаж существующего деревянного колодца № 24 
	
	
	

	21. 
	Разработка грунта экскаватором в отвал
	м3
	4,8
	

	22. 
	Резка труб стальных д. 25 мм (отключение колодца от системы водоснабжения)
	шт.
	1
	

	23. 
	Резка труб стальных д. 110 (отключение колодца от системы водоснабжения)
	шт.
	2
	

	24. 
	Демонтаж деревянного колодца
	м3
	1,2
	

	
	Устройство деревянного свайного фундамента под ж/б колодец
	
	
	

	25. 
	Погружение одиночных свай из бревен 
	м3
	1,24
	Длина сваи 5м, ∅ 160 мм

	26. 
	Монтаж ростверков из брусьев по деревянным сваям
	м3
	0,42
	Брус-2хв. -175 L=1500

	27. 
	Арматура 16-А-I
	кг
	0,10
	

	
	Монтаж колодца № 24
	
	
	

	28. 
	Плита нижняя ПН-10 
	шт.
	1
	

	29. 
	Стеновое кольцо КС-10.9 
	шт.
	2
	

	30. 
	Плита перекрытия ПП10
	шт.
	1
	

	31. 
	Люк полимерно-песчаный тип "Л"
	шт.
	1
	

	32. 
	Цементно-песчаный раствор
	м3
	0,07
	

	33. 
	Щебень фр. 20...40 мм
	м3
	0,01
	

	34. 
	Укладка ленты бандажной рулонной стыковой битумно-каучуковой 
	п.м.
	9,45
	(ширина ленты 20 см)

	35. 
	Устройство наружной гидроизоляции ж/б элементов колодца битумом строительным
	м2
	5,66
	

	36. 
	Устройство бетонного упора в колодцах:
Бетон марки В15
	шт./м3
	2/0,07
	

	37. 
	Муфта защитная для прохода ПЭ труб через ж.б. колодец DN110
	шт.
	3
	

	38. 
	Герметизация ввода трубопровода диаметром 110 мм в водопроводный колодец
	шт.
	3
	

	39. 
	Монтаж запорной арматуры ду 100
	шт.
	2
	

	40. 
	Обратная засыпка
	м3
	4,8
	




