	Цех водоснабжения
Служебная записка

от 21.10.2026 г.


	 Генеральному директору
АО «Юганскводоканал»

Р.Т. Сафину
от начальника цеха 

водоснабжения 

В.С. Саляхова



Для восстановления поврежденного участка ограждения на башне для розлива воды, прошу Вас приобрести следующий материал: 
· Профнастил С8A в01 Grand Line дачный ПЭ RAL 5005 сигнальный синий или аналог в количестве 37,440 м2;
· Саморез кровельный по металлу сверло №3 STALMAX LSR-M 5,5х25 (RAL 5005) с EPDM шайбой оцинкованная сталь в количестве 250шт.(уп/1,100кг)
Характеристики: Профнастил С8A в01 Grand Line Дачный ПЭ RAL 5005 сигнальный синий
· Блеск поверхности: глянцевая;
· Вид профиля кровельного материала: профнастил;
· Высота профиля (мм): 8;
· Длина изделия: 2,4 м ;
· Материал: оцинкованная сталь;
· Назначение: для забора(фасада);
· Обратная сторона: эпоксидная серая;
· Основа покрытия: полиэфир;
· Серия: в01;
· Сертификация/Декларирование: обязательное подтверждение соответствия товара не требуется;
· Стойкость к УФ: RUV3;
· Текстура поверхности: гладкая;
· Тип: A (лицевая сторона);
· Тип формы: С8;
· Толщина покрытия (мкм): 25;
· Цветовой оттенок: синий;
· Ширина общая (мм): 1200;
· Ширина рабочая (мм):1150

· Цвет: RAL 5005 ;
· Покрытие: полиэстер 

· Толщина (мм): 0,3
                                                         Начальник цеха:
                                 _____________ / В.С. Саляхов
Согласовано:

Главный инженер

_____________ / Н.А.Скачков

