
	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Поставка средств индивидуальной защиты»
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Огран‌​﻿⁠‍﻿‌﻿‌‍​⁠﻿‌​‍​‌⁠‍‌‍﻿‌‌​​‌‍‍﻿﻿⁠﻿‌⁠‌﻿‌‌‍​‌​ичение)
	1875 (Преимущество)

	1
	14.12.11.120
	Костюм утепленный с СОП
	✓
	
	

	2
	14.19.42.140
	Бейсболка 
	✓
	
	

	3
	14.12.30.150
	Перчатки утепленные
	✓
	
	

	4
	14.12.30.150
	Перчатки   
	✓
	
	

	5
	15.20.32.129
	Ботинки утепленные
(без МП)
	✓
	
	



1. Объект закупки

	Наименование
	Кол-во
	Необходимые требования

	Костюм утепленный с СОП   

 


	15
	Костюм мужской утепленный, не ниже 3 класс защиты III климатический пояс.
Костюм предназначен для защиты от пониженных температур, от общих производственных загрязнений (истираний) из полиэфирных и полиэфирнохлопковых тканей, с утеплителем из полиэфирного нетканого материала.
Костюм должен состоять из укороченной куртки пристегивающимся капюшоном и полукомбинезона.
Куртка должна быть с застежкой на молнии под планкой на кнопках, не менее 2 вместительных (для ношения средних размеров телефонов) нагрудных кармана, один из которых с клапаном, а другой на молнии (допускается оба на молнии); нижние карманы на молнии; к низу рукавов должны быть приспособления для регулировки; внутренние манжеты-напульсники; капюшон утепленный с регулировкой по объему; ткань повышенной износоустойчивости в местах, наиболее подвергающихся истиранию (плечи, низ куртки до груди, низ полукомбинезона до колен); световозвращающие полосы (не менее 50 мм) на рукавах, в грудной части, на спине.
Полукомбинезон с карманом для средств связи и боковыми карманами, застежка на молнию, с эластичной кулисой по талии спинки, с накладками на коленях и по низу брючин. Гульфик на молнии. Световозвращающие полосы (не менее 50 мм) на низу полукомбинезона.
Материалы:
Ткани верха: смесовая (не менее 35% хлопка, не более 65% полиэфир), плотность не менее 245 г/м², водоотталкивающая пропитка.
Дополнительная ткань: 100% полиэфир.
Подкладка: 100% полиэфир.
Утеплитель: синтепон, в куртке не менее 450 г/м², в полукомбинезоне не менее 300 г/м².
Цвет: основной цвет серый, черная (или светло-серая) отделка 
Стандарт: ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.303-2016
  Размеры:
46/176 -2
48/176 -5
52/176 -7 
52/182 -1

	Бейсболка 
	20
	Бейсболка   состоит из жесткого козырька, защищает от влаги и загрязнений, уменьшает риск теплового удара. Должен иметь универсальный размер, который регулируется металлической застежкой. 
Материалы:   Состав: не менее 35% хлопок, не более 65% полиэстер, Плотность: не менее 230 г/кв.м
Основной цвет: серая (средних тонов)

	Перчатки утепленные


	100 пар
	Перчатки акриловые утепленные от пониженных температур воздуха при эксплуатации до III климатического пояса, и механических воздействий (истирания, порезов, прокола).
Перчатки предназначены для защиты от механических воздействий при работах, требующих обеспечить прочный захват сухих и влажных предметов в условиях пониженных температур. Защитные свойства должны быть указаны в изделии.
Продукция должна быть изготовлена в соответствии с:  ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91 и соответствовать требованиям  ТР ТС 019/2011.
Цвет: темных оттенков синего или серого.
Материал: Перчатки трикотажные из синтетических нитей с полимерным покрытием из латекса.  Перчатки обливные - бесшовная трикотажная основа, с внутренней стороны перчатки - акриловый трикотаж, с частичным покрытием ладони и пальцев вспененным латексом. Размер - 10

	Перчатки   
	200 пар
	Перчатки защитные от механических воздействий и общих производственных загрязнений хлопковые с двойным натуральным латексным покрытием,  должен обладать высокой механической прочностью, теплоизоляционными свойствами.   Латексное покрытие ладони и кончиков пальцев должен обеспечить хороший захват и повышенную износостойкость.       Класс вязки – не менее 13. Должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 12.4.252-2013 и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.
Цвет: без требований км цвету
Материал: Состав основы – 100% хлопок.   Двойное латексное покрытие ладони и кончиков пальцев. 

	Ботинки утепленные
(без МП)


	13
	Ботинки утепленные из натуральной высококачественной кожи, двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ, должна обладать стойкостью к воздействию масел, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей.  Шнуровка, проходящая через металлические петли, обеспечивает комфортную адаптивную посадку; Светоотражающие элементы для повышения видимости работников в тёмное время суток и на неосвещенной территории.  
Подошва должна иметь широкий температурный диапазон использования не менее -35° не более +80°С или более, подошва - ПУ/ТПУ.
Защитные свойства (должны быть указаны в изделии): не ниже 1 класс защиты, с защитой от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям – имеющая маркировку «См».
Цвет: черный, черно-серый
Материалы:
верх - натуральная кожа;
подкладка - искусственный мех;
фурнитура - металл;
Стандарт:
ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-2024, ТР ТС 019/2011
Размеры:
37- 1
39- 2 
41- 5
42- 5



2. Место поставки: г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, д.5.
3. Срок поставки: с момента заключения договора в течение 15 календарных дней.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

