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на поставку АКПП
В связи с необходимостью обеспечения совместимости закупаемых запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование (в соответствии подпункта б, п.3, ч.6.1 ст.3 ФЗ-223), поставка эквивалентного товара не допускается.
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	1
	28.15.24.130
	АКПП Fast Gear FC6A145



1. Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед.изм 
	Количество

	1
	АКПП Fast Gear FC6A145
	Восстановленная АКПП Fast Gear FC6A145 поставляется в сборе. 
комплектация АКПП Fast Gear FC6A145:
- приводные пластины;
- теплообменник;
- гидротрансформатор.
• Тип: 6-ступенчатая гидравлическая автоматическая коробка передач.
• Гидротрансформатор: Оснащен блокирующей муфтой и встроенным демпфером крутильных колебаний.
•  Управление: Электронный блок управления (TCU) и гидравлический блок клапанов
Необходимо обеспечить совместимость поставляемого товара с имеющемся оборудованием у заказчика.
	шт
	1



2. Место поставки: 644073, Россия, Омская обл., г. Омск, ул. Солнечная 2-я, 27
3. Срок поставки: с момента подписания Договора Сторонами в течение 10 календарных дней.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, пуско-наладка осуществляется силами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к поставке по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупки:
6.1. Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары со дня подписания закрывающих документов должен составлять не менее 3 месяцев.
6.2. В случае обнаружения в ходе приема-сдачи товаров, либо во время эксплуатации в гарантийный срок, при правильной эксплуатации автомобиля, недостатков в поставленных товарах, данные недостатки подлежат исправлению силами Исполнителя, в первоочередном порядке, и за его счет в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня передачи узла или агрегата Заказчику.
6.3. В случае полного выхода из строя товаров полностью или их комплектующих, по вине завода-изготовителя данных товаров, в течение гарантийного срока эксплуатации, устранение неисправностей вплоть до их замены производится за счет Исполнителя. 
6.4. Гарантия прекращается, если Заказчик не соблюдает инструкцию по эксплуатации автотранспортного средства; применяет автотранспортное средство не по назначению. Допускает превышение допустимой полной массы автотранспортного средства, осевых нагрузок, полезной нагрузки или грузоподъемности шасси, установленных для данного автотранспортного средства. Гарантия не распространяется на естественный износ. Кроме того, гарантия не распространяется на дефекты, возникающие из-за небрежного или неквалифицированного обращения, его хранения или перевозки. Гарантийные обязательства на новые (оригинальные) узлы и агрегаты, установленные на транспортные средства, не распространяются на случаи, когда поломка произошла вследствие нарушения заводских правил эксплуатации, а также при превышении величины пробегов, установленных заводом-производителем. 
6.5. Сопровождение работоспособности АКПП в гарантийный период, регулировка параметров рабочего давления каждые 10 000 км пробега
7.	Порядок поставки товаров. 
7.1.	Поставщик обязан иметь испытательный стенд позволяющий проводить диагностику АКПП:
а) Проверка герметичности корпуса и уплотнителей подвижных деталей (сальников) АКПП;
б) Проверка общего рабочего давления АКПП и проверка давления по пакетам фрикционов АКПП;
в) Проверка АКПП под различными нагрузками имитирующими нормальную эксплуатацию транспортного средства с использованием всех передач.
8. Порядок выполнения работ.
8.1. Работы по установке программного обеспечения согласно модификации транспортного средства, подключению, пуско-наладке АКПП выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.
