ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение работ по монтажу и наладке охранной сигнализации для нужд МАУ ДО СШ «Юность»

	г. Новый Уренгой
	_________________ 2026 г.



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Юность», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Пикаловой Елены Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
и _______________________________________________, действующей на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг Муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школе «Юность» (далее – Положение о закупках Заказчика), и на основании решения Закупочной комиссии МАУ ДО СШ «Юность» (протокол №________________ от __________г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет Договора.
1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу и наладке охранной сигнализации для нужд МАУ ДО СШ «Юность» (далее по тексту – Работы) в соответствии с Приложением 1 к договору (спецификация), Приложением 2 к договору (Техническое задание) и Приложением 3 (локально—сметный расчет) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы. 
  1.2. Исходные данные, необходимые для исполнения договора, определяются согласно Техническому заданию, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Срок оказания работ: в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
1.4. Место выполнения работ: 629305, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пр-т Губкина д.8/1

2. Цена Договора, условия и порядок расчетов.
2.1. Цена Договора составляет _____________________________________________, которая должна быть выплачена Исполнителю в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и Положением о закупках Заказчика.
2.3. В цену Договора включена стоимость работ, компенсация издержек Исполнителя, в т.ч. стоимость оборудования, материалов, погрузочно-разгрузочных, пусконаладочных работ, транспортные и другие расходы, связанные с исполнением Договора, а также при необходимости расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством, стоимость страхования.
2.4. Оплату по Договору Заказчик осуществляет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более чем 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.5. Обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
2.6. В случае изменения расчетного счета Исполнителя, Исполнитель обязан в течение 3 дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3. Сроки выполнения, порядок сдачи и приема работ.
3.1. Исполнитель обязуется выполнять работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
3.2. Приемка работ осуществляется на основании предъявляемых Исполнителем акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя указанных документов.
3.3. Результат выполнения работ должен соответствовать всем нормам и требованиям, устанавливаемым согласно техническим регламентам, нормативным документам и законодательству Российской Федерации.
Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ. 
В течение гарантийного срока Исполнитель при предъявлении Заказчиком требований об устранении недостатков, связанных с ненадлежащим качеством выполненных работ, обязан устранить обнаруженные недостатки за свой счет.
3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения акта приема-передачи, Заказчик направляет Исполнителю подписанный акт, либо мотивированный отказ от приема выполненных работ.  В случае мотивированного отказа Заказчика от приема выполненных Исполнителем по настоящему Договору работ, между Сторонами в недельный срок составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения Исполнителем.

4. Права и обязанности Заказчика.
4.1. Заказчик по настоящему Договору вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных документов, предусмотренных настоящим Договором.
4.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п.
4.1.4. Контролировать ход исполнения Договора, проверять соответствие работ условиям настоящего Договора, Технического задания.
4.1.5. При обнаружении недостатков выполненных работ, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Исполнителем. 
4.1.6. Осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Исполнителем для выполнения работ.
4.1.7. Осуществлять контроль качества поставляемых Исполнителем оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики.
4.1.8. Предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. 
4.1.9. Отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные Договором.
4.1.10. Отказать от оплаты выполненных Исполнителем работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями Контракта обязательств, до момента устранения соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Исполнителем требований о продлении сроков выполнения работ.
4.1.11. Осуществлять иные права в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик по настоящему Договору обязан:
4.2.1. При надлежащем извещении Исполнителем о готовности к передаче Заказчику результатов выполнения работ организовать и произвести их прием.
4.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
4.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

5. Права и обязанности Исполнителя.
5.1. Исполнитель по настоящему Договору вправе:
5.1.1. Требовать своевременной приемки Заказчиком результатов выполнения работ.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком результатов выполнения работ. 
5.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель по настоящему Договору обязан:
5.2.1. Выполнить работы в соответствии с принятыми на себя обязательствами.
5.2.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.
5.2.3. Незамедлительно предоставлять Заказчику достоверную информацию о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
5.2.4. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные настоящим Договора.
5.2.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки результатов выполнения работ.
5.2.6. Проведение работ в помещении требует предельно низкого уровня шума и пылеобразования в ходе выполнения работ. В силу этого к Исполнителю предъявляются дополнительные требования по минимальному применению шумных и пылеобразующих техпроцессов, а также исключению появления строительного мусора и пыли в местах, где не производятся работы в данное время.
5.2.7. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.
5.2.8. Предупредить немедленно Заказчика письменно об обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
5.2.10. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации
5.2.11. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.
5.2.12. Привлекать к выполнению работ, указанных в договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд. 
5.2.13. Выполнить все мероприятия по обустройству и надлежащему содержанию на объекте работ.
5.2.14. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему материалы, механизмы, оборудование и иное имущество, включая мусор.
5.2.15. Предоставлять по запросу Заказчика в указанный срок информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по договору.
5.2.16. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Исполнителю и привлеченным им лицам в связи с исполнением обязательств по договору.
5.2.17 Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и контрактом

6. Ответственность Сторон.
6.1. В случае несвоевременного выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки от суммы Договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по настоящему Договору. Требование об оплате неустойки (пени) должно быть оформлено Заказчиком в письменном виде. В случае отсутствия надлежаще оформленного требования пеня не начисляется и не выплачивается.
6.2. Неустойка (пеня) взыскивается путем выставления Заказчиком счета Исполнителю. Исполнитель обязан уплатить сумму неустойки (пени) по первому письменному требованию Заказчика.
6.3.В иных случаях Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ до его передачи по акту приема-передачи Заказчику несет Исполнитель.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Договора.
7.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, 223-ФЗ и Положением о закупках Заказчика.
7.2. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
7.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.
7.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
7.5. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Отсутствие в тексте Договора прямого указания на право одностороннего отказа не лишает Сторону этого права, поскольку 223-ФЗ не ставит применение одностороннего отказа в зависимость от наличия такого условия в договоре.

8. Обеспечение исполнения Договору.
8.1. Обеспечение исполнения Договора не устанавливается.

9. Обеспечение гарантийных обязательств.
9.1. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается сроком 12 месяцев на выполнение работ и поставляемые материалы.
	
10. Порядок урегулирования споров.
	10.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. Такие переговоры могут вестись представителями Сторон лично либо посредством телефонной связи.
10.2. Если споры не урегулированы путем переговоров, следующей стадией их досудебного урегулирования является обмен документами.
Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Заказчиком или Исполнителем условий контракта осуществляется путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления направляются по электронной почте.
Срок направления ответа на указанные уведомления составляет 10 рабочих дней со дня их получения Стороной.
	В случае не урегулирования споров в досудебном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора относятся: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и любые другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
11.2. При наступлении указанных в п. 11.1. настоящего Договора обстоятельств, Сторона настоящего Договора, для которой по причине обстоятельств непреодолимой силы создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 дней с момента их наступления известить об этом другую Сторону. Стороны немедленно проведут взаимные переговоры для принятия необходимых мер.
11.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые государственными органами, органами местного самоуправления территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие. 
11.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
11.5. В случае если действие обстоятельств, указанных в п. 11.1. настоящего Договора, будет продолжаться более двух месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

12. Срок действия Договора.
12.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует по «31» декабря 2026 года включительно. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

13. Прочие условия.
13.1. Любые изменения и дополнения по Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Договор.
13.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 рабочих дней с момента начала действий таких изменений.
13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством РФ и Положением о закупках Заказчика.

[bookmark: Par140]14. Адреса и реквизиты Сторон.

	Заказчик:
МАУ ДО СШ «Юность» 
Юридический адрес: 629309, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Юбилейный д.6/2.
Почтовый адрес: 629309, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Юбилейный д.6/2.
ИНН	8904010695
КПП	890401001
ОГРН 1028900631407
Банк получателя ДФ Г.НОВЫЙ УРЕНГОЙ (МАУ ДО СШ «Юность») л/с 964.18.001.8 
ОКЦ №1 Сибирского ГУ Банка России / УФК ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ   ОКРУГУ г. Салехард
Расчетный счет 40102810945370000129
Единый казначейский счет 40102810145370000008
БИК 045004129, ОКТМО 71956000, 
Телефон приемной	+7(3494)24-56-60
8 (3494) 24-56-60 - Директор
8 (3494) 24-54-70 – Заместитель директора
Электронная почта: 
Email	yunost@nur.yanao.ru    
	Исполнитель:
 





	Директор
___________________ Е.М. Пикалова    
МП                   
	Должность
___________________ ______________
МП  















Приложение 1 к Договору
               от ___________ № ________





СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена, руб. с НДС
	Стоимость, руб. с НДС

	1. 1
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	





	Директор
___________________ Е.М. Пикалова    
МП                   
	Должность
___________________ ______________
МП  









































Приложение 2 к Договору 
               от ___________ № ________

Техническое задание
[bookmark: _Hlk163731795]на выполнение работ по монтажу и наладке охранной сигнализации.
в МАУ ДО СШ «Юность»
1. Код работ по ОКПД 2: 43.21.10.140 Работы по монтажу систем   пожарной сигнализации и охранной сигнализации
Виды и объемы работ: При выполнении работ по согласованию с заказчиком возможно использование материалов с улучшающими характеристиками
Поставляемое и монтируемое оборудование охранной сигнализации должно быть с возможностью независимой постановки каждого датчика на охрану:

	№ пп
	Наименование оборудования и материала, характеристики
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Автоматизированная система управления 
II категории технической сложности с количеством каналов

	Материалы и оборудование

	1
	Контроллер:
количество адресуемых устройств (адресов) — не менее 127;
поддержка ключей TouchMemory — не менее 512 кодов;
буфер событий — не менее 512 записей;
интерфейсы связи — RS‑485, TouchMemory;
напряжение питания — не менее 10,2 и не более 28,4 В постоянного тока;
потребляемый ток — не более 400 мА;
количество независимых входов питания — не менее двух.
степень защиты корпуса — не ниже IP40;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	1
	

	2
	Блок индикации с клавиатурой:
индикаторы состояния разделов — не менее 60 шт.;
индикаторы тревог и неисправностей — не менее 7 шт.;
индикатор состояния блока — не менее 1 шт.;
индикатор состояния раздела, управляемого по TouchMemory — не менее 1 шт.;
нтерфейс связи — RS‑485;
встроенный считыватель TouchMemory — наличие;
напряжение питания — не менее 10,2 и не более 28,4 В постоянного тока;
максимальный потребляемый ток — не более 200 мА;
степень защиты корпуса — не ниже IP20;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.

	шт.
	1
	

	3
	Пульт:
количество контролируемых разделов — не менее 511;
количество контролируемых групп разделов — не менее 128;
количество контролируемых зон — не менее 2048.
напряжение питания — не менее 10,2 и не более 28,4 В постоянного тока;
потребляемый ток — не более 60 мА;
элемент питания часов реального времени — тип CR2032;
степень защиты корпуса — не ниже IP30;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	1
	

	4
	Блок:
количество релейных выходов типа «сухой контакт» (СК) — не менее 4 шт.;
параметры коммутации каждого выхода:
· коммутируемое напряжение — не менее 60 В;
· коммутируемый ток — не менее 2 А;
· коммутируемая мощность — не менее 30 ВА.
напряжение питания — 10,2–28,4 В постоянного тока;
количество независимых входов питания — не менее двух;
максимальный потребляемый ток — не более 140 мА;
интерфейс связи — RS‑485.
степень защиты корпуса — не ниже IP40;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта 
материал корпуса — пластик;
способ монтажа — крепление на DIN‑рейку (наличие крепёжных элементов в комплекте)
	шт.
	1
	

	5
	Извещатель охранный магнитоконтактный:
тип — магнитоконтактный, точечный;
расстояние срабатывания — не менее 25 мм.
степень защиты корпуса — не ниже IP41;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта; 
длина соединительного провода — не менее 0,2 м.
	шт.
	18
	

	6
	Извещатель охранный магнитоконтактный:
тип — магнитоконтактный, точечный;
расстояние срабатывания — не менее 50 мм.
степень защиты корпуса — не ниже IP41;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта; 
длина соединительного провода — не менее 0,2 м.
	шт.
	5
	

	7
	Извещатель охранный поверхностный:
тип — поверхностный;
дальность обнаружения — не менее 6 м;
регулировка чувствительности — наличие.
потребляемый ток в дежурном режиме — не более 1 мА.
степень защиты корпуса — не ниже IP41;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта
	шт.
	10
	

	8
	Извещатель охранный объемный потолочный и акустический адресный:
тип — объёмный потолочный, комбинированный (ИК + СТ), адресный;
максимальная дальность действия при высоте установки 2–2,3 м — не менее 12 м;
зона обнаружения:
· СТ‑канал: угол обзора в горизонтальной плоскости — не менее 120°, в вертикальной плоскости — не менее 90°;
· ИК‑канал: угол обзора в горизонтальной плоскости — 360°.
потребляемый ток в дежурном режиме — не более 2,5 мА.
степень защиты корпуса — не ниже IP30;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	11
	

	9
	Извещатель охранный оптико-электронный:
тип — объёмный оптико‑электронный;
диаметр зоны обнаружения — не менее 12 м (при высоте установки 2,5–3,6 м).
напряжение питания — не менее 8 и не более 10 В постоянного тока (по двухпроводной линии связи — ДПЛС);
потребляемый ток — не более 1,4 мА.
степень защиты корпуса — не ниже IP41;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	4
	

	10
	Извещатель охранный оптико-электронный:
тип — объёмный оптико‑электронный, адресный;
максимальная дальность действия — не менее 12 м при высоте установки 2–2,3 м;
угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости — не менее 90°;
совместимость с применяемой адресной шиной/протоколом обмена данными — наличие.
потребляемый ток в дежурном режиме — не более 500 мкА.
степень защиты оболочки — не ниже IP54;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	4
	

	11
	Извещатель охранный оптико-электронный:
тип — объёмный оптико‑электронный;
дальность зоны обнаружения — в диапазоне не менее 3 и не более 12 м.
потребляемый ток — не более 1 мА
степень защиты корпуса — не ниже IP41
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	1
	

	12
	Извещатель охранный оптико-электронный:
тип — объёмный оптико‑электронный;
дальность действия — не менее 8 м;
максимальная высота установки — не менее 5 м.
ток потребления при отключённой индикации — не более 0,5 мА.
степень защиты оболочки — не ниже IP41;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	3
	

	13
	Оповещатель комбинированный:
уровень звукового давления — не менее 105 дБ;
световая и звуковая индикации — наличие;
напряжение питания — 12 В постоянного тока;
потребляемый ток:
· в режиме световой индикации — не более 25 мА;
· в режиме звуковой сигнализации — не более 50 мА.
степень защиты корпуса — не ниже IP55;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	4
	

	14
	Оповещатель комбинированный:
уровень звукового давления — не менее 105 дБ;
световая и звуковая индикации — наличие;
напряжение питания — 12 В постоянного тока;
потребляемый ток— не более 40 мА.
степень защиты корпуса — не ниже IP55;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.










	10шт.
	0,1
	

	15
	Источник вторичного электропитания резервированный:  
номинальное напряжение сети — не менее чем от 198 В до 242 В;
диапазон входного напряжения — не менее 187 и не более 242 В переменного тока.
выходное напряжение — не менее 13,6 и не более 13,9 В постоянного тока;
номинальный выходной ток — не менее 2,5 А;
максимальный выходной ток (до 5 с) — не менее 3 А.
совместимость с аккумуляторными батареями — 12 В, ёмкостью 4,5–7 А·ч;
наличие функции защиты: от короткого замыкания, от глубокого разряда аккумулятора; контроль состояния АКБ.
световая индикация режимов работы (сеть, резерв, авария) — наличие.
	шт.
	1
	

	16
	Аккумулятор:
Тип аккумулятора: свинцово-кислотный, герметизированный, необслуживаемый
номинальное напряжение — не менее 12 В;
номинальная ёмкость —не менее 7 А·ч;
тип клемм — ножевые не менее 4,75 мм (F1).
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта;
срок службы и характеристики разряда — в соответствии с технической документацией производителя.
	шт.
	1
	

	17
	Коробка коммутационная: 
количество подключаемых проводов — не менее 4×2 (не менее 8 контактов);
материал корпуса — негорючий пластик;
способ монтажа — настенный.
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	27
	

	18
	Считыватель ключей:
поддерживаемый тип идентификаторов — TouchMemory (DS1990A и совместимые);
одноцветный светодиодный индикатор состояния — наличие;
сопротивление контакта — не более 1 Ом.
рабочее напряжение — 5 В постоянного тока.
степень защиты корпуса и диапазон рабочих температур — в соответствии с условиями эксплуатации объекта;
	шт.
	1
	

	19
	Ключ:
тип — SB 1990 A (совместимость с Dallas/iButton);
цвет корпуса — чёрный;
уникальный идентификатор — наличие (заводская маркировка).
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	шт.
	20
	

	20
	Кабель-канал:
материал — самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ);
наличие крышки — обязательно;
степень защиты — не ниже IP40.
негорючесть/самозатухание — в соответствии с требованиями пожарной безопасности для кабельных изделий.
сечение — не более 16×16 мм;
длина — не менее 2000 мм.
	м.
	140
	

	21
	Труба гибкая гофрированная: 
материал — самозатухающая композиция ПВХ;
наличие зонда для протяжки кабеля — обязательно;
номинальный диаметр —не менее 16 мм;
огнестойкость — не ниже E15–E90 (подтверждается сертификатом).
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта;
стойкость к воздействию ультрафиолета и агрессивных сред — в соответствии с технической документацией производителя.
внутренний/наружный диаметр — в соответствии с заявленной номенклатурой для D 16 мм;
класс пожарной опасности — не хуже КМ1;
наличие сертификата пожарной безопасности и сертификата соответствия (или декларации), подтверждающих огнестойкость E15–E90.
	м.
	260
	

	22
	Держатель для труб:
назначение — крепление труб диаметром 16 мм;
тип крепления к основанию — дюбель‑гвоздь/саморез (или иной, совместимый с типовыми строительными основаниями);
материал — негорючий пластик.
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта. 
	шт.
	520
	

	23
	Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных.
конструкция — не менее 1×2×0,5 мм² (две медные однопроволочные жилы сечением не менее 0,5 мм², скрученные в пару);
изоляция жил — кремнийорганическая резина;
оболочка — ПВХ‑пластикат с пониженным газо‑ и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения;
цвет оболочки — белый;
внешний диаметр — не более 5,65 мм.
электрическое сопротивление токопроводящих жил — в соответствии с ГОСТ для медных жил сечением не менее 0,5 мм²;
электрическая прочность изоляции — в соответствии с нормативами для слаботочных кабелей.
огнестойкость и пожаробезопасность — в соответствии с требованиями к кабелям для систем противопожарной защиты;
диапазон рабочих температур и влажности — в соответствии с условиями эксплуатации объекта.
	м.
	400
	

	Пуско-наладочные работы

	1
	Автоматизированная система управления технологическим процессом/инженерными системами II категории технической сложности для сбора, обработки, отображения информации и формирования управляющих воздействий по не менее чем 10 каналам.
	шт.
	1
	



2. Место поставки и выполнения работ: 629305, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пр-т Губкина д.8/1.
3. Срок поставки и выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, установка, монтаж, пуско-наладка производится силами Исполнителя.
3.2. Исполнитель не позднее 3-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику:
- утверждённый план-график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
- список сотрудников, необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Исполнителя на территорию учреждения).
4. Требования к выполнению работ:
4.1. Порядок выполнения монтажных работ.
4.1.1 Работы по установке, монтажу пуско-наладке оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Исполнителя, материалами и техническими средствами Исполнителя и входят в стоимость договора.
4.1.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке, монтаже, пуско-наладке Исполнитель производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Исполнителем. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Исполнителем и за его счет.
4.2. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 
4.3. Исполнитель обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.
4.4. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.
4.5. Закупка, доставка, разгрузка, складирование материалов и другого имущества осуществляется силами Исполнителя. Места складирования согласовывают с Заказчиком.
4.6. Работы должны быть выполнены квалифицированным персоналом с использованием современных методов, подходов, концепций, технологий;
4.7. При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать нормы пожарной безопасности;
[bookmark: _GoBack]4.8. За ущерб, нанесенный имуществу Заказчика во время выполнения работ, несет ответственность Исполнитель;
4.9. На время проведения работ действующая автоматическая пожарная сигнализация должна быть круглосуточно в рабочем состоянии;
4.10. После проведения монтажных работ Исполнитель предъявляет Заказчику результаты выполненных работ.
4.11. Исполнитель, при сдаче систем в эксплуатацию, передает Заказчику документацию в двух печатных экземплярах в следующем составе:
- исполнительная схема ОС;
- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;
- акт освидетельствования скрытых работ;
- акт об окончании монтажных работ;
- акт об окончании пусконаладочных работ;
- ведомость смонтированных приборов и оборудования;
- акт о проведении комплексного опробования;
- акт приемки установок в эксплуатацию.
5. Требования к качеству материалов (товаров):
5.1. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация  указаны в приложении №3, должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Исполнителя соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
5.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком. 
6. Требование к качеству и безопасности работ: 
6.1. Исполнитель должен обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
6.2. Исполнитель должен обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.
6.3. Исполнитель должен обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.
6.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией, техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции зданий»;
- СП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1 Общие требования»;
- СП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2 Строительное производство»;
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства»;
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; 
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- ГОСТ Р 54455-2011 «Системы охранной сигнализации. Методы испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам»;
- ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» с Изменением № 1;
- ГОСТ Р 52551-2016 «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»; 
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, применимые к данному виду работ.
7. Требования к результатам работ и гарантиям качества работ:
Результат выполнения работ должен соответствовать всем нормам и требованиям, устанавливаемым согласно техническим регламентам, нормативным документам и законодательству Российской Федерации.
Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ. 
В течение гарантийного срока Исполнитель при предъявлении Заказчиком требований об устранении недостатков, связанных с ненадлежащим качеством выполненных работ, обязан устранить обнаруженные недостатки за свой счет.
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