Техническое‌‌​‍​﻿﻿​﻿​​‌​​​‍‌﻿​​‌⁠⁠﻿﻿⁠⁠⁠‌﻿‌​﻿﻿​‌​​﻿‍​‍‍‌ задание
на поставку звукового оборудования для нужд МАУК «КЦ «Эльмаш»
1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	26.40.31.190
	Цифровой рэковый микшер
	
	✓
	

	2. 
	26.40.31.190
	Радиосистема
	
	✓
	

	3. 
	26.40.31.190
	Комплект приема и распределения радиосигнала
	
	✓
	

	4. 
	26.40.31.190
	Акустическая система
	
	✓
	

	5. 
	26.40.31.190
	Акустическая система 
	
	✓
	



	№ п/п
	Наименование 
	Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	BEHRINGER
XR-18 – цифровой рэковый микшер
	Обработка:
Количество каналов обработки:
18 входных каналов, 4 FX возврата,
6 AUX шин, основные выходы L/R
Внутренние процессоры эффектов: 4 стерео
Обработка сигнала: 40-бит с плавающей точкой
A/D-D/A преобразователи (Cirrus Logic A/D CS5368, D/A CS4385): 
24 бит @ 44,1/48 кГц
114 дБ динамический диапазон
Аналоговая задержка Вход/Выход:
(Включая все каналы и шины обработки, исключая инсерты эффектов)
0,8 мс
WLAN Модуль
Антенна: Внутренняя
Точка доступа, количество клиентов: 4
Стандарт IEEE 802.11 b/g: 2.4 ГГц
Частотный диапазон: 2412-2462 МГц
WLAN каналы (технология беспроводной локальной сети клиент, точка доступа): 1-11
Максимальный уровень сигнала: 19 дБm (802.11 b) / 18 дБm (802.11 g)
Разъемы
Программируемые микрофонные предусилители: разработанные MIDAS балансные: 16 XLR/TRS комбинированные разъемы,
Входы LINE / AUX, стерео: 2 RCA, небалансные
Основные выходы: 2 XLR, балансные
AUX выходы: 6 TRS, сбалансированные сопротивлением
Мониторные выходы: 2 RCA, небалансные
Выход на наушники: 1 TRS, ULTRANET, 1 RJ45
MIDI Вход/Выход: 1/1 DIN
Ethernet: 1 RJ45
Аудио / MIDI интерфейс: 1 USB тип В
	шт.
	1

	2. 
	Октава OWS-U1200HD01L02 Радиосистема
	Тип системы: одноканальная цифровая вокальная радиосистема.
Диапазон радиочастот: 512–562 МГц.
Число настраиваемых каналов: 200.
Тип модуляции: цифровая QPSK (Quadrature Phase Shift Keying).
ИК-синхронизация: есть между приёмником и передатчиками для быстрой настройки.
Автоматическое сканирование: выбор наименее загруженной частоты.
Технология надёжного приёма: True Diversity.
Задержка (Latency): не более 3 мс.
Выходное сопротивление: 600 Ом.
Антенны приёмника: 2 шт., съёмные, с BNC-разъёмом.
Рабочий диапазон: 
Ручной передатчик: до 80 м.
Поясной передатчик: до 60 м.
Время автономной работы передатчика: до 8 часов от двух элементов типа АА.
Питание приёмника: внешний блок 12 В / 1 А (прямой полярности).
Рабочий диапазон температур: от -10 °C до +45 °C.
Дисплей: LCD, отображает частоту, номер канала, уровни радио- и аудиосигнала, заряд передатчика, усиление и функцию Mute.
В комплект поставки входит: 
ручным и поясным передатчиком, 
головным микрофоном OWS-D01, 
петличным микрофоном Круг OWS-L02, 
	шт.
	3

	3. 
	VOLTA WAVE SET Комплект приема и распределения радиосигнала
	Тип: активный антенный сплиттер с бустер-усилителем.
Диапазон частот: UHF, 500–960 МГц.
Усиление бустера: +10 дБ и +18 дБ (четыре настройки).
Полное сопротивление: 50 Ом.
Рабочее напряжение: 12–15 В.
Потребляемый ток (с питанием 4 приёмников и 2 антенн): 3000 мА.
Температурный диапазон эксплуатации: от −10 °C до +50 °C.
В составе: 8-и канальный дитрибьютор, 2 направленных активных антенны, аксессуары для подключения
	шт.
	1

	4. 
	Wharfedale Pro DVP-AX15 Профессиональная активная акустическая система
	Тип системы Активная, 2-полосная, 15"
АЧХ (+/−3 дБ) 50–18 кГц
Диапазон частот (−10 дБ) 45–20 кГц
Чувствительность при 1 Вт/1 м 98 дБ
Размер НЧ излучателя (мм/дюймы) 381 мм/15"
Размер НЧ катушки (мм/дюймы) 2 двойных слоя 2,5"
ВЧ излучатель: Тип Компрессионный драйвер
Размер ВЧ катушки (мм/дюймы) 44 мм/1,75"
Размер ВЧ выхода (мм/дюймы) 25 мм/1"
Материал ВЧ диафрагмы Титан
Ном. угловой охват (Г x В) 90° x 60°
Усилитель мощности НЧ — класс D, мощность
RMS/пиковая: 350/700 Вт
Усилитель мощности ВЧ — класс D, мощность
RMS/пиковая: 50/100 Вт
DSP: наличие
Управление — D-EQ 1: FLAT, 2: MONITOR, 3: SPEECH,
4: BASS,5: PUNCH, 6: LIVE
Защита усилителя, включение питания, перегрев,
низкое напряжение: наличие
Защита драйвера, пост. ток, короткое замыкание,
индикация клиппинга: наличие
Индикатор лимитера: Красный светодиод
Индикатор питания: Зелёный светодиод (красный
светодиод спереди)
ВХОДЫ: входная чувствительность, балансное
Подключение: 775 мВ
Макс. уровень входного сигнала: 4 В
Входные разъёмы 2 XLR и 2 JACK 1/4" (линейн./микр.)
Входной импеданс балансное подключение: 20 КОм
Материал корпуса и отделка MDF/чёрная краска
Материал решётки и отделка Сталь
	шт.
	2

	5. 
	Wharfedale Pro DVP-AX18B Профессиональная низкочастотная активная акустическая система (сабвуфер)
	Тип системы Активный сабвуфер, 18" 
АЧХ (+/−3 дБ) 35–150 Гц
Диапазон частот (−10 дБ) 30–150 Гц
Макс. уровень звукового давления на расстоянии 1 м: 132 Б
Чувствительность при 1 Вт/1 м: 99 дБ
Размер НЧ излучателя (мм/дюймы): 470 мм/18"
Размер НЧ катушки (мм/дюймы): Четыре слоя, 2,5"
Усилитель мощности: НЧ — класс D, мощность RMS/пиковая 600/1200 Вт
Защита усилителя, включение питания, перегрев, низкое напряжение: наличие 
Защита драйвера, пост. ток, короткое замыкание, индикация клиппинга: наличие
Индикатор лимитера Красный светодиод
Индикатор питания Зелёный светодиод (красный светодиод спереди)
ВХОДЫ: входная чувствительность, балансное подключение: 775 мВ
Макс. уровень входного сигнала: 6 В
Входные разъёмы XLR и JACK: 1/4" (линейн./микр.)
Входной импеданс балансное подключение: 20 КОм
Управление фильтром НЧ: 80–120 Гц
Управление полярностью: 0°/180°
ВЫХОДЫ: Разъём линейного выхода: XLR THRU/HPF (ВЫХОД)
Питание перем. тока: импульсный 220–240 В, 50/60 Гц
100–120 В, 50/60 Гц
Крепление для стойки: D 35 мм
Ручки 2 ручки для переноски (1 с каждой стороны)
Материал корпуса и отделка MDF/чёрная краска
Материал решётки и отделка Сталь
	шт.
	2



2. Место поставки: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 22.
3. Срок поставки: в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;
5. Требования к упаковке, маркировке товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
