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на оказание услуг по сопровождению системы мониторинга 

1. Наименование: оказание услуг по сопровождению системы мониторинга, далее «Система», установленного на транспортном средстве (ТС) Заказчика.
2. Место оказания услуг: 624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ ПАРКОВАЯ, Д. 5.
3. Срок оказания услуг: с 01.11.2026 по 31.08.2027 г. (включительно). 
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№п
п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 
(Преимущество)

	1. 
	62.02.30.000
	Услуги по технической поддержке информационных технологий
	✓
	
	


4. Количество и состав оказываемых услуг, а также требования к ним:
Исполнитель должен обеспечить возможность технического сопровождения, программный комплекс слежения «ГЛОНАССSoft» (44 единиц техники).

Основные требования
1. Получение мониторинговой информации от подключенных абонентских терминалов;
2. Режим круглосуточного функционирования; 
3. Ведение списка контролируемых транспортных средств с разбивкой по группам;
4. Разграничение доступа пользователей к группам транспортных средств;
5. Услуги по абонентскому обслуживанию системы мониторинга;
6. Режим хранения телематических данных на телематическом сервере и в локальных базах данных автоматизированных рабочих мест Заказчика.
· ПО должно обеспечивать отображение местоположения каждого ТС, оснащённого комплектом бортового оборудования, входящим в состав Системы, а также траектории его движения на фоне ЭК местности, в виде ломаной линии и (или) набора точек (по выбору оператора). Линии должны иметь стрелки, указывающие направление движения ТС. По желанию оператора рядом с каждой точкой маршрута на ЭК должно указываться время определения навигационных параметров. 
·  ПО должно обеспечивать возможность использования информации в архиве, поиск информации, сохраненной в архиве, по различным признакам, формирование отчета о движении ТС или группы ТС в графической (на фоне ЭК), текстовой и табличной форме с указанием величины пробега и времени простоя за указанный промежуток времени, количества отработанного времени, времени нахождения выделенных ТС в зоне и вне зоны контроля. 
· Если транспорт находится вне зоны покрытия сотового оператора, информация продолжает записываться в память трекера. Когда автомобиль вернётся в зону действия сети GSM, все данные попадут на сервер и будут доступны пользователю.
· Предусмотреть в ПО установку зон контроля
· ПО должно быть включено в Единый реестр Российского ПО и баз данных.


Требования к программному обеспечению (ПО)
В целях обеспечения необходимого быстродействия системы мониторинга транспортных средств, программное обеспечение должно быть построено по принципу единой базы данных. В базе данных должна обрабатываться вся навигационная и учетная информация необходимая для функционирования. База данных должна поддерживать технологию обработки больших данных




