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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт через сеть АЗС
Заказчик: МУП ВКХ "ВОДОКАНАЛ" Г. КРАСНОЗНАМЕНСК
1. Технические характеристики товаров
	№
п/п
	Наименование товара
	Требования к качеству закупаемой продукции
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1.
	Бензин автомобильный АИ-92
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ32513-2023 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия;
- Экологический класс – не хуже К5;
Октановое число:
- по исследовательскому методу: не менее 92,0 и не более 95,0
- по моторному методу: не менее 83,0
- Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;   
- Отсутствие механических примесей.
- Концентрация свинца, мг/дм:. не болев 5,0
- Концентрация смол, промытых растворителем. мг/дм3 (мг/100 см3), бензина: не более 50(5)
- Индукционный период бензина, мин: не менее 360
- Плотность при 15 "С. кг/м3: не менее 725.0,
- Концентрация марганца, мг/дм3: отсутствие
- Концентрация железа, мг/дм3: отсутствие
Соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826
	15 000,0
	литр; кубический дециметр

	2.
	Дизельное топливо
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)
- Сезонность топлива: в зависимости от сезона топлива, когда оно будет приобретаться.
- Цетановое число: не менее 51,0
- Цетановый индекс: не менее 46,0
- Плотность при 15 °С, кг/м3: не менее 820,0
- Массовая доля полициклических ароматических углеводородов1), %: не более 8,0
- Массовая доля серы, мг/кг: не более 10,0
- Экологический класс – не ниже К5.
- Зольность, % масс: не более 0,01
- Массовая доля воды, мг/кг: не более 200,0
- Общее загрязнение, мг/кг: не более 24,0Соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826
Упаковка, маркировка транспортирование и хранение товара в соотвествии с ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка транспортирование и хранение
	20 000,0
	литр; кубический дециметр 


2. Место поставки товара: через сеть Автозаправочных станций Поставщика (обязательное наличие заправочных станций от местонахождения заказчика в радиусе 5 км. Адрес: 143090, Московская области, г. Краснознаменск, ул. Победы, дом 26).
Отпуск Товара производится по топливным картам литрового номинала (пластиковая карта) путем заправки служебного автотранспорта Заказчика круглосуточно.
Топливные карты выдаются Поставщиком товара.
3. Сроки поставки товара: с 01 января 2027 года  по 31.12.2027 года.
3.1. Победитель при заключении договора предоставляет список АЗС, с указанием в нем информации о наименовании автозаправочных станций, их адреса. Указанный список АЗС является неотъемлемой частью договора.
4. Требования к качественным характеристикам товаров
4.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара и должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную его эксплуатацию для жизни и здоровья людей.
4.2. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.
4.3. Заказчик должен иметь полный контроль над расходом нефтепродуктов и оперативный учет, а также возможность получения информации в письменной или электронной форме по выборке топлива через сеть Интернет или у оператора Поставщика в течение 12 часов. Поставщик обеспечивает заказчику ежедневный доступ к системе статистики выданных топливных карт в сети Интернет для мониторинга в режиме реального времени пополнения и расходования нефтепродуктов как группы карт выданных, так и отдельно по персональному номеру карты за любой период отчетного времени.
4.4. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.





Техническое задание составил:
Начальник транспортного отдела  _____________________________ А.В. Колеватов
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