Техническое задание

на поставку оборудования 
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.20.13.000
	Слотовый компьютер
	
	✓
	

	1.1
	58.29.11.000
	Операционная система
	✓
	
	

	2
	26.20.13.000
	Интерактивная панель
	
	✓
	


1. Объект закупки:

	№ п/п
	Наименование товара


	Характеристика товара
	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	Слотовый компьютер стандарта OPS
	Назначение: Совместная работа с интерактивными дисплеями/панелями в сфере образования, переговорных комнатах и мультимедийных системах.

Тип монтажа: Бескабельная установка в стандартный OPS-слот интерактивной панели (форм-фактор OPS).
Центральный процессор:

Intel Core i5-8400H (Coffee Lake-H)

• Базовая частота: 2.5 ГГц (в режиме Turbo Boost — до 4.2 ГГц)

• Количество ядер: 4/Потоков: 8

• Кэш-память: 8 МБ

Графическая подсистема:

Интегрированная Intel UHD Graphics 630 с поддержкой воспроизведения видео в разрешении 4K (Ultra HD)
Оперативная память:

8 ГБ DDR4 (в одном или двух модулях SODIMM, с возможностью расширения)
Накопитель:

256 ГБ, форм-фактор M.2 (M.2 2280), интерфейс SATA / NVMe (высокоскоростной твердотельный накопитель)
Сетевые интерфейсы:
• Проводная сеть: LAN 10/100/1000 Мбит/с (RJ-45)

• Беспроводная связь: Wi-Fi (например, модуль стандартов 802.11 a/b/g/n/ac) + Bluetooth
Периферийные интерфейсы (Порты ввода-вывода):

• USB 3.0 / USB 3.1 — не менее 4 шт.

• USB 2.0 — не менее 1–2 шт.

• COM-порт (RS-232) — наличие опционально / по требованию (указать необходимость: требуется / не требуется)

• Видеовыходы: HDMI (не ниже 1.4 / 2.0) и/или DisplayPort

• Аудио разъемы: Line-Out (аудиовыход) и Mic-In (микрофонный вход) или комбинированный 3.5 мм
Питание:

Питание через контактную группу OPS-разъема (стандартный разъем JAE 80-pin) или внешний блок питания (например, 19V/5A)
Операционная система – наличие (код ОКПД2- 58.29.11.000)
Требования к комплектности:

1.
Слотовый OPS-компьютер — 1 шт.

2.
Антенны для беспроводной связи Wi-Fi — комплект (2 шт.).

3.
Краткое руководство пользователя и гарантийный талон.
Обеспечить совместимость с закупаемой поз.2 Технического задания
	шт
	1

	2. 
	Интерактивная панель TEACHTOUCH TT65-75U
	Экран и изображение:
•
Диагональ экрана: 75 дюймов 

•
Разрешение матрицы: 3840 × 2160 пикселей (4K UHD)

•
Яркость подсветки: 500 кд/м² (с автоматическим датчиком освещенности)

•
Контрастность: 5000:1

•
Угол обзора: 178° / 178°

•
Защитное покрытие: Закаленное антибликовое стекло

•
Охлаждение: Безвентиляторное (пассивное)
Сенсорная система (Multitouch):

•
Тип сенсора: Инфракрасный

•
Количество одновременных точек касания: не менее 40 точек

•
Способ управления: Палец, стилус или любой непрозрачный предмет
Вычислительная часть:

•
Оперативная память (RAM): 16 ГБ

•
Встроенная память (ROM): 128 ГБ

•
Слот расширения: Наличие слота для OPS / OPS-C ПК 
Аудио, видеосвязь и коммуникации:

•
Встроенная камера: наличие
•
Микрофонный массив: не менее 8 встроенных микрофонов

•
Акустическая система: Встроенные динамики (2 х 20 Вт, суммарно 40 Вт / 20 Вт в зависимости от конфигурации)

•
Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 6 (стандарт 802.11ax), Bluetooth 5.1 / 5.2
Интерфейсы и разъемы (не менее):

•
HDMI 2.0 In: 5 шт. (включая порты на лицевой панели)

•
USB 3.0 Type-A: 4 шт.

•
USB Type-C: USB 3.0 Type-C / USB 2.0 Type-C

•
USB 2.0 Type-A / Type-B (Touch): Наличие
•
Сетевой порт LAN (RJ-45): 1 шт.

•
Аудиовыходы/входы: S/PDIF, TRS 3,5 мм (аудиовыход для наушников / аудиовход для микрофона)
Габариты панели:

•
Размеры панели (Ш × В × Г): 1707 × 1025 × 86 мм

•
Стандарт крепления VESA: 600 × 400 мм
Мобильная стойка совместимая с закупаемой интерактивной панелью Технического задания - наличие
•
Тип оборудования: Мобильная напольная стойка на колесах 

•
Максимальная допустимая нагрузка: не менее  140 кг

•            Совместимость с панелями от 42" до 90"-соответствие 

•
Поддерживаемые стандарты VESA: от 100×100 до 800×600 мм (включая требуемый VESA 600×400 мм панели) 

•
Высота стойки (общая): ок. 1750 мм

•
Конструктивные особенности:

o
Прочная стальная/металлическая рама черного цвета-соответствие 

o
Маневренные колесики с системой фиксации (стопорами) для предотвращения самопроизвольного движения-наличие

o
Наличие встроенной/съемной полки для размещения сопутствующего оборудования (ноутбука, пульта, документов)-соответствие

o
Система скрытой прокладки кабелей внутри вертикальных опор стойки-наличие


Комплект поставки:

1.
Интерактивная панель -1шт
2.
Пульт дистанционного управления — 1 шт.

3.
Маркеры/стилусы для работы с панелью — 4 шт.
4            Мобильная стойка – 1 шт
4.
Базовый крепеж
5.
Кабель питания и комплект базовой документации/инструкций на русском языке.
Обеспечить совместимость с закупаемой поз.1Технического задания
	шт
	1


2. Место поставки: 164500, Россия, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская д.61А
3. Срок поставки: в течении 30 календарных дней с момента заключения договора. 
Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, ввод в эксплуатацию и инструктаж персонала по работе на оборудовании производится за счёт и силами Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам. 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи.
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

