ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ОКПД  25.11.23.119
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№ п/п
	Разделы
	Описание характеристик и требований к товару

	1. 
	Перечень Товаров (может быть в виде приложения)
	Люки с крышками для колодцев, камер.
Страна происхождения – Российская Федерация


	2. 
	Сроки поставки
	Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется
- Поставщик после получения на электронный адрес письменной заявки от Заказчика с указанием количества и места поставки, обязан поставить продукцию не позднее 7-ми рабочих дней , и предоставить удостоверение  качества на поставленную продукцию.
- Приемка продукции производится с участием представителей Заказчика и Поставщика. 
- Заказчик вправе отказаться от приемки некачественной продукции, письменно уведомив об этом Поставщика. В данном случае Поставщик за свой счет осуществляет вывоз продукции со склада Заказчика, а так же возмещает Заказчику затраты на поставку некачественной продукции.
- Заказчик оставляет за собой право не выбирать весь объем товаров по заключенному Контракту

	3. 
	Порядок доставки материалов, оборудования (самовывоз, доставка собственными силами, отправка груза)                                                  
	Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или транспортной компанией Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: 453856,  г. Мелеуз, ул. Ленина, д.10.
 Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки, для проведения разгрузочных работ.
Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке. 
Заказчик вправе отказаться от приемки некачественной продукции, письменно
уведомив об этом Поставщика. В данном случае Поставщик за свой счет осуществляет вывоз продукции со склада Заказчика, а так же возмещает Заказчику затраты.


	4. 
	Технические характеристики товара, оборудования
	Люк чугунный с крышкой Тип: «С (В125) К-1.60
Соответствует требованиям ГОСТ 3634-2019 (средний люк) 
В125 – обозначение по ГОСТ 3634-2019
Назначение: автостоянки, тротуары и проезжая часть городских парков.
Основные параметры и размеры:
Габаритные размеры: 770×770×85 мм.
Вес: не менее 70 кг.
Номинальная нагрузка на крышку люка: не менее 125 кН.
Глубина установки крышки в корпусе: не менее 25 мм.
Полное открытие (диаметр лаза): не менее 550 мм
Двух ушковый, круглый
Количество поставляемого товара по данной номенклатуре - 40 шт.

Люк чугунный с крышкой Тип: «Т (С250) К-1.60» 
Соответствует требованиям ГОСТ 3634-2019 (тяжелый люк)
С250 – обозначение по ГОСТ 3634-2019
Назначение: городские автомобильные дороги 
Основные параметры и размеры:
Габаритные размеры: 770×770×85 мм.
Вес: не менее 105 кг;
Номинальная нагрузка: не менее 250 кН
Глубина установки крышки: не менее 35 мм
Полное открытие (диаметр лаза): не менее 600 мм
Четырех ушковый, круглый
Количество поставляемого товара по данной номенклатуре - 68 шт.

Люк полимерный тяжелый Тип "ТМ" черный (25тн)
Категория: люк канализационный
Материал: полимернокомпозитная смесь
Форма люка: круглая
Тип люка: тяжёлый — Класс нагрузки: тяжёлый (ТМ)
Диаметр, мм: > 870
Глубина установки
крышки в корпусе, мм: > 80
Высота, мм: > 120
Полное открытие люка, мм: > 640
Номинальная нагрузка на крышку люка, тн: > 25
Гост 3634-2019
Цвет – Черный
Количество поставляемого товара по данной номенклатуре - 94 шт

Люк полимерный тяжелый Тип "ТМ" черный (12тн)
Категория: люк канализационный
Материал: полимернокомпозитная смесь
Форма люка: круглая
Тип люка: тяжёлый — Класс нагрузки: тяжёлый (ТМ)
Диаметр, мм: > 780
Глубина установки
крышки в корпусе, мм: > 80
Высота, мм: > 120
Полное открытие люка, мм: > 640
[bookmark: _GoBack]Номинальная нагрузка на крышку люка, тн: > 12
Гост 3634-2019
Цвет – Черный
Количество поставляемого товара по данной номенклатуре - 10 шт

	5. 
	Требование к составу документации
	Продукция должна иметь сертификат соответствия и сопровождаться удостоверением (паспортом) о качестве продукции, в котором указывается:
- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
-местонахождение (юридический адрес) предприятия-изготовителя;
- номер партии и дату изготовления;


	6. 
	Дополнительные требования к товару
	- Продукция должна соответствовать паспортам качества, сертификатам качества, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции.
- Товар должен быть новым и ранее не использованным. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
- Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение. Условия транспортирования в части воздействия климатических и механических факторов, условия и срок хранения в соответствии (ГОСТ 15846-2002).

	7. 
	Гарантийное и техническое обслуживание.
	Гарантийный срок – не менее 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия


	8. 
	Ответственное лицо за исполнение договора, наименование службы, контактный телефон
	Начальник цеха ТСВ: Васильев Владимир Ильич
Тел. 8-937-836-07-27
8 (34764) 5-99-00 доб.118




