Описание объекта закупки
	Наименование
	Характеристики, описание продукции, ГОСТ
	Ед.

изм.
	Кол-во
	ОКПД 2 

	Электрод УОНИИ 13/55 d.4.0x450mm 6,0кг ЭСАБ-СВЭЛ Россия 

или эквивалент


	ГОСТ 9467-75: Э50А. Тип покрытия – основное. Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 на постоянном токе. Предел текучести не менее 420 Н/мм². Предел прочности не менее 530 Н/мм. Ударная вязкость KCU не менее 120 Дж/см² при -60 °С.  Назначение — углеродистая и низколегированная сталь.
	кг
	266
	25.93.15.120

	Электрод УОНИИ 13/55 d.3.0x350mm 4,5кг ЭСАБ-СВЭЛ Россия 

или эквивалент
	ГОСТ 9467-75: Э50А. Тип покрытия – основное. Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 на постоянном токе. Предел текучести не менее 420 Н/мм². Предел прочности не менее 530 Н/мм. Ударная вязкость KCU не менее 120 Дж/см² при -60 °С.  Назначение — углеродистая и низколегированная сталь
	кг
	287
	25.93.15.120

	Электроды МР-3 Россия 

или эквивалент
	Марка электрода: МР-3

Диаметр: 3 мм

Свариваемый материал: углеродистая сталь

Тип покрытия: рутил-целлюлоза

Тип электрода, ГОСТ: Э46

Электроды с рутил-целлюлозным покрытием предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с временным сопротивлением до 490 МПа. Сварка во всех пространственных положениях на переменном и постоянном токе обратной полярности.

Подходят как для бытовых, так и для профессиональных сварочных аппаратов MMA.
	кг
	77
	25.93.15.120

	Электроды МР-4 Россия 

или эквивалент
	Марка электрода: МР-3

Диаметр: 4 мм

Свариваемый материал: углеродистая сталь

Тип покрытия: рутил-целлюлоза

Тип электрода, ГОСТ: Э46

Электроды с рутил-целлюлозным покрытием предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей с временным сопротивлением до 490 МПа. Сварка во всех пространственных положениях на переменном и постоянном токе обратной полярности.

Подходят как для бытовых, так и для профессиональных сварочных аппаратов MMA.
	кг
	112
	25.93.15.120

	Электроды МЭЗНЖ 13
	Тип электрода: Э-09Х19Н10Г2М2Б. 

Покрытие: основное. 

Род тока: постоянный обратной полярности (на электроде плюс). 

Длина дуги: короткая. 

Коэффициент наплавки: 13,0 г/А·ч. 

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла: 1,8 кг. 

Механические свойства металла шва и сварного соединения (при температуре 20±10 °С, не менее):

Временное сопротивление разрыву (σв): 588 Н/мм² 

Предел текучести (σ0,2): 313 Н/мм² 

Относительное удлинение (δ5): 22% 

Ударная вязкость (КСU): 70 Дж/см² при +20 °С, 30 Дж/см² при –20 °С 

Угол загиба (для сварного соединения): 160°. 

Содержание ферритной фазы: 2,0–10,0%.
	кг
	195
	25.93.15.120



2.1. Технические требования к продукции:

2.1.1. Продавец комплектует поставку согласно предварительной заявке «Покупателя».

2.1.2. Вместе с Продукцией должны передаваться относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:

- Сертификат качества или технический паспорт на каждую позицию изделия с указанием физических свойств (оригинал);

- Гарантийная документация;

- Выписка из Сертификатов на материал заводов-изготовителей;

- Счет-фактура составленная в соответствии с требованиями ст.168,169 НК РФ;

- Товарно-транспортная накладная (Типовая межотраслевая форма № 1Т Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97г. №78).

2.1.3. «Продавец» обязан:

   - своевременно обеспечить потребность «Покупателя» товаром, согласно поданной заявке, в течение 2х – 3х дней, при необходимой срочности.

   - заменить некачественный или дефектный товар (заводской брак) в течение 3-х дней с момента его возврата «Покупателем» на склад «Продавца».

2.1.4. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ, требованиям СанПиН. Качество поставляемой продукции должно подтверждаться сертификатами соответствия, передаваемыми Заказчику вместе с продукцией. 
Качество продукции подтверждается паспортами качества и сертификатами соответствия согласно ГОСТ 9467-75.
2.1.5. При подаче предложения обязательно предоставить все листы сертификатов со всеми приложениями, с обязательным перечнем конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, подробные технические характеристики предлагаемой продукции, копии паспортов, информацию о производителе.

2.1.6. Приемка продукции по количеству и качеству, производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству и качеству № П-6 от 15.06.1965г. и П-7 от 25.04.1966г.

2.1.7. Продукция должна принадлежать Поставщику на праве собственности. Продукция не должна быть заложена, находиться под арестом, не иметь каких-либо ограничений и обременений. Поставляемый товар должен быть новым, не являющийся выставочным образцом. 
2.1.9. Гарантийные обязательства на продукцию должны быть не менее срока гарантии изготовителя.
2.2. Требования к упаковке и маркировке: продукция должна быть поставлена в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность продукции в течение всего периода времени, включая транспортирование.
2.3. Формирование цены и оплата: Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортные расходы, погрузку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Цены должны быть фиксированными на протяжении всего срока действия договора. Цена предложения не должна превышать начальную (максимальную) цену договора. 
2.4. Приемка продукции по количеству и качеству.

2.4.1. Поставщик после получения на электронный адрес письменной заявки от Заказчика с указанием количества и места поставки, обязан поставить продукцию не позднее 7-ми рабочих дней , и предоставить удостоверение  качества на поставленную продукцию.

2.4.2. Приемка продукции производится с участием представителей Заказчика и Поставщика. 

2.4.4.Заказчик вправе отказаться от приемки некачественной продукции, письменно уведомив об этом Поставщика. В данном случае Поставщик за свой счет осуществляет вывоз продукции со склада Заказчика, а так же возмещает Заказчику затраты на поставку некачественной продукции.

2.4.5.Заказчик оставляет за собой право не выбирать весь объем товаров по заключенному Контракту.
2.5.  Требования к безопасности:

Продукция и упаковка (тара) продукции должны отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.

Продукция должна быть безопасна, и разрешена для применения на территории РФ, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должны причинять вред имуществу Заказчика и жизни и здоровью работников Заказчика.

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемой продукции в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и сертификатами, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.

Продукция должна соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для продукции подобного рода, в случае, если это предусмотрено действующим Законодательством Российской Федерации.

