Приложение № 1
к Договору № ________
от «___» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по комплексному техническому обследованию механического оборудования сцены и системы управления механическим оборудованием сцены

· Общая информация об объекте закупки
· Объект закупки: Комплексное техническое обследование механического оборудования сцены и системы управления механическим оборудованием сцены на объекте ГАУ ЯНАО «Ямальская филармония».
· Место оказания услуг: Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, ул. Арктическая, д. 1.
· Сроки оказания услуг: 14 рабочих дней с даты начала оказания Услуг на объекте; этапы и сроки их выполнения — согласно п. 2.10 настоящего технического задания.
· Заказчик: 
· Исполнитель: 
· Основание: 
· Вид услуг: обследование без ремонта, наладки и замены оборудования.
· Стоимость услуг: 950 000рублей 00 копеек, в том числе НДС 22 %. Порядок оплаты и состав расходов (в т.ч. командировочных) определяются договором.
· Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью договора и определяет объём, порядок выполнения и требования к результатам оказания Услуг.

· Требования к качеству услуг, в том числе технология производства работ, методы производства работ, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность оказываемых услуг.
· Цель оказания Услуг: определение фактического технического состояния оборудования, выявление дефектов, оценка возможности дальнейшей безопасной эксплуатации и формирование рекомендаций по ремонту или замене узлов и деталей.
· Задачи оказания Услуг:
· изучить эксплуатационную и исполнительную документацию на оборудование;
· провести внешний осмотр узлов и конструкций;
· проверить работу механизмов и системы управления в динамическом режиме;
· оценить соответствие технического состояния требованиям нормативных документов и документации изготовителя;
· выявить дефекты, неисправности и износ, зафиксировать их фотографически;
· сделать выводы о возможности дальнейшей эксплуатации и разработать рекомендации по устранению нарушений и дефектов.
· Услуги производятся в строгом соответствии с нормативными документами, указанными в разделе 7, и эксплуатационной документацией изготовителя оборудования привлечённой организацией (Исполнителем), имеющей:
· опыт обследования, монтажа или обслуживания механического оборудования сцен зрелищных учреждений;
· спецодежду, средства индивидуальной защиты (в т.ч. от падения с высоты), инструмент и поверенные средства измерений.
· Состав оборудования, подлежащего обследованию. Обследованию подлежат верхняя механизация сцены со связанными конструкциями и система управления ею. Количество единиц уточняется по эксплуатационной документации и фиксируется в акте начала оказания Услуг.

	№
	Наименование оборудования
	Кол-во единиц оборудования, шт.

	1
	Верхняя механизация. Декорационные подъёмы
	30

	2
	Верхняя механизация. Софитные подъёмы
	4

	3
	Верхняя механизация. Дорога АРЗ
	1

	4
	Конструкции. Колосниковый настил
	1

	5
	Трособлочная система: канаты, блоки, крепёжная и такелажная арматура
	компл.

	6
	Кабельно-проводниковая продукция: силовые и контрольные кабели, кабелеукладчики, лотки
	компл.

	7
	Система управления. Шкафы питания и управления
	компл.

	8
	Система управления. Пульты управления
	компл.

	9
	Система управления. Сервер
	компл.

	10
	Система управления. Датчики и прочее оборудование
	компл.



Нижняя механизация, одежда сцены и оборудование, не указанное в таблице, в объём оказания Услуг не входят.

· До начала оказания Услуг Исполнитель проверяет наличие у Заказчика и содержание:
· паспортов и руководств по эксплуатации на оборудование;
· исполнительной документации и электрических схем;
· журналов технического обслуживания и ремонтов;
· актов предыдущих освидетельствований и испытаний.
· При проведении технического обследования механооборудования сцены путём внешнего осмотра и функциональной проверки проверяются:
· декорационные и софитные подъёмы:
· лебёдки и приводы: двигатели, редукторы (уровень и состояние смазки, утечки, люфты), тормоза (состояние накладок, удержание), барабаны и канатоукладчики, крепление рам;
· штанкеты и софитные фермы: общее состояние, отсутствие видимых повреждений, состояние болтовых соединений и точек подвеса;
· конечные выключатели, аварийные ограничители хода, датчики слабины каната и перегруза (при наличии);
· работа в динамике без нагрузки: плавность хода, скорость, шум и вибрация, точность останова и позиционирования;
· дорога АРЗ: направляющие, каретки и ролики, привод, крепление к строительным конструкциям, проверка хода по всей длине;
· колосниковый настил: состояние балок и настила, видимые прогибы, коррозия, крепления, ограждения и борта, наличие посторонних предметов;
· рабочие галереи и переходные мостики: настилы, ограждения, лестницы, болтовые соединения и анкерные крепления;
· трособлочная система:
· канаты: видимые обрывы проволок, износ, коррозия, деформации (заломы, корзинообразность, выдавливание прядей) с оценкой по нормам браковки;
· блоки: состояние ручьёв, подшипников и осей, крепление обойм;
· крепёжная арматура: заделки канатов, коуши, зажимы, скобы, талрепы;
· кабельно-проводниковая продукция: визуальное состояние изоляции и оболочек, крепление и прокладка, маркировка; выборочное измерение сопротивления изоляции (при необходимости);
· шкафы питания и управления: состояние корпусов и уплотнений, система вентиляции, состояние коммутационных аппаратов и аппаратов защиты, следы перегрева, проверка затяжки контактных соединений, маркировка, заземление; состояние преобразователей частоты и контроллеров, журналы ошибок;
· пульты управления и сервер: работоспособность органов управления и индикации, связь со шкафами, версия и работоспособность ПО, системные журналы, наличие резервной копии проекта и сцен спектаклей;
· датчики и функции безопасности: энкодеры, концевые выключатели, датчики нагрузки; проверка срабатывания аварийного останова (со всех постов), блокировок, ограничения скорости и рабочих зон.
· Методы обследования:
· внешний осмотр узлов и конструкций с оценкой их общего технического состояния;
· функциональная проверка механизмов и системы управления в динамическом режиме;
· оценка соответствия требованиям нормативных документов и документации изготовителя;
· фотофиксация дефектных узлов и критических элементов.
· Обработка результатов обследования включает:
· систематизацию данных осмотра, функциональных проверок и фотоматериалов;
· классификацию дефектов по категориям (п. 3.2);
· подготовку и передачу отчётной документации Заказчику.
· В объём оказания Услуг не входят: статические и динамические испытания испытательным грузом, разборка узлов, визуальный и измерительный контроль (ВИК) и иные виды неразрушающего контроля, в том числе с оформлением заключений лаборатории неразрушающего контроля, устранение дефектов и изменение настроек системы управления.
· Работы выполняются в три этапа:
· подготовительный этап (анализ документации, согласование графика оказания Услуг с учётом репертуарного плана объекта) — в течение 7 рабочих дней с даты подписания договора;
· обследование на объекте — 3 рабочих дня;
· обработка результатов, подготовка и передача отчёта — 10 рабочих дней после завершения обследования на объекте.
· Все работы осуществляются по предварительно согласованному графику. Даты выезда на объект согласовываются сторонами письменно не позднее чем за 5 рабочих дней. Работы на объекте ведутся во время, свободное от репетиций и мероприятий. Простой по вине Заказчика (отсутствие доступа, электропитания или ответственного представителя) сдвигает сроки на его время.
· Заказчик обеспечивает (самостоятельно или через эксплуатирующую организацию):
· беспрепятственный доступ ко всем обследуемым зонам: трюм, колосниковый настил, рабочие галереи, карманы сцены, пультовые управления, лебёдочные помещения;
· присутствие ответственного представителя, имеющего допуск к управлению механизмами сцены, на всё время оказания Услуг на объекте;
· отключение электропитания на обследуемых участках по требованию специалиста Исполнителя;
· передачу документации по п. 2.5 (копии или на ознакомление) до начала оказания Услуг на объекте;
· оформление пропусков и допуска персонала Исполнителя на объект;
· отсутствие репетиций, монтажа декораций и посторонних работ в зоне обследования в согласованное время;

· Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг
· После завершения оказания Услуг Исполнитель передаёт Заказчику вместе с актом сдачи-приёмки оказанных услуг единый технический отчёт из четырёх частей:
· дефектная ведомость — перечень неисправностей, дефектов и износа: оборудование, узел, местоположение, описание, категория, ссылка на фото;
· отчёт о техническом состоянии — описание объекта и методики, результаты по каждому механизму, вывод о возможности дальнейшей эксплуатации;
· рекомендации — мероприятия по устранению дефектов с приоритетом и рекомендуемым сроком; перечень узлов и деталей на замену;
· фотоотчёт — пронумерованные фотографии критических узлов и дефектов с подписями.
· Категории дефектов:
· критический — эксплуатация механизма запрещается до устранения;
· значительный — эксплуатация возможна с ограничениями, устранить в указанный срок;
· малозначительный — устраняется при плановом техническом обслуживании.
· Отчёт оформляется на русском языке, подписывается руководителем Исполнителя и заверяется печатью. Бумажный носитель в сброшюрованном виде — 2 экз., электронная версия — PDF.
· Заказчик в течение 5 рабочих дней подписывает акт сдачи-приёмки или направляет мотивированный отказ с перечнем замечаний.

· Объём и сроки гарантий качества.
· Замечания Заказчика к отчётной документации устраняются Исполнителем без дополнительной оплаты в течение 5 рабочих дней.

· Требования к безопасности выполнения оказания Услуг.
· Персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, в том числе от падения с высоты.
· Динамическая проверка механизмов выполняется только в присутствии ответственного представителя Заказчика, имеющего допуск к управлению, при свободной от людей зоне движения.
· Вскрытие электрощитового оборудования производится после снятия напряжения и принятия мер против ошибочного включения.
· Исполнитель не вносит изменений в ПО, параметры и настройки системы управления без письменного согласия Заказчика.
· При выявлении дефекта, угрожающего безопасности людей, Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика, не дожидаясь выпуска отчёта.
· Исполнитель соблюдает правила внутреннего распорядка, пожарной безопасности и охраны труда объекта и отвечает за сохранность оборудования во время работ.

· Требования к используемым материалам и оборудованию.
· Исполнитель оказывает услуги своим инструментом и средствами измерений.

· Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.
· Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих документов (перечень не является исчерпывающим):
· эксплуатационная документация изготовителя оборудования;
· СП 309.1325800.2017 «Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования»;
· ГОСТ 3241-91 «Канаты стальные. Технические условия»; нормы браковки канатов по ISO 4309;
· ГОСТ 2688-80 «Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о. с. Сортамент»; ГОСТ 3071-88 «Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6×37(1+6+12+18)+1 о. с. Сортамент»;
· РД РОСЭК 012-97 «Канаты стальные. Контроль и нормы браковки»;
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание;
· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811);
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н);
· Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н);
· Правила по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах (приказ Минтруда России от 16.12.2020 № 914н).
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