ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ⁠⁠⁠​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌​​‌​​​​‌​​‌‌‌​‌‌​​‌‌‌​​​‌​‌‌​​‌‌​​‌‌‌‌​​‌​‌​​​‌​​​​‌‌​‌‌​​‌‌‌‌​​​​‌​​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌​​​‌‌​‌‌‌​‌‌​​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌‌​​‌‌​​​‌‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌‌​​​‌​​‌‌‌​​‌‌​​‌‌​​​​​‌​​‌‌​​​‌‌‌​​​​​‌​‌‌​​​​‌‌​‌‌‌‌​‌​​‌​​​​​‌‌​‌​​​‌‌​‌​‌‌​‌‌‌​‌‌​​‌​‌​​‌​​​‌‌​​​‌​​‌‌‌​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌​​‌‌​​‌​​‌​​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌​‌‌‌​​‌​​‌​​‌​‌​​​‌​‌​​‌​‌‌​‌​‌​​​‌‌​​​‌‌‌​​​​​‌‌​‌‌​​‌​​‌​‌‌​‌‌‌​‌‌​​‌​​​‌‌‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​‌‌‌​​‌‌​​‌‌​‌‌​​‌‌​​‌​‌‌​​​​‌​​‌‌‌​​‌‌‌​‌​‌​​‌‌​‌​​​​‌‌​‌​‌​‌​‌​​​‌​‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌‌‌​‌​‌‌​​‌​‌‌​​​​‌​‌‌‌​​​‌​‌‌​‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌​‌​​‌​​‌‌​​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​‌‌​​‌​​‌‌​​‌‌​‌​​​‌​​​‌‌‌​​​‌​‌​‌​​​‌⁠⁠⁠
на поставку запорной арматуры для нужд АО «Автотеплотехник»


	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Огран‌​﻿⁠‍﻿‌﻿‌‍​⁠﻿‌​‍​‌⁠‍‌‍﻿‌‌​​‌‍‍﻿﻿⁠﻿‌⁠‌﻿‌‌‍​‌​ичение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.14.13.131
	Кран шаровый Temper
	
	✓
	

	2
	28.14.13.120
	Задвижка 30с541нж 
	
	✓
	

	3
	28.14.13.120
	Задвижка 30с541нж 
	
	✓
	



1. Объект закупки
	№
п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	Характеристика
Товара

	1
	Кран шаровый 
Temper 
 
	шт.
	1
	- Условный диаметр (Ду/DN): 300 мм.
- Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544 или ГОСТ 9544-2015
- Материалы корпуса: Сталь 20
- Условный проход: Стандартнопроходной н/п
- Рабочее давление: не менее 16 кгс/см2
- Управление с помощью ручки
- Диаметр условный (Ду): 300 мм.
- Присоединение к трубопроводу: приварное

	2
	Задвижка 
30с541нж 

	шт.
	1
	- Рабочая среда: Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы, применяемые в задвижке коррозионностойкие
- Диаметр условный (Ду): 300 мм.
- Максимальное давление (Ру): 16 кгс/см2
- Температура рабочей среды: от −40°С до +450°С
- Минимальная температура окружающего воздуха: −40°
- Редуктор: механический
- Присоединение к трубопроводу: приварное
- Материал-сталь

	3
	Задвижка 30с541нж 
	шт.
	1
	- Ду300 (DN300)
- Ру16 (PN16)
- Класс герметичности А — по ГОСТ 9544
- Среда — газ
- Механический редуктор с червячной передачей-наличие
- Комплект обратных фланцев с крепежами-наличие


2.  Срок поставки Товара.
В течение 20 (двадцать) календарных дней с даты заключения Договора. Возможна досрочная поставка Товара.
3. Место, способ и время поставки Товара.
[bookmark: _GoBack]Поставщик осуществляет поставку Товара за счет собственных средств. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки силами и за счет средств Поставщика по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 11 понедельник-пятница: с 09:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00, за исключением выходных и праздничных дней. 
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, установка, сборка, подключение и пуско-наладка осуществляется силами Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
	4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
	4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
	4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
	4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
	4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
	5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
	5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
	5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
	5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
	5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
	6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
	6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
	6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
	6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
1

