Техническое задание 
на выполнение работ по замене оконных блоков в ГАУ "Курганский РЦ" по адресу: г.Шадринск, ул.Ломоносова, д.14. 
	№
п/п
	Основные положения
	Требования заказчика

	1. 
	Заказчик
	Государственное автономное учреждение «Курганский реабилитационный центр» (ГАУ «Курганский РЦ»)

	2. 
	ОКПД 2
	43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов

	3. 
	Предмет договора
	Выполнение работ по замене оконных блоков в ГАУ «Курганский РЦ» по адресу: г.Шадринск, ул.Ломоносова, д.14

	4. 
	Место выполнения работ
	Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, д.14

	5. 
	Способ поставки товара
	Поставка осуществляется силами и средствами Подрядчика

	6. 
	Сроки выполнения работ
	[bookmark: _GoBack]С даты заключения договора по 25.12.2026г

	7. 
	Краткие характеристики поставляемых товаров
	1. Выполнение работ по замене оконных блоков в ГАУ "Курганский РЦ" из материалов подрядчика: замена пластиковых оконных блоков в Шадринском филиале ГАУ «Курганский РЦ»
2. Подрядчик обязан обеспечить:
- выполнение Работ в полном соответствии с техническим заданием, строительными нормами и правилами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
- Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

	8. 
	Объём оказываемых услуг
	Конструкция ПВХ (Окно) 3 (три) штуки, замена стеклопакета 1 штука

	9. 
	Назначение товара и цели использования
	Замена окон ПВХ

	10. 
	Общие требования к поставке товаров, оказываемых услуг, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа

	Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Подрядчик подтверждает качество товара представлением документов, подтверждающих его качество: сертификатами качества, паспортами предприятия-изготовителя. На поставляемый товар должны распространяться гарантийные обязательства предприятия-изготовителя, в соответствии с условиями Договора.

	11. 
	Требования к Подрядчику
	Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, специализацией и опытом выполнения аналогичных. Подрядчик должен обладать всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов, опытом, квалификацией, лицензиями. Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находящимся в процессе ликвидации, на имущество. Участника части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

	12. 
	Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества поставляемого товара.
	В случае обнаружения недостатков по факту поставки Подрядчик обязан устранить их своими силами за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.


2. Содержание работ и общие требования:
- выезд замерщика для уточнения размеров (с заказчиком согласовываются конфигурация и размеры окон);
- демонтаж старых оконных блоков;
- изготовление пластиковых окон с использованием поворотно-откидной створки;
-замена стеклопакета на створке 1 шт.
- доставка пластиковых окон до места установки;
- установка пластиковых окон (3 шт.);
- установка пластиковых подоконников;
-установка внутренних откосов окна (сэндвич панель 10 мм) 
- оштукатуривание и шпатлевание мест разрушения оконных проемов и подоконников после установки;
- установка ручек, декоративных заглушек и колпачков, 
- герметизация примыканий блока к четверти проема;
- обрезка монтажной пены;
- уборка строительного мусора, полученного в результате работ;
- вывоз мусора (демонтированных оконных блоков, строительный мусор);
- регулировка фурнитуры открывающихся (закрывающихся) частей оконных блоков и рам.
Услуги должны быть оказаны с сохранением в первоначальном виде всех не ремонтируемых конструктивных частей здания, полов, отделки, остекления оконных рам, имеющихся коммуникационных сетей. В случае невыполнения Подрядчиком указанных в настоящем пункте условий, Подрядчик обязан в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием восстановить за свой счет поврежденные (разрушенные, испорченные) конструктивные части здания, полы, отделку, дверные полотна, остекление оконных рам, имеющиеся коммуникационные сети.
Перед началом монтажа оконных и дверных блоков Подрядчик согласует с заказчиком график установки оконных блоков.
За сохранность материалов, предназначенных для выполнения работ, находящихся на объектах Заказчика, отвечает Подрядчик.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
По окончании работ сдать работы, представить паспорта, сертификаты на используемые материалы.
3. Требования к качеству оказываемых услуг, техническим характеристикам и материалам, используемым Подрядчиком.
Работы по установке окон должны быть проведены в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами: 
- ГОСТ 23166-2021 «Блоки оконные. Общие технические условия», 
- ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков», 
- ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», 
- ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия», 
- ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», СниПам, СанПинам.
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
Подрядчик должен иметь государственный сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов (пластиковые окна).
При Выполнении работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. При изготовлении оконных блоков должны использоваться тепло-, гидро- и пароизоляционные материалы по ГОСТам. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  
4. Требования к безопасности и экологические требования:
- ответственность за безопасность несет Подрядчик;
- Подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте;
- весь персонал Подрядчика, задействованный на ремонтно-строительных работах, должен быть проинструктирован по требованиям безопасности и охране труда в установленном порядке в установленном порядке;
- необходимо наличие индивидуальных средств защиты для рабочих (каски, рукавицы, респираторы, спец. одежда);
- необходимо наличие аптечки для оказания первой помощи в случае производственной травмы или несчастного случая на производстве.
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности и правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика.
5. Требования к материалам (товарам), используемым при Выполнении работ.
5.1. Характеристики оконных блоков:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1-3
	22.23.14.120
	Блоки оконные
	
	
	✓

	4-6
	22.29.26.119
	Фурнитура
	
	✓
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические, качественные характеристики

	1
	Изделие № 1
	Количество: 1

	
	[image: ]
		Профиль:
	Exprof  58 3-кам

	Цвет:
	Белый

	Заполнение:
	4М1х10х4М1х10х4М1

	Фурнитура:
	ROTO

	Монтаж:
	наличие

	Ширина х Высота
	1140 х 2000

	Блокиратор
	наличие

	Створка поворотно-откидная правая
	наличие

	Микропроветривание щелевое
	наличие

	Доп точка прижима
	наличие

	Противомоскитная сетка:
	наличие

	Закрытие монтажной пены снаружи:
	наличие

	Отделка внутренних откосов:
	Сэндвич-панель




	2
	Изделие № 2
	Количество :2

	
	[image: ]

		Профиль:
	Exprof  58 3-кам

	Цвет:
	Белый

	Заполнение:
	4М1х10х4М1х10х4М1

	Фурнитура:
	ROTO

	Монтаж:
	наличие

	Ширина х Высота
	2000х2000

	Блокиратор
	наличие

	Створка поворотно-откидная правая
	наличие

	Микропроветривание щелевое
	наличие

	Доп точка прижима
	наличие

	Противомоскитная сетка:
	наличие

	Закрытие монтажной пены снаружи:
	наличие

	Отделка внутренних откосов:
	Сэндвич-панель




	3
	Изделие № 3
	Количество: 1

	
	[image: ]
		Заполнение:
	4М1х16х4М1

	Фурнитура:
	ROTO

	Монтаж:
	наличие

	Цвет:
	Белый

	Ширина х Высота
	470х1310

	Закрытие монтажной пены снаружи:
	наличие

	Отделка внутренних откосов:
	Сэндвич-панель




	4
	Подоконник пластиковый
	Количество: 2 Размер: 550-2200 мм

	
	
	Количество: 1 Размер: 550-1350 мм

	
	
	Доски подоконные должны быть поливинилхлоридные с заглушками, под подоконной доской устанавливаются уголки в 90 градусов, цвет нужен белый, толщиной не более 25 мм. Верхняя поверхность досок подоконных должна быть покрыта ПВХ. Прочность досок подоконных должна быть обеспечена ребрами жесткости. Доски подоконные должны иметь высокую стойкость к образованию царапин и ударам. Доски подоконные требуются устойчивые к воздействию температур до +60°C, а также к воздействию ультрафиолетового излучения.

	5
	Фурнитура
	Количество: 6 шт.
Фурнитура оконная ROTO Механизмы открывания, фиксаторы, петли, оконные ручки и запоры работают слажено и стабильно, обеспечивая плотное закрытие и надежную фиксацию в любом выбранном положении. Фурнитура окна и оконные ручки выдерживают от 20 до 40 тысяч циклов открывания – закрывания. Фурнитура имеет трехслойное антикоррозийное покрытие. Установка детского замка (блокиратора) на створку.

	6
	Ручка
	Количество: 1 шт.
Тип: для открывания окна
Материал: ПВХ


5.2. Материалы и характеристики фурнитуры для выполнения работ:
5.2.1. Герметик (пена монтажная):
Основа – полиуретановый полимер;
Механизм отверждения - влажностная полимеризация;
Образование поверхностной пленки - не более 10 минут (при 20 °C и относительной влажности 60%);
Температура использования – от -18°C до +35°С;
Скорость отверждения - не более 30 мин. – для слоя толщиной не менее 3см;
Выход пены - около 40л/1000мл (в зависимости от температур и влажности воздуха);
Влагопроницаемость (DIN 53429): не менее 70 г/м²/24 часа;
Время высыхания верхнего слоя: не менее 20-25 мин;
Плотность -   не менее 27 кг/м³;
Термостойкость - от – 40°C до +100°C;
Огнестойкость - B3;
Изоляционный фактор не менее 0,033 Вт/м·К;
Сопротивление при растяжении более 0,1 MPa;
Сопротивление при сжатии более 0,08 MPa;
Изменение линейных размеров не менее -0,4/+1,1 (%) (после 20 часов при темп. 40 °C и относительной влажности 95%);
Влагопоглощение - не более 1 %;
5.2.2. Материалы и комплектующие предоставляются Подрядчиком. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, и должны быть разрешены для применения в учреждениях. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и другие документы на русском языке должны быть представлены Заказчику до момента начала выполнения работ.
6. Порядок выполнения работ.
Подрядчик обязан выполнять работы своими силами, материалами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием и гражданско-правовым договором. Все применяемые материалы предварительно согласовать с Заказчиком. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов согласовываются с Заказчиком. 
По окончании выполнения работ помещения и прилегающая территория должны быть освобождены от материалов, инструмента и другого имущества подрядчика и приведены в состояние, допускающее нормальную эксплуатацию. По завершению работ по изготовлению и установке окон, Подрядчик представляет Заказчику надлежащим образом оформленные документы.
7. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества выполненных работ.
Срок предоставления гарантий качества на выполнение работы по изготовлению и установке пластиковых окон составляет - не менее 24 месяцев (2 года) с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемке выполненных работ или акта устранения недостатков. Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ по установке и изготовлению пластиковых окон и применяемые при изготовлении окон материалов.
В течении гарантийного срока Подрядчик, без каких-либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить собственными силами и за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки обнаруженные в процессе эксплуатации объектов.

Директор ГАУ «Курганский РЦ»
С.Ю.Кокухина
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