ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) специальной КО-560М для нужд ООО «Водоканал»

Объект закупки: Комбинированной машины  КО-560 для нужд ООО «Водоканал»
Количество поставляемого Товара: 1 шт.
Срок лизинга — 36 месяцев со дня передачи по акту, с правом полного и частичного досрочного погашения. При полном досрочном расчете право собственности переходит в день поступления всей причитающейся суммы; при обычном исполнении — по окончании срока после уплаты установленных платежей.

Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам, размерам, безопасности Товара:

	№ п/п
	Наименование характеристик показателей
	Значения показателей технических характеристик и потребительских свойств Товара

	Показатели назначения

	1.
	Классификационные показатели

	2.
	Конструктивные особенности, показатели функциональные и технической эффективности

	2.1
	Год выпуска и состояние
	Не ранее 2026 года. Новый, не бывший в эксплуатации или восстановлении; допускается технологический и транспортировочный пробег.

	2.2.
	Назначение
	Специализированное коммунальное транспортное средство, предназначенное для комплексной очистки канализационных и водосточных сетей, включая колодцы, отстойники и трубопроводы..

	2.3.
	Базовое шасси
	КАМАЗ-65115-А5 КО-560 или эквивалент. Колесная формула 6*4. Шасси должно обеспечивать безопасную эксплуатацию всего установленного оборудования с соблюдением допустимых масс и осевых нагрузок.

	2.4
	Количество единиц
	1 шт.

	2.5.
	Вместимость емкостей
	Цистерна для ила — не менее 6 м³; бак для чистой воды — суммарно не менее 5 м³.

	2.6.
	Климатические условия эксплуатации
	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ ОТ МИНУС 20 ДО ПЛЮС 40 °C; УТЕПЛЕННЫЙ ОБОГРЕВАЕМЫЙ РАБОЧИЙ ОТСЕК.

	2.7.
	Функциональная совместимость оборудования
	Возможность одновременной работы вакуумного насоса и насоса высокого давления.

	Показатели надежности

	3.
	Показатели безотказности, долговечности и ремонтопригодности

	3.1.
	Объем гарантийных обязательств
	Лизингодатель обеспечивает через Продавца/изготовителя устранение производственных дефектов. Гарантийные ремонт, замена, погрузка и доставка к месту ремонта и обратно оплачиваются обязанным по гарантии лицом; плановое ТО выполняется по правилам изготовителя за счет Лизингополучателя.

	4.
	Показатели безопасности, требования подтверждения соответствия

	4.1.
	Подтверждение соответствия ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
	Действующее одобрение типа транспортного средства либо иной применимый документ о соответствии на готовую машину. Действующий ЭПТС со статусом, позволяющим регистрацию и эксплуатацию. Документы передаются при приемке.

	4.2.
	Иные характеристики и требования к товару
	Имущество новое, комплектное, без повреждений, следов ремонта и восстановления. Конструкция и комплектность должны соответствовать Техническому заданию, требованиям изготовителя и обязательным требованиям безопасности. Готовая машина должна допускаться к эксплуатации и регистрации в РФ.

	5.
	Требования к документации на Товар

	5.1.
	Сервисная документация
	Сервисная книжка или эквивалентная документация с условиями гарантии и перечнем сервисных организаций.

	5.2.
	Руководство по эксплуатации
	На русском языке на шасси и специальное оборудование, включая правила безопасной одновременной работы насосов.

	5.3.
	Паспорт транспортного средства
	Действующий ЭПТС и выписка из него; документы на специальное оборудование.



Технические характеристики

	Модель
	Комплектация
	Цена в руб. 
 c НДС
	Год выпуска

	А/м КО-560

Завод-изготовитель 
АО КОММАШ
(Россия)


	   Комбинированная машина КО-560 с илососным и каналопромывочным оборудованием предназначена для профилактической санитарной очистки колодцев и трубопроводов городской ливневой канализации от ила, грунтовых наносов и других загрязнений, а также ликвидации в них аварийных засоров.
    Илососное оборудование применяется для очистки колодцев и отстойников очистных сооружений промышленных предприятий, а также для загрузки, транспортирования и выгрузки жидких неагрессивных и невзрывоопасных отходов.
   Размывочный пистолет может использоваться для мойки машин, оборудования, различных поверхностей струями высокого давления.
   К машине прилагается набор размывочных головок, которые применяются в зависимости от диаметра очищаемых труб и степени их засоренности.
    Комплектация: 
- барабан для рукава высокого давления;
- металлическая теплозащитная облицовка подогреваемого отсека с гидрооборудованием;
- комплектуется водо-жидкостным эжектором, который позволяет перекачивать жидкость с 12 м
водяной насос высокого давления; 
- дистанционная система контроля уровня ила в цистерне, возможность работы на значительном удалении машины от колодца;
- поворот всасывающей стрелы на 240°.

Технические характеристики и комплектация:
· Базовое шасси – КАМАЗ-65115-А5
· Колесная формула – 6х4.
· Трёхосная шасси
· Двухскатная ошиновка.
· Шины – 11.00R22,5.
· Двигатель – КАМАЗ-667.511-300 (мощность 292 л.с., экологический класс – 5). 
· Система подачи топлива – Common Rail.
· Система выпуска отработанных газов – с нейтрализатором.
· КПП – ZF КАМА-1310ТО. 
· Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя.
· Запасное колесо.
· Кабина рестайлинговая.
· Без ТСУ (тягово-сцепное устройство).
· Топливный бак – 350л.
· УВЭОС.
· Без тахографа.
Характеристики оборудования:
· Вместимость иловой цистерны, м3 - 6
· Вместимость баков для чистой воды, м3 - 5
· Глубина очищаемого колодца, м - 8
· Производительность вакуум-насоса, м3/ч - 720
· Производительность насоса высокого давления, м3/ч - 12,7
· Страна производитель насосов РФ
· Диаметр очищаемых труб, мм - 150 - 1000
· Длина рукава высокого давления, м - 100
· Максимальное разрежение в цистерне, МПа - 0,085
· Максимальное давление воды, МПа - 16
· Температурный режим работы, °С - от -20 до +40
· Полная масса, кг – 25200
· Габаритные размеры (ДхШхВ), мм  - 8400х2500х3600
· Длина всасывающегося шланга от 21 до 29 метров, с быстроразъёмным соединением.
· Лист из нержавеющий стали внутри цистерны 

  ЗИП в составе: домкрат, комплект ключей, огнетушитель, противооткатные упоры.
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Все характеристики определены по функциональному назначению комбинированной машины. Товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность оценивается по каждому обязательному показателю. Значения «не менее» задают минимальный уровень, диапазон температур должен полностью охватывать установленный интервал. Иные параметры, не установленные Техническим заданием, определяются изготовителем с соблюдением обязательных требований.
[bookmark: _GoBack]По прибытию Лизингополучателя на место выдачи  товара, Лизингодатель обеспечивает техническому обучению специальной машины.
Условия поставки и гарантийного обслуживания Товара:
1. При передаче предоставляются условия гарантии, сведения о сервисных организациях и документация на шасси и специальное оборудование.
2. При производственных дефектах гарантийные ремонт, замена, погрузка и доставка Имущества/деталей к месту ремонта и обратно выполняются за счет обязанного по гарантии лица. Исполнение через Продавца/изготовителя обеспечивает Лизингодатель.
3. Гарантия на специальное оборудование и шасси — не менее 18 месяцев со дня передачи; более длительная гарантия изготовителя сохраняется.
4. Передача Имущества — Доставка Предмета лизинга осуществляется Лизингополучателем самостоятельно. Аванс — 46,44% стоимости в течение 7 рабочих дней после заключения Договора и получения счета. Лизинг — 36 месяцев от акта передачи
При передаче Имущества Лизингодатель обеспечивает предоставление Лизингополучателю:
- счета и первичных учетных документов по применимому налоговому режиму;
- счета-фактуры либо УПД, если обязанность их оформления установлена законодательством;
- акта передачи имущества в лизинг и документа о передаче от продавца;
- выписки из действующего ЭПТС на готовую машину и документов для государственной регистрации;
- руководств по эксплуатации и обслуживанию шасси и специального оборудования на русском языке;
- сервисных и гарантийных документов с отметками о предпродажной подготовке;
- не менее двух комплектов ключей;
- документов о соответствии ТР ТС 018/2011 и паспортов специального оборудования;
