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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности строительных
конструкций производственного корпуса №33 на опасном производственном объекте
1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) несущих и ограждающих строительных конструкций здания производственного корпуса №33 (инв. № 8) и здания ДОРСТ-2 (инв. № 693).
2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
- Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (Приказ Ростехнадзора № 420);
- Наступление одного из условий: [истечение назначенного срока службы здания / отсутствие проектной документации / отсутствие данных о назначенном ресурсе в паспорте здания].
3. ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
- Наименование ОПО: Сеть газопотребления АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
- Регистрационный номер ОПО в реестре Ростехнадзора: А60-07255-0001
- Наименование объекта:
1).  Производственный корпус №33 (Цех №4); 
2). Производственный корпус ДОРСТ-2 (Цех №3)
- Местонахождение: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 220, корпус 33
- Основные характеристики здания Производственный корпус №33 (Цех №4);  
  * Год ввода в эксплуатацию: 1953
  * Этажность:6, общая площадь: 14341,4 кв. м.
  * Конструктивная схема: [Кирпичная кладка, межэтажные бетонные перекрытия].
  * Специфика цеха: В корпусе непрерывно функционируют 3 (три) газовые высокотемпературные печи спекания керамики с рабочими температурами свыше 1400°C, создающие экстремальные термические нагрузки на несущие конструкции, перекрытия и фундаменты, 2 сушильных установки DORST.
- Основные характеристики здания Производственный корпус ДОРСТ-2 (Цех №3);  
Год ввода в эксплуатацию: 2024
  * Этажность:2, общая площадь: 350 кв. м.
  * Конструктивная схема: [Металлический каркас обшитый стеновыми и кровельными сэндвич панелями].
* Специфика цеха: В корпусе непрерывно, поочередно функционируют   2 газовые сушильные установки с рабочими температурами 450ºС:
 - DORST;
- АМDP-200.
4. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Оценка соответствия строительных конструкций здания действующим требованиям промышленной безопасности, определение возможности, условий и срока их дальнейшей безопасной эксплуатации, расчет остаточного ресурса здания с учетом критических тепловых нагрузок от печей спекания.
5. СОСТАВ И ЭТАПЫ РАБОТ
5.1. Анализ проектной, исполнительной, эксплуатационной документации Заказчика.
5.2. Полевой этап (техническое обследование БЕЗ остановки технологического цикла):
     - Визуальное обследование несущих конструкций с составлением ведомости дефектов.
     - Инструментальный контроль методами неразрушающего контроля (прочность бетона/металла).
     - Высокоточная термография (тепловизионное обследование) строительных конструкций (стен, покрытий, колонн, ферм) в зонах жесткого теплового излучения от 3 печей.
     - Детальный контроль фундаментов под печами на предмет термического растрескивания и деформаций.
     - Мониторинг состояния газоочистного оборудования и вытяжной вентиляции, обслуживающей печи спекания керамических композитов, а также узлов прохода дымовых труб через кровлю.
     - Проверка элементов легкосбрасываемых конструкций (ЛСК) здания (оконных проемов, панелей) на соответствие нормам для взрывопожароопасных производств (при наличии).
5.3. Камеральный этап: Выполнение поверочных расчетов конструкций с учетом выявленных дефектов, температурных факторов и фактических нагрузок.
5.4. Оформление Заключения ЭПБ здания с выводами и рекомендациями.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
- Лицензия Ростехнадзора на право проведения ЭПБ зданий и сооружений (Э11 ЗС).
- Аттестованная Лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК) со свидетельством.
- Эксперты в области ПБ с действующей аттестацией Ростехнадзора по шифру Э11 ЗС.
- [При необходимости] Наличие у Исполнителя лицензии ФСБ / допусков для работы на объектах с особым пропускным (секретным) режимом.
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
- Все работы выполняются БЕЗ ОСТАНОВКИ непрерывного процесса производства керамической брони. Персонал Исполнителя обязан использовать спецодежду с повышенной термостойкостью и СИЗ.
- Исполнитель обязуется строго соблюдать конфиденциальность в отношении объемов производства, состава и характеристик выпускаемой Заказчиком продукции (элементы бронезащиты).

8. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ
- Заключение ЭПБ здания на бумажном носителе (__ экз.) и в электронном виде (PDF).
- Работы считаются завершенными после внесения Заключения в Реестр Ростехнадзора.
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