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Техническое задание
 ⁠⁠⁠​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌​​‌‌‌​‌‌​​​‌‌​‌​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌‌​‌‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​​​‌​​‌‌‌​‌‌​​‌‌​‌​​‌​​‌‌‌​​‌​‌​​​‌‌‌​​‌‌‌​​​​‌​​‌​​​​‌​​​​‌‌​‌‌​‌​‌​​​‌‌​​​​​‌​​‌‌‌​​‌​‌‌​​​​‌​​‌‌​​​‌‌​​​‌‌​‌‌​‌‌​‌​‌‌​‌​‌​​​‌‌​​‌​​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​‌‌​​‌‌​​‌‌‌​‌‌‌​​‌​‌‌​‌​​‌‌‌​​​​​‌‌​​​​​​‌​‌‌​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌​​‌​‌‌​‌‌​‌​‌​​​‌​​​‌​‌​‌‌​​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌‌​‌​​‌​​‌​​​​​‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌‌​​‌‌​​‌​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌‌​​​‌​‌‌‌​‌‌‌​‌‌‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌‌‌​​​​​‌‌​‌‌​​​‌‌​‌​​​‌‌‌​‌‌‌​‌‌‌‌​​‌​‌​‌‌​​‌​‌​​‌​‌​​‌​‌‌​‌​​‌‌‌‌​​​​‌​​​‌‌​​‌​‌​​‌​​‌‌​‌​‌​​​‌‌​‌‌‌​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌​‌​‌‌​‌‌​‌‌‌​​‌​‌‌‌‌‌​‌‌​‌‌​​​‌​​​​​‌⁠⁠⁠на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию оборудования прачечной

ОКПД 2: 33.12.29.900 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

		1. Наименование оказываемых услуг: на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию оборудования прачечной
2. Сроки оказания Услуг: с 01. 12 .2026 г в течение 12 месяцев. Услуга оказывается ежемесячно.

3. Место оказания Услуг: на территории заказчика по адресу: 644511, Россия, Омская обл., Омский       р-н, с. Красноярка, ул. с/п Коммунальник, 4

4. Требования к обеспечению качества услуг:
4.1. Все работы проводятся Исполнителем в соответствии с графиками обслуживания, методикой, технологической последовательностью и в объеме, предусмотренными эксплуатационной документацией (паспорта, руководства по эксплуатации и т.п.) на технические средства (установки), проектными решениями, требованиями нормативных документов, регламентом работ, предусмотренным настоящим техническим заданием.
4.2.	Техническому обслуживанию подлежит все оборудование, указанное в «Списке оборудования» технического задания.
4.3. Техническое обслуживание должно соответствовать ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» и включает в себя следующее:

	- внешний и внутренний осмотр оборудования, проверка состояния основных, вспомогательных и дополнительных устройств, проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, подтяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений;

	- проверку функционирования основных и вспомогательных функций, измерительных, регистрирующих, коммутирующих и защитных устройств и блокировок;

	- замену деталей с коротким сроком эксплуатации, используя материалы заказчика (датчики, электроды, фильтры и т. д).

	- дозаправку (замена) отработанных жидкостей и смазочных материалов;

	- один раз в год - инструктаж персонала по правилам безопасной эксплуатации.


4.4. Исполнитель должен иметь специалистов по всем видам оборудования, указанным в перечне оборудования, подлежащего техническому обслуживанию. Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами.
При необходимости проведения опасных и специальных видов работ для осуществления технического обслуживания соответствующих видов оборудования Исполнитель должен иметь специалистов с соответствующими квалификационными группами допуска к проведению работ.

5. Основные требования к оказываемым услугам
5.1. Организация и проведение технического обслуживания (ТО), включает в себя:

	- согласование перечня, находящихся в эксплуатации у Заказчика и подлежащих техническому обслуживанию;

	- разработку и согласование с Заказчиком графика проведения технического обслуживания в соответствии с эксплуатационной и сервисной документацией;

	- проведение ТО и консультаций по заявкам Заказчика.

	- инструктаж персонала по правилам безопасной эксплуатации.

	- диагностика и дефектовка.
5.2. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без прерывания цикла административно-хозяйственной и основной деятельности Заказчика. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для сотрудников и посетителей Заказчика.
5.3. Исполнитель несет материальную ответственность за порчу имущества и оборудования Заказчика при оказании услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель обязан предупреждать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в процессе оказания услуг и приостановить их оказание до получения соответствующих указаний Заказчика.



6. Периодическое и текущее техническое обслуживание. 
6.1. Виды, объемы, технологическая последовательность работ по периодическому и текущему техническому обслуживанию техники определяются эксплуатационной документацией и/или результатами контроля технического состояния.
6.2. Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию (ежемесячно):
1) - осмотр оборудования с целью выявления визуальных недостатков и механических дефектов;
2) - общая диагностика работы комплекта оборудования;
3) - контроль параметров приборов управления оборудованием;
4) - контроль напряжения, подаваемого на оборудование;
5) - контроль наличия заземления;
6) - протягивание электрических контактов электрооборудования;
7) - профилактическая очистка агрегатов от пыли и грязи;
8) - контроль и профилактика приборов автоматической защиты агрегатов;
9) - контроль рабочего давления и температуры;
10) - проверка состояния внутренней электропроводки;
6.3. Техническое обслуживание прачечного оборудования включает различные процедуры, которые проводятся ежедневно, ежемесячно и ежегодно. Точная частота зависит от вида оборудования, интенсивности использования и условий эксплуатации:
1) Чистка фильтров 
2) Проверка и замена трубок и соединений — водопроводных трубок на предмет утечек, электрических соединений и кабелей.
3) Обслуживание двигателя и электрической системы — смазка подвижных частей двигателя в соответствии с рекомендациями производителя, проверка состояния электрической системы (платы управления, контакторы, предохранители).
4) Регулировка и калибровка оборудования — периодическая проверка и при необходимости регулировка датчиков уровня воды, термостатов и других калибруемых элементов.
5) Инспекция и замена изношенных деталей — осмотр подвижных частей, ремней, шкивов и подшипников на предмет износа и повреждений
6.4. Все виды ремонтных работ по оборудованию оказываются Исполнителем на основании заявок Заказчика. 

Таблица № 1
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРАЧЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	№ п/п
	Наименование и характер оказания услуг.

	Стирально-отжимные машины

	1
	Проверка оборудования на разных режимах работы.

	2
	Проверка надежности блокировки замка двери.

	3
	Проверка герметичности закрытия двери.

	4
	Проверка герметичности заливных и сливных клапанов.

	5
	Удаление очеса со сливных клапанов и патрубков.

	6
	Очистка фильтров заливных клапанов.

	7
	Проверка состояния клинового ремня двигателя стирки, его натяжение и износа.

	8
	Проверка состояния шлангов и присоединений внутри машины, герметичности всех соединений и целостности трубопроводов;

	9
	Проверка защиты внутренних частей стиральной машины от влажности и пыли;

	10
	Консультация обслуживающего персонала по правилам эксплуатации оборудования.

	11
	Удаление налета химикатов на элементах машин;

	12
	Проверка крепления нагревательных элементов;

	13
	Проверка затяжки всех резьбовых соединений;

	14
	Проверка всех электрических соединений;

	15
	Проверка ТЭНов.

	16
	Cмазка элементов стиральной машины согласно руководству по установке и эксплуатации.

	Сушильные машины

	1
	Проверка работы автоматики, температурных датчиков;

	2
	Проверка герметичности прилегания дверей и электрической блокировки;

	3
	Прочистка заборных воздуховодов от пыли и посторонних предметов;

	4
	Проверка вытяжной системы вентиляции и плотности соединения ее с машиной (при необходимости производится чистка машины);

	5
	Проверка состояния клинового ремня, его натяжения и износа, при необходимости его замена;

	6
	Очистка двигателя от пыли и других загрязнений.

	7
	Снятие передней панели машины и чистка внутренних частей машины;

	8
	Проверка и очистка ТЭНов;

	9
	Проверка затяжки всех резьбовых соединений;

	10
	Проверка всех электрических соединений;

	Гладильное оборудование

	1
	Проверка электрических блокировок.

	2
	Очистка датчиков температуры.

	3
	Проверка натяжения полос вводного транспортера.

	4
	Проверка состояния и натяжки гладильных лент.

	5
	Очистка решетки вентилятора.

	6
	Проверка натяжения цепи привода вала, регулировка.

	7
	Смазка цепи привода вала.

	8
	Очистка двигателя от пыли и других загрязнений.

	9
	Очистка контактов от пыли.

	10
	Проверка состояния электрических контактов магнитных пускателей и тепловых реле.

	11
	Проверка состояния болтовых и винтовых соединений, надежности крепления проводов.

	12
	Проверка натяжения пружин прижимного и натяжного валиков.

	13
	Проверка ТЭНов.

	14
	Смазка подшипников согласно карте смазки;

	15
	Проверка состояния и чистка опорных роликов гладильного цилиндра;

	16
	Проверка, при необходимости чистка гладильной поверхности;

	Отжимные машины

	1
	Проверка оборудования на разных режимах работы.

	2
	Проверка надежности блокировки замка двери.

	3
	Проверка герметичности закрытия двери.

	4
	Проверка герметичности заливных и сливных клапанов.

	5
	Удаление очеса со сливных клапанов и патрубков.

	6
	Очистка фильтров заливных клапанов.

	7
	Проверка состояния шлангов и присоединений внутри машины, герметичности всех соединений и целостности трубопроводов;

	8
	Проверка защиты внутренних частей отжимной машины от влажности и пыли;

	9
	Консультация обслуживающего персонала по правилам эксплуатации оборудования.

	10
	Удаление налета химикатов на элементах машин;

	11
	Проверка затяжки всех резьбовых соединений;

	12
	Проверка всех электрических соединений;

	13
	Cмазка элементов отжимной машины согласно руководству по установке и эксплуатации.



                                                                                                                                                 Таблица № 2
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
ПО АВАРИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРАЧЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Стирально-отжимные машины, сушильные машины, гладильное оборудование

	1
	Проверка оборудования

	2
	Выявление причины аварийной ситуации

	3
	Разборка оборудования

	4
	Демонтаж аварийных деталей

	5
	Оформления акта дефектации

	6
	Проведение ремонтных работ (не включающих в себя замену дорогостоящих деталей, токарных и сварочных работ)



									Таблица № 3
Список оборудования

	№п/п
	Наименование оборудования
	Серийный номер
	Количество

	1.
	Стиральная машина Alliance (18 кг)
	1304004023
	1

	2.
	Стиральная машина Alliance (27,2 кг)
	1002001823
	1

	3.
	Стиральная машина Alliance (27,2 кг)
	909006991
	1

	4.
	Стиральная машина Вязьма Л25-221
	1500
	1

	5.
	Центрифуга для отжима Вязьма ЛЦ25
(дата выпуска 2002г)
	5557
	1

	6.
	Центрифуга для отжима Вязьма ЛЦ25
(дата выпуска 2008г)
	
	1

	7.
	Сушильная машина Вязьма ЛС25-01
	2901
	1

	8.
	Сушильная машина Вязьма ЛС25-01
	1288
	1

	9.
	Сушильная машина Alliance
(ии050еQTM152W01)
	1109011205
	1

	10
	Каландр Вязьма ЛК3501 (дата выпуска
2000г)
	4900006
	1

	11
	Каландр Вязьма ЛК3501 (дата выпуска
2005г)
	4900017
	1

	12
	Сушильная машина CANDY CSО
1310ТВ3/1-07 (10 кг)
	
	1

	13
	Стиральная машина CANDY CSE (10 кг)
	
	1

	14
	Стиральная машина DEXP (6 кг)
	
	1



7. Требования к нормативной документации
ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» 
ГОСТ Р 56247-2014 — «Прачечные промышленные. Общие требования» 
ГОСТ 12.2.084-93 — «Машины и оборудование для прачечных и предприятий химчистки. Общие требования безопасности» 
ГОСТ Р 52058-2021 — «Услуги бытовые. Услуги прачечных. Общие технические условия» 
СП 2.1.3678-20 — «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» 
ГОСТ 27457-93 «Машины стиральные промышленные. Общие технические условия» 


