Техническое задание
[bookmark: _Ref169002156][bookmark: _Ref172981482]На поставку трубы, 
изготовленной методом соэкструзии и фитингов
Место доставки товара: 453851, г. Мелеуз, ул. Ленина, 10.
Предмет договора: 
1.1 Поставка трубы и фитингов для нужд ООО «Водоканал»;
1.2 Срок поставки: в течение 14 календарных дней с даты заключения договора;
1.3 Поставка товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина 10.

Требования к товару:
1 Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2025-2026 года, технически исправным, не бывшим в употреблении, не восстановленным.
2 Поставляемый Товар должен соответствовать ГОСТ Р 70628.2-2023, иметь сертификат соответствия, паспорт качества, санитарно-эпидемиологическое заключение.
3 Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений; 
4 Требования к упаковке:
Упаковка товара должна быть проведена так, чтобы исключить повреждение товара при погрузке, транспортировании и выгрузке, хранении. Товар должен иметь маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70628.2-2023.
5 Требования к сроку и объему предоставления гарантии:
· На поставляемый товар Поставщик обязан установить гарантийный срок эксплуатации в соответствии со сроком гарантии завода-изготовителя (но не менее 24 месяцев со дня его поставки) не менее срока завода изготовителя;
· Покупатель гарантирует, что поставленный товар будет использоваться по предназначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
· В период действия гарантийного срока Поставщик безвозмездно, в течение, не более 7 календарных дней, обеспечивает устранение обнаруженных в Товаре дефектов, путем его замены на новый такой же марки;
· Товар поставляется в соответствии с договором;
· Оплата производится в соответствии с договором;
· В случае обнаружения дефекта Покупатель возвращает дефектный Товар Поставщику после поставки нового Товара. При этом гарантийный срок на Товар продлевается на срок, равный времени исполнения гарантийных обязательств по устранению дефектов товара.

Характеристики товара указать в таблице:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1-6
	22.21.29.110
	Труба
	
	✓
	

	7-8
	42.21.12.150
	Отвод
	
	
	✓



	№
п/п
	Наименование продукции
	Технические характеристики и функциональные характеристики (потребительские свойства), размеры товара

	1. 
	Труба изготовленная методом соэкструзии: ПЭ100/ПЭ100 
SDR 17 -160х9,5 мм; 
SDR 17 -110х6,6 мм, 
SDR 17 63х3,8 мм, 
SDR17 д32мм x2,4мм
SDR17 д50мм x3,5мм

	Труба, изготовленная методом соэкструзии. 
Область применения: питьевое водоснабжение.
Рабочая температура: от 0 до +40 0C.
Диаметр: DN 160; 200; 110; 63; 32; 50; 63мм.
SDR (Отношение номинального наружного диаметра трубы к номинальной толщине стенки) -не менее 17.
Количество слоёв: не менее двух.
Наружный слой: светостабилизированный ПЭ 100 сертифицированной марки, обеспечивает стойкость к ультрафиолетовому излучению во время хранения на открытом воздухе, упрощает визуальную идентификацию повреждений трубы.
Цвет наружного слоя: Черный
Толщина наружного слоя: не менее 10% от толщины стенки трубы.
Внутренний слой: изготовлен из первичного сырья ПЭ 100 без добавления сажевого концентрата и красителей, что повышает стойкость к растягивающим усилиям и исключает возможность изготовления трубы из вторичного сырья.
Цвет внутреннего слоя: белый (оттенки не регламентируются).
Номинальная толщина стенки трубы: 160х9,5 мм; 63х3,8 мм; 110х6,6 мм, 32х2,4мм; 50мм*3,5мм; 63мм*3,8мм
Материал трубы: ПЭ 100.
Номинальное давление: PN 10. 
Труба изготовлена в соответствии с нормативной документацией: ГОСТ Р 70628.2-2023 изм. 1, изм. 2, Приложение В.

	2. 
	Отвод ПЭ 100 SDR 17-160х9,5, 90 град, шт
	Отвод 90гр ПЭ 100 SDR 17 dn 160х9.5 мм. Максимальное рабочее давление газ/вода 1,0/1,6 МПа. Длина трубных концов не менее 98 мм. Маркировка на изделии содержит: наименование изготовителя, сокращенное обозначение материала, виды транспортируемой среды, номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, тип конструкции, максимальное рабочее давление, дату изготовления (год и месяц), № партии, № НД. 

	3. 
	Отвод ПЭ 100 SDR 17-160х9,5, 45 град, шт
	Отвод 45гр ПЭ 100 SDR 17 dn 160х9.5 мм. Максимальное рабочее давление газ/вода 1,0/1,6 МПа. Длина трубных концов не менее 98 мм. Маркировка на изделии содержит: наименование изготовителя, сокращенное обозначение материала, виды транспортируемой среды, номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, тип конструкции, максимальное рабочее давление, дату изготовления (год и месяц), № партии, № НД.


Перечень и особые требования к товару
	№ п/п
	Наименование
	Ед. 
изм.
	Кол-
во
	SDR

	1
	Труба ПЭ100/ПЭ100 SDR17 – 160x9,5мм
	м
	1332
	17

	2
	Труба ПЭ100/ПЭ100 SDR17 – 63х3,8 мм
	м
	400
	17

	3
	[bookmark: _GoBack]Труба ПЭ100/ПЭ100 SDR17 – 110х6,6 мм
	м
	1414
	17

	4
	Труба ПЭ100 SDR17 - 32*2,4мм
	м
	200
	17

	5
	Труба ПЭ100 SDR17 - 50*3,5мм
	м
	200
	17

	6
	Труба ПЭ100 SDR17 - 63*3,8мм
	м
	400
	17

	7
	Отвод ПЭ 100 SDR 17-160х9,5, 90 град, шт
	шт
	10
	17

	8
	Отвод ПЭ 100 SDR 17-160х9,5, 45 град, шт
	шт
	6
	17



