Приложение № 4 к извещению
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Заказчик:  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Нижневартовска «Спортивная школа»;

2. Наименование предмета закупки: Поставка товарно-материальных ценностей для нужд муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Спортивная школа»;

3. Место поставки товара: Спортивно – оздоровительный комплекс «Олимпия», по адресу: город Нижневартовск, ул. Чапаева 22;

4. Период поставки товара:  с 01 января по 10 декабря 2027г.
5. Спецификация товара:
	№
п/п
	Наименование поставляемых товаров
	Наименование, основные характеристики поставляемых товаров
	Единица измерения

	1. 
	Сменная насадка
	Сменная насадка для отжимной швабры роликовой ПВА длиной не менее и не более 37 см, высотой н менее 6 см.
	штука

	2. 
	Швабра 
	Швабра ПВА должна быть с двойным роликовым отжимом, стальная ручка длиною не менее 120 см. Размер насадки должен быть длиной не менее и не более 37см, высота не менее 6см.
	штука

	3. 
	Ведро 
	Ведро должно быть изготовлено из высококачественного пластика, круглой формы с крышкой, предназначенное для хранения холодных пищевых продуктов, оснащено пластиковой ручкой для переноса. Объем не менее и не более 12 литров. ГОСТ Р 50962-96
	штука

	4. 
	Ведро 
	 Ведро должно быть изготовлено из высококачественного пластика, круглой формы без крышки, предназначенное для хранения холодных пищевых продуктов, оснащено пластиковой ручкой для переноса. Объем не менее и не боле 12 литров. ГОСТ Р 50962-96
	штука

	5. 
	Комплект для влажной уборки МОП
	Комплект для влажной уборки должен состоять из пластикового ведра овальной формы с носиком для слива воды с ручкой для переноса, объемом не менее и не более 12 литров, из съемного пластикового отжима и швабры, ручка которой выполнена из твердого пластика, длиной не менее 1200мм, диаметром не менее 22 мм, с еврорезьбой, насадка для швабры изготовлена из мягкого хлопка, длиной не менее 300мм, с еврорезьбой. ГОСТ Р 50962-96
	комплект

	6. 
	Веник из сорго
	Веник сорго люкс прошивной, 3 шва, ручка в ленте, ширина рабочей части не менее 280 мм, длина – не менее 750мм, вес – не менее 360-380 г. 
	штука

	7. 
	Набор для уборки 
	Набор для уборки используется для сухой очистки напольных покрытий внутри помещений включает в себя совок и щетку с цельными металлическими ручками. Материал совка – пластик, резина. Ширина рабочей части совка должна быть не менее 250мм, длина ручки не менее 740 мм. Размер щетки должен быть: ширина не менее 200мм, длина ворса не менее 90мм, длина ручки не менее 750 мм..
	комплект

	8. 
	Совок для мусора
	Металлический совок с вертикальной ручкой должен быть изготовлен из оцинкованного металла, ручка металлическая с пластиковым наконечником длиною не менее 70 см, ширина рабочей части совка не менее 35 см, глубина совка не менее 30 см, высота борта не менее 8 см. 
	штука

	9. 
	Скребок – ледоруб, с черенком
	Изготовлен из закаленной стали (65Г), толщиной в основании не менее 3 мм, толщина накладки не менее 1,2 мм, ширина рабочей части не менее 200 мм, длине рабочей части не менее 130 мм, общая длина не менее 1400 мм, диаметр черенка не менее 30мм
	штука

	10. 
	 Перчатки трикотажные
	 Перчатки  трикотажные предназначены для защиты рук от механических воздействий, должны быть изготовлены из  хлопкополиэфирной пряжи. Состав материала - 90% хлопок, 10% полиэфир,  10 класса вязки, 5 нитей с ПВХ рисунком. ГОСТ 5007-2014
	пара

	11. 
	Лента сигнальная
	Лента оградительная –полоса из ПВХ с разметочными линиями, сигнальная. Цвет красно-белый, ширина не менее 7,5 см, длина не менее 100м. "ГОСТ 12.4.026-2015..
	штук

	12. 
	Скобы мебельные
	Металлические прямоугольные скобы для строительного степлера, изготовлена из закаленной углеродистой стали. Тип скобы 53, длина 12 мм, толщина 0,7 мм. Количество скоб в упаковке не менее 1000 штук. 
	 упаковка

	13. 
	Черенок для уборочного инвентаря
	Черенок должен быть изготовлен из древесины высшего сорта, шлифованный  диаметром не менее и не более 22 мм, на конце еврорезьба, длина не менее 120 мм, 
	штука

	14. 
	Ершик для унитаза с подставкой
	Ершик предназначен для поддержания чистоты санузлов. Материал исполнения – пластик. Высота ершика не менее 390 мм, диаметр не менее 125 мм., форма подставки цилиндрическая, диаметр подставки не менее 150мм, цвет белый. ГОСТ 28638-90.
	 штук

	15. 
	Мешки для мусора 
	Мешки для мусора, материал исполнения ПВД, объем не менее 120 литров, толщина не менее 30 мкм. Упаковка – рулон, где не менее 10 пакетов. "ГОСТ 32521-2013.
	рулон

	16. 
	Мешки для мусора
	Мешки для мусора, материал исполнения ПНД, объем не менее 60 литров, плотность не менее 15 мкм. Упаковка – рулон, где не менее 20 мешков. "ГОСТ 32521-2013.
	рулон

	17. 
	Мешки для мусора
	Мешки для мусора, материал исполнения ПВД, объем не менее 240 литров, толщина не менее 80 мкм. Упаковка – рулон, где не менее 10 пакетов. "ГОСТ 32521-2013.
	рулон

	18. 
	Вафельное полотно отбеленное 
	Применяется для протирки любых поверхностей. Длина рулона не менее 50м, ширина не менее 80 см, плотность не менее 170 гр./кв. м. ГОСТ 11027-2014. 
	метр

	19. 
	Ткань для мытья пола
	Полотно нетканое ХПП, белое. Изготовлено из натурального хлопка-сырца высшего сорта, длина скрепляющего стяжка не более 2,5 мм, плотность не менее 210 г/кв. м., размер рулона 1,5 метра х 50 метров. ГОСТ 4643 -75.
	метр

	20. 
	Губка металлическая
	Губки (мочалки) для посуды металлические, комплект 5 шт., спиральные по 20 г
	комплект

	21. 
	Кольцо для ключей 
	Кольцо для ключей выполнено из никелированной стали, двойной виток, диаметр не менее 20 мм.
	штука

	22. 
	Щетка утюжок
	Щетка - утюжок предназначена для чистки поверхностей от загрязнений жесткая. Корпус  должен быть изготовлен из полипропилена, длина не менее и не более 15 см., ручка с прорезиненной поверхностью, количество рядов щетины не менее семи, длина щетины не менее и не более 3 см. ГОСТ 28638-90.
	штука

	23. 
	Бирка для ключей
	Маркировочная бирка для ключей с кольцом, должна быть изготовлена из пластика. Длина не менее и не более 52 мм, ширина не менее и не более 22мм, окошко не менее и не более 32 х 14 мм. Упаковка не менее и не более 100 штук. ОСТ 00571-79.
	штука

	24. 
	Шнур полиамидный
	Шнур полиамидный с сердечником, сплетен из 16 прядей синтетического волокна, диаметром не менее и не более 5 мм. Длина не менее 100 метров. ГОСТ 1868-88.
	метр

	25. 
	Шнур полиамидный
	Шнур полиамидный с сердечником, сплетен из 24 прядей синтетического волокна, диаметром не менее и не более 8 мм. Длина не менее 100 метров. ГОСТ 1868-88.
	метр

	26. 
	Диспенсер для жидкого мыла

G-TEQ 8619 key или эквивалент
	Дозатор для жидкого мыла, наливной, механический. Тип крепления – настенный. Материал корпуса – ударопрочный пластик. Объем не менее 0,38 л, дозировка 1,5 мл. Цвет хром. ГОСТ Р 50962
	штука

	27. 
	Комнатный термометр РОС ТБ – 189 67920 или эквивалент
	Термометр настенный, комнатный, спиртовой, используется для определения температуры воздуха в диапазоне -10 до +50 градусов. Материал основания – пластик, имеется отверстие для подвеса. ГОСТ 28498-90.
	штука

	28. 
	Термометр для сауны 
	Термометр предназначен для измерения температуры воздуха в диапазоне от 0 до + 160 градусов. Материал – дерево. Тип - спиртовой, настенный. ГОСТ 28498-90
	штука

	29. 
	Хомут стяжка 
	Кабельная стяжка предназначена для соединения воздуховодов, проводов и кабельных жгутов, материал изделия – полиамид, стойкий к воздействию растворителей, смазке, масел. Цвет – белый. Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный. Рабочая температура использования от -45 до +80. Ширина не менее 3,6 мм, длина не менее 200мм, максимальный диаметр затяжки не менее 65мм. Количество штук в упаковке не менее 100 шт. ГОСТ Р МЭК 62275-2015.
	упаковка

	30. 
	Хомут стяжка 
	Хомут стяжка предназначена для соединения воздуховодов, проводов и кабельных жгутов, материал изделия – полиамид, стойкий к воздействию растворителей, смазке, масел. Цвет – белый. Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный. Рабочая температура использования от -45 до +80. Ширина не менее 4,8мм, длина не менее 300мм, максимальный диаметр затяжки не менее 80мм. Количество штук в упаковке не менее 100 шт. ГОСТ Р МЭК 62275-2015.
	упаковка

	31. 
	Бахилы для обуви 
	Одноразовые бахилы для обуви используются для поддержания чистоты и соблюдения санитарных норм. Бахилы должны быть выполнены из полиэтилена, однослойные, цвет голубой, плотность не менее 10мкм. Количество в упаковке не менее 100 шт.
	упаковка

	32. 
	Перчатки латексные
	Хозяйственные латексные перчатки должны быть изготовлены из натурального биоразлагаемого материала, поверхность гладкая неопудренная, повышенной прочности. Цвет - синий. Размер L. Количество в упаковке не менее 25пар. ГОСТ Р 57398-2017.
	упаковка

	33. 
	Пластиковая урна с педалью
	Урна для мусора должна быть выполнена из пластика, открывается нажатием педали, внутреннее ведро оснащено ручкой. Объём не менее 18 литров. ГОСТ Р 50962-96
	штука

	34. 
	Панель потолочная Armstrong Байкал Board или эквивалент.
	Панель потолочная с разнонаправленными декоративными трещинами, используются в подвесных потолочных системах для внутренних помещений. Выполнены из минеральных волокон, класс пожарной опасности КМ1, коэффициент светоотражения не менее 85%, влагостойкая. Размер не менее и не более 600х600х12мм. 
	штука

	35. 
	Щетка – шробер

 
	Щетка шробер используется для мытья различных поверхностей, состоит из прямоугольной  пластиковой колодки размером  не менее 260х50 мм,  к которой крепится рабочая часть из шести рядов изготовленной из полипропилена жесткой щетины, длина щетины не менее 2,5 сантиметров. К колодке закреплен пластиковый наклонный держатель с еврорезьбой для деревянного черенка диаметром не менее 22 мм. ГОСТ 28638-90.
	штука

	36. 
	Замок для почтового ящика 


	Замок металлический для почтового ящика, длина язычка не более и не менее 40мм, высота барабана не более и не менее 20мм, диаметр барабана не более 20мм, ригель-изогнутый, гиб в ригеле не более и не менее 5мм, ширина ригеля не более и не менее 15мм, поворот ригеля-90 градусов, в открытом положении ключ не вынимается. Количество ключей - не менее двух. Номер на ключе и замке. Крепление 

замка к ящику – гайка. ГОСТ 5089-2011
	штука

	37. 
	Механизм цилиндровый для врезных замков. 
	Механизм цилиндровый для врезных замков должен быть изготовлен материал из  цинкового сплава и стали. Двусторонний, одна сторона с постоянным ключом вертушкой. Длина механизма не менее и не более 80мм. (35х10х35). Количество ключей в комплекте – не менее 5 штук. ГОСТ 5089-2011
	штука

	38. 
	Замок навесной.
	Замок навесной общая высота не менее 32 мм, должен быть изготовлен из стали и чугуна. Тип механизма – цилиндровый. Размер: толщина – не менее и не более 10мм., высота без дужки – не менее 28 мм, высота с дужкой – не менее 68,7 мм., ширина – не менее 32мм, количество ключей – не менее 3 шт., тип ключа - английский. ГОСТ 5089-2011
	штука

	39. 
	Замок навесной
	Замок навесной общая высота не менее 63 мм, должен быть изготовлен из стали и чугуна. Тип механизма – цилиндровый. Размер: толщина – не менее 24мм., высота с дужкой – не менее 85 мм., ширина – не менее 55мм, количество ключей – не менее 3 шт., тип ключа - английский. ГОСТ 5089-2011
	штука

	40. 
	Замок врезной
	Врезной замок предназначен для запирания деревянных и алюминиевых дверей. Для установки на правые и левые двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу. Корпус замка должен быть выполнен из закаленной стали. Замок должен быть оснащен тремя круглыми ригелями и защелкой для фиксации дверей. Цилиндровый механизм с поворотной ручкой для отпирания и запирания замка с внутренней стороны двери без использования ключа. Общая длина с крепежной планкой составляет не более и не менее 210 мм, длина замка – не более и не менее 148,5мм, расстояние между отверстиями под цилиндровый механизм и квадрат под штырь ручки должна  составлять не менее и не более 70мм, расстояние от нижнего  края крепежной планки до центра отверстия под цилиндровый механизм не менее и не более  45мм, расстояние от верхнего края крепежной планки до защелки – не менее и не более 43 мм. Количество ригелей – не менее трех штук, диаметром 12 мм, вылет – не менее и не более 25мм, расстояние от нижней части крепежной планки до ригеля – не менее и не более 60мм. количество ключей – не менее пяти. ГОСТ 5089-2011
	штука

	41. 
	Штора для ванны
	Штора для ванны должна быть изготовлена из полиэстера, размером не менее и не более: высота 200мм, ширина 180мм, в комплекте должны быть кольца. Цвет синий.
	штука

	42. 
	Штора для ванны
	Штора для ванны должна быть изготовлена из полиэстера, размером не менее и не более: высота 200мм, ширина 180мм, в комплекте должны быть кольца. Цвет розовый.
	штука

	43. 
	Стеклоочиститель со съемной салфеткой 
	Стеклоочиститель предназначен для мойки окон больших размеров, который должен быть с телескопической ручкой с максимальным раздвижением не менее 1200мм, наличие резиновой кромки для сгона воды и насадкой из микрофибры, размером не менее 250мм, наличие гибкого соединительного узла для удобства мытья окон.
	штука

	44. 
	Салфетка из микрофибры
	Салфетка должна быть изготовлена из микрофибры, в составе которой полиэстер и полиамид. Комплект должен состоять из четырех салфеток различного цвета, размером не менее 350х350мм. Товар должен соответствовать ГОСТ 50962-96.
	комплект

	45. 
	Лопата прямоугольная штыковая с черенком
	Полотно лопаты должно быть изготовлено из рельсовой стали, иметь качественную закалку и антикоррозийное покрытие порошковой краской, наличие не менее  трех ребер жесткости. Материал черенка – шлифованная березовая древесина. Общая длина не менее 1470мм, ширина полотна не менее 210мм, длина черенка не менее 1200мм. ГОСТ 19596-87
	штука

	46. 
	Лопата совковая с черенком
	Полотно лопаты должно быть изготовлено  из рельсовой стали (65), наличие  двух  ребер жесткости. Черенок должен быть изготовлен из березового материала высшего сорта, шлифованный, диаметром не менее 40мм. Размер полотна: длина не менее 346мм, ширина не менее 235мм, общая длина не менее 1450 мм. ГОСТ 19596-87
	штука

	47. 
	Мебельный крючок


	Мебельный крючок должен быть двухрожковым, крепление - не менее и не более двух отверстий. Два крючка должны быть расположены в вертикальном положении. Размер: длина верхнего рожка не менее 90 мм, длина нижнего рожка не менее 60мм, ширина не менее и не более 35мм. ОСТ 13-40-75.
	штука

	48. 
	Мебельный крючок
	Мебельный крючок алюминиевый, должен быть однорожковым, малым. Тип крепления – не более и не менее двух крепежных отверстий. Размер: длина крючка не менее 39 мм, ширина не менее и не более 25мм, высота не менее 41мм и не более 46 мм. ОСТ 13-40-75.
	штука

	49. 
	Тряпка для пола
	Тряпка для пола должна быть из микрофибры (80 % полиэстер, 20% полиамид) плотностью не менее 175 гр./кв.м., ширина не менее 700мм, длина не менее 800 мм.
	штука

	50. 
	Метла
	Метла полипропиленовая круглая  с черенком изготовлена из скрепленных между собой, металлическими шпильками, пять наборных колец с прямым ворсом, верхняя часть обрамлена полипропиленовым колпачком. Черенок деревянный, шлифованный, диаметром не менее 25 мм. Общая длина метлы не менее 1450мм. ГОСТ 28638-90
	штука

	51. 
	Держатель для туалетной бумаги
	Держатель для туалетной бумаги должен быть изготовлен из нержавеющей стали, глянцевый, настенный с крышкой. Цвет – хром. Размер не менее и не более 140х80х80мм. Тип крепления – саморезы.
	штука

	52. 
	Грабли веерные
	Грабли веерные раздвижные должны быть изготовлены из нержавеющей стали, рычажная система позволяет регулировать и фиксировать ширину рабочей части граблей от 20 до 55 см. ручка телескопическая максимальный размер не менее 110см. количество зубьев не менее и не более 15 шт., длина зубьев не менее и не более 43см..ГОСТ 19597-94
	штука

	53. 
	Плоский складчатый фильтр для пылесосов Karcher WD4-6
	Плоский складчатый фильтр тонкой очистки устанавливается на выходное отверстие пылесоса, должен быть выполнен из высокачественного материала , класс фильтрации H12, размер должен быть не менее и не более 160х100х50мм. Совместимость с моделями пылесосов Karcher WD 4-6
	штука

	54. 
	Мешок-пылесборник для пылесосов Karcher WD4-5
	Мешок – пылесборник должен быть многоразовым на молнии, изготовлен из микроволокна с содержанием мельтблауна, фланец изготовлен из полипропилена с шести контактным креплением к фильтрующему элементу. Размер не менее и не более 400х600мм.
	штука

	55. 
	Ведро 
	Ведро должно быть изготовлено из высококачественного пластика, круглой формы с крышкой, предназначенное для хранения холодных пищевых продуктов, оснащено пластиковой ручкой для переноса. Объем не менее и не более 8 литров. ГОСТ 50962 - 96
	штука

	56. 
	Тележка уборочная
	Уборочная тележка предназначена для комплексной ежедневной уборки различных для назначения помещений, должна быть выполнена из хромированной стали, с перекидной ручкой, с двумя пластиковыми ведрами объемом не менее и не более 15 литров, с отжимом для мопа. Наличие хромированной сетки на перекидной ручке, а так же хромированным держателем и площадки для мусорного мешка объемом не менее 120литров. ГОСТ Р 58393-2019
	штука

	57. 
	Бак с крышкой
	Бак с крышкой предназначен для различных целей. Должен быть выполнен из пластика (HDPE), цвет синий, объемом не менее и не более 100литров, круглой формы, с крышкой, размер не менее: высота 650мм, ширина 580мм, длина 580мм. ГОСТ 50962 - 96
	штука

	58. 
	Леска для триммера
	Леска применяется для работы триммером, является режущим элементом для срезания травы. Леска должна быть выполнена из полиамида, диаметром не менее и не более 2,4 мм, круглого сечения, длина не менее 15м 
	штука

	59. 
	Дверная ручка - защелка
	Дверная ручка – защелка (коноба поворотная) проходная без запирания, предназначенная для установки на легкие межкомнатные двери. Дверная ручка – защелка должна быть выполнена из стали, диаметр розетки не менее и не более 655 мм, глубина врезки не менее 60 и не более 70мм. Цвет бронза. ГОСТ 5089-2011
	штука

	60. 
	Аккумулятор для шуруповерта Bocsh 18V 4A/ч
	Аккумулятор является высокоэффективным энергонакопителем для аккумуляторного инструмента. Аккумулятор должен быть основан на литий – ионных компонентах, максимальное  напряжение не менее и не более 18В, емкость не менее 4А/ч., должен иметь конструкцию слайдерного типа, наличие индикатора заряда.ГОСТ Р МЭК 61960 3 - 2019
	штука

	61. 
	Панель потолочная металлическая
	Панель потолочная, предназначена для заполнения каркаса подвесного потолка, должна быть изготовлена из оцинкованной стали, размер не менее и не более 600х600мм, толщина не менее 0,2мм. Цвет белый. ГОСТ Р 70939 - 2023
	штука

	62. 
	Всасывающий шланг для пылесоса Karcher серииWD 4-6
	Всасывающий шланг должен быть изготовлен из пластика, диаметр максимальный не долее 35мм, длина не менее 2,2м. ГОСТ 30192 - 94
	штука

	63. 
	Насадка для пылесоса 

Karcher серииWD 4-6
	Переключаемая насадка предназначена для сбора сухого мусора и жидкостей, должна быть изготовлена из пластика, иметь функцию парковки. Максимальный диаметр не менее и не более 35мм,  длина не менее 26см, ширина не менее 7см.
	штука

	64. 
	Петля нажимная ПН – 8,5мм
	Петля нажимная предназначена для применения в металлических шкафах, должна быть изготовлена: корпус из пластика, нажимная втулка из нержавеющей стали. Диаметр корпуса должен быть не менее и не более 8,5мм. Цвет белый
	штука

	65. 
	Петля ответная ПП – 8,5мм
	Петля ответная предназначена для применения в металлических шкафчиках, должна быть изготовлена из прочного пластика, диаметр нижней части петли не менее и не более 8,5 мм., диаметр верхней части не менее и не более 5мм, общая высота не менее 15мм. Цвет должен быть белым.
	штука

	66. 
	Тележка платформенная 
	Тележка платформенная предназначена для перемещения различных грузов, должна быть изготовлена: каркас из металлической трубы диаметром не менее 30мм, ручка высотой не менее 950мм, диаметром не менее 30мм, заполнение – труба не менее 25мм. Платформа должна быть не менее и не более 1200х600мм., настил платформы – металлический лист, толщиной не менее 1мм. тележка должна быть укомплектована резиновыми литыми поворотными колесами, диаметром не менее 160мм, ширина колес не менее 37мм. Тележка должна быть окрашена порошковой краской с предварительной грунтовкой, цвет синий. Грузоподъемность не менее 400кг. ГОСТ Р 51084 - 2021
	шт

	67. 
	Тележка платформенная
	Тележка платформенная облегченная с поворотной осью предназначена для перевозки различных грузов. Передняя ось должна иметь поворотный механизм, задняя ось фиксированная. Покрытие платформы должно быть из ламинированной фанеры, толщиной не менее 12 мм, без бортов, размер не менее и не более 1200х600мм. Тележка должна иметь четыре пневматических колеса, диаметром не менее 250мм. Грузоподъемность не менее 200кг. ГОСТ Р 51084 - 2021
	шт.

	68. 
	Урна
	Урна должна быть круглой, изготовлена из стали толщиной не менее 0,6мм, объемом не менее 19 литров. Стойки должны быть из круглой трубы, диаметром не менее 25мм, для устойчивости стойки должны быть фигурными. Цвет – синий.
	шт.


- Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентам, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода;

- Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Поставщик подтверждает при необходимости качество товара соответствующими сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, в том числе декларациями соответствия, удостоверениями качества и безопасности, заключениями уполномоченных органов;
6. Условия поставки товара:

Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Поставщик поставляет товар своим транспортом и за свой счет, а также самостоятельно выполняет погрузочно-разгрузочные работы.

7. Сроки поставки товара:
   Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, которая осуществляется посредством телефонной связи, электронной почты, в которой указывается количество товара, его виды, в случае необходимости осуществляется согласование эскиза. Поставка товара осуществляется в течение пяти  календарных дней, следующих за днем подачи заявки, если иное не обговорено в заявке.

Заместитель директора                                                                                                                      Звезда Е.Э 

