**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку оборудования для пищеблоков Детский**

**сад «Радуга» с. Еремеево**

1. Требования к поставке оборудования для пищеблока:

1.1. Поставка оборудования Заказчику Поставщиком осуществляется с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в рабочие дни (Понедельник-Пятница) по адресам:

1) 452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Еремеево, ул. Молодежная, д.1, Контактный телефон: 8 (34797) 2-74-56, - Плита электрическая с жарочным шкафом – 2 шт., Весы порционные настольные – 1 шт.,

2. Требования к функциональным, техническим, количественным характеристикам оборудования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| ***№ п/п*** | ***Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться*** | | ***Кол-во*** |
| 1 | **Плита электрическая** **с жарочным шкафом** | Плита электрическая 4-х конфорочная с жарочным шкафом предназначена для приготовления первых, вторых, третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, выпечки на предприятиях общественного питания.  Габаритные размеры плиты (Длина х Ширина х Высота), мм: не менее 1050х895х860, не более 1060х905х870  Материал: нержавеющая сталь  Площадь поверхности конфорок: не менее 0,48 м2  Время разогрева конфорок до рабочей температуры : не более 30 мин.  Температура рабочей поверхности конфорок,°C, не менее 400  Количество конфорок : 4 шт.  Материал конфорок: чугун  Внутренние размеры жарочного шкафа не менее 538x535x290 мм., не более 543х540х300 мм  Время разогрева жарочного шкафа до рабочей температуры, не более: 30 мин.  Рабочая температура воздуха в жарочном шкафу, °C, не менее 280  Возможность раздельной регулировки мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов жарочного шкафа  Рабочий диапазон температуры духовки – 65-270 °C  Аварийный терморегулятор, предохраняющий шкаф от перегрева - наличие  Количество противней: не менее 2 шт.  Решетка - наличие  Материал противней – нержавеющая сталь  Жиросборник: наличие  Номинальная мощность: не более 16,8 кВт  Номинальное напряжение: 220- 380 В  Масса плиты: не более 210 кг  Ножки регулируемые: 4 шт.  Паспорт: 1 экз.  ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86)  Руководство по эксплуатации на русском языке, шт.: не менее 1. | 2 |
|  | **Весы порционные настольные** | Весы настольные порционные электронные.  Максимальный предел взвешивания 6 кг;  Цена деления не более 1 гр.  Рабочая область температур от   -10 до +40 градусов Цельсия.  Тип дисплея– жидкокристаллический  Весовая платформа из высокопрочного пластика размером не менее 220\*260 мм не более 226\*266мм.  Наличие:  - выборка массы тары;  - обнуление показаний;  - дозаторного режима;  - отсека для батарей;  Источник питания - от электросети (220В) и АКБ  Внесение в гос.реестр и наличие поверочных сертификатов- обязательно  Руководство по эксплуатации, шт.: не менее 1. | 1 |

3. Требования к качественным характеристикам товара:

3.1. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), произведенным не ранее 2017 года, не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Товар должен соответствовать обязательным требованиям ГОСТов, сопровождаться сертификатами, подтверждающими их качество и безопасность.

4. Сроки поставки товара: с момента заключения контракта в течение 7 (семи) календарных дней.

5. Условия поставки товара: Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки оборудования по телефону, по электронной или факсимильной связи за 2 (два) рабочих дня до поставки, назначить ответственного представителя со своей Стороны за оформление Акта сдачи-приемки поставленного товара и указать время доставки товара.

Погрузочно-разгрузочные работы, доставка, сборка и расстановка товара осуществляются силами и за счет Поставщика**.**

Поставщик при поставке Товара предоставляет на каждую единицу Товара документацию, подтверждающую качество и безопасность товара, оформленную на русском языке:

- сертификаты качества;

- гигиенические сертификаты;

- паспорта.

Заказчик организует приемку поставленного товара после его сборки и расстановки Поставщиком по месту доставки товара. Приемка товара осуществляется Заказчиком по количеству и сортности поставленного товара. По факту приемки Заказчик подписывает акт приема-передачи товара

В цену включены все затраты по доставке, сборке и установке оборудования по месту использования, пусконаладочные работы, погрузочно-разгрузочные работы, поднятие на этаж, затраты по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ.

6. Требования к качеству, безопасности товара: требования к качеству, безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Наименование товара и производитель поставляемого товара, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре).

Товар должен сопровождаться при поставке необходимыми действующими сертификатами соответствия или копиями сертификатов, или декларациями о соответствии, иными необходимыми документами о качестве в соответствии с законодательством Российской Федерации (на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам).

7. Требования к таре и упаковке товара: доставка товара производится в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и при необходимости, последующем хранении. Сборка и расстановка товара производится Поставщиком в месте доставки товара. После сборки товара вся упаковка вывозится Поставщиком за счет собственных сил.

Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида (без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки).

8. Требования по сроку гарантий качества: гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев с момента подписания товарной (товарно-транспортной) накладной.

Заведующий Д/с «Радуга»

с. Еремеево Хафизова Р.Я.