**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку оборудования для пищеблока МАДОУ Д/с «Сказка» с. Алкино-2**

1. Требования к поставке оборудования для пищеблока:

1.1. Поставка оборудования:

1) Холодильник, Стол производственный, Хлеборезка, Овощерезка (1) Заказчику Поставщиком осуществляется с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в рабочие дни (Понедельник-Пятница) по адресу: 452155, Республика Башкортостан, Чишминский район, с. Алкино-2, ул. Центральная, 1/2. Контактный телефон 8 (34797) 2-38-18.

2. Требования к функциональным, техническим, количественным характеристикам оборудования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ***№ п/п*** | ***Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться*** | ***Кол-во*** |
| 1 | ***Холодильник*** | Тип - Холодильник с морозильникомРасположение морозильной камеры – снизуЦвет – белый, бежевый, металликМатериал покрытия – металлУправление – электромеханическоеЭнергопотребление – класс А+Количество компрессоров – не менее 1Количество камер – 2Количество дверей – 2 Габариты (ШхГхВ), см. - не менее 60х63х185 не более 70х75х195Автономное сохранение холода – до 21-14 часовМощность замораживания – до 15 кг/суткиОбъем холодильной камеры - не менее 205 л.Объем морозильной камеры – не менее 130 л.Возможность перевешивания дверей – наличиеУровень шума - до 40 дБКлиматический класс – NРуководство по эксплуатации на русском языке, шт.: не менее 1. | 1 |
| 2 | ***Стол производственный*** | **Стол производственный***(примерный образец)*Пристенный открытый, с бортом, 1 сплошной нижней полкой, изготовлен из нержавеющей стали. Столешница и полка усилены рёбрами жёсткости. Ножки регулируются по высоте. Габаритные размеры (ДхШхВ) мм, 1200х600х850 – 1500х700х860Руководство по эксплуатации на русском языке, шт.: не менее 1. | 1 |
| 3 | Хлеборезка | Хлеборезка, предназначена для нарезания хлеба продолговатой формы. Хлеборезка должна состоять из рамы, кожуха, механизма резания, привода, механизма подачи, разгрузочного и приемного устройства, регулятора толщины нарезаемых ломтиков, блокировочных и пусковых устройств. Блок управления должен располагаться на передней панели хлеборезки. Во время подачи продукта в зону резки хлеб должен удерживаться прижимными панелями и выталкиваться шипами.Под разгрузочным лотком и зоной резки должен располагаться ящик для крошек. Конструкция прибора исключает производственные травмы со стороны обслуживающего персонала и легко поддается санитарно-гигиенической обработке.Изделие оснащено выключателями, отключающими электрическое питание при: открытии крышки лотка загрузки хлеба, окончании нарезки хлеба, открытии крышки приемного лотка для хлеба.Нож должен быть серповидной формы.Материал изготовления: нержавеющая сталь.Производительность зависит от толщины нарезаемого куска:5 мм – не менее 85 батонов/час10 мм – не менее 160 батонов/час15 мм – не менее 220 батонов/час20 мм – не менее 300 батонов/час25 мм – не менее 340 батонов/часВес, кг: не менее 40; не более 76Габаритные размеры:, мм:длина – 1050ширина – 586высота - 536; Напряжение питания, В: 380; +/- 10%Мощность, кВт: не более 0.37. | 1 |
| 4 | ***Овощерезка*** | Овощерезка профессиональная, полностью выполняющая требования для использования в сфере общественного питания и пищевых производств. Материал конструкции: нержавеющая сталь и алюминий. Комплектация: диски для нарезки ломтиками толщиной не менее 2 и 4 мм и не более 3 и 5 мм; терки: не менее 3, 4, 7 мм и не более 4,5,8 мм;Количество отверстий для загрузки крупных и мелких овощей – не менее 2;Производительность, кг в час: от 100 до 300 кг в час нарезанных овощей. Руководство по эксплуатации на русском языке, шт.: не менее 1. |  |

3. Требования к качественным характеристикам товара:

3.1. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), произведенным не ранее 2017 года, не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Товар должен соответствовать обязательным требованиям ГОСТов, сопровождаться сертификатами, подтверждающими их качество и безопасность.

4. Сроки поставки товара: с момента заключения контракта в течение 7 (семи) календарных дней.

5. Условия поставки товара: Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки оборудования по телефону, по электронной или факсимильной связи за 2 (два) рабочих дня до поставки, назначить ответственного представителя со своей Стороны за оформление Акта сдачи-приемки поставленного товара и указать время доставки товара.

Погрузочно-разгрузочные работы, доставка, сборка и расстановка товара осуществляются силами и за счет Поставщика**.**

Поставщик при поставке Товара предоставляет на каждую единицу Товара документацию, подтверждающую качество и безопасность товара, оформленную на русском языке:

- сертификаты качества;

- гигиенические сертификаты;

- паспорта.

Заказчик организует приемку поставленного товара после его сборки и расстановки Поставщиком по месту доставки товара. Приемка товара осуществляется Заказчиком по количеству и сортности поставленного товара. По факту приемки Заказчик подписывает акт приема-передачи товара

В цену включены все затраты по доставке, сборке и установке оборудования по месту использования, пусконаладочные работы, погрузочно-разгрузочные работы, поднятие на этаж, затраты по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ.

6. Требования к качеству, безопасности товара: требования к качеству, безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Наименование товара и производитель поставляемого товара, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре).

Товар должен сопровождаться при поставке необходимыми действующими сертификатами соответствия или копиями сертификатов, или декларациями о соответствии, иными необходимыми документами о качестве в соответствии с законодательством Российской Федерации (на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам).

7. Требования к таре и упаковке товара: доставка товара производится в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и при необходимости, последующем хранении. Сборка и расстановка товара производится Поставщиком в месте доставки товара. После сборки товара вся упаковка вывозится Поставщиком за счет собственных сил.

Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида (без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки).

8. Требования по сроку гарантий качества: гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев с момента подписания товарной (товарно-транспортной) накладной.

 Заведующий Д/с «Сказка»

С. Алкино-2 Батыршина Р.Р.