**УТВЕРЖДАЮ**

*Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 116 городского округа город Уфа Республики Башкортостан*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Ануфриева*

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.

Документация об аукционе в электронной форме

«Капитальный ремонт ясельной группы (помещения 1 этажа №№ 62, 66, 67, 68, 71, 72 по тех. паспорту) МАДОУ Детский сад №116, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Левитана, д. 22, корпус 3»

г. Уфа 2020 г.

Основные термины и их сокращения, применяемые

в документации об аукционе в электронной форме, наименования и адреса.

1. Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», (далее по тексту – Закон); Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 116 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденный Наблюдательным Советом (далее по тексту – Положение).

*Наименование Заказчика*: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 116 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. (далее по тексту - Заказчик).

Место нахождения, почтовый адрес: 450095, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Левитана, д.22, к. 3

Адрес электронной почты: dsv116teremok@mail.ru

Контактный телефон: +7 (347) 287-13-44.

Ответственное должностное лицо: Ануфриева Венера Ивановна

1. Наименование электронной торговой площадки: *Электронная торговая площадка РЕГИОН* по адресу https://etp-region.ru/, (далее по тексту – ЭП).

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

|  |  |
| --- | --- |
| Пункт 1 | Информация о заказчике |
| *Наименование:* | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 116 городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| *Место нахождения:* | 450095, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Левитана, д.22, к. 3 |
| *Почтовый адрес:* | 450095, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Левитана, д.22, к. 3 |
| *Адрес электронной почты:* | dsv116teremok@mail.ru |
| *Ответственное должностное лицо:* | Ануфриева Венера Ивановна, заведующий |
| *Контактный телефон:* | +7 (347) 223-35-49 |
| Пункт 2 | Информация об операторе электронной площадки |
| *Наименование оператора электронной площадки:* | *Электронная торговая площадка РЕГИОН* |
| *Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:* | https://etp-region.ru/ |
| Пункт 3 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), идентификационный код закупки, наименование и описание объекта закупки, количество товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги |
| *Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):* | Электронный аукцион |
| *Наименование объекта закупки (предмет договора):* | «Капитальный ремонт ясельной группы (помещения 1 этажа №№ 62, 66, 67, 68, 71, 72 по тех. паспорту) МАДОУ Детский сад №116, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Левитана, д. 22, корпус 3» |
| *Описание объекта закупки, количество товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги:* | Указаны в разделе II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)» настоящей документации об электронном аукционе |
| Пункт 4 | Источник финансирования, начальная (максимальная) цена договор а,  форма, порядок и сроки оплаты товара, работы, услуги, порядок формирования цены договор а, обоснование начальной (максимальной) цены договор а |
| *Источник финансирования:* | Средства автономных учреждений |
| *Начальная (максимальная) цена договор а:* | 1 841 350,00 (Один миллион восемьсот сорок одна тысяча триста пятьдесят рублей 00 копейки) руб. |
| *Форма, порядок и сроки оплаты товара, работы, услуги:* | безналичный расчет, по факту поставки товара, по предъявленному счету и (или) счету-фактуре, после подписания Заказчиком товарной накладной, акта приема-передачи товара в течение 15 рабочих дней |
| *Порядок формирования цены договор а:* | цена договор а указана с учетом уплаты налогов, других обязательных платежей и всех затрат, расходов, предусмотренных условиями исполнения Договор а |
| *Обоснование начальной (максимальной) цены договор а:* | Указано в разделе IV «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОР А» настоящей документации об электронном аукционе |
| Пункт 5 | Место доставки товара, выполнения работы, оказания услуги, сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг, иные условия договор а (условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги) |
| *Место доставки товара, выполнения работы, оказания услуги:* | 450095, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Левитана, д.22, к. 3 |
| *Сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг:* | с момента заключения договор а, в течение 40 (сорока ) календарных дней |
| *Иные условия договор а (условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги):* | в соответствии с требованиями технического задания (описания объекта закупки) документации об электронном аукционе и условиями исполнения договор а. |
| Пункт 6 | Информация о валюте, используемой для формирования цены договор а и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) |
| *Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями):* | Российский рубль |
| Пункт 7 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договор а |
| *Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договор а:* | Не применяется |
| Пункт 8 | Требования к участникам закупки |
| Требования к участникам закупки:  Требования к участникам размещения заказа, согласно Положению Заказчика  1. К участникам закупки Заказчик устанавливает следующие требования:  - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;  - не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  - не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;  - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  - отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  2. К участникам закупки заказчик вправе предъявить следующие дополнительные квалификационные требования:  1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;  2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.  Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договор а с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения договор а, если заказчик или единая комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в настоящем пункте, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. | |
| Пункт 9 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие  в электронном аукционе |
| *Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:* | Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе не позднее 10 часов 00 минут (время уфимское) |
| 02.07.2020г. |
| Пункт 10 | Дата окончания срока рассмотрения заявок (первых частей) на участие в электронном аукционе |
| *Дата окончания срока рассмотрения заявок (первых частей) на участие в электронном аукционе:* | 03.07.2020 |
| Пункт 11 | Дата проведения электронного аукциона |
| *Дата проведения электронного аукциона:* | 09.07.2020 г. |
| Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки |
| *Дата окончания срока рассмотрения заявок (вторых частей) на участие в электронном аукционе и подведение итогов:* | 10.07.2020 г. |
| Пункт 12 | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе |
| *Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе:* | В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе, разъяснения положений документации об электронном аукционе размещаются в единой информационной системе (далее – ЕИС) с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе |
| *Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе:* | 15.06.2020г. |
| *Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе:* | 29.06.2020 г. |
| Пункт 13 | Срок, место и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе, требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе |
| Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.  Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого объекта закупки.  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.  Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:  *согласие участника закупки на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе.*  Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:   1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 2. документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Градостроительным кодексом Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:   *- не требуется;*   * 1. декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами 2-8 пункта 8 Раздела I настоящей документации об электронном аукционе;  1. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге, а именно:   - *не требуется;*   1. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения договор а является крупной сделкой; 2. декларацию о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или декларацию о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям. | |
| Пункт 14 | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе |
| Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.  Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.  Информация, содержащаяся в заявке на участие в электронном аукционе, не должна допускать двусмысленных толкований (разночтений), должна трактоваться однозначно. | |
| Пункт 15 | Размер обеспечения исполнения договор а, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договор а, требования к обеспечению исполнения договор а |
| *Размер обеспечения исполнения договор а:* | 30% от начальной (максимальной) цены договор а – 552 405,00 (Пятьсот пятьдесят две тысячи четыреста пять рублей 00 копеек) руб.  Если начальная (максимальная) цена договор а составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор , предложена цена договор а, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договор а, договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договор а в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договор а, указанный в документации об электронном аукциона, но не менее чем в размере аванса (если договор ом предусмотрена выплата аванса). |
| *Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договор а, требования к обеспечению исполнения договор а:* | Обеспечение исполнения договор а предоставляется участником закупки, с которым заключается договор , до его заключения.  Исполнение договор а может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств.  Способ обеспечения исполнения договор а определяется участником закупки, с которым заключается договор , самостоятельно.  Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.  Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:   1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5. срок действия банковской гарантии; 6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договор а при его заключении; 7. перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 8. право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.   Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.  Дополнительные [требования](consultantplus://offline/ref=277A596D6EF5CD02BF5864E40B23BE74916D8C332BFC3F061F08EEB331A1AEFFA4ACD7AE5702C35BX6h6D) к банковской гарантии:   1. закрепление в банковской гарантии права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией; 2. закрепление в банковской гарантии права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; 3. закрепление в банковской гарантии условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 4. недопустимость включения в банковскую гарантию положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договор а или расторжении договор а (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договор а или законодательством Российской Федерации); 5. недопустимость включения в банковскую гарантию требований  о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договор а; 6. недопустимость включения в банковскую гарантию требований  о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в [перечень](#Par70) документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005  «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7. обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.   Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения договор а, информация о ней и документы, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в ЕИС. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.  Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договор а, должны быть перечислены в размере, указанном в настоящем пункте, и по реквизитам, установленным в пункте 16 Раздела I настоящей документации об электронном аукционе.  Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договор а, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, предоставляется одновременно с проектом договор а, подписанным усиленной электронной подписью указанного лица, в течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта договор а  В ходе исполнения договор а поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договор а, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договор ом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договор а. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договор а.  В случае, если участником закупки, с которым заключается договор , является государственное или муниципальное казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения договор а не требуется. |
| *Срок возвращения денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения договор а:* | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента исполнения договора Подрядчиком. |
| *Срок действия банковской гарантии:* | Должен превышать срок действия договор а не менее чем на один месяц |
| Пункт 16 | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договор а, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику |
| *Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договор а, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:* | Банковские реквизиты:  ИНН 0272006915  КПП 027201001  р/с 40701810600003000002  в Отделение- НБ Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа  БИК 048073001  л/с 30305071020 |
| Пункт 17 | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя электронного аукциона от заключения договор а, должен подписать договор |
| *Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя электронного аукциона от заключения договор а, должен подписать договор :* | В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта договор а |
| Пункт 18 | Банковское сопровождение договор а |
| *Банковское сопровождение договор а:* | Не предусмотрено |
| Пункт 19 | Возможность изменения условий договор а |
| *Возможность снижения цены договор а без изменения предусмотренных договор ом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договор а (при исполнении договор а):* | Предусмотрена |
| *Возможность увеличения предусмотренных договор ом количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10 % или уменьшения предусмотренных договор ом количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10 % (при исполнении договор а):* | Не предусмотрена |
| *Возможность увеличения количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договор а, предложенной участником закупки, и начальной (максимальной) ценой договор а (при заключении договор а):* | Не предусмотрена |
| Пункт 20 | Право заключения договор а с несколькими участниками закупки |
| *Право заключения договора с несколькими участниками закупки:* | Не предусмотрено |
| Пункт 21 | Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договор а в соответствии с гражданским законодательством |
| *Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договор а в соответствии с гражданским законодательством:* | Предусмотрена |
| Пункт 22 | *Заключение договора:* |
| *Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения договор а:* | По результатам аукциона в электронной форме заключается договор с победителем аукциона в электронной форме, либо с единственным участником по результатам несостоявшегося аукциона, если заявка признана соответствующей требованиям документации *(на каждый лот заключается отдельный договор).* Договор может быть заключен как в форме электронного документа с помощью электронной подписи, так и в бумажном виде. Договор может быть заключен *не ранее 10 дней и не позднее двадцати дней с момента размещением заказчиком протокола подведения итогов торгов.*  По решению Заказчика договор может быть заключен с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, если его заявка соответствует установленным требованиям  Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, аукционной документации и в заявке участника аукциона, по цене предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений либо во время заключения договора, но не превышающей цены, предложенной победителем аукциона во время подачи ценовых предложений / начальной (максимальной) цены договора. Договор с единственным поставщиком заключается по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора.  В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик заключает договор с участником аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого, содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенным победителем аукциона. Отказ такого участника заключить договор с Заказчиком влечет за собой признание такого участника уклонившимся от заключения договора.  В случае, если договор заключается в электронной форме, Заказчик направляет победителю аукциона проект договора.   1. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта договора участник аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора *(Приложение №6),* подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. 2. Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в соответствии с положениями настоящего пункта, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. 3. После получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, Заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляют доработанный проект договора оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника аукциона в электронной форме, с которым заключается договор. 4. В течение трех рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 3, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчик, установлено требование обеспечения исполнения договора или протокол разногласий. 5. Заказчик, после получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.   Победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора в случае невыполнения пункта 4, а также в случае если договор был расторгнут по решению суда.  В случае уклонения участника аукциона в электронной форме от заключения договора, сведений о таком участнике аукциона Заказчик может подать в реестр недобросовестных поставщиков. Обеспечение заявки не возвращается участнику и перечисляется заказчику в случае уклонения участника аукциона в электронной форме от заключения договора.  Договор считается заключенным после подписания всеми его сторонами.  В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчиком в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона в электронной форме самостоятельно.  В случае не заключения договора ни с одним из участников закупки и в случае отклонения комиссией всех поданных заявок, Заказчик вправе принять решение о проведении повторной процедуры закупки.  В случае отказа от заключения договора с победителем по причине установления недостоверности информации и/или отсутствия информации и/или отсутствие документов о товаре или об участнике, содержащейся в заявке и документах которые были приложены в составе заявки, представленных участником в соответствии с требованиями документации, Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора или предложение, о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенным победителем аукциона.  Расторжение договоров возможно путем решения суда или при соглашении обеих сторон при любых способах закупа. |

Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме

Дата, исх. номер

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

на участие в открытом аукционе в электронной форме (открытом электронном аукционе) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на выполнение работ «Капитальный ремонт ясельной группы (помещения 1 этажа №№ 62, 66, 67, 68, 71, 72 по тех. паспорту) МАДОУ Детский сад №116, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Левитана, д. 22, корпус 3»

Изучив Извещение о проведении открытого электронного аукциона, Документацию об электронном открытом аукционе, включая изменения, дополнения, разъяснения к ней, опубликованные Заказчиком, подтверждаем свое согласие на выполнение работ «Капитальный ремонт ясельной группы (помещения 1 этажа №№ 62, 66, 67, 68, 71, 72 по тех. паспорту) МАДОУ Детский сад №116, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Левитана, д. 22, корпус 3», в соответствии  с Частью III «Техническая часть» документации об открытом электронном аукционе и на условиях предусмотренных документацией об открытом аукционе.

Приложение № 2

к документации об аукционе в электронной форме

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

* 1. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Информация о представлении документа в составе второй части заявки |
| 11. | Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого открытого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого открытого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого открытого аукциона (для иностранного лица) | Требуются |
| 22. | Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям законодательства Российской Федерации и документации об электронном открытом аукционе к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в случае, если такие требования были установлены (Раздел I пункт 8) | Требуется |
| 33. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном открытом аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.  В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо. | Требуется |
| 44. | Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц) | Требуется |
| 55. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении открытого аукциона, или нотариально заверенная копия такой выписки; | Требуется |
| 66. | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); | Требуется |
| 7 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме | Требуется |
| 77. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности ). Если от имени участника открытого аукциона в электронной форме действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; | Требуется |
| 88. | Документ, декларирующий следующее:  - участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);  - на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  - у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;  - сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ (при установлении данного дополнительного требования Заказчиком). | Требуется |

Приложение №3

к документации об аукционе в электронной форме

Заведующей МАДОУ Детский сад № 116

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

Зарегистрированного по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

паспорт серия *\_\_\_\_* N \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со [статьей 9](consultantplus://offline/ref=007BBE690EC9F0BA475DFB9A9111A52F3A091C4075EC659EFC8D690EA00ECC05EFB0FC663B2C21F9JAW5C) Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

- участия в конкурсе, аукционе, котировке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- отражения информации на сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а до ввода в эксплуатацию единой информационной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru);

- исчисления и уплаты, предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов;

- предоставления сведений третьим лицам;

- обеспечения моей безопасности;

даю согласие

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 116 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МАДОУ Детский сад № 116), расположенному по адресу: 450095, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Левитана, д.22, к. 3, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных [пунктом 3 статьи 3](consultantplus://offline/ref=007BBE690EC9F0BA475DFB9A9111A52F3A091C4075EC659EFC8D690EA00ECC05EFB0FC663B2C23FCJAWAC) Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

- фамилия, имя, отчество;

- пол, возраст;

- дата и место рождения;

- паспортные данные;

- адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, адрес регистрации ИП;

- номер телефона (домашний, мобильный) и адрес электронной почты;

- СНИЛС;

- ИНН;

-ОГРН;

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

*Техническое задание (описание объекта закупки)*

«Капитальный ремонт ясельной группы (помещения 1 этажа №№ 62, 66, 67, 68, 71, 72 по тех. паспорту) МАДОУ Детский сад №116, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Левитана, д. 22, корпус 3»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Объем выполняемых работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться | Начальная (максимальная) цена договора, руб. |
| 1 | «Капитальный ремонт ясельной группы (помещения 1 этажа №№ 62, 66, 67, 68, 71, 72 по тех. паспорту) МАДОУ Детский сад №116, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Левитана, д. 22, корпус 3»  *(см. Приложение № 1 к Техническому заданию (описание объекта закупки)* | 1 841 350,00 |

*Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:* 5 лет с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

В случае, если в техническом задании применяются указания на товарные знаки, то такие указания на товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

В случае, если в техническом задании применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование страны происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

В случае, если в техническом задании установлены требования к участникам закупки, считать их недействительными.

*Приложение № 1 к Техническому заданию (описание объекта закупки)*

Объем выполняемых работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

*Поз.1.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный ремонт ясельной группы (помещения 1 этажа №№62, 66, 67, 68, 71, 72 по тех. паспорту) МАДОУ Детский сад №116, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Левитана, д. 22, корпус 3 | | | | |  |
|  |  | *(наименование стройки)* | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. с переводом в текущие цены (Письмо Минстроя России от 19 февраля 2020 г. № 5414-ИФ/09) | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
| строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты | | | | | | | |
| 1 | ЛСР №02-01-01 | Капитальный ремонт ясельной группы (помещения 1 этажа №№62, 66, 67, 68, 71, 72 по тех. паспорту) МАДОУ Детский сад №116, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Левитана, д. 22, корпус 3 | 208,44 | 14,27 |  |  | 222,71 |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты" | | 208,44 | 14,27 | 0,00 | 0,00 | 222,71 |
|  | Итого по Главам 1-9 | | 208,44 | 14,27 | 0,00 | 0,00 | 222,71 |
| Перевод в текущие цены (2020 год) | | | | | | | |
| 2 | ЛСР №02-01-01 | ###################################################################### | 1436,15 | 98,31 |  |  | 1534,46 |
|  | Итого по Главам 1-9 в текущих ценах (2020 год) | | 1436,15 | 98,31 | 0,00 | 0,00 | 1534,46 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 3 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 287,23 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 306,89 |
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | | 287,23 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 306,89 |
|  | Всего по сводному расчету | | 1723,38 | 117,97 | 0,00 | 0,00 | 1841,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Приложение №2 к Техническому заданию (описание объекта закупки)* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*Поз.2.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на | Капитальный ремонт ясельной группы (помещения 1 этажа №№62, 66, 67, 68, 71, 72 по тех. паспорту) МАДОУ Детский сад №116, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Левитана, д. 22, корпус 3 | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: Ведомость объемов работ №1 от 20.03.2020 г. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | Сметная стоимость | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_222708 | | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_208440 | | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_14268 | | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_19510 | | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1655,39 | | чел.час | |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г. | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Ремонт перегородок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-001-04 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка: кирпичных стен *НР (424 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (255 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 1 м3 | 4,0284 *(36,3-2,73)\*0,12* | 225,32 | 92,29 | 133,03 | 13,98 | 908 | 372 | 536 | 56 | 8,24 | 33,19 | 1,15 | 4,63 |
| 2 | ТЕРр55-6-2 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных *НР (45 руб.): 89% от ФОТ СП (33 руб.): 65% от ФОТ* | 100 м2 проемов | 0,0273 *2,73 / 100* | 7723,57 | 1744,09 | 823,16 | 85,61 | 211 | 48 | 22 | 2 | 153,8 | 4,2 | 7,04 | 0,19 |
| 3 | ТЕР08-02-002-05*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (501 руб.): 122%\*0.9 от ФОТСП (310 руб.): 80%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,244*24,4 / 100* | 3590,45 | 1785,04 | 763,84 | 83,9 | 876 | 436 | 186 | 20 | 165,5885 | 40,4 | 5,1375 | 1,25 |
| 4 | ТССЦ-404-0005 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 1000 шт. | 1,23 | 1366 |  |  |  | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР07-05-007-10 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Укладка перемычек массой до 0,3 т *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11 руб.): 155%\*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 100%\*0.85 от ФОТ* | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 *2 / 100* | 2021,06 | 223,78 | 1687,51 | 185,35 | 40 | 4 | 34 | 4 | 20,2515 | 0,41 | 11,35 | 0,23 |
| 6 | ТССЦ-403-0447 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | шт. | 2 | 27,43 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР15-02-016-03 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (583 руб.): 105%\*0.9 от ФОТ СП (288 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,488 *(24,4\*2) / 100* | 2430,02 | 1173,74 | 178,48 | 90,58 | 1186 | 573 | 87 | 44 | 98,716 | 48,17 | 7,8625 | 3,84 |
| Прочие работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ТССЦпг01-01-01-041 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 7,80802 *4,0284\*1,8+0,5569* | 43,98 |  |  |  | 343 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТССЦпг03-21-01-010*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза*НР 0% от ФОТСП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 7,80802*4,0284\*1,8+0,5569* | 11,57 |  | 11,57 |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 5389 | 1433 | 955 | 126 |  | 126,37 |  | 10,14 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1564 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 893 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Ремонт перегородок | | | | | | | | | 7846 |  |  |  |  | 126,37 |  | 10,14 |
| Раздел 2. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы по демонтажу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ТЕР15-01-070-01 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка облицовки оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (326 руб.): 105%\*0.9 от ФОТ СП (161 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 1 м2 проемов | 27,09 | 13,01 | 12,74 | 0,27 |  | 352 | 345 | 7 |  | 1,085 | 29,39 |  |  |
| 11 | ТЕРр56-1-1 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *НР (67 руб.): 82% от ФОТ СП (51 руб.): 62% от ФОТ* | 100 коробок | 0,06 *6 / 100* | 1519,41 | 1329,78 | 189,63 | 29,07 | 91 | 80 | 11 | 2 | 128,73 | 7,72 | 2,15 | 0,13 |
| 12 | ТЕРр56-3-2 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях *НР (32 руб.): 82% от ФОТ СП (24 руб.): 62% от ФОТ* | 100 м2 | 0,0405 *(13,5\*0,3) / 100* | 963 | 963 |  |  | 39 | 39 |  |  | 94,97 | 3,85 |  |  |
| Работы по установке | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ТЕР10-01-034-08*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (549 руб.): 118%\*0.9 от ФОТСП (277 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 проемов | 0,2709*(2,15\*2,1\*6) / 100* | 11881,46 | 1895,45 | 490,94 | 13,48 | 3219 | 513 | 133 | 4 | 171,534 | 46,47 | 0,825 | 0,22 |
| 14 | Цена поставщика | Блок оконный ПВХ трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) *МАТ=9275,79/1,20/6,89* | м2 | 27,09 *2,15\*2,1\*6* | 1121,89 *9275,79/1,20/6,89* |  |  |  | 30392 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР10-01-035-01 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (37 руб.): 118%\*0.9 от ФОТ СП (19 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 100 п.м | 0,135 *13,5 / 100* | 4607,59 | 262,69 | 18,04 | 0,81 | 622 | 35 | 2 |  | 24,3685 | 3,29 | 0,05 | 0,01 |
| 16 | ТССЦ-101-2906 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | м | 13,5 | 189 |  |  |  | 2552 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние откосы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ТЕРр61-1-11 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских *НР (105 руб.): 79% от ФОТ СП (67 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м2 поверхности | 0,0762 *7,62 / 100* | 1962,96 | 1709,95 | 61,61 | 38,53 | 150 | 130 | 5 | 3 | 130,63 | 9,95 | 3,01 | 0,23 |
| 18 | ТССЦ-402-0077 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 8,5 кг/м2 при толщине 10 мм) | кг | 64,77 *8,5\*7,62* | 4,65 |  |  |  | 301 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР15-04-005-03*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (41 руб.): 105%\*0.9 от ФОТСП (20 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0762*7,62 / 100* | 1734,58 | 559,46 | 17,24 | 0,41 | 132 | 43 | 1 |  | 49,335 | 3,76 | 0,025 |  |
| Наружные откосы, отливы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ТЕР15-01-070-01 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (536 руб.): 105%\*0.9 от ФОТ СП (265 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 1 м2 проемов | 27,09 | 160,49 | 20,93 | 0,48 |  | 4348 | 567 | 13 |  | 1,7825 | 48,29 |  |  |
| Прочие работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ТССЦпг01-01-01-041 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 0,8314 *0,05+0,6396+0,1418* | 43,98 |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТССЦпг03-21-01-010 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 0,8314 *0,05+0,6396+0,1418* | 11,57 |  | 11,57 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 42245 | 1752 | 182 | 9 |  | 152,72 |  | 0,59 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1692 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 884 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | | | | | | | | | 44821 |  |  |  |  | 152,72 |  | 0,59 |
| Раздел 3. Замена дверных блоков | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ТЕРр56-9-1 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *НР (107 руб.): 82% от ФОТ СП (81 руб.): 62% от ФОТ* | 100 коробок | 0,07 *7 / 100* | 2277,08 | 1818,1 | 458,98 | 48,28 | 159 | 127 | 32 | 3 | 179,3 | 12,55 | 3,97 | 0,28 |
| 24 | ТЕР10-01-039-03*Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр* | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (224 руб.): 118%\*0.9 от ФОТСП (113 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 проемов | 0,1407*(1,89\*6+2,73) / 100* | 6341,91 | 1499,72 | 427,74 |  | 892 | 211 | 60 |  | 132,25 | 18,61 |  |  |
| 25 | ТССЦ-203-0599 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 890x2090 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | компл. | 6 | 1711,43 |  |  |  | 10269 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТССЦ-203-8106 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Блоки дверные внутренние: двупольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | м2 | 2,73 | 1335,39 |  |  |  | 3646 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТССЦ-101-0890 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | компл. | 1 | 41,76 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Откосы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ТЕРр61-1-11 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских *НР (50 руб.): 79% от ФОТ СП (32 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м2 поверхности | 0,0362 *3,62 / 100* | 1962,96 | 1709,95 | 61,61 | 38,53 | 71 | 62 | 2 | 1 | 130,63 | 4,73 | 3,01 | 0,11 |
| 29 | ТССЦ-402-0077*Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 8,5 кг/м2 при толщине 10 мм) | кг | 30,77*8,5\*3,62* | 4,65 |  |  |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР15-04-005-03 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (19 руб.): 105%\*0.9 от ФОТ СП (9 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0362 *3,62 / 100* | 1734,58 | 559,46 | 17,24 | 0,41 | 63 | 20 | 1 |  | 49,335 | 1,79 | 0,025 |  |
| Прочие работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ТССЦпг01-01-01-041 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 0,735 | 43,98 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТССЦпг03-21-01-010 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 0,735 | 11,57 |  | 11,57 |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 15326 | 420 | 104 | 4 |  | 37,68 |  | 0,39 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 235 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Замена дверных блоков | | | | | | | | | 15961 |  |  |  |  | 37,68 |  | 0,39 |
| Раздел 4. Ремонт потолков | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | ТЕРр63-10-2 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков // прим. для разборки потолочного покрытия *НР (102 руб.): 77% от ФОТ СП (66 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м2 облицовки | 1,227 *122,7 / 100* | 110,94 | 104,61 | 6,33 | 3,27 | 136 | 128 | 8 | 4 | 9,58 | 11,75 | 0,2 | 0,25 |
| 34 | ТЕРр62-41-1 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов // прим. для расчистки поверхности потолков *НР (202 руб.): 80% от ФОТ СП (126 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,227 *122,7 / 100* | 205,09 | 205,09 |  |  | 252 | 252 |  |  | 20,8 | 25,52 |  |  |
| 35 | ТЕРр61-1-10*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков*НР (1150 руб.): 79% от ФОТСП (728 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м2 поверхности | 1,227*122,7 / 100* | 1321,56 | 1158,8 | 45,56 | 27,95 | 1622 | 1422 | 56 | 34 | 89,76 | 110,14 | 2,14 | 2,63 |
| 36 | ТССЦ-402-0077 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 4,25 кг/м2 при толщине 5 мм) | кг | 521,475 *4,25\*122,7* | 4,65 |  |  |  | 2425 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР15-04-005-04 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (816 руб.): 105%\*0.9 от ФОТ СП (403 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,227 *122,7 / 100* | 1980,03 | 702,91 | 18,34 | 0,41 | 2429 | 862 | 23 | 1 | 61,985 | 76,06 | 0,025 | 0,03 |
| Прочие работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | ТССЦпг01-01-01-041 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 0,05 | 43,98 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТССЦпг03-21-01-010 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 0,05 | 11,57 |  | 11,57 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 6867 | 2664 | 88 | 39 |  | 223,47 |  | 2,91 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 2270 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 1323 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Ремонт потолков | | | | | | | | | 10460 |  |  |  |  | 223,47 |  | 2,91 |
| Раздел 5. Ремонт стен | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снятие обоев, покраска | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ТЕРр63-5-1*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Снятие обоев: простых и улучшенных*НР (138 руб.): 77% от ФОТСП (90 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,742*174,2 / 100* | 102,54 | 102,54 |  |  | 179 | 179 |  |  | 10,4 | 18,12 |  |  |
| 41 | ТЕРр61-1-9 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен *НР (1288 руб.): 79% от ФОТ СП (815 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м2 поверхности | 1,742 *174,2 / 100* | 1058,19 | 910,69 | 41,13 | 25,02 | 1843 | 1586 | 72 | 44 | 73,8 | 128,56 | 1,9 | 3,31 |
| 42 | ТССЦ-402-0077 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 2,55 кг/м2 при толщине 3 мм) | кг | 444,21 *2,55\*174,2* | 4,65 |  |  |  | 2066 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР15-04-005-05 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (545 руб.): 105%\*0.9 от ФОТ СП (270 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,742 *174,2 / 100* | 1316,31 | 331,37 | 11,36 | 0,2 | 2293 | 577 | 20 |  | 29,2215 | 50,9 | 0,0125 | 0,02 |
| Смена облицовки стен из керамической плитки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ТЕРр63-7-5 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток *НР (375 руб.): 77% от ФОТ СП (244 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м2 поверхности облицовки | 0,637 *63,7 / 100* | 940,08 | 739,29 | 200,79 | 25,65 | 599 | 471 | 128 | 16 | 74,3 | 47,33 | 1,99 | 1,27 |
| 45 | ТЕР15-01-019-05*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (1299 руб.): 105%\*0.9 от ФОТСП (643 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 поверхности облицовки | 0,637*63,7 / 100* | 10589,16 | 2131,84 | 50,21 | 26,49 | 6745 | 1358 | 32 | 17 | 183,6205 | 116,97 | 2,0625 | 1,31 |
| Прочие работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | ТССЦпг01-01-01-041 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 0,6893 *0,0523+10\*63,7/1000* | 43,98 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТССЦпг03-21-01-010 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 0,6893 *0,0523+10\*63,7/1000* | 11,57 |  | 11,57 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 13763 | 4171 | 260 | 77 |  | 361,88 |  | 5,91 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 3646 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 2061 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Ремонт стен | | | | | | | | | 19470 |  |  |  |  | 361,88 |  | 5,91 |
| Раздел 6. Ремонт полов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип 1 – (помещения 62 – частично, 71, 72) - ремонт с устройством электрического теплого пола | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | ТЕРр57-3-1 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов *НР (21 руб.): 80% от ФОТ СП (18 руб.): 68% от ФОТ* | 100 м плинтуса | 0,708 *70,8 / 100* | 37,17 | 37,17 |  |  | 26 | 26 |  |  | 3,77 | 2,67 |  |  |
| 49 | ТЕР46-04-010-03 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка покрытий полов: паркетных *НР (498 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (299 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 1,043 *104,3 / 100* | 509,36 | 453,66 | 55,7 | 28,74 | 531 | 473 | 58 | 30 | 46,01 | 47,99 | 1,76 | 1,84 |
| 50 | ТЕР11-01-053-02*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2*(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)НР (373 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (215 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 пола | 1,043*104,3 / 100* | 640,38 | 258,34 | 382,04 | 65,18 | 668 | 269 | 399 | 68 | 25,008 | 26,08 | 5,36 | 5,59 |
| 51 | ТЕРр57-1-2 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков *НР (63 руб.): 80% от ФОТ СП (54 руб.): 68% от ФОТ* | 100 м2 основания | 1,043 *104,3 / 100* | 75,63 | 75,63 |  |  | 79 | 79 |  |  | 7,67 | 8 |  |  |
| 52 | ТЕР11-01-011-01 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (557 руб.): 123%\*0.9 от ФОТ СП (321 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 1,043 *104,3 / 100* | 1512,96 | 456,18 | 60 | 25,93 | 1578 | 476 | 63 | 27 | 45,4365 | 47,39 | 1,5875 | 1,66 |
| 53 | ТЕР11-01-051-02 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного мата по готовому основанию *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (310 руб.): 123%\*0.9 от ФОТ СП (179 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 пола | 1,043 *104,3 / 100* | 273,4 | 268,08 | 3,6 |  | 285 | 280 | 4 |  | 22,0455 | 22,99 |  |  |
| 54 | ТССЦ-101-6651 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Мат нагревательный Ceilhit: 22 PSVD/180-N50-1855, площадь обогрева 10,1 м2 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | компл. | 9 | 3523,49 |  |  |  | 31711 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТССЦ-101-6648 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Мат нагревательный Ceilhit: 22 PSVD/180-N50-1000, площадь обогрева 5,65 м2 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | компл. | 1 | 2213,52 |  |  |  | 2214 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТССЦ-101-6642*Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Мат нагревательный Ceilhit: 22 PSVD/180-N50-350, площадь обогрева 2 м2*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | компл. | 3 | 942,96 |  |  |  | 2829 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТССЦ-101-6641 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Мат нагревательный Ceilhit: 22 PSVD/180-N50-275, площадь обогрева 1,5 м2 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | компл. | 1 | 823,87 |  |  |  | 824 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТССЦ-509-4884 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Терморегуляторы для теплых полов "Теплолюкс", марка: Visio I-Warm 710 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | шт. | 3 | 379,74 |  |  |  | 1139 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТССЦ-503-0545 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Разветвительная коробка: У-196 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 10 шт. | 0,3 *3 / 10* | 25,1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР11-01-011-01 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (557 руб.): 123%\*0.9 от ФОТ СП (321 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 1,043 *104,3 / 100* | 1512,96 | 456,18 | 60 | 25,93 | 1578 | 476 | 63 | 27 | 45,4365 | 47,39 | 1,5875 | 1,66 |
| 61 | ТЕР11-01-011-02 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 // до толщины 50 мм *(до толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70 руб.): 123%\*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 1,043 *104,3 / 100* | 1572,56 | 34,64 | 64,8 | 25,73 | 1640 | 36 | 68 | 27 | 3,45 | 3,6 | 1,575 | 1,64 |
| 62 | ТЕР11-01-036-01*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (599 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (345 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 1,043*104,3 / 100* | 6657,99 | 512,46 | 68,69 | 7,15 | 6944 | 534 | 72 | 7 | 48,76 | 50,86 | 0,4375 | 0,46 |
| 63 | ТССЦ-101-0562 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | м2 | -106,4 | 53,47 |  |  |  | -5689 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТССЦ-101-4202 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | м2 | 106,4 | 73,38 |  |  |  | 7808 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕР11-01-040-03 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70 руб.): 123%\*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м плинтуса | 0,708 *70,8 / 100* | 1799,54 | 88,92 | 15,55 |  | 1274 | 63 | 11 |  | 7,659 | 5,42 |  |  |
| Тип 2 (помещения 62 – частично, 66) - ремонт с устройством электрического теплого пола | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | ТЕРр57-2-3 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка покрытий полов: из керамических плиток *НР (78 руб.): 80% от ФОТ СП (66 руб.): 68% от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,125 *12,5 / 100* | 798,78 | 753,2 | 45,58 | 23,52 | 100 | 94 | 6 | 3 | 69,87 | 8,73 | 1,44 | 0,18 |
| 67 | ТЕР46-04-009-01 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии // прим для разборки стяжки толщиной 50 мм *НР (80 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (48 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 1 м3 | 0,625 *12,5\*0,05* | 363,87 | 102,43 | 261,44 | 27,48 | 227 | 64 | 163 | 17 | 8,93 | 5,58 | 2,26 | 1,41 |
| 68 | ТЕР11-01-011-01*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (66 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (38 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 0,125*12,5 / 100* | 1512,96 | 456,18 | 60 | 25,93 | 189 | 57 | 8 | 3 | 45,4365 | 5,68 | 1,5875 | 0,2 |
| 69 | ТЕР11-01-051-02 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного мата по готовому основанию *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (38 руб.): 123%\*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 пола | 0,125 *12,5 / 100* | 273,4 | 268,08 | 3,6 |  | 34 | 34 |  |  | 22,0455 | 2,76 |  |  |
| 70 | ТССЦ-101-6651 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Мат нагревательный Ceilhit: 22 PSVD/180-N50-1855, площадь обогрева 10,1 м2 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | компл. | 1 | 3523,49 |  |  |  | 3523 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТССЦ-101-6643 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Мат нагревательный Ceilhit: 22 PSVD/180-N50-500, площадь обогрева 2,4 м2 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | компл. | 1 | 1250,64 |  |  |  | 1251 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТССЦ-509-4884 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Терморегуляторы для теплых полов "Теплолюкс", марка: Visio I-Warm 710 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | шт. | 1 | 379,74 |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТССЦ-503-0545 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Разветвительная коробка: У-196 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 10 шт. | 0,1 *1 / 10* | 25,1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕР11-01-011-01*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (66 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (38 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 0,125*12,5 / 100* | 1512,96 | 456,18 | 60 | 25,93 | 189 | 57 | 8 | 3 | 45,4365 | 5,68 | 1,5875 | 0,2 |
| 75 | ТЕР11-01-011-02 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 // до толщины 50 мм *(до толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8 руб.): 123%\*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 0,125 *12,5 / 100* | 1572,56 | 34,64 | 64,8 | 25,73 | 197 | 4 | 8 | 3 | 3,45 | 0,43 | 1,575 | 0,2 |
| 76 | ТЕР11-01-047-01 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (549 руб.): 123%\*0.9 от ФОТ СП (316 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,125 *12,5 / 100* | 21576,18 | 3944,66 | 44,05 | 26,28 | 2697 | 493 | 6 | 3 | 356,983 | 44,62 | 2,15 | 0,27 |
| 77 | ТССЦ-101-6511 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" // расход 0,12 кг на 1 м2 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | т | 0,0015 *12,5\*0,12/1000* | 19934,93 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип 3 (помещения 67,68) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | ТЕРр57-2-3 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка покрытий полов: из керамических плиток *НР (36 руб.): 80% от ФОТ СП (31 руб.): 68% от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,059 *5,9 / 100* | 798,78 | 753,2 | 45,58 | 23,52 | 47 | 44 | 3 | 1 | 69,87 | 4,12 | 1,44 | 0,09 |
| 79 | ТЕР46-04-009-01 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии // прим для разборки стяжки толщиной 50 мм *НР (38 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (23 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 1 м3 | 0,295 *5,9\*0,05* | 363,87 | 102,43 | 261,44 | 27,48 | 107 | 30 | 77 | 8 | 8,93 | 2,63 | 2,26 | 0,67 |
| 80 | ТЕР11-01-011-01*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (32 руб.): 123%\*0.9 от ФОТСП (18 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 0,059*5,9 / 100* | 1512,96 | 456,18 | 60 | 25,93 | 89 | 27 | 4 | 2 | 45,4365 | 2,68 | 1,5875 | 0,09 |
| 81 | ТЕР11-01-011-02 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 // до толщины 50 мм *(до толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4 руб.): 123%\*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стяжки | 0,059 *5,9 / 100* | 1572,56 | 34,64 | 64,8 | 25,73 | 93 | 2 | 4 | 2 | 3,45 | 0,2 | 1,575 | 0,09 |
| 82 | ТЕР11-01-047-01 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (260 руб.): 123%\*0.9 от ФОТ СП (150 руб.): 75%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,059 *5,9 / 100* | 21576,18 | 3944,66 | 44,05 | 26,28 | 1273 | 233 | 3 | 2 | 356,983 | 21,06 | 2,15 | 0,13 |
| 83 | ТССЦ-101-6511 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" // расход 0,12 кг на 1 м2 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | т | 0,000708 *5,9\*0,12/1000* | 19934,93 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | ТССЦпг01-01-01-041 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 7,1018 *0,0779+104,3\*0,05\*0,6+0,7301+0,65+0,625\*2,4+0,3068+0,295\*2,4* | 43,98 |  |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТССЦпг03-21-01-010 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 7,1018 *0,0779+104,3\*0,05\*0,6+0,7301+0,65+0,625\*2,4+0,3068+0,295\*2,4* | 11,57 |  | 11,57 |  | 82 |  | 82 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 66284 | 3851 | 1110 | 233 |  | 366,56 |  | 16,38 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 4373 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 2588 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Ремонт полов | | | | | | | | | 73245 |  |  |  |  | 366,56 |  | 16,38 |
| Раздел 7. Ремонт системы отопления: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы по демонтажу и разборке | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | ТЕРр65-19-1 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг *НР (75 руб.): 74% от ФОТ СП (51 руб.): 50% от ФОТ* | 100 шт. | 0,09 *9 / 100* | 1165,4 | 1094,5 | 70,9 | 36,58 | 105 | 99 | 6 | 3 | 110 | 9,9 | 2,24 | 0,2 |
| 87 | ТЕРр65-1-1 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм *НР (49 руб.): 74% от ФОТ СП (33 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м трубопровода | 0,18 *18 / 100* | 432,05 | 364,28 | 9,63 | 1,63 | 78 | 66 | 2 |  | 34,66 | 6,24 | 0,1 | 0,02 |
| 88 | ТССЦпг01-01-01-041 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 0,7596 *9\*0,08+0,0396* | 43,98 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТССЦпг03-21-01-010 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 0,7596 *9\*0,08+0,0396* | 11,57 |  | 11,57 |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| Работы по устройству трубопроводов отопления | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | ТЕР16-02-001-02 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (97 руб.): 128%\*0.9 от ФОТ СП (59 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 100 м трубопровода | 0,18 *18 / 100* | 3069,88 | 461,06 | 66,14 | 3,06 | 553 | 83 | 12 | 1 | 37,9155 | 6,82 | 0,1875 | 0,03 |
| 91 | ТССЦ-301-5804*Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 10 шт. | 1,8*18 / 10* | 42,8 |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ТССЦ-302-1609 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): прямой, размером 3/4" *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | шт. | 9 | 97,48 |  |  |  | 877 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ТЕР15-04-030-04 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.): 105%\*0.9 от ФОТ СП (5 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 *1,2 / 100* | 1345,45 | 915,25 | 3,69 | 0,2 | 16 | 11 |  |  | 81,719 | 0,98 | 0,0125 |  |
| 94 | ТЕР18-03-001-02 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Установка радиаторов: стальных *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (227 руб.): 128%\*0.9 от ФОТ СП (139 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,22374 *(2,486\*9) / 100* | 2469,88 | 855,49 | 292,76 | 26,13 | 553 | 191 | 66 | 6 | 75,44 | 16,88 | 1,6 | 0,36 |
| 95 | ТССЦ-301-3710 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Радиаторы стальные панельные марка: «Purmo», тип C22, мощность 2486 Вт, размер 500х1100 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | шт. | 9 | 1360,68 |  |  |  | 12246 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 14547 | 450 | 95 | 10 |  | 40,82 |  | 0,61 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 458 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 287 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 Ремонт системы отопления: | | | | | | | | | 15292 |  |  |  |  | 40,82 |  | 0,61 |
| Раздел 8. Ремонт системы водоснабжения и канализации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт системы водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | ТЕРр65-1-1*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм*НР (135 руб.): 74% от ФОТСП (92 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м трубопровода | 0,5*50 / 100* | 432,05 | 364,28 | 9,63 | 1,63 | 216 | 182 | 5 | 1 | 34,66 | 17,33 | 0,1 | 0,05 |
| 97 | ТЕР16-04-002-01 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1738 руб.): 128%\*0.9 от ФОТ СП (1065 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 100 м трубопровода | 0,5 *50 / 100* | 4506,25 | 2743,45 | 1428,6 | 273,94 | 2253 | 1372 | 714 | 137 | 218,776 | 109,39 | 16,775 | 8,39 |
| 98 | ТССЦ-507-3173 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 10 шт. | 2 *20 / 10* | 14,4 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ТССЦ-507-5007 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 10 шт. | 2 *20 / 10* | 11,5 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ТССЦ-507-3286 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 10 шт. | 2 *20 / 10* | 12,99 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТССЦ-301-5804 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 10 шт. | 6 *60 / 10* | 42,8 |  |  |  | 257 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ТССЦ-507-5090 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20х1" *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 10 шт. | 2,1 *21 / 10* | 389,4 |  |  |  | 818 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ТССЦ-302-1490*Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | шт. | 12 | 38,63 |  |  |  | 464 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена и установка сантех приборов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | ТЕРр65-6-24 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Смена: умывальников *НР (176 руб.): 103% от ФОТ СП (103 руб.): 60% от ФОТ* | 100 приборов | 0,07 *7 / 100* | 17886,47 | 2431,64 | 83,57 | 11,43 | 1252 | 170 | 6 | 1 | 212 | 14,84 | 0,7 | 0,05 |
| 105 | ТССЦ-301-0554 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 7 | 141,45 |  |  |  | 990 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ТССЦ-301-0627 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | компл. | 7 | 336,31 |  |  |  | 2354 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ТЕРр65-6-12 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Смена: унитазов типа «Компакт» *НР (146 руб.): 103% от ФОТ СП (85 руб.): 60% от ФОТ* | 100 приборов | 0,03 *3 / 100* | 36056,62 | 4733,67 | 89,54 | 12,25 | 1082 | 142 | 3 |  | 412,7 | 12,38 | 0,75 | 0,02 |
| 108 | ТССЦ-301-0045 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Бачки смывные: полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. | 3 | 272,69 |  |  |  | 818 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ТЕР17-01-001-18 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр* | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17 руб.): 128%\*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 10 компл. | 0,1 *1 / 10* | 318,82 | 152,28 | 77,1 | 4,7 | 32 | 15 | 8 |  | 12,5235 | 1,25 | 0,2875 | 0,03 |
| 110 | ТССЦ-301-0541*Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Поддоны душевые эмалированные: стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | компл. | 1 | 561,55 |  |  |  | 562 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ТССЦ-301-0624 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Смесители для душевых установок: СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | компл. | 1 | 129,88 |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ТЕР17-01-001-02 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр* | Установка ванн купальных: прямых стальных // прим. для установки ванны моечной *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (36 руб.): 128%\*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 10 компл. | 0,1 *1 / 10* | 501,18 | 302,75 | 114,99 | 10,41 | 50 | 30 | 11 | 1 | 24,8975 | 2,49 | 0,6375 | 0,06 |
| 113 | ТССЦ-301-7376 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Ванна моечная двухсекционная, размером 1000х500х860 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | шт. | 1 | 2129,05 |  |  |  | 2129 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ТССЦ-301-0616 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | компл. | 2 | 238,76 |  |  |  | 478 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт системы канализации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | ТЕРр65-2-1 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм *НР (87 руб.): 74% от ФОТ СП (59 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,16 *16 / 100* | 740,53 | 735,47 | 5,06 | 2,61 | 118 | 118 |  |  | 68,8 | 11,01 | 0,16 | 0,03 |
| 116 | ТЕРр65-2-2*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм*НР (109 руб.): 74% от ФОТСП (74 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,16*16 / 100* | 921,99 | 911,86 | 10,13 | 5,23 | 148 | 146 | 2 | 1 | 85,3 | 13,65 | 0,32 | 0,05 |
| 117 | ТЕР16-04-001-02 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (164 руб.): 128%\*0.9 от ФОТ СП (100 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 100 м трубопровода | 0,16 *16 / 100* | 8000,24 | 888,33 | 10,65 | 1,03 | 1280 | 142 | 2 |  | 70,84 | 11,33 | 0,0625 | 0,01 |
| 118 | ТССЦ-301-5609 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 10 шт. | 1,6 *16 / 10* | 201,1 |  |  |  | 322 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ТЕР16-04-001-01 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (170 руб.): 128%\*0.9 от ФОТ СП (104 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ* | 100 м трубопровода | 0,16 *16 / 100* | 4894,36 | 926,41 | 4,39 | 0,41 | 783 | 148 | 1 |  | 73,876 | 11,82 | 0,025 |  |
| 120 | ТССЦ-301-5808 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 10 шт. | 1,6 *16 / 10* | 67 |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | ТЕР46-03-010-01 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 *НР (7 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 100 отверстий | 0,03 *3 / 100* | 685,71 | 182,5 | 503,21 | 52,9 | 21 | 5 | 16 | 2 | 15,17 | 0,46 | 4,35 | 0,13 |
| 122 | ТЕР46-03-010-02*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2*НР (16 руб.): 110%\*0.9 от ФОТСП (10 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 100 отверстий | 0,03*3 / 100* | 1466,18 | 426,22 | 1039,96 | 109,32 | 44 | 13 | 31 | 3 | 35,43 | 1,06 | 8,99 | 0,27 |
| 123 | ТССЦпг01-01-01-041 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 0,5 | 43,98 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | ТССЦпг03-21-01-010 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 0,5 | 11,57 |  | 11,57 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 16814 | 2483 | 805 | 146 |  | 207,01 |  | 9,09 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 2802 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 1728 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 8 Ремонт системы водоснабжения и канализации | | | | | | | | | 21344 |  |  |  |  | 207,01 |  | 9,09 |
| Раздел 9. Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смена светильников, выключателей, розеток | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | ТЕРр67-4-3 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Демонтаж: светильников с лампами накаливания *НР (3 руб.): 85% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ* | 100 шт. | 0,06 *6 / 100* | 63,27 | 62,32 | 0,95 | 0,49 | 4 | 4 |  |  | 6,32 | 0,38 | 0,03 |  |
| 126 | ТЕРм08-03-593-06 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый *НР (51 руб.): 95% от ФОТ СП (35 руб.): 65% от ФОТ* | 100 шт. | 0,06 *6 / 100* | 1760,4 | 885,83 | 249,55 | 14,37 | 106 | 53 | 15 | 1 | 70,64 | 4,24 | 0,88 | 0,05 |
| 127 | ТССЦ-509-0765 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 | шт. | 6 | 157,31 |  |  |  | 944 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ТЕРр67-4-5*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп*НР (28 руб.): 85% от ФОТСП (21 руб.): 65% от ФОТ* | 100 шт. | 0,18*18 / 100* | 183,93 | 181,4 | 2,53 | 1,31 | 33 | 33 |  |  | 17,89 | 3,22 | 0,08 | 0,01 |
| 129 | ТЕРм08-03-594-09 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Светильник на кронштейнах *НР (305 руб.): 95% от ФОТ СП (209 руб.): 65% от ФОТ* | 100 шт. | 0,18 *18 / 100* | 1976,53 | 1775,66 | 43,07 | 3,27 | 356 | 320 | 8 | 1 | 141,6 | 25,49 | 0,2 | 0,04 |
| 130 | Цена поставщика | Светильник светодиодный универсальный 600\*600 *МАТ=1430,00/1,20/6,89* | шт. | 18 | 172,96 *1430,00/1,20/6,89* |  |  |  | 3113 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ТЕРр67-9-1 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Смена: выключателей *НР (14 руб.): 85% от ФОТ СП (11 руб.): 65% от ФОТ* | 100 шт. | 0,06 *6 / 100* | 854,43 | 276,43 |  |  | 51 | 17 |  |  | 24,1 | 1,45 |  |  |
| 132 | ТЕРр67-9-2 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Смена: розеток *НР (33 руб.): 85% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ* | 100 шт. | 0,14 *14 / 100* | 795,43 | 276,43 |  |  | 111 | 39 |  |  | 24,1 | 3,37 |  |  |
| Смена электропроводки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | ТЕРр67-3-1 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Демонтаж кабеля *НР (145 руб.): 85% от ФОТ СП (111 руб.): 65% от ФОТ* | 100 м | 1,8 *180 / 100* | 95,37 | 95,05 | 0,32 | 0,16 | 172 | 171 | 1 |  | 9,64 | 17,35 | 0,01 | 0,02 |
| Прокладка кабелей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | ТЕРм08-02-390-01 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм *НР (335 руб.): 95% от ФОТ СП (229 руб.): 65% от ФОТ* | 100 м | 1,8 *180 / 100* | 276,11 | 195,97 | 22,99 | 0,16 | 497 | 353 | 41 |  | 16,29 | 29,32 | 0,01 | 0,02 |
| 135 | ТССЦ-509-1841 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Кабель-канал (короб) "Legrand": 20х12,5 мм | 100 м | 1,8 *180 / 100* | 775 |  |  |  | 1395 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ТЕРм08-02-403-02*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий // прим*НР (274 руб.): 95% от ФОТСП (187 руб.): 65% от ФОТ* | 100 м | 1,8*180 / 100* | 199,73 | 159,33 | 4,31 | 0,33 | 360 | 287 | 8 | 1 | 13,4 | 24,12 | 0,02 | 0,04 |
| 137 | ТССЦ-501-8482 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,08 *80 / 1000* | 6816,56 |  |  |  | 545 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ТССЦ-501-8483 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,1 *100 / 1000* | 10367,27 |  |  |  | 1037 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ТССЦ-503-0702 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм | шт. | 16 | 22,43 |  |  |  | 359 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | ТССЦпг01-01-01-041 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 0,07 | 43,98 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ТССЦпг03-21-01-010 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 0,07 | 11,57 |  | 11,57 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 9087 | 1277 | 74 | 3 |  | 108,94 |  | 0,18 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1189 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 832 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 9 Электромонтажные работы | | | | | | | | | 11108 |  |  |  |  | 108,94 |  | 0,18 |
| Раздел 10. Слаботочные сети | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | ТЕРм08-02-390-01*Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм*НР (112 руб.): 95% от ФОТСП (77 руб.): 65% от ФОТ* | 100 м | 0,6*60 / 100* | 276,11 | 195,97 | 22,99 | 0,16 | 166 | 118 | 14 |  | 16,29 | 9,77 | 0,01 | 0,01 |
| 143 | ТССЦ-509-1841 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Кабель-канал (короб) "Legrand": 20х12,5 мм | 100 м | 0,6 *60 / 100* | 775 |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ТЕРм08-02-399-01 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 *НР (19 руб.): 95% от ФОТ СП (13 руб.): 65% от ФОТ* | 100 м | 0,6 *60 / 100* | 49,09 | 33,53 | 2,15 | 0,16 | 29 | 20 | 1 |  | 2,82 | 1,69 | 0,01 | 0,01 |
| 145 | ТССЦ-501-1887 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 | 1000 м | 0,06 *60 / 1000* | 16978,6 |  |  |  | 1019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ТЕРм10-08-002-02 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении *НР (163 руб.): 80% от ФОТ СП (122 руб.): 60% от ФОТ* | 1 шт. | 10 | 24,12 | 20,43 | 0,6 |  | 241 | 204 | 6 |  | 1,68 | 16,8 |  |  |
| 147 | ТССЦ-509-7241 *Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-141 | 10 шт. | 1 *10 / 10* | 535,2 |  |  |  | 535 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ТЕРм10-08-002-01 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр* | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении *НР (16 руб.): 80% от ФОТ СП (12 руб.): 60% от ФОТ* | 1 шт. | 2 | 11,92 | 10,21 | 0,22 |  | 24 | 20 |  |  | 0,84 | 1,68 |  |  |
| 149 | ТССЦ-509-7228*Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр* | Извещатель пожарный ручной: ИПР-3СУМ | 10 шт. | 0,2*2 / 10* | 754,8 |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 2630 | 362 | 21 |  |  | 29,94 |  | 0,02 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 310 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 224 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 10 Слаботочные сети | | | | | | | | | 3164 |  |  |  |  | 29,94 |  | 0,02 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | 192952 | 18863 | 3694 | 647 |  | 1655,39 |  | 46,22 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 18702 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 11054 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 208440 |  |  |  |  | 1516,51 |  | 46,02 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 14268 |  |  |  |  | 138,88 |  | 0,2 |
| Итого | | | | | | | | | 222708 |  |  |  |  | 1655,39 |  | 46,22 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 169581 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 3694 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 19510 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 18702 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 11054 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 222708 |  |  |  |  | 1655,39 |  | 46,22 |

*Приложение № 1 к Техническому заданию (описание объекта закупки)*

Объем выполняемых работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

*Поз.3.*

Эскизы окон



Ведомость оконных проемов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | обозначение | Кол-во | Ширина, м | Высота, м | Площадь, м2 | Общая площадь, м2 | Тип, характеристики | Глубина проема, м | Доски подоконные ПВХ 300 мм, м |
| 1 | Ок1 | 6 | 2,15 | 2,10 | 4,52 | 27,09 | ПВХ, стеклопакет 32 мм, трехстворчатое с пов/отк створкой | 0,20 | 13,50 |
|  | всего | 6 | 2,15 | 2,10 | 4,52 | 27,09 |  | 0,20 | 13,50 |

Приложение № 6

к документации об аукционе в электронной форме

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №\_\_\_\_\_

г. Уфа «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 116 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов электронного аукциона: «Капитальный ремонт ясельной группы (помещения 1 этажа №№ 62, 66, 67, 68, 71, 72 по тех. паспорту) МАДОУ Детский сад №116, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Левитана, д. 22, корпус 3» (протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора (наименование объекта закупки). Место выполнения работ

* 1. Предметом Договора является Капитальный ремонт ясельной группы (помещения 1 этажа №№ 62, 66, 67, 68, 71, 72 по тех. паспорту) МАДОУ Детский сад №116, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Левитана, д. 22, корпус 3
  2. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить «Капитальный ремонт ясельной группы (помещения 1 этажа №№ 62, 66, 67, 68, 71, 72 по тех. паспорту) МАДОУ Детский сад №116, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Левитана, д. 22, корпус 3» (далее – «Работы»). Место выполнения работ: г. Уфа, Демский район, ул. Левитана, д. 22, корпус 3 (далее – «Объект»).
  3. Работы, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Договора, выполняются в соответствии с техническим заданием (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора), согласно строительным нормам, правилам, действующему законодательству и настоящему Договору.

1.4. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать Объект в срок, готовые к эксплуатации, в соответствии с техническим заданием (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора), и условиями исполнения Договора.

2. Цена Договора

2.1 Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в том числе НДС \_\_\_ руб.\_\_\_коп., (согласно приложению №1 являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора). Цена Договора указана с учетом уплаты налогов, других обязательных платежей и всех затрат, расходов, предусмотренных условиями исполнения Договора.

2.2 Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением следующих случаев:

2.2.1 Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Договора.

2.2.2 В случаях, предусмотренных п. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема работ, предусмотренного Договором.

2.3 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4 По согласованию с Заказчиком Подрядчик может выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в техническом задании.

3. Порядок и условия оплаты

3.1. Финансирование осуществляется из средств автономного учреждения.

3.2. Безналичный расчет, после выполнения работ, в течение 30 календарных дней с даты подписания заказчиком документов:

1. Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2);

2. Справка о стоимости выполненных Работ и затрат (форма №КС-3);

И предоставленного поставщиком счет и (или) счета-фактуры на оплату.

4. Срок действия Договора. Сроки выполнения работ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.10.2020года.

4.2. Сроки выполнения Работ по Договору: с момента заключения договора в течение 40 (сорока) календарных дней. (согласно Приложению №3 являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора).

4.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

5. Обеспечение Работ материалами

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ строительными материалами   
и конструкциями.

5.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объекты материалов, с ведением журнала входного контроля.

5.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов   
до подписания акта о приемке выполненных работ.

5.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам   
и техническим условиям.

6. Обязанности подрядчика

6.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать Объекты Заказчику в установленный срок в соответствии с техническим заданием (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора), в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию.

6.2. Обеспечить:

- выполнение Работ в полном соответствии с техническим заданием (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора), и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех Работ в соответствии с техническим заданием (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора), и действующими нормами и техническими условиями;

- все применяемые материалы для выполнения ремонтных работ соответствуют ГОСТам и другим нормативным документам, (оценка качества материалов согласно сертификатам качества, сертификатам соответствия и паспортам). Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам   
и техническим условиям.

- все изделия должны быть укомплектованы необходимыми аксессуарами (заглушками, накладками, ручками   
и т.д.).

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объектов.

6.3. Обеспечить в ходе выполнения Работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.4. Обеспечивать надлежащее состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Строительный мусор из помещений должен устраняться ежедневно и вывозиться с территории не реже одного раза в течение 3-х рабочих дней. Под мусор обязательно должен быть установлен мусорный контейнер стандартного образца.

6.5. Вывезти за 2 календарных дня до подписания акта о приемке выполненных работ за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

6.6. При готовности Объектов Подрядчик в 2-дневный срок должен письменно известить Заказчика о готовности подписания акта о приемке выполненных работ.

6.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

6.9. Представить в 3-дневный срок с момента подписания Договора Заказчику расширенный план-график выполнения Работ на весь период выполнения работ.

7. Права и обязанности Заказчика

7.1.Заказчик обязан:

7.1.1. Передать Подрядчику до начала выполнения Работ в течение двух рабочих дней со дня подписания Договора документы необходимые для выполнения Работ на объекте.

7.1.2. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 3, 9 настоящего Договора

7.1.3. Отказаться от оплаты выполненных Работ в случае несоответствия результатов выполненной Работы требованиям, установленным Договором

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Осуществлять строительный контроль за выполнением Работ в соответствии с техническим заданием (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) и требованиями нормативных документов, действующих в Российской Федерации и Республике Башкортостан, а также соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций ГОСТ, ТУ

8. Переход рисков

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов до приемки Объектов Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

9. Сдача-приемка Работ

9.1. Сдача выполненных Работ происходит после выполнения работ и оформляется соответствующих актом о приемке выполненных Работ (форма КС-2). Подрядчик представляет Заказчику на подписание акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет и (или) счет-фактуру на оплату. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3, счет и (или) счет-фактуры на оплату подписывает их и рассчитывается с Подрядчиком, в соответствии с п.3.2 Договора, либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ.

9.2. Приемка Объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

9.3. Приемка осуществляется комиссией Заказчика, создаваемой в установленном порядке в соответствии   
с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

9.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки законченного Объекта (выполненных работ) два экземпляра исполнительной документации, переданной Заказчиком подрядчику с письменным подтверждением фактически выполненных Работ.

9.5. При сдаче Работ Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все Работы и конструктивные элементы, составляющие результат работ, выполненные подрядчиком по Договору.

Гарантийный срок: 5 лет с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной их эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия   
в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

10.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.

10.5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных дефектов (недоделок и недостатков), либо   
не устранение дефектов в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего письменного уведомления, в соответствии с абзацем 4 п.1 ст.723 ГК РФ Заказчику предоставляется право устранять выявленные строительные дефекты самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, в связи с чем Заказчик вправе требовать   
от Подрядчика возмещение своих расходов на устранение недостатков, которые он произвел либо должен был произвести на Объектах.

11. Строительный контроль за выполнением Работ

11.1. Заказчик осуществляет строительный контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

11.2. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

11.3. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

11.4. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

11.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

11.6. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, исправляются им за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

12.2. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны ведут переговоры с целью установления иных способов исполнения Договора или его расторжения в установленном законодательством порядке.

12.3. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены компетентным органом территории, где данные обстоятельства имели место.

12.4. Сторона, нарушившая условия Договора в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

- в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее пяти календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

- письменно уведомить другую сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по Договору в течение трех рабочих дней.

13. Ответственность сторон

13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств по Договору.

13.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе требовать уплату неустоек пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

13.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

Общая сумма начисленной неустойки пени за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

13.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

13.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств.

13.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

13.7. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Договору в точном соответствии с его содержанием и объеме и своевременно. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

13.8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Договора.

14. Обеспечение исполнения Договора

14.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Договора в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14.2 Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 1 (один) месяц. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.3 В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

14.4 В случае, если в качестве обеспечения исполнения Договора Подрядчиком были внесены денежные средства на счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет указанный Подрядчиком в письменном требовании, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения Договора Подрядчиком.

14.5 Обеспечение исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за все причиненные убытки (реальный ущерб, неустойку) как в полном объеме, так и в части, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

15. Разрешение споров между сторонами

15.1 Все споры и разногласия которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

15.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

15.3. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на неё не может превышать 10 (десяти) дней со дня получения её адресатом.

15.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

15.5. В случае неурегулирования возникших разногласий между сторонами, в порядке, указанном в п.п. 15.1 -15.4 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

16. Изменения и расторжение Договора. Форс-мажор

16.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору, предусмотренные законодательством о Договорной системе, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обоих сторон.

16.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

16.3. В случае прекращения Работ по настоящему Договору по соглашению Сторон Заказчик обязан возместить подрядчику на день фактического расторжения Договора фактически произведенные затраты. Выполненная   
и оплаченная часть работы передается подрядчиком Заказчику.

17. Экспертиза

17.1.Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, проводится заказчиком с привлечением экспертных организаций .

17.2. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора.

17.3. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора,   
не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

17.4. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо выполненной работы должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

18.Особые условия

18.1. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика.

18.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им Работ по Договору, возмещается Подрядчиком.

18.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким – либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, закрепляющих совместную деятельность сторон в рамках Договора,   
не иначе как с письменного согласия обеих сторон.

18.4. При исполнении Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

18.5. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица   
в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

18.7. По всем вопросам неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республике Башкортостан

18.8. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью электронно-цифровой подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны согласны изготовить копию на бумажном носителе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

19.Перечень документов, прилагаемых к Договору

19.1. Приложение №1 – Протокол соглашения о цене Договора.

19.2. Приложение №2 – Техническое задание.

19.3. Приложение №3 – Календарный план выполнения работ.

20. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: Подрядчик:

*Приложение №1 к Договору*

*№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.*

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Капитальный ремонт ясельной группы (помещения 1 этажа №№ 62, 66, 67, 68, 71, 72 по тех. паспорту) МАДОУ Детский сад №116, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Левитана, д. 22, корпус 3

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и от лица Подрядчика – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены Договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в том числе НДС \_\_ % – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Величина уступки составила\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) в том числе НДС \_\_ % – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |

*Приложение №2 к Договору*

*№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |

*Приложение № 3 к Договору*

*№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.*

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | |
| начало | окончание |
| 1 | Капитальный ремонт ясельной группы (помещения 1 этажа №№ 62, 66, 67, 68, 71, 72 по тех. паспорту) МАДОУ Детский сад №116, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Левитана, д. 22, корпус 3 | С момента заключения договора | В течение 40 (сорока) календарных дней |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во товаров, объем работ, услуг  (усл. ед.) | Используемый метод определения НМЦД | | Начальная (максимальная) цена договора (руб.) |
| 1 | «Капитальный ремонт ясельной группы (помещения 1 этажа №№ 62, 66, 67, 68, 71, 72 по тех. паспорту) МАДОУ Детский сад №116, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Демский район, ул. Левитана, д. 22, корпус 3» | 1 | Метод сопоставимых рыночных цен  (анализа рынка) | Источники информации | 1 841 350,00 |
| 1 841 350,00 | Коммерческое предложение вх. № 1 от 01.06.2020 на сумму 1 841 350,00 руб. |
| 1 841 350,00 | Коммерческое предложение вх. № 2 от 01.06.2020 на сумму 1 841 350,00 руб. |
| 1 841 350,00 | Коммерческое предложение вх. № 3 от 01.06.2020 на сумму 1 841 350,00 руб. |

Расчет начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых рыночных цен:

среднее квадратичное отклонение = 0

http://www.1gl.ru/system/content/feature/image/2633953/

коэффициент вариации %= 0 %

НМЦК=1/3\*( 1 841 350,00 + 1 841 350,00 + 1 841 350,00) =1 841 350,00руб.