Ответ на запрос разъяснений

документации аукциона в электронной форме

 (ЕИС № 32009873150)

**«Выполнение работ по аварийно-диспетчерскому и техническому обслуживанию объектов газораспределения г. Магнитогорска, находящихся в собственности, либо на иных законных основаниях у Заказчика, согласно Перечню объектов и оборудования МУП «Магнитогорские газовые сети»**

11.01.2021

**Запрос разъяснений к документации аукциона в электронной форме:**

1. *В техническом задании в Приложении №3 к документации аукциона в электронной форме указано:*

- устранение перекосов и оседаний коверов, крышек газовых колодцев;

- наращивание или обрезка контрольных трубок, сифонных трубок конденсатосборников и гидрозатворов на подземных газопроводах;
- замена крышек газовых колодцев;
- восстановление креплений надземных газопроводов;

- восстановление и замена опознавательных столбиков и настенных указателей привязок подземных газопроводов, а также габаритных знаков надземных газопроводов в местах проезда автотранспорта;
- восстановление засыпки грунтом подземных газопроводов, а также опор надземных газопроводов;
- очистка охранных зон газопроводов от посторонних предметов и древесно-кустарниковой растительности;
- проверка наличия и удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов;
- проверка интенсивности запаха газа;

- проверка состояния и замена (при необходимости) износившихся и поврежденных крепежных элементов фланцевых соединений;
- проверка работоспособности и устранение неисправностей привода (при необходимости) в соответствии с документацией изготовителя;
- проверка состояния окраски запорной арматуры и (при необходимости) ее восстановление.

*При выявлении необходимости полного или частичного восстановления строительных конструкций газового колодца или его наращивания, замены перекрытий, горловин, полного или частичного восстановления гидроизоляции должно быть организовано проведение необходимых ремонтных работ.*

Просим дать разъяснения об объёмах работ связанных с ремонтом и восстановлением сооружений и оборудования Заказчика, о количестве необходимых материалов для выполнения работ и приобретателе материалов.

1. *Проект договора (Приложение №4 к документации аукциона)*

В п 4.6. проекта договора указано: «В течение одного дня после заключения договора Исполнитель обязан разработать и согласовать с Заказчиком План локализации и ликвидации аварий и инцидентов на объектах, указанных в Приложении 1».

Однако в п. 5.2.4. проекта договора указано: «Составить и согласовать с Исполнителем План взаимодействия по локализации, ликвидации аварий и инцидентов на объектах, указанных в Приложении 1.».

Просим внести изменения в проект договора, касательно алгоритма подписания и согласования Плана локализации и ликвидации аварий и инцидентов на объектах, указанных в Приложении 1», т.к п.4.6 противоречит п. 5.2.4 проекта договора.

3. П. 4.2 технического задания ( Приложение № 2 к документации аукциона):

- Организация эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами

Организация эксплуатации устройств автоматики и телемеханики АСУ ТП должна обеспечивать их круглосуточную бесперебойную работу и получение достоверной информации по автоматизированным зонам обслуживания.

 Приказом руководителя эксплуатационной организации из числа руководителей или специалистов назначается лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию АСУ ТП.

Эксплуатация средств АСУ ТП должна осуществляться специализированными службами (участками, группами) эксплуатационных организаций. Для выполнения работ по ремонту средств АСУ ТП на договорной основе могут привлекаться сторонние специализированные организации.

Однако в п.5.2 этого технического задания (Приложение № 2 к документации аукциона) указано, что

- Не привлекать третьих лиц для исполнения взятых на себя обязательств.

Просим внести изменения либо в пункт 4.2, либо в пункт 5.2 технического задания (Приложение № 2 к документации аукциона)

П. 6.7 технического задания ( Приложение № 2 к документации аукциона):

- Обеспечивать бесперебойную транспортировку газа по объектам газораспределения, находящимся на обслуживании. В случае обнаружения аварийного состояния объектов газораспределения, произвести их отключение с последующим уведомлением Заказчика и принять срочные меры по выполнению аварийно-восстановительных работ.

Просим разъяснить как и кем будут оплачиваться данные работы.

**Разъяснение:**

По п.1 поясняем следующее: В техническом задании (Приложение №3 к документации аукциона) определен перечень необходимых работ по техническому обслуживанию газораспределительных сетей и оборудования в соответствии с нормативными документами – ГОСТ Р 54983-2012. «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация». Данные работы будут проводиться в рамках заключенного договора, предметом которого и является проводимый аукцион. Все возникающие ремонтные работы, не касающиеся регламента проведения технического обслуживания, не входят в предмет данного аукциона.

1. По п.2: в проект договора внесено исправление: п.4.6 касательно алгоритма подписания и согласования Плана локализации и ликвидации аварий и инцидентов на объектах, указанных в Приложении 1 исключен.
2. По п.3: в пункт 5.2 технического задания (Приложение № 2 к документации аукциона) внесено изменение.
3. По п.4: выполнение и прием аварийно-восстановительных работ будет производиться по отдельному согласованному с Заказчиком локально-сметному расчету. При этом, в случае возникновения аварийной ситуации по вине Исполнителя, работы будут выполняться за счет Исполнителя и приниматься к оплате не будут, в других случаях – будут приниматься и оплачиваться Заказчиком.

Директор МУП «МГС» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ломакин Е.А.