Приложение №3к договору
                                                                                                                                            
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ	
(Локальная смета)
Поставка, монтаж и пусконаладочные работы системы видеонаблюдения	
	
Сметная стоимость:	    962 375.47		тыс. руб.	
монтажных работ:	168.064	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.434	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	83.291	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ГЭСН-2020 (приказы Минстроя России №№ 871/пр - 875/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	ГЭСНм 10-10-001-01 
((Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Камеры видеонаблюдения фиксированные, 1 шт.) 
Ц10-10-001-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Камеры видеонаблюдения фиксированные, 1 шт., шт	17	424.59	3.58	7 218.03	7 010.97	60.86	2.67	45.39	
			412.41							
	
3.	ГЭСНм 10-04-067-23 
((Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Устройство видеоконтрольное (видеорегистратор), 1 шт.) 
Ц10-04-067-23 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Устройство видеоконтрольное (видеорегистратор), 1 шт., шт	1	388.56		388.56	380.06		2	2	
			380.06	2.25			2.25	0.01	0.01	
	
4.	ГЭСНм 11-04-020-01 
((Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт., 1 шт.) 
Ц11-04-020-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт., 1 шт., шт	40	302.49		12 099.60	11 635.60		2.06	82.4	
			290.89							
	
5.	ГЭСНм 10-02-016-06 
((Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания, 1 шт.) 
Ц10-02-016-06 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания, 1 шт., шт	2	1 881.73		3 763.46	3 521.66		9.3	18.6	
			1 760.83	99.00			198.00	0.4	0.8	
	
6.	ГЭСНм 11-04-008-01 
((Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг )жесткий диск), 1 шт.) 
Ц11-04-008-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг )жесткий диск), 1 шт., шт	1	137.69	0.87	137.69	134.14	0.87	1.03	1.03	
			134.14					0.01	0.01	
	
7.	ГЭСНм 11-04-002-01 
((Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Аппарат настольный, масса до 0,015 т (коммутатор), 1 шт.) 
Ц11-04-002-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Аппарат настольный, масса до 0,015 т (коммутатор), 1 шт., шт	3	150.77	13.95	452.31	402.42	41.85	1.03	3.09	
			134.14					0.16	0.48	
	
8.	ГЭСНм 11-04-002-01 
((Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Аппарат настольный, масса до 0,015 т (монитор ЖК), 1 шт.) 
Ц11-04-002-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Аппарат настольный, масса до 0,015 т (монитор ЖК), 1 шт., шт	1	150.77	13.95	150.77	134.14	13.95	1.03	1.03	
			134.14					0.16	0.16	
	
9.	ГЭСНм 10-08-019-01 
((Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Коробка ответвительная на стене, 1 шт.) 
Ц10-08-019-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Коробка ответвительная на стене, 1 шт., шт	17	79.08		1 344.36	1 312.91		0.5	8.5	
			77.23							
	
10.	Ц08-10-010-01 
((Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м) 
Ц08-10-010-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м, 	9.5	5 364.88	63.56	50 966.36	20 390.71	603.82			
			2 146.39							
	
11.	ГЭСНм 08-02-412-01 
((Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м) 
Ц08-02-412-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м, 100 м	18.3	659.37		12 066.47	11 602.75		4.49	82.167	
			634.03	2.25			41.18	0.02	0.366	
	
12.	ГЭСНм 08-02-394-01 
((Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2, 100 м линии) 
Ц08-02-394-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2, 100 м линии, 100 м	5.5	3 609.62	81.09	19 852.91	17 645.60	446.00	22.72	124.96	
			3 208.29	65.25			358.88	0.58	3.19	
	
14.	ГЭСНм 10-06-068-16 
((Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор), 1 сетевой элемент) 
Ц10-06-068-16 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор), 1 сетевой элемент, сетевой элемент	3	2 896.80		8 690.40	8 520.00		20	60	
			2 840.00							
	
16.	С(видеокамера). 
(Купольная IP камера 4 мп, разрешение, скорость трансляции 4Мп (2688x1520) / (2560x1440), 25к/с, защиты IP67, IK10,диапазон рабочих температур -40°...+60°, дальность ИК-подсветки не менее  40 м, Smart-IRС, Питание DC 12 В +10%, PoE (802.3af), не бол) 
С(видеокамера). Купольная IP камера 4 мп, разрешение, скорость трансляции 4Мп (2688x1520) / (2560x1440), 25к/с, защиты IP67, IK10,диапазон рабочих температур -40°...+60°, дальность ИК-подсветки не менее 40 м, Smart-IRС, Питание DC 12 В +10%, PoE (802.3af), не более 12 Вт, шт., 	17	16 885.00		287 045.00					

17.	С(блок. 
(резервног. Комплект ИБП Hiden Control HPS 20-0612, мощность не менее 600 Вт, шт.) или эквивалент
С(блок резервног. Комплект ИБП Hiden Control HPS 20-0612, мощность не менее 600 Вт, шт., 	2	12 000.00		24 000.00					

18.	С(разъем). 
(Rj-45, шт.) 
С(разъем). Rj-45, шт., 	40	40.00		1 600.00					

19.	С. 
((гофрированная. ПВХ диаметр 25, м) 
С (гофрированная. ПВХ диаметр 25, м, 	650	27.00		17 550.00					

20.	С(гофрированная). 
(ПВХ диаметр 20, м) 
С(гофрированная). ПВХ диаметр 20, м, 	300	23.00		6 900.00					

21.	С (кабель). 
(U/UPT cat 5 e 4 пары для внешней прокладки (LSZH+UV), м) 
С (кабель). U/UPT cat 5 e 4 пары для внешней прокладки (LSZH+UV), м, 	1830	48.00		87 840.00					

22.	С. 
((крепеж-клипса. 20 мм., шт.) 
С (крепеж-клипса. 20 мм., шт., 	2850	1.90		5 415.00					

23.	С(жесткий диск). 
(для систем видеонаблюдения не менее 4 Тb, шт.) 
С(жесткий диск). для систем видеонаблюдения не менее 4 Тb, шт., 	1	12 075.00		12 075.00					

24.	С(видерегистрато. 
(модель не менее 24х каналов IP-видеорегистратора, оборудованная 4мя HDD SATA винчестерами с возможностью расширения до 10 ТБ. Максимальное разрешение записи на один канал составляет 8 МП (3840 х 2160) со скоростью записи 256 Мбит/с, шт) 
С(видерегистрато. модель не менее 24х каналов IP-видеорегистратора, оборудованная 4мя HDD SATA винчестерами с возможностью расширения до 10 ТБ. Максимальное разрешение записи на один канал составляет 8 МП (3840 х 2160) со скоростью записи 256 Мбит/с, шт, 	1	47 000.00		47 000.00					

25.	С(монитор). не 
(менее 24 HDMI, шт) 
С(монитор). не менее 24 HDMI, шт, 	1	12 650.00		12 650.00					

26.	С(коммутатор). 
(10 портов/ с 8 8POE портов, шт) 
С(коммутатор). 10 портов/ с 8 8POE портов, шт, 	3	5 000.00		15 000.00					

27.	С(коробка. 
(монтаж. , шт) 
С(коробка монтаж. , шт, 	17	380.00		6 460.00					

28.	С(сетевой. 
(фильтр. , шт) 
С(сетевой фильтр. , шт, 	1	1 000.00		1 000.00					

29.	С(тросс). 4 мм., 
(м) 
С(тросс). 4 мм., м, 	550	25.00		13 750.00					

30.	С(расходный. 
(мате. , шт) 
С(расходный мате. , шт, 	10	1 000.00		10 000.00					

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				665 415.92	82 690.96	1 167.35		429.167	
							600.31		5.016	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				66 164.56	62 300.25	563.53		429.167	
							600.31		5.016	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 2, 5, 9, 14; %=101 - по стр. 3, 4, 6-8; %=105 - по стр. 11, 12)				62 042.24					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 5, 9, 14; %=65 - по стр. 3, 4, 6-8, 11, 12)				39 857.19					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				168 063.99					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				599 251.36	20 390.71	603.82			
	.       МАТЕРИАЛОВ -				578 256.84					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 10)				21 410.25					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 10)				13 253.96					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				633 915.57					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				801 979.56					
	справочно									
	Материалы				581 557.63					
	Оплата труда рабочих				82 690.96					
	Эксплуатация машин				1 167.35					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				600.31					
	Накладные расходы				83 452.49					
	Сметная прибыль				53 111.15					
	НДС	20			160 395.91					
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС				962 375.47					
Поправочный  коэффициент – отношение цены, заявленной подрядчиком,
с которым заключается договор, к начальной (максимальной)                                                       1,20
цене договора, если подрядчик с которым заключается
договор, является плательщиком НДС, или к начальной (максимальной) цене договора
без учета суммы НДС, если подрядчик, с которым
заключается договор, не является плательщиком НДС.   (пункт 2.1 - договора)
Итого: стоимость работ составит 962 375.47

Составил:	Начальник ПТО Быков К.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель директора по производству Блинов А.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)