Приложение №1

**Техническое задание на поставку станов для резки плитки**

**по компетенции «Облицовка плиткой»** **в целях обеспечения проведения IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Описание и характеристика | Кол-во, шт |
| 1 | Станок электрический для резки плитки (DeWalt D24000-QS) с подставкой в комплектации с 2 алмазными дисками или эквивалент | Предназначен: для резки керамической плитки, керамогранита, стройматериалов.  Длина реза, мм: не менее 610  Напряжение, В: 220  Расположение двигателя - верхнее  Мощность, Вт: не менее 1600  Частота вращения шпинделя, об/мин: не менее 4200  Водяное охлаждение - подача в зону реза  Габариты, мм: не менее 690х860  Возможность реза под углом - наличие  Вес, кг: не более 32  Вертикальный ход каретки - отсутствие  Посадочный диаметр, мм: 25.4  Диаметр, мм: не менее 250  Max глубина пропила под углом 90°, мм: не менее 95  Размер рабочего стола, мм: не менее 690х860  Комплектация:  Отрезной алмазный диск:  Диаметр, мм: не менее 250  Тип диска: алмазный  Посадочный диаметр, мм: 25.4  Толщина, мм: не менее 1,6  Тип: по камню  Тип реза: мокрый  Дополнительный стол – наличие  Боковой и задний коллекторы воды – наличие  Шестигранный ключ – наличие | 12 |

**2. Место поставки товара:** Республика Башкортостан, г. Уфа. Точный адрес поставки согласовывается с Заказчиком за пять дней до поставки.

**3. Срок поставки товара:** в течение 7-ми (семи) календарных дней с момента подписания договора.

**4.Требование к гарантийному сроку:**

4.1. Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемки-передачи Товара.

4.2. В случае предъявления претензии по качеству товара по причине несоответствия его условиям договора или иным обязательным требованиям Поставщик должен по выбору Заказчика устранить недостатки, заменить товар или его часть товаром, качество которого соответствует условиям договора.

**5. Требования к качеству товара:**

5.1. Качество товара подтверждается сопроводительными документами при его поставке покупателю: сертификат соответствия, инструкция пользователя, паспорт на русском языке или другие документы, подтверждающие качественные характеристики товара. Указанные документы должны быть на русском языке, хорошо читаемыми, должны быть заверены подписью и печатью Поставщика, с указанием его адреса и телефона.

5.2. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении, серийно выпускаемым, отражающим последние модификации конструкций и материалов.

5.3. Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам, на товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию.

5.4. Поставляемый Товар, тара, упаковка и маркировка должны быть надлежащего качества, соответствовать технической документации производителя, действующим на момент поставки требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия и быть пригодным для целей, для которых подобный товар обычно используется.

5.5. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

5.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД.

**6. Требования к отгрузке и доставке товара**

6.1. Транспортировка товара до адреса заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, поднятие на этажи производится силами и за счет средств поставщика.

6.2. Поставка товара отдельными партиями допускается.

6.3. При приемке проводится проверка товара на предмет его соответствия требованиям договора, спецификации, товарной накладной по ассортименту, количеству, качеству, товарному виду в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки товара.

6.4. Поставщик, в срок, указанный в п. 3. Технического задания должен осуществить поставку, сбору, установку, наладку и ввод в эксплуатацию товара, провести инструктаж.

6.5. Установка, наладка и ввод в эксплуатацию товара, инструктаж персонала заказчика должны проводиться силами и за счет поставщика.

6.6. По окончании приемки товара, в случае отсутствия замечаний, представитель заказчика подписывает товарную накладную и Акт.