|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ  Директор МАУ СШ № 1  МР Ишимбайский район РБ  Д.К. Шарафутдинов |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на приобретение велосипедов по программе «Спорт – норма жизни»**

**МАУ СШ №1 МР Ишимбайский район РБ**

* 1. **1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Описание | Ед. измерения | Количество к поставке |
| 1. | Велосипед Fuji  SPORT мод. ADVENTURE  цвет черныйили эквивалент | Размер колес: не менее26″ (650b)  Тип тормозов V-brake / Ободные  Пол/возраст: Мужские (Unisex)  Год выпуска: не ранее 2017  Материал рамы: Алюминий  Назначение велосипеда: MTB / Прогулочный / Хардтейл  Марка оборудования:Shimanoили эквивалент  Количество скоростей: не менее 3×7  Вилка:ZoomCH-565 w/ 60 mmtravelили эквивалент  Задний переключатель ShimanoTourney или эквивалент  Передний переключатель ShimanoTourneyили эквивалент  Тормоза:Alloy, linearpullили эквивалент  Система:Alloy, 48/38/28T или эквивалент  Цепь:KMCZ50 или эквивалент  Кассета:Shimano, 14-28T, 7-speedили эквивалент  Обода:Alloy 36H или эквивалент  Передняя и задняя втулка:Alloy 36Hили эквивалент  Покрышки: не менее 27.5” x 1.95”  Вес: не менее 13 кг | шт. | 3 |
| 2. | Шоссейный велосипед ForwardImpulse 1.0 или эквивалент | Тип тормозов: ободной  Диаметр колес: не менее 28 дюймов  Руль: алюминиевый  Материал рамы: алюминий  Количество скоростей: не менее 14  Рулевая колонка: полуинтегрированнаябезрезьбовая  Вынос: безрезьбовой алюминиевый  Тормоза: Promax RC-481 или эквивалент  Каретка: картриджная  Передняя втулка: алюминиевая  Задняя втулка: алюминиевая  Подседельный штырь: алюминиевый, не менее 31,6х300мм  Задний и передний переключатель: ShimanoTourney RD-A070 или эквивалент | шт. | 6 |

**2. Место поставки товара:**Республика Башкортостан, г. Ишимбай, лесной проезд 1/1

**3. Срок поставки товара:** с момента заключения договора по 31 июля 2021 года.

**4.Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.5. Техническая документация на товар должна быть представлена на русском языке, инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемые фирмой-производителем, в том числе паспорта, сведения о гарантийных обязательствах;

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийным обязательствам:**

6.1. Гарантийный срок начинает течь со дня подписания Сторонами товарной накладной. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

6.2. В случае обнаружения дефектов Товара, дефектов, связанных с выполнением Работ, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой, ремонтом Товара, несет Поставщик;

6.3. Представитель Поставщика обязан произвести проверку дефектного Товара не позднее 3-х рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются обнаруженные дефекты Товара и дальнейшие действия Поставщика по устранению дефектов, недостатков. Поставщик в рамках исполнения гарантийных обязательств имеет право заменить дефектный Товар аналогичным новым Товаром или произвести ремонт неисправного Товара.

6.4. Если будет установлено, что качество поставленного Товара изначально не соответствовало критериям качества, установленным в Договоре, то Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет заменить поставленный Товар на Товар, соответствующий требованиям документации, в течение 10-ти рабочих дней с момента получения указанного требования Заказчика. По согласованию с Заказчиком указанный срок может быть увеличен.