**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Требования Заказчика к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), комплектности, качественным и иным характеристикам**

**Наименование приобретаемого товара, количество:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Матрац с наматраcником из материала с влагонепроницаемым покрытием с эвакуационными стропами | Размер, см: 190\*80\*10  Наполнение – пенополиуретановый моноблок первичного вспенивания белого цвета без посторонних вкраплений плотностью не менее 35 кг./м3.  Наматрацник изготовлены из влагонепроницаемого двухслойного материала - Эластик (Elastic) -высокотехнологичный материал на основе трикотажной сетки Интерлок белого цвета из 100% полиэстера, покрытие вспененное поливинилхлоридное. Имеет следующие органолептические характеристики: 100% влагонепроницаемый, теплый на ощупь, не имеет запаха, не впитывает запахи. Материал эластичный.  Материал должен быть устойчив к дезинфицирующим хлорсодержащим растворам, воздействию солнечных лучей, ультрафиолета, автоклавированию.  Общий вес материала – не менее 330 гр./м2.  Материал матовый.  Цвет: голубой или изумрудный.  Рабочие поверхности цельнокроеные.  Наматрацник имеет по 2 ручки с каждой стороны, выходящие из нижнего шва наматрацника, выполненные из стропы шириной минимум 30мм. Ручки расположены на расстоянии 35 см от углов наматрацника.  Расположение строп в целях усиления конструкции внутри наматрацника на усмотрение Поставщика.  Конструкция наматрацника должна быть максимально прочной и позволять переносить пациента весом не менее 120 кг без повреждений целостности материала и швов и обеспечивать высокую степень безопасности при транспортировке пациента (предусмотрена процедура тестирования).  Молния тип Т7 вшита П-образно по любым трем сторонам изделия с двумя слайдерами с фиксаторами. Молния закрыта специальным клапаном, предотвращающим попадание влаги внутрь матраца.  Наматраcник надет на матрац.  Упаковка полиэтиленовая индивидуальная полностью герметичная.  Гарантийный срок не менее 24 месяцев. | шт | 189 |

**Код ОКПД2 32.30.14.120**

**2. Требования к качеству и комплектности Товара:**

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами соответствия, качественными удостоверениями и т.д.

Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

Товар должен поставляться в стандартной таре и (или) упаковке (с необходимыми маркировками), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, без следов механических повреждений на корпусе.

На каждый товар должна быть нанесена маркировка:

- наименование и торговая марка предприятия-изготовителя или иные способы идентификации;

- модель (тип, класс, вид);  
- условное обозначение в соответствие с ГОСТ;  
- год и месяц изготовления;  
- обозначение настоящего стандарта.

Гарантийный срок - не менее 24 месяцев с даты приема товара Заказчиком.

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_