|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  **УТВЕРЖДАЮ** |
|  |  | Директор «ООО Теплоэнерго» |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Лущиц |
|  |  | \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |
|  | Техническое задание  |
|  | по запросу котировок в электронной форме |
|  | для нужд ООО «Теплоэнерго»по номенклатуре: строительные работы |
| 1 | Вид работ | **Благоустройство территории после проведения земляных работ по капитальному ремонту тепловой сети** | ОКВЭД 35.30.14 |  |  |
| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Коли-чество | Допусти-мость аналога | Грузополучатель |  | Место (адрес) выполнения работ |
| 1 | Восстановление площадки из железобетонных плит размером 1,0х1,0х0,1 м  | шт. | 221 | Нет | ООО «Теплоэнерго» |  | 452000, Республика Башкортостан,г. Белебей, ул. Амирова |
| 2 | Установка бортовых камней размером: |  |  | Нет |  |
| 0,5х0,2х0,07 м | шт. | 59 |
| 1,0х0,3х0,16 м | шт. | 13 |
| 3 | Восстановление асфальтобетонного покрытия | м² | 60 | Нет |  |
| Технические характеристики и требования к выполняемым работам |  |  **1 Требования к работам:**1.1 Требуется установить имеющиеся у Заказчика бортовые камни.1.2 Требуется восстановить площадку из имеющихся у Заказчика железобетонных плит.1.3 Требуется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия после ремонта тепловых сетей, в том числе:1.3.1 ремонт горячей асфальтобетонной смесью выполнять в сухое время года при температуре воздуха не ниже +50С;1.3.2 применять материалы согласно действующим ГОСТ, СНиП:- горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон (тип Б-II)по ГОСТ 9128-97;- битум, для обработки краев вырубки (марка БНД 60/90,БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90, битумная эмульсия для ямочного ремонта по ГОСТ Р 52128-2003) .1.3.3 выполнение работ производить согласно ВСН 24-89 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог», ГОСТ, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», необходимым для этого составом специализированной техники и персоналом, имеющим квалификацию согласно составу работ;1.3.4 ремонт покрытия выполнять картами с гранями, перпендикулярными и параллельными оси дороги, с захватом неповрежденного покрытия на 3-5 см.;1.3.5 выбоины близко стоящие друг от друга, объединять в одну общую карту;1.3.6 ровность покрытия проверять при помощи трехметровой рейки, зазоры под ней не должны превышать 7 мм;1.3.7 качество уплотнения определять визуально: на покрытии не должны оставаться следы после прохождения катка;1.3.8 свойства асфальтобетона должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия».1.3.9 битум должен соответствовать требованиям ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные. Вязкие. Технические условия». **2 Порядок выполнения, сдача и приемка работ:**2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.2.2 Приемка работ осуществляется полномочным представителем заказчика и подрядчика (Приемочная комиссия). Работы считаются принятыми при подписании Заказчиком актов приемки выполненных работ (формы КС-2).2.3 Подрядчик назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по проведению работ, подписанию актов в течение всего периода их производства.2.4 Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика при осуществлении контроля за производством и качеством работ имеют право:- осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком при условии, если они не противоречат условиям.2.5 Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.2.6 По требованию Заказчика или уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик представляет сертификаты соответствия качества поставляемых на объект материалов, комплектующих изделий, данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.2.7 Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и изменения сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика, обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества.2.8 Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.2.9 Приемочный контроль законченных объектов осуществляется проверкой и оценкой качества выполненных работ согласно требованиям нормативных документов, условиям договора.2.10 Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком, в лице уполномоченного представителя, оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанным Заказчиком, уполномоченным представителем и Подрядчиком.2.11 При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.2.12 Заказчик, в лице уполномоченного представителя, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте были оговорены эти недостатки.2.13 В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, при этом окончательный срок выполнения работ остается неизменным. |
| **2** |  | Условия выполнения работ |
| Грузополучатель |  | ООО «Теплоэнерго» |
| Место (адрес) поставки товаров |  | 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Войкова, д. 148 литер Б |
| Срок (период) выполнения работ |  | В течении 3 дней с момента подписания договора |
| **3** |  | Условия проведения закупочной процедуры |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 300 511,2 | Способ закупки |  | Запрос котировок в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 50 085,2 | Способ закупки |  | Запрос котировок в электронной форме |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплатильщиками НДС (без НДС), рублей | 250 426 | Способ закупки |  | Запрос котировок в электронной форме |
| Обязательное требование к условиям оплаты работ |  |  Оплата в течении 30 дней с момента подписания актов приемки выполненных работ. |
| Обязательное требование к гарантийным обязательствам |  | Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| Обязательное требование к сроку выполнения работ |  | В течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения договора |
| **Обязательное требование к участнику** |  |  Наличие у Участника закупочной процедуры опыта поставок, при этом за последние 3 (три) года Участником должны быть исполнены обязательства в общем/совокупном объеме не менее 70% от НМЦ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров», приведенной в Документации о закупке, с приложением подтверждающих документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон, положительных отзывов заказчиков (при наличии)). Участник должен быть правомочным заключать договор. Участник должен иметь необходимые лицензии или свидетельства о допуске на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, а также иметь необходимые сертификаты на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора. Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника, его учредителя (учредителей) не должно быть вынесено решение арбитражного суда о его признании (юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом. Участник не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена. Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не принято.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках Товара, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки Товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Подрядчик обязан:- привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ;- выполнять работы в соответствии с требованиями и условиями, государственными стандартами, строительными нормами и правилами;- обеспечивать выполнение работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществлять транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ;- осуществлять охрану материалов и инструментов, требующихся для выполнения работ;- обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик гарантируетсоответствие строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП. Подрядчик предоставляет паспорта (сертификаты) на применяемые материалы. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего законодательства РФ. |

 Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.М. Хайретдинов

 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Т. Корнева