|  |
| --- |
|  |

**Техническое задание на поставку компьютерной техники и периферийных устройств для нужд** [**КГБУ СО "Пансионат "Ветеран"**](https://etpregion.ru/crm/company/details/3695/)

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Многофункциональное устройство (МФУ) | Функциональность:  - печать  - копирование  - сканирование  - факс  Максимальный формат: не менее А4  Минимальная плотность бумаги: не более 60 г/м²  Максимальная плотность бумаги: не менее 200 г/м²  Печать на:  - Карточках  - Конвертах  - Матовой бумаге  - Обычной бумаге  - Этикетках  Память: не менее 1024 МБ  Количество страниц в месяц: не менее 4 000 стр  Количество цветов: не менее 4  Вместимость лотков подачи: не менее 300 листов  Печать:  Технология печати: Лазерная/Светодиодная  Скорость печати А4 (ч/б): не менее 27 стр/мин  Скорость печати А4 (цветная): не менее 27 стр/мин  Разрешение печати: не менее 600 x 600 точек на дюйм  Двухстороння печать – наличие  Печать фотографий – наличие  Время выхода первого отпечатка (ч/б): не более 8 сек  Время выхода первого отпечатка (цвет): не более 9 сек  Сканирование:  Тип сканера: планшетный/протяжный  Максимальный размер сканирования: не менее 215.9 x 355.6 мм  Формат оригинала: не менее А4  Копирование:  Скорость ч/б копирования: не менее 27 стр/мин  Время выхода первой ч/б копии: не более 10 сек  Максимальное разрешение копира: не менее 600х600  Максимальное значение масштаба: не менее 400%  Минимальное значение масштаба: не более 25%  Скорость цветного копирования: не менее 27 стр/мин  Время выхода первой цветной копии: не более 11,5 сек  Факс:  Максимальная скорость передачи данных факса: не менее 33 Кб/с  Характеристики:  Дисплей – наличие  Тип: сенсорный цветной  Диагональ дисплея: не менее 5 "  Совместимость с ОС: Linux, Mac OS, Windows, iOS  Питание: от сети  Потребляемая мощность (в режиме ожидания): не более 20 Вт  Напряжение: 220 В  Потребляемая мощность (при работе): не более 1400 Вт  Габариты устройства (ширина x высота x глубина): не менее 470 x 460 x 460 мм | шт | 7 |
| 2  . | Многофункциональное устройство (МФУ) | Технология печати: струйный  Тип печати: цветной  Формат печати: не менее А3  Размещение: настольный  Встроенный ЖК-дисплей: цветной  Дисплей: сенсорный  Диагональ дисплея: не менее 2.6 "  Сканер – наличие  Копировальный аппарат – наличие  Факсимильный аппарат – наличие  Печать:  Скорость печати (ч/б) A4: не менее 34 стр/мин  Скорость печати (цветная) A4: не менее 34 стр/мин  Время печати первой страницы А4 (ч/б): не более 10 сек  Время печати первой страницы А4 (цвет): не более 11 сек  Максимальное разрешение ч/б печати: не менее 1200х1200 dpi  Максимальное разрешение цветной печати: не менее 4800x1200 dpi  Печать на глянцевой бумаге – наличие  Печать фотографий – наличие  Автоматическая двусторонняя печать – наличие  Сканер:  Тип сканирующего устройства: планшетный  Максимальный формат сканирования: не менее А3  Скорость сканирования (ч/б): не менее 8 стр/мин  Скорость сканирования (цвет): не менее 6 стр/мин  Разрешение сканирования: не менее 1200х1200 dpi  Максимальный размер сканирования: не менее 297x432 мм  Отправка изображения по e-mail – наличие  Автоматическое двустороннее сканирование – наличие  Автоподача оригиналов для сканирования: не менее 35 листов  Копирование:  Максимальный формат копирования: не менее А3  Скорость копирования (А4): не менее 33 стр/мин  Максимальное разрешение копирования: не менее 600x600 dpi  Максимальное количество копий за цикл: не менее 99 шт  Масштабирование: не менее (25-400%)  Факс:  Максимальная скорость передачи данных факса: не менее 33 Кб/с  Бумага:  Минимальная плотность бумаги: не более 60 г/м2  Максимальная плотность бумаги: не менее 105 г/м2  Количество картриджей: не менее 4  Количество цветов: не менее 4  Процессор:  Частота процессора: не менее 1200 МГц  Объем оперативной памяти: не менее 512 МБ  Разъемы, интерфейсы:  Интерфейс USB – наличие  Интерфейс RJ-45 – наличие  Технология беспроводной локальной сети – наличие  Поддержка Air Print – наличие  Встроенный сервер сетевой печати – наличие  Габариты:  Размеры: не менее 580х380х460 мм | шт. | 3 |

**2. Место поставки товара:** 660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 28

**3. Срок поставки товара:** в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора.

**4. Требования к качеству, безопасности, сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.5. Техническая документация на товар должна быть представлена на русском языке.

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.8. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока установленного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Год выпуска (производства) товара:** не ранее 2021 года.