Приложение № 2 к договору

**Техническое задание**

**на поставку сточно-массных насосных агрегатов**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание и технические характеристики**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Насосный агрегат СМ200-150-400б/6 или эквивалент | **Описание:** Фекальный насос, относиться к горизонтальным консольным насосам с одним рабочим колесом закрытого типа и односторонним подводом жидкости. Для перекачки хозяйственных, городских и других сточных масс, производит откачку сточных вод из канализационных ям и других емкостей.**Параметры:**Подача: не менее 200м3/часНапор: не менее 14 мМощность электродвигателя: не менее 18.5 кВтГабаритные размеры, мм не менее 2650х810х1025Масса агрегата: не менее 1500 кгТип смазки - жидкая.Условный диаметр рабочего колеса: не менее 350ммНапряжение – 380 ВМарка двигателя: -АИР180М6-А180М6-5АМХ180М6- Или эквивалент | шт | 1 |
| 2 | 2СМ 250-200-400/6 или эквивалент | **Описание:** Фекальный центробежный для перекачки грязной воды и сточных масс.Особенность конструкции – наличие съемного напорного патрубка и специального лючка для чистки насоса.**Параметры:**Подача**:** не менее530 м3/часНапор: не менее 22 мМощность электродвигателя: не менее 55 кВтГабаритные размеры, мм: не менее 2650х720х1150Масса агрегата: не более 1980 кгТип смазки - жидкая.Напряжение – 380 ВМарка двигателя: 4АМУ250М6 или эквивалент | шт | 1 |

**2. Место поставки и сборки товара:** 169849, Республика Коми, город Инта, улица Северная, дом 3.

**3. Срок поставки и сборки товара:** Передать Покупателю определенный в п. 1.1. настоящего договора товар до 15.12.2021 г.

3.1. Поставка и сборка товара производится в рабочие дни с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов, кроме выходных дней (суббота и воскресенье) и официально объявленных праздничных дней.

3.2. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Покупателем.

**4.** **Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на [русском языке](http://www.pandia.ru/text/category/russkij_yazik/) (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.