Техническое задание 
Наименование объекта закупки: Телевизор с кронштейном
ОКПД2: 26.40.20.122: Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью

№	Наименование	Ед. измерения	Требуемые значения показателей	
1	Телевизор LG 43UP75006LF 43 Ultra HD 4K с кронштейном 	шт.	4	
1.1	Категория 		ЖК LED-телевизоры	
1.2	Диагональ	дюймы	Не менее 43	
1.3	Вес без подставки	кг	Не более 8,1	
1.4	Воспроизведение с USB		Наличие	
1.5	Антенный вход	шт.	Не менее 1	
1.6	Разъем HDMI		Наличие	
1.7	Разъем USB		Наличие	
1.8	Поддержка цифровых форматов		DVB-T, DVB-T2, DVB-C Ultra Surround. AI Sound. LG Sound Sync / Bluetooth. Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS). 	
1.9	Разрешeние экрана		Не менее 3840 x 2160	
1.10	Кронштейн	Шт.	4	
1.10.1	Тип крепления кронштейна		настенный	
1.10.2	Тип кронштейна		наклонный	
1.10.3	Вес нагрузки на полку	кг	Не менее 3,5 и не более 15	
1.10.4	Для LED телевизора с диагональю	дюйм	Не менее 43 дюймов	
1.10.5	Размер VESA (расстояние между крепежными отверстиями)	мм	Не менее 200х200	
1.10.6	Для LED телевизора с диагональю	дюйм	Не менее 43 дюймов	
1.10.7	Поддержка технологий Ultra Surround. AI Sound. LG Sound Sync / Bluetooth. (Android/iOS). Функция Sound Alive. Clear Voice. Поддержка Bluetooth Surround. Режим Sound Sync.		наличие	
1.10.8	Операционная система webOS
		Поддержка SMART TV
Поиск связанного контента. Магазин контента и приложений LG. Браузер. LG каналы Плюс. Функция Виртуальная реальность (360 VR). DIAL. Музыкальный проигрыватель. Mobile TV. Поддержка Bluetooth Low Energy. Wi-Fi TV. Сетевой Файловый Браузер . Music Discovery.
	
1.10.9	Кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 890, 17-43", потолочный, поворотно-выдвижной и наклонный
		поворотно-выдвижной и наклонный
Расстояние от стены/потолка не менее 60.8 см
Расстояние от стены/потолка не более 85.8 см
Каналы для скрытой прокладки кабелей есть
Поддержка крепления VESA 75×75 есть
Поддержка крепления VESA 100×100 есть
Поддержка крепления VESA 200×100 есть
Поддержка крепления VESA 200×200 есть
Угол наклона    не менее  20/+20 °
Угол поворота  не менее  90/+90 °
Диагональ 17-43"
Максимальный вес телевизора  30 кг	
1.10.10	Цвет корпуса телевизора		Серый-согласовывается с Заказчиком	

Требования к упаковке (таре) товара:  Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям экологической безопасности, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара  от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.
 Участник закупки обязан обеспечить поставку сертифицированного товара, за исключением товаров, которые в соответствии с законодательством  РФ не подлежат обязательной сертификации.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
Требования к гарантийному сроку: Срок гарантии на товар должен быть не менее 12 месяцев, исчисление которого начинается с момента получения товара представителем Покупателя.