**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

ООО «Теплоэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Лущиц

" " 2022г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по открытому запросу котировок в электронной форме

**Покупка автомобилей ГАЗ 231073 Соболь Бизнес (или эквивалент)**

**Предмет закупки:**

Поставка автомобилей ГАЗ 231073 Соболь Бизнес (или эквивалент)

для ООО «Теплоэнерго»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Количество (шт.) |
| 1 | Автомобиль ГАЗ 231073 Соболь Бизнес  (или эквивалент) | 3 |

ГАЗ-231073 (или эквивалент), подключаемый полный привод 4х4.

|  |  |
| --- | --- |
| Автомобиль | 231073 |
| Двигатель | А275 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип привода | Подключаемый полный |
| Полная масса, кг | 3000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2080 |
| База, мм | 2900 |
| Габаритные размеры, мм | — |
| длина | Не менее 5240 |
| ширина по кабине | Не менее 2066 |
| высота по кабине | Не менее 2364 |
| высота по тенту | Не менее 2660 |
| Колея передних колес, мм | 1720 |
| Колея задних колес, мм | 1700 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 |
| Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км | При скорости 60 км/ч не более 12 л/100 км,  80 км/ч – 15 л/100 км |
| Количество пассажирских мест с водителем | Не менее 6 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | — |
| длина | Не менее 2030 |
| ширина | Не менее 1978 |
| высота | Не менее 400 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 |
| Двигатель | УМЗ А275, бензиновый, 4-тактный |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н\*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
| Блокировка заднего дифференциала | наличие |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** | **Дополнительные условия** | |
| 2.1 | Гарантийный срок эксплуатации, лет | Не менее 2 (двух) лет или 80 000 километров пробега в зависимости от того, какое условие наступит первым, с момента передачи Товара Заказчику |
| 2.2 | Наличие руководства по эксплуатации | Да |
| 2.3 | Дата изготовления (выпуска) шасси | Не ранее 2021 года |
| **3** | **Комплектация оборудованием и инвентарем** | |
|  | Серый тент | Наличие |
|  | Домкрат автомобильный, баллонный ключ | Наличие |
|  | Гидроусилитель руля | Наличие |
|  | Сборный каркас | Наличие |
|  | Подогрев зеркал заднего вида | Наличие |
|  | Устройство "ЭРА ГЛОНАСС" | Наличие |
|  | Дополнительная печка | Наличие |
|  | Ковры салона | Наличие |
|  | Брызговики | Наличие |

**4. Срок поставки:**

В соответствии с предложением участника закупки, при этом:

- максимальный срок поставки не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора;

- минимальный срок поставки, ранее которого поставка не представляется возможным – 10 (десять) календарных дней (с даты заключения Договора).

**5. Условия и способ доставки Товара:**

Доставка товара осуществляется силами и за счет Заказчика, при условии: Поставщик находится в радиусе не более 500 км, в противном случае, за счет Поставщика.

**6. Место поставки Товара:**

452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Войкова, д. 148 литер Б.

**7. Требования к качеству:**

7.1 Поставляемый Товар должен быть сертифицирован и соответствовать требованиям российских и международных технических регламентов, техническим условиям и нормативным характеристикам, указанным в п.2 настоящего Технического задания. Подтверждением качества поставляемого Товара являются документы, предоставляемые Заказчику вместе с товаром: сертификаты соответствия, паспорта качества и др.

7.2. Каждый автомобиль должен пройти предпродажную подготовку, виды и объемы которой определяются заводом-изготовителем. В сервисной книжке на автомобиль Поставщик обязан сделать отметку о проведении такой подготовки, а также в комплекте иметь:

- паспорт транспортного средства (ПТС) выданный заводом-изготовителем, с отметкой об уплате утилизационного сбора;

- сервисную книжку с гарантийным талоном;

- руководство по эксплуатации и иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на русском языке.

7.3. Отгрузка товара должна осуществляться согласно правилам и инструкциям по перевозке соответствующего товара обеспечивающей ее сохранность при транспортировке и хранении.

7.4. Хранение автомобилей до даты отправки должно осуществляться Поставщиком за свой счет и на своей площадке.

**8. Технический аудит:**

Заказчик, в целях принятия обоснованного решения о допуске к участию в закупке, вправе на этапе рассмотрения заявок участников закупки провести технический аудит любого такого участника на предмет достоверности указанной в его заявке информации и подтверждения ее фактического соответствия.

Заказчик вправе провести техническую проверку после подписания договора поставки. Цель технической проверки: проверка наличия и соответствия характеристик Товара, представленному Техническому заданию, проверка качества Товара, соответствие поставщика требованиям, изложенным в Техническом задании и закупочной документации.

Заказчик вправе привлечь к участию в технической проверке сторонних специалистов и экспертных организаций.

Результаты технического аудита, подтверждающие несоответствие предлагаемого Участником Товара требованиям настоящего технического задания, наличия в предоставленных в составе его Заявки документах недостоверных и/или неполных сведений об Участнике или о предлагаемом Товаре, являются основанием для принятия Заказчиком решения об отклонении такого участника закупки.

**9. Требования к продавцу (поставщику) ТС:**

Опыт Поставщика по предмету закупки должен быть за период не позднее 2019 года по 2022 год, подтверждается предоставлением договоров, подписанных обеими сторонами. Обязательства по договору должны быть выполнены в полном объеме, что подтверждается копиями актов сдачи-приемки товара и/или товарной накладной, подписанных обеими сторонами на полную сумму, указанную в договоре, без применения неустоек (штрафов, пеней).

**10. Наличие сети гарантийного и постгарантийного обслуживания:**

Наличие подтвержденной возможности оперативного гарантийного обслуживания в регионе поставки товара.

**11. Обязательства поставщика по замене Товара ненадлежащего качества:**

При обнаружении брака или несоответствия товара техническому заданию (в случае подтверждения брака или несоответствия товара техническому заданию) Поставщик, не позднее срока по согласованию с Заказчиком (но не позднее 20 рабочих дней), обязан осуществить устранение дефектов товара или (на усмотрение Заказчика) возместить затраты, связанные с устранением этих дефектов, и расходы, связанные с проведением испытаний.

**12. Обязательное требование к товару:**

12.1 Товар должен быть новым, с датой изготовления **не ранее июня 2021 года,** не бывшим в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

12.2 До приемки Заказчиком товара Поставщик обязан произвести предпродажную подготовку товара, которая включает в себя мойку наружной части автомобиля, чистку салона, проверку наличия механических повреждений поверхности кузова, проверку внешнего вида и ровности обивки салона, проверку и, при необходимости, зарядку аккумуляторной батареи, проверку плотности уровня и, при необходимости, доведение до нормы уровней: охлаждающей жидкости, жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления, масла в картере двигателя; коробке передач. мостах, проверка крепления колёс, рулевого управления, шлангов и магистралей топливной и тормозной системы; ходовой части, проверку и при необходимости - регулировку направления световых пучков фар; проверку работы: стеклоподъёмников, замков дверей, капота, приборов освещения. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, не состоять в споре и под арестом, не являться предметом залога, предметом требований третьих лиц и организаций.

**13. Гарантийные обязательства:**

Поставщик берет на себя выполнение гарантийных обязательств в отношении техники при условии правильной технической эксплуатации и соблюдения ТО - не менее 24 месяцев или 80 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Гарантийные обязательства должны распространяться на весь объем поставляемых товаров.

**14. Техническая документация:**

Поставщик вместе с товаром предоставляет сопроводительные документы:

- акт приема-передачи товара в 3 (трех) экземплярах, подписанных со стороны Поставщика;

- паспорт транспортного средства (оригинал);

- руководство по эксплуатации транспортного средства (оригинал);

- сервисная книжка на транспортное средство (оригинал);

- сертификат соответствия на транспортное средство (копия);

- каталог запасных частей транспортного средства.

**15. Условия оплаты:** предоплата 50%, 50% - в течении 15 дней после поставки.

**16. Начальная максимальная цена с НДС: 3 687 750** (Три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) руб., **00** коп.

Главный инженер Хайретдинов Р. М.

Главный бухгалтер Корнева Р.Т.

Исп. Хизбулина Р.А.

тел. 8(34786)5-99-24

Механик Сидоров В.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_