**Техническое задание на поставку**

**редуктора бортового PY180.39.02 автогрейдераXCMGGR165**

1. **Объект закупки:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | **Назначение:** |
| Редуктор бортовой PY 180.39.02 автогрейдера XCMGGR165 | Передаёт вращение на цилиндрическую планетарную передачу.Тип привода редуктора -привод роликовой цепи. угол колебания редуктора +-15 градусов,редукционное отношение 1,474 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Характеристики | Каталожный номер | Кол-во |
| Редуктор бортовой PY 180.39.02 | **Комплектация:**1. Вал планетарного редуктора 2.СальникFB160 не менее 160х190х153.Подшипник 330224.Корпус планетарного редуктора 5.Втулка планетарного редуктора6.Кольцо регулировочное7.Подшипник 320268.Винт не менее М10х149.Бортовая передача с сателлитами10.Шайба планетарной передачи11.Игольчатый подшипник12.Планетарная шестерня автогрейдера13.Шайба14.Вал шестерни редуктора15.Втулка 16.Солнечная центральная шестерня17.Стопорное кольцо18.Регулировочный палец 19.Пробка защитная20. Болт не менее М10х121.Гайка не менее М85х222. Втулка23.GEARКОЛЬЦО SUPPORT ASSEMBLYY24.Зубчатый венец25.Кольцо26.Опорное зубчатое кольцо27.Шайба | 800107316800107317800107318800106652800142094800107320800107321805011248800107345800346776800107323800107324800107325800107326800107327800107328800308432800142092800107330800345970800345969800345968800346770800107349800107304800107350805338230 | 11111113161623331111121111111 |

**2. Место поставки:**676290, Россия, Амурская обл., г. Тында, ул. Верхне-Набережная, 64А

**3. Срок поставки:** в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора**.**

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

4.8. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Гл.механик МУП г.Тынды "Чистый город" И.А.Мягких