**Техническое задание на поставку**

**редуктора бортового PY180.39.02 автогрейдераXCMGGR165**

1. **Объект закупки:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | **Назначение:** |
| Редуктор бортовой PY 180.39.02 автогрейдера XCMGGR165 | Передаёт вращение на цилиндрическую планетарную передачу.Тип привода редуктора -привод роликовой цепи. угол колебания редуктора +-15 градусов,редукционное отношение 1,474 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Характеристики | Каталожный номер | Кол-во |
| Редуктор бортовой PY 180.39.02 | **Комплектация:**  1. Вал планетарного редуктора  2.СальникFB160 не менее 160х190х15  3.Подшипник 33022  4.Корпус планетарного редуктора  5.Втулка планетарного редуктора  6.Кольцо регулировочное  7.Подшипник 32026  8.Винт не менее М10х14  9.Бортовая передача с сателлитами  10.Шайба планетарной передачи  11.Игольчатый подшипник  12.Планетарная шестерня автогрейдера  13.Шайба  14.Вал шестерни редуктора  15.Втулка  16.Солнечная центральная шестерня  17.Стопорное кольцо  18.Регулировочный палец  19.Пробка защитная  20. Болт не менее М10х1  21.Гайка не менее М85х2  22. Втулка  23.GEARКОЛЬЦО SUPPORT ASSEMBLYY  24.Зубчатый венец  25.Кольцо  26.Опорное зубчатое кольцо  27.Шайба | 800107316  800107317  800107318  800106652  800142094  800107320  800107321  805011248  800107345  800346776  800107323  800107324  800107325  800107326  800107327  800107328  800308432  800142092  800107330  800345970  800345969  800345968  800346770  800107349  800107304  800107350  805338230 | 1  1  1  1  1  1  1  3  1  6  162  3  3  3  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1 |

**2. Место поставки:**676290, Россия, Амурская обл., г. Тында, ул. Верхне-Набережная, 64А

**3. Срок поставки:** в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора**.**

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

4.8. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Гл.механик МУП г.Тынды "Чистый город" И.А.Мягких