Приложение №2 к договору № ______2022
                                                                                                                     От ______ 2022г 	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-И-2022	
(Локальный сметный расчет)	
Выполнение работ по замене участка магистрального водовода от ул. Промышленная до 4-го микрорайона ул.Куратова, 39
 (2 этап замена 959 метров) 	

Сметная стоимость:	13 656. 097	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.777	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	923.655	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4 квартал 2021 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	ФЕР 01-01-009-08 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3		4.75	2 730.75	12 971.06	37 875.50	179 909	13.87	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23.69	112.5275						
1. 2.	ФСЭМ 91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	23.69	112.5275						
			(1)								
		Накладные расходы				87%	1 321.66	87%	64 708		
		Сметная прибыль				39%	592.47	39%	29 007		
		Всего с НР и СП					14 885.19		273 624		
	
2.	ФЕР 01-02-055-08 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2..(Тех часть прил 1.12 п. 3.184 Кзтр=1,15)	100 м3		0.72	2 544.17	1 831.80	124 562.47	89 685	48.96	
		Начисления: Н5= 1.15	
2. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	303.6	218.592						
		Накладные расходы				84%	1 538.71	84%	75 335		
		Сметная прибыль				34%	622.81	34%	30 493		
		Всего с НР и СП					3 993.32		195 513		
	
3.	ФЕР 22-03-014-10 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 400 мм	шт		2	303.11	606.22	5 152.91	10 306	17	
3. 1.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	2.89	5.78						
3. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.9	3.8						
3. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	0.06						
			(1)								
3. 4.	ФСЭМ 91.17.04-033	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.87	3.74						
			(1)								
3. 5.	ФССЦ 01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0.0018	0.0036						
		Накладные расходы				111%	127.98	111%	6 266		
		Сметная прибыль				63%	72.64	63%	3 556		
		Всего с НР и СП					806.84		20 128		
	
4.	ФЕР 22-01-011-11 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм. Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения (МПСН п 10.2 табл. 2-5 К=0,6)	км		0.95	22 696.59	21 561.76	501 549.63	476 472	22.098	
		Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0	
4. 1.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	514.2	488.49						
4. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	153.048	145.3956						
4. 3.	ФСЭМ 91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	5.16	4.902						
			(1)								
4. 4.	ФСЭМ 91.10.05-005	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	25.74	24.453						
			(1)								
4. 5.	ФСЭМ 91.10.06-001	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	4.02	3.819						
			(1)								
4. 6.	ФСЭМ 91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	28.446	27.0237						
4. 7.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.294	0.2793						
			(1)								
4. 8.	ФСЭМ 91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	34.986	33.2367						
			(1)								
4. 9.	ФСЭМ 91.17.04-033	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	82.848	78.7056						
			(1)								
		Накладные расходы				111%	7 736.46	111%	378 776		
		Сметная прибыль				63%	4 390.96	63%	214 981		
		Всего с НР и СП					33 689.18		1 070 230		
	
5.	ФЕР 22-01-021-10 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм	км		0.959	17 383.52	16 670.80	387 995.93	372 088	22.32	
5. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	465	445.935						
5. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	115.38	110.64942						
5. 3.	ФСЭМ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	32.02	30.70718						
			(1)								
5. 4.	ФСЭМ 91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	43	41.237						
5. 5.	ФСЭМ 91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0.15	0.14385						
			(1)								
5. 6.	ФСЭМ 91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т	маш.-ч	0.15	0.14385						
5. 7.	ФСЭМ 91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	5	4.795						
			(1)								
5. 8.	ФСЭМ 91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	78.21	75.00339						
			(1)								
5. 9.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	125.6	120.4504						
		Накладные расходы				111%	6 191.97	111%	303 159		
		Сметная прибыль				63%	3 514.36	63%	172 063		
		Всего с НР и СП					26 377.13		847 310		
	
6.	ФССЦ 24.3.03.13-0038 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм	м		968.59	1 981.63	1 919 387.00	8 719.17	8 445 303	4.4	
		Объем: (0.959)*1010.0									
	
7.	ФЕР 22-03-002-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт		0.4	263.58	105.43	4 973.48	1 989	18.866	
7. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.14	1.656						
7. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.26	0.904						
7. 3.	ФСЭМ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	0.004						
			(1)								
7. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.004						
			(1)								
7. 5.	ФСЭМ 91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2.24	0.896						
			(1)								
		Накладные расходы				111%	30.21	111%	1 479		
		Сметная прибыль				63%	17.15	63%	839		
		Всего с НР и СП					152.79		4 307		
	
8.	ФССЦ 24.3.05.01-0003 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм	шт		2	215.80	431.60	949.52	1 899	4.4	
	
9.	ФССЦ 24.3.05.08-0650 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 400 мм	шт		2	1 563.71	3 127.42	6 880.32	13 761	4.4	
	
10.	ФССЦ 23.8.03.12-0038 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	компл		2	1 009.44	2 018.88	4 441.54	8 883	4.4	
		Объем: (2.0)*1.0									
	
11.	ФЕР 22-01-011-10 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм	км		0.004	33 680.72	134.72	671 051.38	2 684	19.923	
11. 1.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	662	2.648						
11. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	199.45	0.7978						
11. 3.	ФСЭМ 91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1.5	0.006						
			(1)								
11. 4.	ФСЭМ 91.10.05-004	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	31.3	0.1252						
			(1)								
11. 5.	ФСЭМ 91.10.06-001	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	5.3	0.0212						
			(1)								
11. 6.	ФСЭМ 91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	36.64	0.14656						
11. 7.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.47	0.00188						
			(1)								
11. 8.	ФСЭМ 91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	46.06	0.18424						
			(1)								
11. 9.	ФСЭМ 91.17.04-033	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	114.82	0.45928						
			(1)								
11. 10.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	252	1.008						
11. 11.	ФССЦ 01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм	т	0.07	0.00028						
11. 12.	ФССЦ 01.7.11.06-0002	Флюс АН-47	кг	90	0.36						
11. 13.	ФССЦ 01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0.14	0.00056						
11. 14.	ФССЦ 11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	0.24	0.00096						
		Накладные расходы				111%	42.07	111%	2 060		
		Сметная прибыль				63%	23.88	63%	1 169		
		Всего с НР и СП					200.67		5 913		
	
12.	ФССЦ 23.5.01.08-0012 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм	м		4.016	404.29	1 623.63	1 778.88	7 144	4.4	
		Объем: (0.004)*1004.0									
	
13.	ФЕР 22-06-005-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм	шт		2	86.56	173.12	1 530.71	3 061	17.681	
13. 1.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	1.3	2.6						
13. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.47	0.94						
13. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	0.2						
			(1)								
13. 4.	ФСЭМ 91.17.04-033	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.37	0.74						
			(1)								
13. 5.	ФСЭМ 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.09	0.18						
13. 6.	ФССЦ 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.018	0.036						
13. 7.	ФССЦ 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0.074	0.148						
13. 8.	ФССЦ 01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0.0001	0.0002						
13. 9.	ФССЦ 23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0.4	0.8						
		Накладные расходы				111%	44.42	111%	2 174		
		Сметная прибыль				63%	25.21	63%	1 234		
		Всего с НР и СП					242.75		6 470		
	
14.	ФЕР 22-06-005-03 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм	шт		2	154.68	309.36	2 592.61	5 185	16.76	
14. 1.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	2.01	4.02						
14. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.86	1.72						
14. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.21	0.42						
			(1)								
14. 4.	ФСЭМ 91.17.04-033	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.65	1.3						
			(1)								
14. 5.	ФСЭМ 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.23	0.46						
14. 6.	ФССЦ 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.041	0.082						
14. 7.	ФССЦ 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0.193	0.386						
14. 8.	ФССЦ 01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0.00022	0.00044						
14. 9.	ФССЦ 23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	0.4	0.8						
		Накладные расходы				111%	72.44	111%	3 546		
		Сметная прибыль				63%	41.11	63%	2 013		
		Всего с НР и СП					422.91		10 744		
	
15.	ФЕР 22-03-014-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	шт		2	28.69	57.38	512.75	1 025	17.863	
15. 1.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	0.32	0.64						
15. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.36						
15. 3.	ФСЭМ 91.17.04-033	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.18	0.36						
			(1)								
15. 4.	ФССЦ 01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0.0001	0.0002						
		Накладные расходы				111%	13.28	111%	650		
		Сметная прибыль				63%	7.53	63%	369		
		Всего с НР и СП					78.19		2 045		
	
16.	ФССЦ 23.8.03.12-0031 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл		2	65.44	130.88	287.94	576	4.401	
		Объем: (2.0)*1.0									
	
17.	ФЕР 22-03-014-03 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм	шт		2	57.87	115.74	1 007.69	2 015	17.41	
17. 1.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	0.6	1.2						
17. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.72						
17. 3.	ФСЭМ 91.17.04-033	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.36	0.72						
			(1)								
17. 4.	ФССЦ 01.7.11.07-0032	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0.00029	0.00058						
		Накладные расходы				111%	25.55	111%	1 251		
		Сметная прибыль				63%	14.50	63%	710		
		Всего с НР и СП					155.79		3 976		
	
18.	ФССЦ 23.8.03.12-0032 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл		2	99.91	199.82	439.60	879	4.399	
	
19.	ФЕР 22-03-007-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм	шт		2	24.57	49.14	564.34	1 129	22.975	
19. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	1.07	2.14						
19. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.06						
19. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	0.06						
			(1)								
19. 4.	ФССЦ 01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0.0008	0.0016						
19. 5.	ФССЦ 01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.04	0.08						
		Накладные расходы				111%	22.58	111%	1 106		
		Сметная прибыль				63%	12.81	63%	627		
		Всего с НР и СП					84.53		2 862		
	
20.	ФССЦ 18.1.09.11-0021 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт		2	296.34	592.68	1 303.90	2 608	4.4	
	
21.	ФЕР 22-03-007-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм.	шт		2	46.03	92.06	1 064.29	2 129	23.126	
21. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	2.03	4.06						
21. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.1						
21. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1						
			(1)								
21. 4.	ФССЦ 01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0.0015	0.003						
21. 5.	ФССЦ 01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.16						
		Накладные расходы				111%	42.67	111%	2 089		
		Сметная прибыль				63%	24.22	63%	1 186		
		Всего с НР и СП					158.95		5 404		
	
22.	ФССЦ 18.1.09.11-0022 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт		2	899.19	1 798.38	3 956.44	7 913	4.4	
	
23.	ФЕР 22-06-001-10 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 400 мм	км		0.963	2 628.67	2 531.41	42 886.04	41 299	16.315	
		Объем: 0.959+0.004									
23. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	82.4	79.3512						
23. 2.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	756	728.028						
23. 3.	ФССЦ 03.1.02.03-0014	Известь хлорная, сорт I	т	0.0378	0.0364014						
		Накладные расходы				111%	751.31	111%	36 784		
		Сметная прибыль				63%	426.42	63%	20 878		
		Всего с НР и СП					3 709.15		98 961		
	
24.	ФЕР 01-01-009-08 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 - засыпка траншеи	1000 м3		4.75	3 413.44	16 213.83	47 344.38	224 886	13.87	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29.6125	140.659375						
24. 2.	ФСЭМ 91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	29.6125	140.659375						
			(1)								
		Накладные расходы				87%	1 652.07	87%	80 886		
		Сметная прибыль				39%	740.58	39%	36 259		
		Всего с НР и СП					18 606.48		342 031		
	
25.	ФЕР 01-01-036-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2		2.877	22.74	65.42	315.37	907	13.864	
		Объем: 959*3									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2875	0.8271375						
25. 2.	ФСЭМ 91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.2875	0.8271375						
			(1)								
		Накладные расходы				87%	9.73	87%	477		
		Сметная прибыль				39%	4.36	39%	214		
		Всего с НР и СП					79.51		1 597		

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					2 002 799.54		9 903 735	4.945	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					73 489.25		1 414 769	19.251	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87 - по стр. 1, 24, 25; %=84 - по стр. 2; %=111 - по стр. 3-5, 7, 11, 13-15, 17, 19, 21, 23)					19 623.11		960 747	48.96	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=39 - по стр. 1, 24, 25; %=34 - по стр. 2; %=63 - по стр. 3-5, 7, 11, 13-15, 17, 19, 21, 23)					10 531.03		515 599	48.96	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					103 643.39		2 891 115	27.895	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 929 310.29		8 488 966	4.4	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 929 310.29		8 488 966	4.4	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 032 953.68		11 380 081	5.598	
	справочно									
	Материалы					1 931 690.25		8 499 437	4.4	
	Оплата труда рабочих					11 912.58		583 239	48.96	
	Эксплуатация машин					59 196.72		821 058	13.87	
	в т. ч. оплата труда механизаторов					6 952.93		340 416	48.96	
	Накладные расходы					19 623.11		960 747	48.96	
	Сметная прибыль					10 531.03		515 599	48.96	
	НДС				20	406 590.74	20	2 276 016	5.598	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС					2 439 544.42		13 656 097	5.598	

Составил:	Начальник Пто Быков К.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель директора по производству Блинов А.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)