|  |
| --- |
| «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МАОУ "СОШ № 53 г. Челябинска" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
| Филиал МАОУ "СОШ № 53 г. Челябинска" ул. Карабанова, 10а |
| Дефектная ведомость №4 |
|  |
| Наименование объекта: текущий ремонт спортивного зала |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | | | Ед. изм. | Объём |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
|  | **Отделочные работы** | | |  |  |
| 1 | Устройство защиты пола из полиэтиленовой пленки | | | м2 | 145,6 |
| 2 | Разборка плинтусов деревянных | | | м | 49 |
| 3 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов | | | м2 | 43,68 |
| 4 | Разборка решеток вентиляционных | | | шт | 4 |
| 5 | Разборка лестницы (шведской стенки) | | | м2 | 9,9 |
| 6 | Разборка деревянной облицовки радиаторов | | | м2 | 22,39 |
| 7 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | | | м2 | 144,4 |
| 8 | Разборка облицовки откосов из ГКЛ | | | м2 | 2,5 |
| 9 | Погрузка и вывоз мусора | | | т | 5.467 |
| 10 | Облицовка откосов ГКЛ | | | м2 | 2,5 |
| 11 | Штукатурка стен | | | м2 | 141,3 |
| 12 | Штукатурка поверхностей дверных откосов | | | м2 | 3 |
| 13 | Установка углозащитного профиля | | | м | 10,94 |
| 14 | Сплошное выравнивание стен | | | м2 | 141,3 |
| 15 | Сплошное выравнивание дверных откосов плоских | | | м2 | 5,5 |
| 16 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми стен | | | м2 | 146,8 |
| 17 | Установка решеток вентиляционных размером 300х300 мм | | | шт | 4 |
| 18 | Покрытие деревянных стен лаком | | | м2 | 67,4 |
| 19 | Устройство плинтусов деревянных | | | м | 49 |
| 20 | Окраска плинтуса | | | м2 | 3,43 |
| 21 | Устройство зашивки радиаторов из деревянных брусков | | | м2 | 22,4 |
| 22 | Окраска деревянных поверхностей морилкой | | | м2 | 22,4 |
| 23 | Окраска деревянных, ранее окрашенных поверхностей лаком на 2 раза | | | м2 | 22,4 |
| 24 | Установка шведской стенки ранее демонтированной | | | м2 | 9,9 |
| 25 | Разборка защиты пола из полиэтиленовой пленки | | | м2 | 145,6 |
|  | **Электромонтажные работы** | | |  |  |
| 26 | Демонтаж светильника с ртутными лампами, на стенах | | | шт. | 8 |
| 27 | Демонтаж выключателей | | | шт. | 2 |
| 28 | Пробивка штроб в стенах | | | м | 55,9 |
| 29 | Сверление отверстий перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм | | | шт | 3 |
| 30 | Прокладка Кабеля силового ВВГнг3\* 2,5 мм2 в штробе | | | м | 81,3 |
| 31 | Установка Коробок ответвительных размером 100х100х50 мм | | | шт. | 11 |
| 32 | Установка Выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке | | | шт. | 2 |
| 33 | Установка Светильников светодиодных 60 Вт IP40 6000Лм, с защитной решеткой | | | шт. | 8 |
|  |  |  |  | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |