**Часть 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**(описание объекта закупки)**

**Требования к техническим, функциональным характеристикам Товара**

1. **1. Общие требования к оказанию услуг.**

1.1. Оказание услуг по перезарядке огнетушителей (далее - услуги) оказываются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179);

- ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 25.10.2001 № 435-ст).

1.2. Исполнитель должен обладать действующей лицензией в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

**2. Требования к условиям оказания услуг.**

2.1. Оказание Услуг должно осуществляться с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния огнетушителей в целом и его отдельных конструкций.

2.2. После оказания услуг вернуть огнетушители, прошедшее перезарядку, Заказчику в собранном виде.

2.3. Исполнитель после перезарядки маркирует огнетушители, с указанием последующей перезарядки, а также проводит их пломбировку, согласно действующему законодательству РФ.

2.4. В случае обнаружения Исполнителем в процессе оказания услуг непригодности огнетушителей к перезарядке, Исполнитель возвращает его Заказчику, с составлением акта о дальнейшей непригодности его эксплуатации.

2.5. Огнетушители, выведенные на время перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены Исполнителем заряженными огнетушителями с аналогичными параметрами.