**ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов | | | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр) | | | | | | | | | | |
| Наименование программного продукта | | | "ГРАНД-Смета 2021" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование стройки)* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| частное лицо | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование объекта капитального строительства)* | | | | | | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на текущий ремонт кабинетов № 218, 316, 317 муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Сосновоборска в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование конструктивного решения)* | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сметная стоимость** | | 3560,48 | (343,62) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 3604,29 | (329,37) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | | | |  | 808,94 | (30,57) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 231,45 | (18,05) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | | | |  |  | 3434,47 | чел.час. |
|  | оборудования | 2,72 | (0,45) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | | | |  |  | 121,51 | чел.час. |
|  | прочих затрат | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Кабинет биологии** | | | | | | | | | | | | | |
| **Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР46-04-012-03** | **Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных** | | | **100 м2** |  |  | **0,054** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 737,40 |  | 39,82 | 26,46 | 1 054 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 241,95 |  | 13,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 104,49 |  | 5,64 | 24,46 | 138 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 91,15 |  | 4,9221 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,74 |  | 0,41796 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 979,35 |  | 52,89 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 45,46 |  | 1 192 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 45,01 |  | 1 180 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 70 | 0,765 | 53,55 |  |  | 24,34 |  | 638 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **122,24** |  |  |
| **2** | **ФЕРр56-9-1** | **Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** | | | **100 шт** |  |  | **0,03** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 437,99 |  | 43,14 | 26,46 | 1 141 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 205,91 |  | 6,18 |  |  |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *10,5* |  | *0,315* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 179,3 |  | 5,379 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 643,90 |  | 49,32 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 43,14 |  | 1 141 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.6 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 82 |  | 82 |  |  | 35,37 |  | 936 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 62 | 0,9 | 55,8 |  |  | 24,07 |  | 637 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **108,76** |  |  |
| **3** | **ФЕРр53-1-1 прим.** | **Разборка деревянных встраевымых шкафов** | | | **100 м2** |  |  | **0,186** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 92,99 |  | 17,30 | 26,46 | 458 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 51,93 |  | 9,66 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 6,08 |  | 1,13 | 24,46 | 28 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,94* |  | *0,17484* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 12,3 |  | 2,2878 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,45 |  | 0,0837 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 144,92 |  | 26,96 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 18,43 |  | 486 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.3 | НР Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 86 |  | 86 |  |  | 15,85 |  | 418 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3 | СП Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 70 | 0,9 | 63 |  |  | 11,61 |  | 306 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **54,42** |  |  |
| **4** | **ФЕРр53-1-1** | **Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен** | | | **100 м2** |  |  | **0,186** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 92,99 |  | 17,30 | 26,46 | 458 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 51,93 |  | 9,66 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 6,08 |  | 1,13 | 24,46 | 28 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,94* |  | *0,17484* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 12,3 |  | 2,2878 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,45 |  | 0,0837 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 144,92 |  | 26,96 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 18,43 |  | 486 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.3 | НР Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 86 |  | 86 |  |  | 15,85 |  | 418 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3 | СП Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 70 | 0,9 | 63 |  |  | 11,61 |  | 306 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **54,42** |  |  |
| **5** | **ФЕРр53-1-4** | **Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев** | | | **100 м2** |  |  | **0,186** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 380,42 |  | 70,76 | 26,46 | 1 872 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 331,20 |  | 61,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 38,75 |  | 7,21 | 24,46 | 176 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *2,74* |  | *0,50964* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 51,2 |  | 9,5232 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 2,87 |  | 0,53382 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 711,62 |  | 132,36 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 77,97 |  | 2 048 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.3 | НР Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 86 |  | 86 |  |  | 67,05 |  | 1 761 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3 | СП Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 70 | 0,9 | 63 |  |  | 49,12 |  | 1 290 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **248,53** |  |  |
| **6** | **ФЕР10-01-059-01** | **Демонтаж тумбы под раковиной** | | | **100 шт** |  |  | **0,02** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 542,95 | 0,3 | 3,26 | 26,46 | 86 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 216,38 | 0,3 | 1,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 52,01 | 0,3 | 0,31 | 24,46 | 8 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 633,36 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | *11.2.07.12* | *Изделия штучные* | | | *шт* | *100* | *0* | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 67,7 | 0,3 | 0,4062 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 4,2 | 0,3 | 0,0252 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 392,69 |  | 4,56 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3,57 |  | 94 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 3,79 |  | 100 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,765 | 48,195 |  |  | 1,72 |  | 45 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **10,07** |  |  |
| **7** | **ФЕРр57-3-1** | **Разборка плинтусов: деревянных** | | | **100 м** |  |  | **0,41** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 29,41 |  | 12,06 | 26,46 | 319 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,11* |  | *0,0451* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,77 |  | 1,5457 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 29,41 |  | 12,06 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 12,06 |  | 319 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.7 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 9,65 |  | 255 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 68 | 0,9 | 61,2 |  |  | 7,38 |  | 195 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **29,09** |  |  |
| **8** | **ФЕРр65-19-1** | **Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг** | | | **100 шт** |  |  | **0,06** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 865,70 |  | 51,94 | 26,46 | 1 374 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 70,02 |  | 4,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 30,24 |  | 1,81 | 24,46 | 44 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 110 |  | 6,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 2,24 |  | 0,1344 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 935,72 |  | 56,14 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 53,75 |  | 1 418 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 74 |  | 74 |  |  | 39,78 |  | 1 049 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 50 | 0,9 | 45 |  |  | 24,19 |  | 638 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **120,11** |  |  |
| **9** | **ФЕР20-02-002-05** | **Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2** | | | **шт** |  |  | **2** |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 22,69 | 0,8 | 36,30 | 26,46 | 960 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,74 | 0,8 | 7,58 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,49 | 0,8 | 0,78 | 24,46 | 19 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 18,06 | 0,8 | 28,90 |  |  |
|  | *19.2.03.09* | *Решетки жалюзийные* | | | *шт* | *1* | *0,8* | *1,6* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,53 | 0,8 | 4,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 0,8 | 0,064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,49 |  | 72,78 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 37,08 |  | 979 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 42,72 |  | 1 128 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,765 | 63,495 |  |  | 23,54 |  | 622 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **139,04** |  |  |
| **Строительные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **ФЕР10-05-001-01** | **Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих** | | | **100 м2** |  |  | **0,187** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 888,86 |  | 166,22 | 26,46 | 4 398 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 92,62 |  | 17,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 9,46 |  | 1,77 | 24,46 | 43 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 3 365,69 |  | 629,38 |  |  |
|  | *01.6.01.02* | *Листы гипсокартонные* | | | *м2* | *210* |  | *39,27* |  |  |  |  |  |
|  | *12.2.03.15* | *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон* | | | *м2* | *103* |  | *19,261* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 98 |  | 18,326 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,73 |  | 0,13651 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 4 347,17 |  | 812,92 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 167,99 |  | 4 441 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 178,41 |  | 4 716 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,765 | 48,195 |  |  | 80,96 |  | 2 140 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 072,29** |  |  |
| **11** | **ФССЦ-01.6.01.02-0006** | **Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм** | | | **м2** |  |  | **18,78** | **15,00** |  | **281,70** |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **ФЕРр62-41-1** | **Очистка вручную поверхности стен** | | | **100 м2** |  |  | **1,255** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 162,24 |  | 203,61 | 26,46 | 5 388 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 20,8 |  | 26,104 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 162,24 |  | 203,61 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 203,61 |  | 5 388 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.12 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 162,89 |  | 4 310 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 50 | 0,9 | 45 |  |  | 91,62 |  | 2 425 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **458,12** |  |  |
| **14** | **ФЕРр61-1-4** | **Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм** | | | **100 м2** |  |  | **1,255** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 422,35 |  | 530,05 | 26,46 | 14 025 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 18,13 |  | 22,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 7,83 |  | 9,83 | 24,46 | 240 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 741,09 |  | 930,07 |  |  |
|  | *04.3.02.13* | *Смеси цементно-песчаные* | | | *т* | *1,752* |  | *2,19876* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 50,4 |  | 63,252 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,58 |  | 0,7279 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 181,57 |  | 1 482,87 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 539,88 |  | 14 265 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.11 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 79 |  | 79 |  |  | 426,51 |  | 11 269 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 50 | 0,9 | 45 |  |  | 242,95 |  | 6 419 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2 152,33** |  |  |
| **15** | **ФССЦ-04.3.02.13-0101** | **Смеси сухие строительные штукатурные для наружных и внутренних работ ручного или механизированного нанесения** | | | **т** |  |  | **2,198** | **876,85** |  | **1 927,32** |  |  |
|  |  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **ФЕР15-04-006-03** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | | | **100 м2** |  |  | **1,255** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 44,73 |  | 56,14 | 26,46 | 1 485 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,97 |  | 1,22 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,33 | 24,46 | 8 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,23 |  |  |
|  | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | | | *т* | *0,0103* |  | *0,0129265* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 4,65 |  | 5,83575 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0251 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,88 |  | 57,59 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 56,47 |  | 1 493 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 53,36 |  | 1 411 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 23,76 |  | 628 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **134,71** |  |  |
| **17** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** |  |  | **12,9265** | **21,77** |  | **281,41** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **ФЕР15-04-027-05** | **Шпатлевание стен** | | | **100 м2** |  |  | **1,448** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 103,66 |  | 150,10 | 26,46 | 3 972 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,28 |  | 3,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,49 |  | 0,71 | 24,46 | 17 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 402,54 |  | 582,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 10,9 |  | 15,7832 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,05792 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 508,48 |  | 736,28 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 150,81 |  | 3 989 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 142,52 |  | 3 770 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 63,45 |  | 1 678 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **942,25** |  |  |
| **19** | **ФЕР15-04-006-03** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | | | **100 м2** |  |  | **1,448** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 44,73 |  | 64,77 | 26,46 | 1 714 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,97 |  | 1,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,38 | 24,46 | 9 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,26 |  |  |
|  | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | | | *т* | *0,0103* |  | *0,0149144* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 4,65 |  | 6,7332 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,02896 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,88 |  | 66,43 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 65,15 |  | 1 723 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 61,57 |  | 1 628 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 27,41 |  | 725 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **155,41** |  |  |
| **20** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** |  |  | **14,9144** | **21,77** |  | **324,69** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **ФЕР15-04-005-05** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | | | **100 м2** |  |  | **1,255** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 207,21 |  | 260,05 | 26,46 | 6 881 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 6,88 |  | 8,63 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,30 |  | 1,63 | 24,46 | 40 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 82,78 |  | 103,89 |  |  |
|  | *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная* | | | *т* | *0,063* |  | *0,079065* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 23,1 |  | 28,9905 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,11 |  | 0,13805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 296,87 |  | 372,57 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 261,68 |  | 6 921 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 247,29 |  | 6 540 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 110,10 |  | 2 912 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **729,96** |  |  |
| **22** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска ТИККУРИЛА** | | | **л** |  |  | **79,065** | **85,77** |  | **6 781,41** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **ФЕРр62-41-1** | **Очистка вручную поверхности потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,901** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 162,24 |  | 146,18 | 26,46 | 3 868 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 20,8 |  | 18,7408 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 162,24 |  | 146,18 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 146,18 |  | 3 868 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.12 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 116,94 |  | 3 094 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 50 | 0,9 | 45 |  |  | 65,78 |  | 1 741 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **328,90** |  |  |
| **24** | **ФЕРр61-1-8** | **Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм** | | | **100 м2** |  |  | **0,901** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 479,76 |  | 432,26 | 26,46 | 11 438 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 19,07 |  | 17,18 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 8,24 |  | 7,42 | 24,46 | 181 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 779,13 |  | 702,00 |  |  |
|  | *04.3.02.13* | *Смеси цементно-песчаные* | | | *т* | *1,848* |  | *1,665048* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 57,25 |  | 51,58225 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,61 |  | 0,54961 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 277,96 |  | 1 151,44 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 439,68 |  | 11 619 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.11 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 79 |  | 79 |  |  | 347,35 |  | 9 179 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 50 | 0,9 | 45 |  |  | 197,86 |  | 5 229 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 696,65** |  |  |
| **25** | **ФССЦ-04.3.02.13-0101** | **Смеси сухие строительные штукатурные для наружных и внутренних работ ручного или механизированного нанесения** | | | **т** |  |  | **1,665** | **876,85** |  | **1 459,96** |  |  |
|  |  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **ФЕР15-04-006-01** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,901** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 54,64 |  | 49,23 | 26,46 | 1 303 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,97 |  | 0,87 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,23 | 24,46 | 6 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,16 |  |  |
|  | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | | | *т* | *0,0103* |  | *0,0092803* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,68 |  | 5,11768 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01802 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 55,79 |  | 50,26 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 49,46 |  | 1 309 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 46,74 |  | 1 237 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 20,81 |  | 551 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **117,81** |  |  |
| **27** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** |  |  | **9,2803** | **21,77** |  | **202,03** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **ФЕР15-04-027-06** | **Шпатлевание потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,901** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 142,65 |  | 128,53 | 26,46 | 3 401 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,94 |  | 2,65 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,60 |  | 0,54 | 24,46 | 13 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 411,23 |  | 370,52 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 15 |  | 13,515 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,04505 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 556,82 |  | 501,70 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 129,07 |  | 3 414 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 121,97 |  | 3 226 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 54,31 |  | 1 436 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **677,98** |  |  |
| **29** | **ФЕР15-04-006-01** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,901** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 54,64 |  | 49,23 | 26,46 | 1 303 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,97 |  | 0,87 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,23 | 24,46 | 6 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,16 |  |  |
|  | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | | | *т* | *0,0103* |  | *0,0092803* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,68 |  | 5,11768 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01802 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 55,79 |  | 50,26 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 49,46 |  | 1 309 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 46,74 |  | 1 237 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 20,81 |  | 551 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **117,81** |  |  |
| **30** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** |  |  | **9,2803** | **21,77** |  | **202,03** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **ФЕР15-04-005-06** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску** | | | **100 м2** |  |  | **0,901** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 233,22 |  | 210,13 | 26,46 | 5 560 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 6,88 |  | 6,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,30 |  | 1,17 | 24,46 | 29 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 84,93 |  | 76,52 |  |  |
|  | *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная* | | | *т* | *0,063* |  | *0,056763* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 26 |  | 23,426 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,11 |  | 0,09911 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 325,03 |  | 292,85 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 211,30 |  | 5 589 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 199,68 |  | 5 282 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 88,90 |  | 2 352 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **581,43** |  |  |
| **32** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска ТИККУРИЛА** | | | **л** |  |  | **56,763** | **85,77** |  | **4 868,56** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **ФЕРр57-2-1** | **Разборка покрытий полов: из линолеума** | | | **100 м2** |  |  | **0,92** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 88,84 |  | 81,73 | 26,46 | 2 163 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,06 |  | 3,74 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,76 |  | 1,62 | 24,46 | 40 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,47* |  | *0,4324* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,39 |  | 10,4788 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,13 |  | 0,1196 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 92,90 |  | 85,47 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 83,35 |  | 2 203 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.7 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 66,68 |  | 1 762 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 68 | 0,9 | 61,2 |  |  | 51,01 |  | 1 348 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **203,16** |  |  |
| **34** | **ФЕРр58-16-3** | **Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2** | | | **100 мест** |  |  | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 963,89 |  | 192,78 | 26,46 | 5 101 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 61,91 |  | 12,38 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8,65 |  | 1,73 |  |  |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор тяжелый цементный* | | | *м3* | *2,14* |  | *0,428* |  |  |  |  |  |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *1,28* |  | *0,256* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 113 |  | 22,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 034,45 |  | 206,89 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 192,78 |  | 5 101 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.8 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 83 |  | 83 |  |  | 160,01 |  | 4 234 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 112,78 |  | 2 984 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **479,68** |  |  |
| **35** | **ФССЦ-04.3.01.09-0013** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М75** | | | **м3** |  |  | **0,428** | **496,40** |  | **212,46** |  |  |
|  |  | (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **ФЕР11-01-036-04** | **Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках** | | | **100 м2** |  |  | **0,92** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 261,02 |  | 240,14 | 26,46 | 6 354 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 60,19 |  | 55,37 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,16 |  | 9,35 | 24,46 | 229 |
|  | *01.6.03.04* | *Линолеум* | | | *м2* | *102* |  | *93,84* |  |  |  |  |  |
|  | *01.7.06.03* | *Лента полимерная* | | | *100 м* | *0,68* |  | *0,6256* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 31,41 |  | 28,8972 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,82 |  | 0,7544 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 321,21 |  | 295,51 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 249,49 |  | 6 583 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы | | | % | 123 | 0,9 | 110,7 |  |  | 276,19 |  | 7 287 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы | | | % | 75 | 0,765 | 57,375 |  |  | 143,14 |  | 3 777 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **714,84** |  |  |
| **37** | **ФССЦ-01.6.03.04-0119** | **Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)** | | | **м2** |  |  | **93,84** | **272,42** |  | **25 563,89** |  |  |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | **ФЕР11-01-040-01** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2** | | | **100 м** |  |  | **0,419** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 87,94 |  | 36,85 | 26,46 | 975 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,13 |  | 0,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,42 |  | 0,18 | 24,46 | 4 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 43,05 |  | 18,04 |  |  |
|  | *11.3.03.06* | *Плинтуса для полов пластиковые* | | | *м* | *101* |  | *42,319* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 9,01 |  | 3,77519 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,01676 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 133,12 |  | 55,78 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 37,03 |  | 979 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы | | | % | 123 | 0,9 | 110,7 |  |  | 40,99 |  | 1 084 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы | | | % | 75 | 0,765 | 57,375 |  |  | 21,25 |  | 562 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **118,02** |  |  |
| **39** | **ФССЦ-11.3.03.06-0002** | **Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом** | | | **м** |  |  | **42,319** | **20,50** |  | **867,54** |  |  |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **40** | **ФЕР10-01-039-01** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | | | **100 м2** |  |  | **0,054** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 821,89 |  | 44,38 | 26,46 | 1 174 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1 132,88 |  | 61,18 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 172,57 |  | 9,32 | 24,46 | 228 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 2 088,57 |  | 112,78 |  |  |
|  | *01.7.04.07* | *Скобяные изделия* | | | *компл* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *11.2.02.01* | *Блоки дверные* | | | *м2* | *100* |  | *5,4* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 89,53 |  | 4,83462 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 13,04 |  | 0,70416 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 4 043,34 |  | 218,34 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 53,70 |  | 1 402 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 57,03 |  | 1 489 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,765 | 48,195 |  |  | 25,88 |  | 676 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **301,25** |  |  |
| **41** | **ФССЦ-01.7.04.07-0001** | **Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание** | | | **компл** |  |  | **3** | **94,68** |  | **284,04** |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **ФССЦ-11.2.02.01-0022** | **Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные** | | | **м2** |  |  | **5,4** | **1 317,09** |  | **7 112,29** |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **ФЕР10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников** | | | **100 м** |  |  | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 63,89 |  | 12,78 | 26,46 | 338 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,63 |  | 0,53 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,46 |  | 0,09 | 24,46 | 2 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8,50 |  | 1,70 |  |  |
|  | *11.1.01.10* | *Наличники* | | | *м* | *112* |  | *22,4* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 7,82 |  | 1,564 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 75,02 |  | 15,01 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 12,87 |  | 340 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 13,67 |  | 361 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,765 | 48,195 |  |  | 6,20 |  | 164 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **34,88** |  |  |
| **44** | **ФССЦ-11.1.01.10-0004** | **Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм** | | | **м** |  |  | **22,4** | **4,94** |  | **110,66** |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | **ФЕР17-01-001-14** | **Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды** | | | **10 компл** |  |  | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 187,59 |  | 37,52 | 26,46 | 993 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 17,20 |  | 3,44 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 4,08 |  | 0,82 | 24,46 | 20 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 99,56 |  | 19,91 |  |  |
|  | *18.2.02.08* | *Умывальники* | | | *компл* | *10* |  | *2* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 19,5 |  | 3,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,33 |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 304,35 |  | 60,87 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 38,34 |  | 1 013 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 44,17 |  | 1 167 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,765 | 63,495 |  |  | 24,34 |  | 643 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **129,38** |  |  |
| **46** | **ФССЦ-18.2.02.08-0001** | **Раковины, РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм** | | | **шт** |  |  | **2** | **275,60** |  | **551,20** |  |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | |
| **47** | **ФССЦ-18.1.10.10-0046** | **Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками** | | | **компл** |  |  | **2** | **310,25** |  | **620,50** |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **ФЕР10-01-059-01** | **Установка тумб под раковину** | | | **100 шт** |  |  | **0,02** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 542,95 |  | 10,86 | 26,46 | 287 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 216,38 |  | 4,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 52,01 |  | 1,04 | 24,46 | 25 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 633,36 |  | 32,67 |  |  |
|  | *11.2.07.12* | *Изделия штучные* | | | *шт* | *100* |  | *2* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 67,7 |  | 1,354 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 4,2 |  | 0,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 392,69 |  | 47,86 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 11,90 |  | 312 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 12,64 |  | 331 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,765 | 48,195 |  |  | 5,74 |  | 150 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **66,24** |  |  |
| **49** | **ФЕР18-03-001-02** | **Установка радиаторов: стальных** | | | **100 кВт** |  |  | **10,08** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10080/1000 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 530,13 |  | 5 343,71 | 26,46 | 141 395 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 192,89 |  | 1 944,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 38,75 |  | 390,60 | 24,46 | 9 554 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 222,39 |  | 12 321,69 |  |  |
|  | *18.5.10.06* | *Радиаторы стальные* | | | *кВт* | *100* |  | *1008* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 59,1 |  | 595,728 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 3,13 |  | 31,5504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 945,41 |  | 19 609,73 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 5 734,31 |  | 150 949 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 6 605,93 |  | 173 893 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,765 | 63,495 |  |  | 3 641,00 |  | 95 845 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **29 856,66** |  |  |
| **50** | **ФССЦ-18.5.10.05-1014** | **Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 Мпа, максимальная температура теплоносителя 135°С, тепловая мощность 1288 Вт** | | | **шт** |  |  | **6** | **1 093,60** |  | **6 561,60** |  |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | |
| **51** | **ФЕРр65-9-9** | **Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,24** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 2 120,25 |  | 508,86 | 26,46 | 13 464 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 324,14 |  | 77,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 16,82 |  | 4,04 | 24,46 | 99 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 218,56 |  | 52,45 |  |  |
|  | *18.1.09.06* | *Арматура трубопроводная муфтовая* | | | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *18.2.07.01* | *Трубопроводы с гильзами* | | | *м* | *100* |  | *24* |  |  |  |  |  |
|  | *23.1.02.07* | *Крепления* | | | *кг* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 220,4 |  | 52,896 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,34 |  | 0,3216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 662,95 |  | 639,10 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 512,90 |  | 13 563 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 528,29 |  | 13 970 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 60 | 0,9 | 54 |  |  | 276,97 |  | 7 324 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 444,36** |  |  |
| **52** | **ФССЦ-24.3.02.05-0041** | **Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм** | | | **м** |  |  | **24** | **231,65** |  | **5 559,60** |  |  |
|  |  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | |  |
| **53** | **ФЕР20-02-002-05** | **Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2** | | | **шт** |  |  | **2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 22,69 |  | 45,38 | 26,46 | 1 201 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,74 |  | 9,48 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,49 |  | 0,98 | 24,46 | 24 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 18,06 |  | 36,12 |  |  |
|  | *19.2.03.09* | *Решетки жалюзийные* | | | *шт* | *1* |  | *2* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,53 |  | 5,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,49 |  | 90,98 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 46,36 |  | 1 225 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 53,41 |  | 1 411 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,765 | 63,495 |  |  | 29,44 |  | 778 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **173,83** |  |  |
| **54** | **ФССЦ-19.2.03.09-0001** | **Решетка вентиляционная** | | | **шт** |  |  | **2** | **122,27** |  | **244,54** |  |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | |
| **55** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | | | **1 т груза** |  |  | **10** | **42,98** |  | **429,80** |  |  |
| **56** | **ФССЦпг-03-21-01-048** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 48 км** | | | **1 т груза** |  |  | **10** | **26,37** |  | **263,70** |  |  |
| **Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **57** | **ФЕР46-03-012-01** | **Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2** | | | **100 м** |  |  | **0,3** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 227,39 |  | 68,22 | 26,46 | 1 805 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 379,17 |  | 113,75 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 24,19 |  | 7,257 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 606,56 |  | 181,97 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 68,22 |  | 1 805 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 67,54 |  | 1 787 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 70 | 0,765 | 53,55 |  |  | 36,53 |  | 967 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **286,04** |  |  |
| **58** | **ФЕРм08-02-390-01** | **Короба пластмассовые: шириной до 40 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 154,92 |  | 30,98 | 26,46 | 820 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,31 |  | 0,06 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,14 |  | 0,03 | 24,46 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 51,53 |  | 10,31 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 16,29 |  | 3,258 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 206,76 |  | 41,35 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 31,01 |  | 821 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 29,46 |  | 780 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 18,14 |  | 480 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **88,95** |  |  |
| **59** | **ФССЦ-20.2.05.04-0022** | **Кабель-канал (короб) 10х15 мм** | | | **м** |  |  | **50** | **1,15** |  | **57,50** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **ФЕРм08-02-402-01** | **Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2** | | | **100 м** |  |  | **0,7** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 115,06 |  | 80,54 | 26,46 | 2 131 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 35,61 |  | 24,93 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,51 |  | 1,76 | 24,46 | 43 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 42,48 |  | 29,74 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 12,24 |  | 8,568 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,2 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 193,15 |  | 135,21 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 82,30 |  | 2 174 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 78,19 |  | 2 065 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 48,15 |  | 1 272 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **261,55** |  |  |
| **61** | **ФССЦ-21.1.06.10-0377** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000** | | | **1000 м** |  |  | **0,03** | **14 498,24** |  | **434,95** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 1000 | | | | | | | | | | | |
| **62** | **ФССЦ-21.1.06.10-0603** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х2,5-1000** | | | **1000 м** |  |  | **0,04** | **18 899,38** |  | **755,98** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40 / 1000 | | | | | | | | | | | |
| **63** | **ФЕРм08-03-591-08** | **Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке** | | | **100 шт** |  |  | **0,07** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 342,84 |  | 24,00 | 26,46 | 635 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,04 | 24,46 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 106,42 |  | 7,45 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 34,56 |  | 2,4192 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 454,03 |  | 31,78 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 24,04 |  | 636 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 22,84 |  | 604 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 14,06 |  | 372 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **68,68** |  |  |
| **64** | **ФССЦ-20.4.03.05-0001** | **Розетка открытой проводки** | | | **100 шт** |  |  | **0,07** | **577,00** |  | **40,39** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7 / 100 | | | | | | | | | | | |
| **65** | **ФЕРр67-4-5** | **Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп** | | | **100 шт** |  |  | **0,16** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 143,48 |  | 22,96 | 26,46 | 608 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,50 |  | 0,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,08 |  | 0,17 | 24,46 | 4 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 17,89 |  | 2,8624 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0128 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 145,98 |  | 23,36 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 23,13 |  | 612 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.17 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 85 |  | 85 |  |  | 19,66 |  | 520 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 13,53 |  | 358 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **56,55** |  |  |
| **66** | **ФЕРм08-03-594-17** | **Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (б/у)** | | | **100 шт** |  |  | **0,16** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 301,50 |  | 208,24 | 26,46 | 5 510 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 179,30 |  | 28,69 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 24,85 |  | 3,98 | 24,46 | 97 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 45,70 |  | 7,31 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 131,2 |  | 20,992 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,98 |  | 0,3168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 526,50 |  | 244,24 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 212,22 |  | 5 607 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 201,61 |  | 5 327 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 124,15 |  | 3 280 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **570,00** |  |  |
| **68** | **ФЕРм10-10-001-01 прим.** | **Устройство проектора в подвесном потолке (мат. заказчика)** | | | **шт** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 29,21 |  | 29,21 | 26,46 | 773 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,58 |  | 0,58 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,67 |  | 2,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 29,79 |  | 29,79 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 29,21 |  | 773 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.43 | НР Монтаж оборудования | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 23,37 |  | 618 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43 | СП Монтаж оборудования | | | % | 60 | 0,9 | 54 |  |  | 15,77 |  | 417 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **68,93** |  |  |
| **69** | **ФЕРм08-01-102-01** | **Шкаф управления и регулирования** | | | **шкаф** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 128,91 |  | 128,91 | 26,46 | 3 411 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 132,21 |  | 132,21 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 18,33 |  | 18,33 | 24,46 | 448 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 95,75 |  | 95,75 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 13,4 |  | 13,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,46 |  | 1,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 356,87 |  | 356,87 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 147,24 |  | 3 859 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 139,88 |  | 3 666 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 86,14 |  | 2 258 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **582,89** |  |  |
| **70** | **ФЕРм08-03-575-01** | **Прибор или аппарат** | | | **шт** |  |  | **8** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 10,22 |  | 81,76 | 26,46 | 2 163 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,38 |  | 3,04 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 |  | 8,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 10,60 |  | 84,80 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 81,76 |  | 2 163 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 77,67 |  | 2 055 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 47,83 |  | 1 265 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **210,30** |  |  |
| **71** | **ФССЦ-20.4.04.02-0026** | **Щиты распределительные навесные ЩРН-36, размер 480х300х125 мм** | | | **шт** |  |  | **1** | **313,70** |  | **313,70** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Прайс** | **Вводной выключатель ВН-32,3Р-20А** | | | **шт** |  |  | **1** | **89,24** |  | **89,24** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=650/1,2/6,07 | | | | | | | | | | | |
| **73 О** | **ФССЦ-62.3.04.01-0012** | **Выключатель автоматический для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 25 А** | | | **10 шт** |  |  | **1** | **131,60** |  | **131,60** |  |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 10 | | | | | | | | | | | |
| **74** | **ФЕРм10-06-034-12** | **Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой** | | | **коробка** |  |  | **4** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 19,24 |  | 76,96 | 26,46 | 2 036 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 37,69 |  | 150,76 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,94 |  | 15,76 | 24,46 | 385 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 11,24 |  | 44,96 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,34 |  | 1,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 68,17 |  | 272,68 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 92,72 |  | 2 421 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | 100 |  | 100 |  |  | 92,72 |  | 2 421 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 54,24 |  | 1 416 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **419,64** |  |  |
| **75** | **ФССЦ-20.5.02.11-0031** | **Коробка установочная КМП-020-011** | | | **шт** |  |  | **3** | **447,16** |  | **1 341,48** |  |  |
|  |  | (Прокладка и монтаж сетей связи) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **Прайс** | **Коробка распаячная У-994** | | | **шт** |  |  | **1** | **61,78** |  | **61,78** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=450/1,2/6,07 | | | | | | | | | | | |
| **77** | **Прайс** | **Крепеж -клипса derj-z-25п** | | | **шт** |  |  | **6** | **0,45** |  | **2,70** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3,3/1,2/6,07 | | | | | | | | | | | |
| **78** | **Прайс** | **Скоба металлическая двухлапковая smp-2-25-26** | | | **шт** |  |  | **4** | **1,37** |  | **5,48** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=10/1,2/6,07 | | | | | | | | | | | |
| **81** | **ФЕРм08-03-591-05** | **Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | | | **100 шт** |  |  | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 260,30 |  | 10,41 | 26,46 | 275 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,19 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,03 | 24,46 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 35,05 |  | 1,40 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 26,24 |  | 1,0496 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 300,12 |  | 12,00 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 10,44 |  | 276 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 9,92 |  | 262 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 6,11 |  | 161 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **28,03** |  |  |
| **82** | **ФССЦ-20.4.01.02-0011** | **Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-039-с с подсветкой, цвет белый** | | | **10 шт** |  |  | **0,4** | **87,20** |  | **34,88** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 10 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 1 Кабинет биологии :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 96 947,59 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 10 055,56 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 3 513,92 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 500,39 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 83 378,11 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 108 628,15 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 107 934,65 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 9 384,55 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 2 483,25 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 460,46 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 80 039,49 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 10 373,25 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 5 654,11 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 693,50 |  |  |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | 5 437,05 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 671,01 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 337,17 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 39,93 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 3 338,62 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 675,66 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 414,59 |  |  |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | 131,60 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование | | | | | | | | | 131,60 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 10 555,95 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 11 048,91 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 6 068,70 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 1 Кабинет биологии** | | | | | | | | | **114 196,80** |  |  |
| **Раздел 2. Кабинет физики** | | | | | | | | | | | | | |
| **Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **83** | **ФЕР46-04-012-03** | **Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных** | | | **100 м2** |  |  | **0,054** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 737,40 |  | 39,82 | 26,46 | 1 054 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 241,95 |  | 13,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 104,49 |  | 5,64 | 24,46 | 138 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 91,15 |  | 4,9221 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,74 |  | 0,41796 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 979,35 |  | 52,89 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 45,46 |  | 1 192 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 45,01 |  | 1 180 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 70 | 0,765 | 53,55 |  |  | 24,34 |  | 638 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **122,24** |  |  |
| **84** | **ФЕРр56-9-1** | **Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** | | | **100 шт** |  |  | **0,03** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 437,99 |  | 43,14 | 26,46 | 1 141 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 205,91 |  | 6,18 |  |  |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *10,5* |  | *0,315* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 179,3 |  | 5,379 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 643,90 |  | 49,32 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 43,14 |  | 1 141 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.6 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 82 |  | 82 |  |  | 35,37 |  | 936 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 62 | 0,9 | 55,8 |  |  | 24,07 |  | 637 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **108,76** |  |  |
| **85** | **ФЕРр53-1-1 прим.** | **Разборка деревянных встраевымых шкафов** | | | **100 м2** |  |  | **0,186** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 92,99 |  | 17,30 | 26,46 | 458 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 51,93 |  | 9,66 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 6,08 |  | 1,13 | 24,46 | 28 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,94* |  | *0,17484* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 12,3 |  | 2,2878 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,45 |  | 0,0837 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 144,92 |  | 26,96 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 18,43 |  | 486 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.3 | НР Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 86 |  | 86 |  |  | 15,85 |  | 418 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3 | СП Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 70 | 0,9 | 63 |  |  | 11,61 |  | 306 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **54,42** |  |  |
| **86** | **ФЕРр53-1-1** | **Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен** | | | **100 м2** |  |  | **0,186** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 92,99 |  | 17,30 | 26,46 | 458 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 51,93 |  | 9,66 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 6,08 |  | 1,13 | 24,46 | 28 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,94* |  | *0,17484* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 12,3 |  | 2,2878 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,45 |  | 0,0837 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 144,92 |  | 26,96 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 18,43 |  | 486 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.3 | НР Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 86 |  | 86 |  |  | 15,85 |  | 418 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3 | СП Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 70 | 0,9 | 63 |  |  | 11,61 |  | 306 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **54,42** |  |  |
| **87** | **ФЕРр53-1-4** | **Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев** | | | **100 м2** |  |  | **0,186** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 380,42 |  | 70,76 | 26,46 | 1 872 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 331,20 |  | 61,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 38,75 |  | 7,21 | 24,46 | 176 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *2,74* |  | *0,50964* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 51,2 |  | 9,5232 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 2,87 |  | 0,53382 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 711,62 |  | 132,36 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 77,97 |  | 2 048 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.3 | НР Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 86 |  | 86 |  |  | 67,05 |  | 1 761 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3 | СП Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 70 | 0,9 | 63 |  |  | 49,12 |  | 1 290 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **248,53** |  |  |
| **88** | **ФЕР10-01-059-01** | **Демонтаж тумбы под раковиной** | | | **100 шт** |  |  | **0,02** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 542,95 | 0,3 | 3,26 | 26,46 | 86 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 216,38 | 0,3 | 1,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 52,01 | 0,3 | 0,31 | 24,46 | 8 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 633,36 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | *11.2.07.12* | *Изделия штучные* | | | *шт* | *100* | *0* | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 67,7 | 0,3 | 0,4062 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 4,2 | 0,3 | 0,0252 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 392,69 |  | 4,56 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3,57 |  | 94 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 3,79 |  | 100 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,765 | 48,195 |  |  | 1,72 |  | 45 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **10,07** |  |  |
| **89** | **ФЕРр57-3-1** | **Разборка плинтусов: деревянных** | | | **100 м** |  |  | **0,42** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 29,41 |  | 12,35 | 26,46 | 327 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,11* |  | *0,0462* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,77 |  | 1,5834 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 29,41 |  | 12,35 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 12,35 |  | 327 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.7 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 9,88 |  | 262 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 68 | 0,9 | 61,2 |  |  | 7,56 |  | 200 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **29,79** |  |  |
| **90** | **ФЕРр65-19-1** | **Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг** | | | **100 шт** |  |  | **0,06** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 865,70 |  | 51,94 | 26,46 | 1 374 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 70,02 |  | 4,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 30,24 |  | 1,81 | 24,46 | 44 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 110 |  | 6,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 2,24 |  | 0,1344 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 935,72 |  | 56,14 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 53,75 |  | 1 418 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 74 |  | 74 |  |  | 39,78 |  | 1 049 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 50 | 0,9 | 45 |  |  | 24,19 |  | 638 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **120,11** |  |  |
| **91** | **ФЕР20-02-002-05** | **Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2** | | | **шт** |  |  | **4** |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 22,69 | 0,8 | 72,61 | 26,46 | 1 921 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,74 | 0,8 | 15,17 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,49 | 0,8 | 1,57 | 24,46 | 38 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 18,06 | 0,8 | 57,79 |  |  |
|  | *19.2.03.09* | *Решетки жалюзийные* | | | *шт* | *1* | *0,8* | *3,2* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,53 | 0,8 | 8,096 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 0,8 | 0,128 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,49 |  | 145,57 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 74,18 |  | 1 959 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 85,46 |  | 2 257 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,765 | 63,495 |  |  | 47,10 |  | 1 244 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **278,13** |  |  |
| **Строительные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **92** | **ФЕР10-05-001-01** | **Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих** | | | **100 м2** |  |  | **0,186** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 888,86 |  | 165,33 | 26,46 | 4 375 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 92,62 |  | 17,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 9,46 |  | 1,76 | 24,46 | 43 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 3 365,69 |  | 626,02 |  |  |
|  | *01.6.01.02* | *Листы гипсокартонные* | | | *м2* | *210* |  | *39,06* |  |  |  |  |  |
|  | *12.2.03.15* | *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон* | | | *м2* | *103* |  | *19,158* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 98 |  | 18,228 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,73 |  | 0,13578 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 4 347,17 |  | 808,58 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 167,09 |  | 4 418 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 177,45 |  | 4 692 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,765 | 48,195 |  |  | 80,53 |  | 2 129 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 066,56** |  |  |
| **93** | **ФССЦ-01.6.01.02-0006** | **Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм** | | | **м2** |  |  | **18,6** | **15,00** |  | **279,00** |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **94** | **ФЕРр62-41-1** | **Очистка вручную поверхности стен** | | | **100 м2** |  |  | **1,284** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 162,24 |  | 208,32 | 26,46 | 5 512 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 20,8 |  | 26,7072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 162,24 |  | 208,32 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 208,32 |  | 5 512 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.12 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 166,66 |  | 4 410 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 50 | 0,9 | 45 |  |  | 93,74 |  | 2 480 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **468,72** |  |  |
| **96** | **ФЕРр61-1-4** | **Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм** | | | **100 м2** |  |  | **1,284** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 422,35 |  | 542,30 | 26,46 | 14 349 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 18,13 |  | 23,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 7,83 |  | 10,05 | 24,46 | 246 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 741,09 |  | 951,56 |  |  |
|  | *04.3.02.13* | *Смеси цементно-песчаные* | | | *т* | *1,752* |  | *2,249568* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 50,4 |  | 64,7136 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,58 |  | 0,74472 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 181,57 |  | 1 517,14 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 552,35 |  | 14 595 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.11 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 79 |  | 79 |  |  | 436,36 |  | 11 530 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 50 | 0,9 | 45 |  |  | 248,56 |  | 6 568 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2 202,06** |  |  |
| **97** | **ФССЦ-04.3.02.13-0101** | **Смеси сухие строительные штукатурные для наружных и внутренних работ ручного или механизированного нанесения** | | | **т** |  |  | **2,249** | **876,85** |  | **1 972,04** |  |  |
|  |  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **98** | **ФЕР15-04-006-03** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | | | **100 м2** |  |  | **1,284** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 44,73 |  | 57,43 | 26,46 | 1 520 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,97 |  | 1,25 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,33 | 24,46 | 8 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,23 |  |  |
|  | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | | | *т* | *0,0103* |  | *0,0132252* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 4,65 |  | 5,9706 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,02568 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,88 |  | 58,91 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 57,76 |  | 1 528 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 54,58 |  | 1 444 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 24,30 |  | 643 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **137,79** |  |  |
| **99** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** |  |  | **13,2252** | **21,77** |  | **287,91** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **100** | **ФЕР15-04-027-05** | **Шпатлевание стен** | | | **100 м2** |  |  | **1,284** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 103,66 |  | 133,10 | 26,46 | 3 522 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,28 |  | 2,93 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,49 |  | 0,63 | 24,46 | 15 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 402,54 |  | 516,86 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 10,9 |  | 13,9956 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,05136 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 508,48 |  | 652,89 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 133,73 |  | 3 537 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 126,37 |  | 3 342 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 56,27 |  | 1 488 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **835,53** |  |  |
| **101** | **ФЕР15-04-006-03** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | | | **100 м2** |  |  | **1,284** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 44,73 |  | 57,43 | 26,46 | 1 520 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,97 |  | 1,25 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,33 | 24,46 | 8 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,23 |  |  |
|  | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | | | *т* | *0,0103* |  | *0,0132252* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 4,65 |  | 5,9706 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,02568 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,88 |  | 58,91 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 57,76 |  | 1 528 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 54,58 |  | 1 444 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 24,30 |  | 643 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **137,79** |  |  |
| **102** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** |  |  | **13,2252** | **21,77** |  | **287,91** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **103** | **ФЕР15-04-005-05** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | | | **100 м2** |  |  | **1,284** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 207,21 |  | 266,06 | 26,46 | 7 040 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 6,88 |  | 8,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,30 |  | 1,67 | 24,46 | 41 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 82,78 |  | 106,29 |  |  |
|  | *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная* | | | *т* | *0,063* |  | *0,080892* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 23,1 |  | 29,6604 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,11 |  | 0,14124 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 296,87 |  | 381,18 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 267,73 |  | 7 081 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 253,00 |  | 6 692 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 112,65 |  | 2 979 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **746,83** |  |  |
| **104** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска ТИККУРИЛА** | | | **л** |  |  | **80,892** | **85,77** |  | **6 938,11** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **105** | **ФЕРр62-41-1** | **Очистка вручную поверхности потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,932** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 162,24 |  | 151,21 | 26,46 | 4 001 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 20,8 |  | 19,3856 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 162,24 |  | 151,21 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 151,21 |  | 4 001 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.12 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 120,97 |  | 3 201 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 50 | 0,9 | 45 |  |  | 68,04 |  | 1 800 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **340,22** |  |  |
| **106** | **ФЕРр61-1-8** | **Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм** | | | **100 м2** |  |  | **0,932** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 479,76 |  | 447,14 | 26,46 | 11 831 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 19,07 |  | 17,77 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 8,24 |  | 7,68 | 24,46 | 188 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 779,13 |  | 726,15 |  |  |
|  | *04.3.02.13* | *Смеси цементно-песчаные* | | | *т* | *1,848* |  | *1,722336* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 57,25 |  | 53,357 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,61 |  | 0,56852 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 277,96 |  | 1 191,06 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 454,82 |  | 12 019 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.11 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 79 |  | 79 |  |  | 359,31 |  | 9 495 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 50 | 0,9 | 45 |  |  | 204,67 |  | 5 409 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 755,04** |  |  |
| **107** | **ФССЦ-04.3.02.13-0101** | **Смеси сухие строительные штукатурные для наружных и внутренних работ ручного или механизированного нанесения** | | | **т** |  |  | **1,7222** | **876,85** |  | **1 510,11** |  |  |
|  |  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **108** | **ФЕР15-04-006-01** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,932** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 54,64 |  | 50,92 | 26,46 | 1 347 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,97 |  | 0,90 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,24 | 24,46 | 6 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,17 |  |  |
|  | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | | | *т* | *0,0103* |  | *0,0095996* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,68 |  | 5,29376 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01864 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 55,79 |  | 51,99 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 51,16 |  | 1 353 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 48,35 |  | 1 279 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 21,53 |  | 569 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **121,87** |  |  |
| **109** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** |  |  | **9,5996** | **21,77** |  | **208,98** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **110** | **ФЕР15-04-027-06** | **Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску** | | | **100 м2** |  |  | **0,932** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 142,65 |  | 132,95 | 26,46 | 3 518 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,94 |  | 2,74 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,60 |  | 0,56 | 24,46 | 14 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 411,23 |  | 383,27 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 15 |  | 13,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0466 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 556,82 |  | 518,96 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 133,51 |  | 3 532 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 126,17 |  | 3 338 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 56,17 |  | 1 486 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **701,30** |  |  |
| **111** | **ФЕР15-04-006-01** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,932** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 54,64 |  | 50,92 | 26,46 | 1 347 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,97 |  | 0,90 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,24 | 24,46 | 6 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,17 |  |  |
|  | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | | | *т* | *0,0103* |  | *0,0095996* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,68 |  | 5,29376 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01864 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 55,79 |  | 51,99 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 51,16 |  | 1 353 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 48,35 |  | 1 279 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 21,53 |  | 569 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **121,87** |  |  |
| **112** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** |  |  | **9,5996** | **21,77** |  | **208,98** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **113** | **ФЕР15-04-005-06** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску** | | | **100 м2** |  |  | **0,932** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 233,22 |  | 217,36 | 26,46 | 5 751 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 6,88 |  | 6,41 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,30 |  | 1,21 | 24,46 | 30 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 84,93 |  | 79,15 |  |  |
|  | *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная* | | | *т* | *0,063* |  | *0,058716* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 26 |  | 24,232 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,11 |  | 0,10252 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 325,03 |  | 302,92 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 218,57 |  | 5 781 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 206,55 |  | 5 463 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 91,96 |  | 2 432 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **601,43** |  |  |
| **114** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска ТИККУРИЛА** | | | **л** |  |  | **58,716** | **85,77** |  | **5 036,07** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **115** | **ФЕРр57-2-1** | **Разборка покрытий полов: из линолеума** | | | **100 м2** |  |  | **0,9607** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 88,84 |  | 85,35 | 26,46 | 2 258 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,06 |  | 3,90 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,76 |  | 1,69 | 24,46 | 41 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,47* |  | *0,451529* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,39 |  | 10,942373 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,13 |  | 0,124891 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 92,90 |  | 89,25 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 87,04 |  | 2 299 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.7 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 69,63 |  | 1 839 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 68 | 0,9 | 61,2 |  |  | 53,27 |  | 1 407 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **212,15** |  |  |
| **116** | **ФЕРр58-16-3** | **Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2** | | | **100 мест** |  |  | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 963,89 |  | 192,78 | 26,46 | 5 101 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 61,91 |  | 12,38 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8,65 |  | 1,73 |  |  |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор тяжелый цементный* | | | *м3* | *2,14* |  | *0,428* |  |  |  |  |  |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *1,28* |  | *0,256* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 113 |  | 22,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 034,45 |  | 206,89 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 192,78 |  | 5 101 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.8 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 83 |  | 83 |  |  | 160,01 |  | 4 234 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 112,78 |  | 2 984 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **479,68** |  |  |
| **117** | **ФССЦ-04.3.01.09-0013** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М75** | | | **м3** |  |  | **0,428** | **496,40** |  | **212,46** |  |  |
|  |  | (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **118** | **ФЕР11-01-036-04** | **Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках** | | | **100 м2** |  |  | **0,9607** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 261,02 |  | 250,76 | 26,46 | 6 635 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 60,19 |  | 57,82 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,16 |  | 9,76 | 24,46 | 239 |
|  | *01.6.03.04* | *Линолеум* | | | *м2* | *102* |  | *97,9914* |  |  |  |  |  |
|  | *01.7.06.03* | *Лента полимерная* | | | *100 м* | *0,68* |  | *0,653276* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 31,41 |  | 30,175587 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,82 |  | 0,787774 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 321,21 |  | 308,58 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 260,52 |  | 6 874 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы | | | % | 123 | 0,9 | 110,7 |  |  | 288,40 |  | 7 610 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы | | | % | 75 | 0,765 | 57,375 |  |  | 149,47 |  | 3 944 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **746,45** |  |  |
| **119** | **ФССЦ-01.6.03.04-0119** | **Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)** | | | **м2** |  |  | **97,9914** | **272,42** |  | **26 694,82** |  |  |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **120** | **ФЕР11-01-040-01** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2** | | | **100 м** |  |  | **0,42** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 87,94 |  | 36,93 | 26,46 | 977 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,13 |  | 0,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,42 |  | 0,18 | 24,46 | 4 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 43,05 |  | 18,08 |  |  |
|  | *11.3.03.06* | *Плинтуса для полов пластиковые* | | | *м* | *101* |  | *42,42* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 9,01 |  | 3,7842 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 133,12 |  | 55,90 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 37,11 |  | 981 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы | | | % | 123 | 0,9 | 110,7 |  |  | 41,08 |  | 1 086 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы | | | % | 75 | 0,765 | 57,375 |  |  | 21,29 |  | 563 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **118,27** |  |  |
| **121** | **ФССЦ-11.3.03.06-0002** | **Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом** | | | **м** |  |  | **42,42** | **20,50** |  | **869,61** |  |  |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **122** | **ФЕР10-01-039-01** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | | | **100 м2** |  |  | **0,054** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 821,89 |  | 44,38 | 26,46 | 1 174 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1 132,88 |  | 61,18 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 172,57 |  | 9,32 | 24,46 | 228 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 2 088,57 |  | 112,78 |  |  |
|  | *01.7.04.07* | *Скобяные изделия* | | | *компл* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *11.2.02.01* | *Блоки дверные* | | | *м2* | *100* |  | *5,4* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 89,53 |  | 4,83462 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 13,04 |  | 0,70416 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 4 043,34 |  | 218,34 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 53,70 |  | 1 402 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 57,03 |  | 1 489 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,765 | 48,195 |  |  | 25,88 |  | 676 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **301,25** |  |  |
| **123** | **ФССЦ-01.7.04.07-0001** | **Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание** | | | **компл** |  |  | **3** | **94,68** |  | **284,04** |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **124** | **ФССЦ-11.2.02.01-0022** | **Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные** | | | **м2** |  |  | **5,4** | **1 317,09** |  | **7 112,29** |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **125** | **ФЕР10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников** | | | **100 м** |  |  | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 63,89 |  | 12,78 | 26,46 | 338 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,63 |  | 0,53 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,46 |  | 0,09 | 24,46 | 2 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8,50 |  | 1,70 |  |  |
|  | *11.1.01.10* | *Наличники* | | | *м* | *112* |  | *22,4* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 7,82 |  | 1,564 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 75,02 |  | 15,01 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 12,87 |  | 340 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 13,67 |  | 361 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,765 | 48,195 |  |  | 6,20 |  | 164 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **34,88** |  |  |
| **126** | **ФССЦ-11.1.01.10-0004** | **Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм** | | | **м** |  |  | **22,4** | **4,94** |  | **110,66** |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **127** | **ФЕР17-01-001-14** | **Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды** | | | **10 компл** |  |  | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 187,59 |  | 37,52 | 26,46 | 993 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 17,20 |  | 3,44 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 4,08 |  | 0,82 | 24,46 | 20 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 99,56 |  | 19,91 |  |  |
|  | *18.2.02.08* | *Умывальники* | | | *компл* | *10* |  | *2* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 19,5 |  | 3,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,33 |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 304,35 |  | 60,87 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 38,34 |  | 1 013 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 44,17 |  | 1 167 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,765 | 63,495 |  |  | 24,34 |  | 643 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **129,38** |  |  |
| **128** | **ФССЦ-18.2.02.08-0001** | **Раковины, РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм** | | | **шт** |  |  | **2** | **275,60** |  | **551,20** |  |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | |
| **129** | **ФССЦ-18.1.10.10-0046** | **Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками** | | | **компл** |  |  | **2** | **310,25** |  | **620,50** |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **130** | **ФЕР10-01-059-01** | **Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.** | | | **100 шт** |  |  | **0,02** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 542,95 |  | 10,86 | 26,46 | 287 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 216,38 |  | 4,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 52,01 |  | 1,04 | 24,46 | 25 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 633,36 |  | 32,67 |  |  |
|  | *11.2.07.12* | *Изделия штучные* | | | *шт* | *100* |  | *2* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 67,7 |  | 1,354 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 4,2 |  | 0,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 392,69 |  | 47,86 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 11,90 |  | 312 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 12,64 |  | 331 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,765 | 48,195 |  |  | 5,74 |  | 150 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **66,24** |  |  |
| **131** | **ФЕР18-03-001-02** | **Установка радиаторов: стальных** | | | **100 кВт** |  |  | **10,08** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10080/1000 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 530,13 |  | 5 343,71 | 26,46 | 141 395 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 192,89 |  | 1 944,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 38,75 |  | 390,60 | 24,46 | 9 554 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 222,39 |  | 12 321,69 |  |  |
|  | *18.5.10.06* | *Радиаторы стальные* | | | *кВт* | *100* |  | *1008* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 59,1 |  | 595,728 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 3,13 |  | 31,5504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 945,41 |  | 19 609,73 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 5 734,31 |  | 150 949 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 6 605,93 |  | 173 893 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,765 | 63,495 |  |  | 3 641,00 |  | 95 845 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **29 856,66** |  |  |
| **132** | **ФССЦ-18.5.10.05-1014** | **Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 Мпа, максимальная температура теплоносителя 135°С, тепловая мощность 1288 Вт** | | | **шт** |  |  | **6** | **1 093,60** |  | **6 561,60** |  |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | |
| **133** | **ФЕРр65-9-9** | **Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,12** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 2 120,25 |  | 254,43 | 26,46 | 6 732 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 324,14 |  | 38,90 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 16,82 |  | 2,02 | 24,46 | 49 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 218,56 |  | 26,23 |  |  |
|  | *18.1.09.06* | *Арматура трубопроводная муфтовая* | | | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *18.2.07.01* | *Трубопроводы с гильзами* | | | *м* | *100* |  | *12* |  |  |  |  |  |
|  | *23.1.02.07* | *Крепления* | | | *кг* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 220,4 |  | 26,448 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,34 |  | 0,1608 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 662,95 |  | 319,56 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 256,45 |  | 6 781 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 264,14 |  | 6 984 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 60 | 0,9 | 54 |  |  | 138,48 |  | 3 662 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **722,18** |  |  |
| **134** | **ФССЦ-24.3.02.05-0041** | **Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм** | | | **м** |  |  | **12** | **231,65** |  | **2 779,80** |  |  |
|  |  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | |  |
| **135** | **ФЕР20-02-002-05** | **Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2** | | | **шт** |  |  | **4** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 22,69 |  | 90,76 | 26,46 | 2 402 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,74 |  | 18,96 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,49 |  | 1,96 | 24,46 | 48 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 18,06 |  | 72,24 |  |  |
|  | *19.2.03.09* | *Решетки жалюзийные* | | | *шт* | *1* |  | *4* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,53 |  | 10,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,49 |  | 181,96 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 92,72 |  | 2 450 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 106,81 |  | 2 822 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,765 | 63,495 |  |  | 58,87 |  | 1 556 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **347,64** |  |  |
| **136** | **ФССЦ-19.2.03.09-0001** | **Решетка вентиляционная** | | | **шт** |  |  | **4** | **122,27** |  | **489,08** |  |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | |
| **137** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | | | **1 т груза** |  |  | **10** | **42,98** |  | **429,80** |  |  |
| **138** | **ФССЦпг-03-21-01-048** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 48 км** | | | **1 т груза** |  |  | **10** | **26,37** |  | **263,70** |  |  |
| **Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **139** | **ФЕР46-03-012-01** | **Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2** | | | **100 м** |  |  | **0,6** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 227,39 |  | 136,43 | 26,46 | 3 610 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 379,17 |  | 227,50 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 24,19 |  | 14,514 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 606,56 |  | 363,93 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 136,43 |  | 3 610 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 135,07 |  | 3 574 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 70 | 0,765 | 53,55 |  |  | 73,06 |  | 1 933 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **572,06** |  |  |
| **140** | **ФЕРм08-02-390-01** | **Короба пластмассовые: шириной до 40 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 154,92 |  | 30,98 | 26,46 | 820 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,31 |  | 0,06 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,14 |  | 0,03 | 24,46 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 51,53 |  | 10,31 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 16,29 |  | 3,258 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 206,76 |  | 41,35 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 31,01 |  | 821 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 29,46 |  | 780 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 18,14 |  | 480 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **88,95** |  |  |
| **141** | **ФССЦ-20.2.05.04-0022** | **Кабель-канал (короб) 10х15 мм** | | | **м** |  |  | **80** | **1,15** |  | **92,00** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **142** | **ФЕРм08-02-402-01** | **Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2** | | | **100 м** |  |  | **1,2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 115,06 |  | 138,07 | 26,46 | 3 653 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 35,61 |  | 42,73 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,51 |  | 3,01 | 24,46 | 74 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 42,48 |  | 50,98 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 12,24 |  | 14,688 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,2 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 193,15 |  | 231,78 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 141,08 |  | 3 727 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 134,03 |  | 3 541 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 82,53 |  | 2 180 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **448,34** |  |  |
| **143** | **ФССЦ-21.1.06.10-0377** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000** | | | **1000 м** |  |  | **0,07** | **14 498,24** |  | **1 014,88** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=70 / 1000 | | | | | | | | | | | |
| **144** | **ФССЦ-21.1.06.10-0603** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х2,5-1000** | | | **1000 м** |  |  | **0,05** | **18 899,38** |  | **944,97** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 1000 | | | | | | | | | | | |
| **145** | **ФЕРм08-03-591-08** | **Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке** | | | **100 шт** |  |  | **0,14** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 342,84 |  | 48,00 | 26,46 | 1 270 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,67 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,09 | 24,46 | 2 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 106,42 |  | 14,90 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 34,56 |  | 4,8384 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,007 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 454,03 |  | 63,57 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 48,09 |  | 1 272 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 45,69 |  | 1 208 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 28,13 |  | 744 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **137,39** |  |  |
| **146** | **ФССЦ-20.4.03.05-0001** | **Розетка открытой проводки** | | | **100 шт** |  |  | **0,14** | **577,00** |  | **80,78** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14 / 100 | | | | | | | | | | | |
| **147** | **ФЕРр67-4-5** | **Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп** | | | **100 шт** |  |  | **0,16** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 143,48 |  | 22,96 | 26,46 | 608 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,50 |  | 0,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,08 |  | 0,17 | 24,46 | 4 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 17,89 |  | 2,8624 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0128 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 145,98 |  | 23,36 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 23,13 |  | 612 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.17 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 85 |  | 85 |  |  | 19,66 |  | 520 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 13,53 |  | 358 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **56,55** |  |  |
| **148** | **ФЕРм08-03-594-17** | **Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (б/у)** | | | **100 шт** |  |  | **0,16** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 301,50 |  | 208,24 | 26,46 | 5 510 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 179,30 |  | 28,69 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 24,85 |  | 3,98 | 24,46 | 97 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 45,70 |  | 7,31 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 131,2 |  | 20,992 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,98 |  | 0,3168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 526,50 |  | 244,24 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 212,22 |  | 5 607 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 201,61 |  | 5 327 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 124,15 |  | 3 280 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **570,00** |  |  |
| **150** | **ФЕРм10-10-001-01 прим.** | **Устройство проектора в подвесном потолке (мат. заказчика)** | | | **шт** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 29,21 |  | 29,21 | 26,46 | 773 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,58 |  | 0,58 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,67 |  | 2,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 29,79 |  | 29,79 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 29,21 |  | 773 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.43 | НР Монтаж оборудования | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 23,37 |  | 618 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43 | СП Монтаж оборудования | | | % | 60 | 0,9 | 54 |  |  | 15,77 |  | 417 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **68,93** |  |  |
| **151** | **ФЕРм08-01-102-01** | **Шкаф управления и регулирования** | | | **шкаф** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 128,91 |  | 128,91 | 26,46 | 3 411 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 132,21 |  | 132,21 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 18,33 |  | 18,33 | 24,46 | 448 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 95,75 |  | 95,75 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 13,4 |  | 13,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,46 |  | 1,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 356,87 |  | 356,87 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 147,24 |  | 3 859 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 139,88 |  | 3 666 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 86,14 |  | 2 258 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **582,89** |  |  |
| **152** | **ФЕРм08-03-575-01** | **Прибор или аппарат** | | | **шт** |  |  | **16** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 10,22 |  | 163,52 | 26,46 | 4 327 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,38 |  | 6,08 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 |  | 16,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 10,60 |  | 169,60 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 163,52 |  | 4 327 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 155,34 |  | 4 111 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 95,66 |  | 2 531 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **420,60** |  |  |
| **153** | **ФССЦ-20.4.04.02-0026** | **Щиты распределительные навесные ЩРН-36, размер 480х300х125 мм** | | | **шт** |  |  | **1** | **313,70** |  | **313,70** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **154** | **Прайс** | **Вводной выключатель ВН-32,3Р-20А** | | | **шт** |  |  | **1** | **89,24** |  | **89,24** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=650/1,2/6,07 | | | | | | | | | | | |
| **155 О** | **ФССЦ-62.3.04.01-0012** | **Выключатель автоматический для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 25 А** | | | **10 шт** |  |  | **1,4** | **131,60** |  | **184,24** |  |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14 / 10 | | | | | | | | | | | |
| **158** | **ФЕРм10-06-034-12** | **Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой** | | | **коробка** |  |  | **5** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 19,24 |  | 96,20 | 26,46 | 2 545 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 37,69 |  | 188,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,94 |  | 19,70 | 24,46 | 482 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 11,24 |  | 56,20 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,34 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 68,17 |  | 340,85 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 115,90 |  | 3 027 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | 100 |  | 100 |  |  | 115,90 |  | 3 027 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 67,80 |  | 1 771 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **524,55** |  |  |
| **159** | **ФССЦ-20.5.02.11-0031** | **Коробка установочная КМП-020-011** | | | **шт** |  |  | **3** | **447,16** |  | **1 341,48** |  |  |
|  |  | (Прокладка и монтаж сетей связи) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **160** | **Прайс** | **Коробка распаячная У-994** | | | **шт** |  |  | **1** | **61,78** |  | **61,78** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=450/1,2/6,07 | | | | | | | | | | | |
| **161** | **Прайс** | **Крепеж -клипса derj-z-25п** | | | **шт** |  |  | **6** | **0,45** |  | **2,70** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3,3/1,2/6,07 | | | | | | | | | | | |
| **162** | **Прайс** | **Скоба металлическая двухлапковая smp-2-25-26** | | | **шт** |  |  | **4** | **1,37** |  | **5,48** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=10/1,2/6,07 | | | | | | | | | | | |
| **163** | **ФЕРм08-03-591-05** | **Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | | | **100 шт** |  |  | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 260,30 |  | 10,41 | 26,46 | 275 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,19 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,03 | 24,46 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 35,05 |  | 1,40 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 26,24 |  | 1,0496 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 300,12 |  | 12,00 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 10,44 |  | 276 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 9,92 |  | 262 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 6,11 |  | 161 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **28,03** |  |  |
| **164** | **ФССЦ-20.4.01.02-0011** | **Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-039-с с подсветкой, цвет белый** | | | **10 шт** |  |  | **0,4** | **87,20** |  | **34,88** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 10 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 2 Кабинет физики :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 97 143,02 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 10 182,14 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 3 665,39 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 506,32 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 83 295,49 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 107 615,54 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 106 922,04 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 9 328,60 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 2 578,89 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 461,15 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 79 070,09 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 10 314,98 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 5 629,48 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 693,50 |  |  |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | 6 851,57 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 853,54 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 393,00 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 45,17 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 4 225,40 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 855,20 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 524,43 |  |  |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | 184,24 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование | | | | | | | | | 184,24 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 10 688,46 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 11 170,18 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 6 153,91 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 2 Кабинет физики** | | | | | | | | | **114 651,35** |  |  |
| **Раздел 3. Кабинет химии** | | | | | | | | | | | | | |
| **Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **165** | **ФЕР46-04-012-03** | **Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных** | | | **100 м2** |  |  | **0,054** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 737,40 |  | 39,82 | 26,46 | 1 054 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 241,95 |  | 13,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 104,49 |  | 5,64 | 24,46 | 138 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 91,15 |  | 4,9221 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 7,74 |  | 0,41796 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 979,35 |  | 52,89 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 45,46 |  | 1 192 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 45,01 |  | 1 180 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 70 | 0,765 | 53,55 |  |  | 24,34 |  | 638 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **122,24** |  |  |
| **166** | **ФЕРр56-9-1** | **Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** | | | **100 шт** |  |  | **0,03** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 437,99 |  | 43,14 | 26,46 | 1 141 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 205,91 |  | 6,18 |  |  |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *10,5* |  | *0,315* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 179,3 |  | 5,379 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 643,90 |  | 49,32 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 43,14 |  | 1 141 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.6 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 82 |  | 82 |  |  | 35,37 |  | 936 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | | | % | 62 | 0,9 | 55,8 |  |  | 24,07 |  | 637 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **108,76** |  |  |
| **167** | **ФЕРр53-1-1 прим.** | **Разборка деревянных встраевымых шкафов** | | | **100 м2** |  |  | **0,186** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 92,99 |  | 17,30 | 26,46 | 458 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 51,93 |  | 9,66 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 6,08 |  | 1,13 | 24,46 | 28 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,94* |  | *0,17484* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 12,3 |  | 2,2878 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,45 |  | 0,0837 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 144,92 |  | 26,96 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 18,43 |  | 486 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.3 | НР Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 86 |  | 86 |  |  | 15,85 |  | 418 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3 | СП Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 70 | 0,9 | 63 |  |  | 11,61 |  | 306 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **54,42** |  |  |
| **168** | **ФЕРр53-1-1** | **Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен** | | | **100 м2** |  |  | **0,186** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 92,99 |  | 17,30 | 26,46 | 458 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 51,93 |  | 9,66 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 6,08 |  | 1,13 | 24,46 | 28 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,94* |  | *0,17484* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 12,3 |  | 2,2878 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,45 |  | 0,0837 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 144,92 |  | 26,96 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 18,43 |  | 486 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.3 | НР Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 86 |  | 86 |  |  | 15,85 |  | 418 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3 | СП Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 70 | 0,9 | 63 |  |  | 11,61 |  | 306 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **54,42** |  |  |
| **169** | **ФЕРр53-1-4** | **Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев** | | | **100 м2** |  |  | **0,186** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 380,42 |  | 70,76 | 26,46 | 1 872 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 331,20 |  | 61,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 38,75 |  | 7,21 | 24,46 | 176 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *2,74* |  | *0,50964* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 51,2 |  | 9,5232 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 2,87 |  | 0,53382 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 711,62 |  | 132,36 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 77,97 |  | 2 048 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.3 | НР Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 86 |  | 86 |  |  | 67,05 |  | 1 761 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3 | СП Стены (ремонтно-строительные) | | | % | 70 | 0,9 | 63 |  |  | 49,12 |  | 1 290 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **248,53** |  |  |
| **170** | **ФЕР10-01-059-01** | **Демонтаж тумбы под раковиной** | | | **100 шт** |  |  | **0,02** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 542,95 | 0,3 | 3,26 | 26,46 | 86 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 216,38 | 0,3 | 1,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 52,01 | 0,3 | 0,31 | 24,46 | 8 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 633,36 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | *11.2.07.12* | *Изделия штучные* | | | *шт* | *100* | *0* | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 67,7 | 0,3 | 0,4062 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 4,2 | 0,3 | 0,0252 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 392,69 |  | 4,56 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3,57 |  | 94 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 3,79 |  | 100 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,765 | 48,195 |  |  | 1,72 |  | 45 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **10,07** |  |  |
| **171** | **ФЕРр57-3-1** | **Разборка плинтусов: деревянных** | | | **100 м** |  |  | **0,41** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 29,41 |  | 12,06 | 26,46 | 319 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,11* |  | *0,0451* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 3,77 |  | 1,5457 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 29,41 |  | 12,06 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 12,06 |  | 319 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.7 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 9,65 |  | 255 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 68 | 0,9 | 61,2 |  |  | 7,38 |  | 195 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **29,09** |  |  |
| **172** | **ФЕРр65-19-1** | **Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг** | | | **100 шт** |  |  | **0,06** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 865,70 |  | 51,94 | 26,46 | 1 374 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 70,02 |  | 4,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 30,24 |  | 1,81 | 24,46 | 44 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 110 |  | 6,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 2,24 |  | 0,1344 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 935,72 |  | 56,14 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 53,75 |  | 1 418 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 74 |  | 74 |  |  | 39,78 |  | 1 049 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | % | 50 | 0,9 | 45 |  |  | 24,19 |  | 638 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **120,11** |  |  |
| **173** | **ФЕР20-02-002-05** | **Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2** | | | **шт** |  |  | **2** |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 22,69 | 0,8 | 36,30 | 26,46 | 960 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,74 | 0,8 | 7,58 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,49 | 0,8 | 0,78 | 24,46 | 19 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 18,06 | 0,8 | 28,90 |  |  |
|  | *19.2.03.09* | *Решетки жалюзийные* | | | *шт* | *1* | *0,8* | *1,6* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,53 | 0,8 | 4,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | 0,8 | 0,064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,49 |  | 72,78 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 37,08 |  | 979 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 42,72 |  | 1 128 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,765 | 63,495 |  |  | 23,54 |  | 622 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **139,04** |  |  |
| **Строительные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **174** | **ФЕР10-05-001-01** | **Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих** | | | **100 м2** |  |  | **0,187** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 888,86 |  | 166,22 | 26,46 | 4 398 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 92,62 |  | 17,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 9,46 |  | 1,77 | 24,46 | 43 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 3 365,69 |  | 629,38 |  |  |
|  | *01.6.01.02* | *Листы гипсокартонные* | | | *м2* | *210* |  | *39,27* |  |  |  |  |  |
|  | *12.2.03.15* | *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон* | | | *м2* | *103* |  | *19,261* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 98 |  | 18,326 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,73 |  | 0,13651 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 4 347,17 |  | 812,92 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 167,99 |  | 4 441 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 178,41 |  | 4 716 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,765 | 48,195 |  |  | 80,96 |  | 2 140 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 072,29** |  |  |
| **175** | **ФССЦ-01.6.01.02-0006** | **Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм** | | | **м2** |  |  | **18,78** | **15,00** |  | **281,70** |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **176** | **ФЕРр62-41-1** | **Очистка вручную поверхности стен** | | | **100 м2** |  |  | **1,448** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 162,24 |  | 234,92 | 26,46 | 6 216 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 20,8 |  | 30,1184 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 162,24 |  | 234,92 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 234,92 |  | 6 216 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.12 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 187,94 |  | 4 973 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 50 | 0,9 | 45 |  |  | 105,71 |  | 2 797 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **528,57** |  |  |
| **178** | **ФЕРр61-1-4** | **Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм** | | | **100 м2** |  |  | **1,448** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 422,35 |  | 611,56 | 26,46 | 16 182 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 18,13 |  | 26,25 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 7,83 |  | 11,34 | 24,46 | 277 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 741,09 |  | 1 073,10 |  |  |
|  | *04.3.02.13* | *Смеси цементно-песчаные* | | | *т* | *1,752* |  | *2,536896* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 50,4 |  | 72,9792 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,58 |  | 0,83984 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 181,57 |  | 1 710,91 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 622,90 |  | 16 459 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.11 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 79 |  | 79 |  |  | 492,09 |  | 13 003 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 50 | 0,9 | 45 |  |  | 280,31 |  | 7 407 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2 483,31** |  |  |
| **179** | **ФССЦ-04.3.02.13-0101** | **Смеси сухие строительные штукатурные для наружных и внутренних работ ручного или механизированного нанесения** | | | **т** |  |  | **2,5368** | **876,85** |  | **2 224,39** |  |  |
|  |  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **180** | **ФЕР15-04-006-03** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | | | **100 м2** |  |  | **1,448** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 44,73 |  | 64,77 | 26,46 | 1 714 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,97 |  | 1,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,38 | 24,46 | 9 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,26 |  |  |
|  | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | | | *т* | *0,0103* |  | *0,0149144* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 4,65 |  | 6,7332 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,02896 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,88 |  | 66,43 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 65,15 |  | 1 723 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 61,57 |  | 1 628 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 27,41 |  | 725 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **155,41** |  |  |
| **181** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** |  |  | **14,9144** | **21,77** |  | **324,69** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **182** | **ФЕР15-04-027-05** | **Шпатлевание стен** | | | **100 м2** |  |  | **1,448** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 103,66 |  | 150,10 | 26,46 | 3 972 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,28 |  | 3,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,49 |  | 0,71 | 24,46 | 17 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 402,54 |  | 582,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 10,9 |  | 15,7832 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,05792 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 508,48 |  | 736,28 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 150,81 |  | 3 989 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 142,52 |  | 3 770 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 63,45 |  | 1 678 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **942,25** |  |  |
| **183** | **ФЕР15-04-006-03** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | | | **100 м2** |  |  | **1,448** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 44,73 |  | 64,77 | 26,46 | 1 714 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,97 |  | 1,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,38 | 24,46 | 9 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,26 |  |  |
|  | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | | | *т* | *0,0103* |  | *0,0149144* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 4,65 |  | 6,7332 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,02896 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,88 |  | 66,43 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 65,15 |  | 1 723 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 61,57 |  | 1 628 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 27,41 |  | 725 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **155,41** |  |  |
| **184** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** |  |  | **14,9144** | **21,77** |  | **324,69** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **185** | **ФЕР15-04-005-05** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | | | **100 м2** |  |  | **1,448** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 207,21 |  | 300,04 | 26,46 | 7 939 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 6,88 |  | 9,96 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,30 |  | 1,88 | 24,46 | 46 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 82,78 |  | 119,87 |  |  |
|  | *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная* | | | *т* | *0,063* |  | *0,091224* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 23,1 |  | 33,4488 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,11 |  | 0,15928 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 296,87 |  | 429,87 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 301,92 |  | 7 985 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 285,31 |  | 7 546 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 127,03 |  | 3 360 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **842,21** |  |  |
| **186** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска ТИККУРИЛА** | | | **л** |  |  | **91,224** | **85,77** |  | **7 824,28** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **187** | **ФЕРр62-41-1** | **Очистка вручную поверхности потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,894** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 162,24 |  | 145,04 | 26,46 | 3 838 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 20,8 |  | 18,5952 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 162,24 |  | 145,04 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 145,04 |  | 3 838 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.12 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 116,03 |  | 3 070 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 50 | 0,9 | 45 |  |  | 65,27 |  | 1 727 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **326,34** |  |  |
| **188** | **ФЕРр61-1-8** | **Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм** | | | **100 м2** |  |  | **0,894** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 479,76 |  | 428,91 | 26,46 | 11 349 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 19,07 |  | 17,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 8,24 |  | 7,37 | 24,46 | 180 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 779,13 |  | 696,54 |  |  |
|  | *04.3.02.13* | *Смеси цементно-песчаные* | | | *т* | *1,848* |  | *1,652112* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 57,25 |  | 51,1815 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,61 |  | 0,54534 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 277,96 |  | 1 142,50 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 436,28 |  | 11 529 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.11 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 79 |  | 79 |  |  | 344,66 |  | 9 108 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 50 | 0,9 | 45 |  |  | 196,33 |  | 5 188 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 683,49** |  |  |
| **189** | **ФССЦ-04.3.02.13-0101** | **Смеси сухие строительные штукатурные для наружных и внутренних работ ручного или механизированного нанесения** | | | **т** |  |  | **1,652** | **876,85** |  | **1 448,56** |  |  |
|  |  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **190** | **ФЕР15-04-006-01** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,894** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 54,64 |  | 48,85 | 26,46 | 1 293 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,97 |  | 0,87 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,23 | 24,46 | 6 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,16 |  |  |
|  | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | | | *т* | *0,0103* |  | *0,0092082* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,68 |  | 5,07792 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01788 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 55,79 |  | 49,88 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 49,08 |  | 1 299 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 46,38 |  | 1 228 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 20,65 |  | 547 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **116,91** |  |  |
| **191** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** |  |  | **9,2082** | **21,77** |  | **200,46** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **192** | **ФЕР15-04-027-06** | **Шпатлевание потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,894** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 142,65 |  | 127,53 | 26,46 | 3 374 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,94 |  | 2,63 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,60 |  | 0,54 | 24,46 | 13 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 411,23 |  | 367,64 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 15 |  | 13,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0447 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 556,82 |  | 497,80 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 128,07 |  | 3 387 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 121,03 |  | 3 201 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 53,89 |  | 1 425 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **672,72** |  |  |
| **193** | **ФЕР15-04-006-01** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков** | | | **100 м2** |  |  | **0,894** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 54,64 |  | 48,85 | 26,46 | 1 293 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,97 |  | 0,87 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,26 |  | 0,23 | 24,46 | 6 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,16 |  |  |
|  | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | | | *т* | *0,0103* |  | *0,0092082* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 5,68 |  | 5,07792 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01788 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 55,79 |  | 49,88 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 49,08 |  | 1 299 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 46,38 |  | 1 228 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 20,65 |  | 547 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **116,91** |  |  |
| **194** | **ФССЦ-14.3.01.03-0001** | **Состав грунтовочный глубокого проникновения** | | | **кг** |  |  | **9,2082** | **21,77** |  | **200,46** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **195** | **ФЕР15-04-005-06** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску** | | | **100 м2** |  |  | **0,894** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 233,22 |  | 208,50 | 26,46 | 5 517 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 6,88 |  | 6,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,30 |  | 1,16 | 24,46 | 28 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 84,93 |  | 75,93 |  |  |
|  | *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная* | | | *т* | *0,063* |  | *0,056322* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 26 |  | 23,244 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,11 |  | 0,09834 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 325,03 |  | 290,58 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 209,66 |  | 5 545 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 | НР Отделочные работы | | | % | 105 | 0,9 | 94,5 |  |  | 198,13 |  | 5 240 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15 | СП Отделочные работы | | | % | 55 | 0,765 | 42,075 |  |  | 88,21 |  | 2 333 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **576,92** |  |  |
| **196** | **ФССЦ-14.3.02.01-0005** | **Краска ТИККУРИЛА** | | | **л** |  |  | **56,322** | **85,77** |  | **4 830,74** |  |  |
|  |  | (Отделочные работы) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **197** | **ФЕРр57-2-1** | **Разборка покрытий полов: из линолеума** | | | **100 м2** |  |  | **0,914** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 88,84 |  | 81,20 | 26,46 | 2 149 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,06 |  | 3,71 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,76 |  | 1,61 | 24,46 | 39 |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *0,47* |  | *0,42958* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 11,39 |  | 10,41046 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,13 |  | 0,11882 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 92,90 |  | 84,91 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 82,81 |  | 2 188 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.7 | НР Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 66,25 |  | 1 750 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7 | СП Полы (ремонтно-строительные) | | | % | 68 | 0,9 | 61,2 |  |  | 50,68 |  | 1 339 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **201,84** |  |  |
| **198** | **ФЕРр58-16-3** | **Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2** | | | **100 мест** |  |  | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 963,89 |  | 192,78 | 26,46 | 5 101 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 61,91 |  | 12,38 |  |  |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8,65 |  | 1,73 |  |  |
|  | *04.3.01.09* | *Раствор тяжелый цементный* | | | *м3* | *2,14* |  | *0,428* |  |  |  |  |  |
|  | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *1,28* |  | *0,256* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 113 |  | 22,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 034,45 |  | 206,89 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 192,78 |  | 5 101 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.8 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 83 |  | 83 |  |  | 160,01 |  | 4 234 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 112,78 |  | 2 984 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **479,68** |  |  |
| **199** | **ФССЦ-04.3.01.09-0013** | **Раствор готовый кладочный, цементный, М75** | | | **м3** |  |  | **0,428** | **496,40** |  | **212,46** |  |  |
|  |  | (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **200** | **ФЕР11-01-036-04** | **Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках** | | | **100 м2** |  |  | **0,914** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 261,02 |  | 238,57 | 26,46 | 6 313 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 60,19 |  | 55,01 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 10,16 |  | 9,29 | 24,46 | 227 |
|  | *01.6.03.04* | *Линолеум* | | | *м2* | *102* |  | *93,228* |  |  |  |  |  |
|  | *01.7.06.03* | *Лента полимерная* | | | *100 м* | *0,68* |  | *0,62152* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 31,41 |  | 28,70874 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,82 |  | 0,74948 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 321,21 |  | 293,58 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 247,86 |  | 6 540 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы | | | % | 123 | 0,9 | 110,7 |  |  | 274,38 |  | 7 240 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы | | | % | 75 | 0,765 | 57,375 |  |  | 142,21 |  | 3 752 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **710,17** |  |  |
| **201** | **ФССЦ-01.6.03.04-0119** | **Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)** | | | **м2** |  |  | **93,228** | **272,42** |  | **25 397,17** |  |  |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **202** | **ФЕР11-01-040-01** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2** | | | **100 м** |  |  | **0,419** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 87,94 |  | 36,85 | 26,46 | 975 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,13 |  | 0,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,42 |  | 0,18 | 24,46 | 4 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 43,05 |  | 18,04 |  |  |
|  | *11.3.03.06* | *Плинтуса для полов пластиковые* | | | *м* | *101* |  | *42,319* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 9,01 |  | 3,77519 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,01676 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 133,12 |  | 55,78 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 37,03 |  | 979 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 | НР Полы | | | % | 123 | 0,9 | 110,7 |  |  | 40,99 |  | 1 084 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11 | СП Полы | | | % | 75 | 0,765 | 57,375 |  |  | 21,25 |  | 562 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **118,02** |  |  |
| **203** | **ФССЦ-11.3.03.06-0002** | **Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом** | | | **м** |  |  | **42,319** | **20,50** |  | **867,54** |  |  |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **ФЕР10-01-039-01** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | | | **100 м2** |  |  | **0,054** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 821,89 |  | 44,38 | 26,46 | 1 174 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 1 132,88 |  | 61,18 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 172,57 |  | 9,32 | 24,46 | 228 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 2 088,57 |  | 112,78 |  |  |
|  | *01.7.04.07* | *Скобяные изделия* | | | *компл* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *11.2.02.01* | *Блоки дверные* | | | *м2* | *100* |  | *5,4* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 89,53 |  | 4,83462 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 13,04 |  | 0,70416 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 4 043,34 |  | 218,34 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 53,70 |  | 1 402 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 57,03 |  | 1 489 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,765 | 48,195 |  |  | 25,88 |  | 676 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **301,25** |  |  |
| **205** | **ФССЦ-01.7.04.07-0001** | **Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание** | | | **компл** |  |  | **3** | **94,68** |  | **284,04** |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **206** | **ФССЦ-11.2.02.01-0022** | **Блоки дверные внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные** | | | **м2** |  |  | **5,4** | **1 317,09** |  | **7 112,29** |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **ФЕР10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников** | | | **100 м** |  |  | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 63,89 |  | 12,78 | 26,46 | 338 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,63 |  | 0,53 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,46 |  | 0,09 | 24,46 | 2 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 8,50 |  | 1,70 |  |  |
|  | *11.1.01.10* | *Наличники* | | | *м* | *112* |  | *22,4* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 7,82 |  | 1,564 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 75,02 |  | 15,01 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 12,87 |  | 340 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 13,67 |  | 361 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,765 | 48,195 |  |  | 6,20 |  | 164 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **34,88** |  |  |
| **208** | **ФССЦ-11.1.01.10-0004** | **Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм** | | | **м** |  |  | **22,4** | **4,94** |  | **110,66** |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **209** | **ФЕР17-01-001-14** | **Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды** | | | **10 компл** |  |  | **0,6** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 10 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 187,59 |  | 112,55 | 26,46 | 2 978 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 17,20 |  | 10,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 4,08 |  | 2,45 | 24,46 | 60 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 99,56 |  | 59,74 |  |  |
|  | *18.2.02.08* | *Умывальники* | | | *компл* | *10* |  | *6* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 19,5 |  | 11,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,33 |  | 0,198 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 304,35 |  | 182,61 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 115,00 |  | 3 038 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 132,48 |  | 3 500 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,765 | 63,495 |  |  | 73,02 |  | 1 929 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **388,11** |  |  |
| **210** | **ФССЦ-18.2.02.08-0001** | **Раковины, РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм** | | | **шт** |  |  | **6** | **275,60** |  | **1 653,60** |  |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | |
| **211** | **ФССЦ-18.1.10.10-0046** | **Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками** | | | **компл** |  |  | **6** | **310,25** |  | **1 861,50** |  |  |
|  |  | (Деревянные конструкции) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **ФЕР10-01-059-01** | **Установка тумб под раковину** | | | **100 шт** |  |  | **0,06** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 542,95 |  | 32,58 | 26,46 | 862 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 216,38 |  | 12,98 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 52,01 |  | 3,12 | 24,46 | 76 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 633,36 |  | 98,00 |  |  |
|  | *11.2.07.12* | *Изделия штучные* | | | *шт* | *100* |  | *6* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 67,7 |  | 4,062 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 4,2 |  | 0,252 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 392,69 |  | 143,56 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 35,70 |  | 938 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 | НР Деревянные конструкции | | | % | 118 | 0,9 | 106,2 |  |  | 37,91 |  | 996 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10 | СП Деревянные конструкции | | | % | 63 | 0,765 | 48,195 |  |  | 17,21 |  | 452 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **198,68** |  |  |
| **213** | **ФЕР18-03-001-02** | **Установка радиаторов: стальных** | | | **100 кВт** |  |  | **10,08** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10080/1000 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 530,13 |  | 5 343,71 | 26,46 | 141 395 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 192,89 |  | 1 944,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 38,75 |  | 390,60 | 24,46 | 9 554 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 1 222,39 |  | 12 321,69 |  |  |
|  | *18.5.10.06* | *Радиаторы стальные* | | | *кВт* | *100* |  | *1008* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 59,1 |  | 595,728 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 3,13 |  | 31,5504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 945,41 |  | 19 609,73 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 5 734,31 |  | 150 949 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 6 605,93 |  | 173 893 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,765 | 63,495 |  |  | 3 641,00 |  | 95 845 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **29 856,66** |  |  |
| **214** | **ФССЦ-18.5.10.05-1014** | **Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 Мпа, максимальная температура теплоносителя 135°С, тепловая мощность 1288 Вт** | | | **шт** |  |  | **6** | **1 093,60** |  | **6 561,60** |  |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | |
| **215** | **ФЕРр65-9-9** | **Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,24** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 2 120,25 |  | 508,86 | 26,46 | 13 464 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 324,14 |  | 77,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 16,82 |  | 4,04 | 24,46 | 99 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 218,56 |  | 52,45 |  |  |
|  | *18.1.09.06* | *Арматура трубопроводная муфтовая* | | | *шт* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  | *18.2.07.01* | *Трубопроводы с гильзами* | | | *м* | *100* |  | *24* |  |  |  |  |  |
|  | *23.1.02.07* | *Крепления* | | | *кг* | *0* |  | *0* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 220,4 |  | 52,896 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,34 |  | 0,3216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 662,95 |  | 639,10 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 512,90 |  | 13 563 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 103 |  | 103 |  |  | 528,29 |  | 13 970 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | % | 60 | 0,9 | 54 |  |  | 276,97 |  | 7 324 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 444,36** |  |  |
| **216** | **ФССЦ-24.3.02.05-0041** | **Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм** | | | **м** |  |  | **24** | **231,65** |  | **5 559,60** |  |  |
|  |  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | |  |
| **217** | **ФЕР20-02-002-05** | **Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2** | | | **шт** |  |  | **2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 22,69 |  | 45,38 | 26,46 | 1 201 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,74 |  | 9,48 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,49 |  | 0,98 | 24,46 | 24 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 18,06 |  | 36,12 |  |  |
|  | *19.2.03.09* | *Решетки жалюзийные* | | | *шт* | *1* |  | *2* |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,53 |  | 5,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 45,49 |  | 90,98 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 46,36 |  | 1 225 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 53,41 |  | 1 411 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | % | 83 | 0,765 | 63,495 |  |  | 29,44 |  | 778 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **173,83** |  |  |
| **218** | **ФССЦ-19.2.03.09-0001** | **Решетка вентиляционная** | | | **шт** |  |  | **2** | **122,27** |  | **244,54** |  |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | | | | | | | | | | | |
| **219** | **ФССЦпг-01-01-01-041** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную** | | | **1 т груза** |  |  | **10** | **42,98** |  | **429,80** |  |  |
| **220** | **ФССЦпг-03-21-01-048** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 48 км** | | | **1 т груза** |  |  | **10** | **26,37** |  | **263,70** |  |  |
| **Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | **ФЕР46-03-012-01** | **Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2** | | | **100 м** |  |  | **0,4** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 227,39 |  | 90,96 | 26,46 | 2 407 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 379,17 |  | 151,67 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 24,19 |  | 9,676 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 606,56 |  | 242,63 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 90,96 |  | 2 407 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.49 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 90,05 |  | 2 383 |
|  | Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 70 | 0,765 | 53,55 |  |  | 48,71 |  | 1 289 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **381,39** |  |  |
| **222** | **ФЕРм08-02-390-01** | **Короба пластмассовые: шириной до 40 мм** | | | **100 м** |  |  | **0,2** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 154,92 |  | 30,98 | 26,46 | 820 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 0,31 |  | 0,06 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,14 |  | 0,03 | 24,46 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 51,53 |  | 10,31 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 16,29 |  | 3,258 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,01 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 206,76 |  | 41,35 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 31,01 |  | 821 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 29,46 |  | 780 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 18,14 |  | 480 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **88,95** |  |  |
| **223** | **ФССЦ-20.2.05.04-0022** | **Кабель-канал (короб) 10х15 мм** | | | **м** |  |  | **60** | **1,15** |  | **69,00** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **ФЕРм08-02-402-01** | **Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2** | | | **100 м** |  |  | **0,8** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 115,06 |  | 92,05 | 26,46 | 2 436 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 35,61 |  | 28,49 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 2,51 |  | 2,01 | 24,46 | 49 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 42,48 |  | 33,98 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 12,24 |  | 9,792 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,2 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 193,15 |  | 154,52 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 94,06 |  | 2 485 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 89,36 |  | 2 361 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 55,03 |  | 1 454 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **298,91** |  |  |
| **225** | **ФССЦ-21.1.06.10-0377** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000** | | | **1000 м** |  |  | **0,05** | **14 498,24** |  | **724,91** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 1000 | | | | | | | | | | | |
| **226** | **ФССЦ-21.1.06.10-0603** | **Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х2,5-1000** | | | **1000 м** |  |  | **0,04** | **18 899,38** |  | **755,98** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40 / 1000 | | | | | | | | | | | |
| **227** | **ФЕРм08-03-591-08** | **Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке** | | | **100 шт** |  |  | **0,06** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 342,84 |  | 20,57 | 26,46 | 544 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,29 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,04 | 24,46 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 106,42 |  | 6,39 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 34,56 |  | 2,0736 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 454,03 |  | 27,25 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 20,61 |  | 545 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 19,58 |  | 518 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 12,06 |  | 319 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **58,89** |  |  |
| **228** | **ФССЦ-20.4.03.05-0001** | **Розетка открытой проводки** | | | **100 шт** |  |  | **0,06** | **577,00** |  | **34,62** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 | | | | | | | | | | | |
| **229** | **ФЕРр67-4-5** | **Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп** | | | **100 шт** |  |  | **0,16** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 143,48 |  | 22,96 | 26,46 | 608 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 2,50 |  | 0,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,08 |  | 0,17 | 24,46 | 4 |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 17,89 |  | 2,8624 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0128 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 145,98 |  | 23,36 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 23,13 |  | 612 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.5 п.17 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 85 |  | 85 |  |  | 19,66 |  | 520 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 13,53 |  | 358 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **56,55** |  |  |
| **230** | **ФЕРм08-03-594-17** | **Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (б/у)** | | | **100 шт** |  |  | **0,16** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 301,50 |  | 208,24 | 26,46 | 5 510 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 179,30 |  | 28,69 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 24,85 |  | 3,98 | 24,46 | 97 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 45,70 |  | 7,31 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 131,2 |  | 20,992 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,98 |  | 0,3168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 526,50 |  | 244,24 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 212,22 |  | 5 607 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 201,61 |  | 5 327 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 124,15 |  | 3 280 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **570,00** |  |  |
| **232** | **ФЕРм10-10-001-01 прим.** | **Устройство проектора в подвесном потолке (мат. заказчика)** | | | **шт** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 29,21 |  | 29,21 | 26,46 | 773 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,58 |  | 0,58 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2,67 |  | 2,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 29,79 |  | 29,79 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 29,21 |  | 773 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.43 | НР Монтаж оборудования | | | % | 80 |  | 80 |  |  | 23,37 |  | 618 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43 | СП Монтаж оборудования | | | % | 60 | 0,9 | 54 |  |  | 15,77 |  | 417 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **68,93** |  |  |
| **233** | **ФЕРм08-01-102-01** | **Шкаф управления и регулирования** | | | **шкаф** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 128,91 |  | 128,91 | 26,46 | 3 411 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 132,21 |  | 132,21 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 18,33 |  | 18,33 | 24,46 | 448 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 95,75 |  | 95,75 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 13,4 |  | 13,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 1,46 |  | 1,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 356,87 |  | 356,87 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 147,24 |  | 3 859 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 139,88 |  | 3 666 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 86,14 |  | 2 258 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **582,89** |  |  |
| **234** | **ФЕРм08-03-575-01** | **Прибор или аппарат** | | | **шт** |  |  | **8** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 10,22 |  | 81,76 | 26,46 | 2 163 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 0,38 |  | 3,04 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,03 |  | 8,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 10,60 |  | 84,80 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 81,76 |  | 2 163 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 77,67 |  | 2 055 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 47,83 |  | 1 265 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **210,30** |  |  |
| **235** | **ФССЦ-20.4.04.02-0026** | **Щиты распределительные навесные ЩРН-36, размер 480х300х125 мм** | | | **шт** |  |  | **1** | **313,70** |  | **313,70** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **236** | **Прайс** | **Вводной выключатель ВН-32,3Р-20А** | | | **шт** |  |  | **1** | **89,24** |  | **89,24** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=650/1,2/6,07 | | | | | | | | | | | |
| **237 О** | **ФССЦ-62.3.04.01-0012** | **Выключатель автоматический для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 25 А** | | | **10 шт** |  |  | **1** | **131,60** |  | **131,60** |  |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 10 | | | | | | | | | | | |
| **238** | **ФЕРм10-06-034-12** | **Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой** | | | **коробка** |  |  | **4** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 19,24 |  | 76,96 | 26,46 | 2 036 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 37,69 |  | 150,76 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,94 |  | 15,76 | 24,46 | 385 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 11,24 |  | 44,96 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 2 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,34 |  | 1,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 68,17 |  | 272,68 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 92,72 |  | 2 421 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | 100 |  | 100 |  |  | 92,72 |  | 2 421 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 54,24 |  | 1 416 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **419,64** |  |  |
| **239** | **ФССЦ-20.5.02.11-0031** | **Коробка установочная КМП-020-011** | | | **шт** |  |  | **3** | **447,16** |  | **1 341,48** |  |  |
|  |  | (Прокладка и монтаж сетей связи) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **240** | **Прайс** | **Коробка распаячная У-994** | | | **шт** |  |  | **1** | **61,78** |  | **61,78** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=450/1,2/6,07 | | | | | | | | | | | |
| **241** | **Прайс** | **Крепеж -клипса derj-z-25п** | | | **шт** |  |  | **6** | **0,45** |  | **2,70** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3,3/1,2/6,07 | | | | | | | | | | | |
| **242** | **Прайс** | **Скоба металлическая двухлапковая smp-2-25-26** | | | **шт** |  |  | **4** | **1,37** |  | **5,48** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=10/1,2/6,07 | | | | | | | | | | | |
| **245** | **ФЕРм08-03-591-05** | **Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | | | **100 шт** |  |  | **0,04** |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 260,30 |  | 10,41 | 26,46 | 275 |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,19 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,03 | 24,46 | 1 |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 35,05 |  | 1,40 |  |  |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 26,24 |  | 1,0496 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,05 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 300,12 |  | 12,00 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 10,44 |  | 276 |
|  | МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | 95 |  | 95 |  |  | 9,92 |  | 262 |
|  | Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | 65 | 0,9 | 58,5 |  |  | 6,11 |  | 161 |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **28,03** |  |  |
| **246** | **ФССЦ-20.4.01.02-0011** | **Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-039-с с подсветкой, цвет белый** | | | **10 шт** |  |  | **0,4** | **87,20** |  | **34,88** |  |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 10 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 3 Кабинет химии :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 101 349,69 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 10 334,59 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 3 575,31 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 506,03 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 87 439,79 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 113 123,31 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 112 429,81 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 9 655,50 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 2 541,12 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 465,85 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 83 802,30 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 10 637,15 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 5 793,74 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 693,50 |  |  |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | 5 760,31 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 679,09 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 340,69 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 40,18 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 3 637,49 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 683,57 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 419,47 |  |  |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | 131,60 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование | | | | | | | | | 131,60 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 10 840,62 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 11 320,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 6 213,21 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 3 Кабинет химии** | | | | | | | | | **119 015,22** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 295 440,30 |  | 2 465 692 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 30 572,29 |  | 808 942 |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 10 754,62 |  | 114 282 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 1 512,74 |  | 36 996 |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 254 113,39 |  | 1 542 468 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 329 367,00 |  | 3 604 292 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 327 286,50 |  | 3 579 180 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 28 368,65 |  | 750 636 |
|  | 1 | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 7 603,26 | 10,28 | 78 162 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 1 387,46 |  | 33 933 |
|  | 1 | материалы | | | | | | | | | 242 911,88 | 6,07 | 1 474 475 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 31 325,38 |  | 825 755 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 17 077,33 |  | 450 152 |
|  | 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 2 080,50 | 12,07 | 25 112 |
|  |  | Монтажные работы | | | | | | | | | 18 048,93 |  | 231 446 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 2 203,64 |  | 58 306 |
|  | 1 | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 1 070,86 | 10,28 | 11 008 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 125,28 |  | 3 063 |
|  | 1 | материалы | | | | | | | | | 11 201,51 | 6,07 | 67 993 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 2 214,43 |  | 58 346 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 1 358,49 |  | 35 793 |
|  |  | Оборудование | | | | | | | | | 447,44 |  | 2 716 |
|  | 1 | Инженерное оборудование | | | | | | | | | 447,44 | 6,07 | 2 716 |
|  |  | **Итого** | | | | | | | | | **347 863,37** |  | **3 838 454** |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 32 085,03 |  | 845 938 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 33 539,81 |  | 884 101 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 18 435,82 |  | 485 945 |
|  |  | **Корректирующий коэффициент 0,8315** | | | | | | | | | **289 248,39** |  | **3 191 675** |
|  |  | НДС при упрощенной системе налогообложения БЦ: (254113,39+(10754,62-1512,74)+33539,81\*0,1712+18435,82\*0,15)\*0,2 ТЦ: (1542468+(114282-36996)+884101\*0,1712+485945\*0,15)\*0,2 | | | | | | | | | 54 372,53 |  | 368 800,77 |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **343 620,92** |  | **3 560 475,77** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]* | | | | | | | | | |  |  |
|  | Проверил: |  | | | | | | | | | |  |  |