**Техническое задание на замену ограждения территории ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Красноармейская, 87А**

**1.Наименование выполняемых работ:** Замена ограждения территории ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского»

**2.Виды выполняемых работ:**

2.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (Локальный сметный расчет «Замена ограждения территории ГАУ «ЦСПиД г. Полевского, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Красноармейская, 87А») и данного технического задания.

2.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации об аукционе, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».

**3. Место выполнения работ:** Россия, Свердловская область, г. Полевской, ул. Красноармейская, 87А

**4. Срок выполнения работ:** в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения договора. Время проведения работ : рабочие дни с 8-00 час. до 20-00 час.

Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

4.1. Подрядчик не позднее 2-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику:

- утвержденный план график выполнения работ;

- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, в том числе в части запрета курения у зданий;

- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;

- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

**5. Общие требования к выполнению работ:**

5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ согласно условиям Договора, настоящего Технического задания и Плана графика выполнения работ. При невыполнении условий Договора Подрядчиком Заказчик вправе применять штрафные санкции по отношению к Подрядчику. Размер штрафных санкций указан в Договоре.

5.2. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

5.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

**Учитывая специфику учреждения, работы должны проводиться без привлечения лиц иностранных государств с предоставлением справок о наличии/отсутствии судимости рабочих.**

5.4. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.

5.5. Для выполнения работ Подрядчик предоставляет персонал, оборудование, автотранспорт, строительные механизмы, приспособления и инструменты, а также все прочие вещи временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ и устранения всех недостатков (дефектов).

5.6. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

**6. Требования к качеству материалов (товаров):**

6.1. Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

6.2. Предлагаемые материалы (товары) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.

6.3. Технические характеристики забора:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| 1 | Панель | Тип товара: Панель  Вид: из сварной сетки  Материал: металл  Ширина: не менее 2500 мм  Высота: не менее 2430 мм  Диаметр прутка: не менее 5 мм  Размер ячейки: не более 50х200 мм  Покрытие: цинк  Порошковое окрашивание – наличие  Цвет: зеленый RAL 6005 | 211 штук |
| 2 | Столб для забора | Тип товара: Столб  Материал: Металл  Длина: не менее 4,0м  Сечение: Квадратное  Размер сечения: не менее 90х55 мм  Толщина стенки: не менее 1,6 мм  Количество втулок: не менее 6  Заглушка GL – наличие  Порошковое окрашивание – наличие  Цвет: зеленый RAL 6005 | 220 штук |
| 3 | Крепление Скоба и болт | Тип: антивандальное крепление скоба и болт  Назначение: для креплений панелей к столбам при монтаже панельных ограждений.  Покрытие: цинковое  Размер: М6х85 | 666 штук |
| 4 | Калитка | Тип товара: калитка  Вид: из сварной сетки  Материал: металл  Ширина: не менее 1000 мм  Высота: не менее 2430 мм  Диаметр прутка: не менее 5 мм  Размер ячейки: не более 50х200 мм  Покрытие: цинк  Порошковое окрашивание – наличие  Цвет: зеленый RAL 6005 | 2 штуки |
| 5 | Ворота распашные | Тип товара: ворота распашные  Вид: из сварной сетки  Материал: металл  Вид открывания: внутрь  Ширина: не менее 4000 мм  Высота: не менее 2430 мм  Диаметр прутка: не менее 5 мм  Размер ячейки: не более 55х200 мм  Покрытие: цинк  Порошковое окрашивание – наличие  Цвет: зеленый RAL 6005 | 3 штуки |
| 5 | Смеси бетонные тяжелого бетона | Марка бетона: не менее М200  Прочность на сжатие: не менее В15  Крупность заполнителя: не более 20 мм | 8,2594 м3 |
| И иные ГОСТ, ТУ на материалы, не включенные в таблицу, но используемый в процессе производства работ. | | |  |

**7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.**

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (Локальный сметный расчет «Замена ограждения территории ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Красноармейская, 87А»), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

# - Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 2 июля 2021 года)»;

# - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 июля 2021 года);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ Р 57278-2016 «Ограждения защитные. Классификация. Общие положения»;

- СП 63.13330.2018 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- СП 72.13330.2016 «Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

**8. Требования по объёму гарантий качества работ**

8.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

8.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.

8.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

8.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

8.8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

8.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

8.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

8.11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

**9. Подрядчик обязан иметь на объекте при проведении работ:**

- Назначенного Приказом ответственного представителя Подрядчика за выполнение работ по объекту;

- Журнал производства работ, журнал по технике безопасности на рабочем месте, по усмотрению Заказчика, в соответствии с условиями проекта Договора

Подрядчик должен быть членом СРО строителей.

Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью Договора, заключаемого между Заказчиком и Подрядчиком (далее – Стороны).

Ответственное лицо:

Специалист по закупкам Фомина. Е.В.  
Тел. 8-919-365-00-84