УТВЕРЖДАЮ:

Директор ППМУП «Водоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Гузаиров

«15» сентября 2022 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На аренду специальных средств с экипажем**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предмета договора | Аренда специальных средств с экипажем |
| 2 | Место оказания услуг | Россия, Свердловская обл., городской округ Первоуральск и Нижнесергинский муниципальный район, точный адрес указывается в заявке Арендатора |
| 3 | Срок оказания услуг | С момент заключения договора по 30.09.2023 года |
| 4 | Срок предоставления услуги | 1. Арендатор предоставляет Арендодателю отдельные заявки не позже 14-00 часов дня предшествующего дню начала работы.  2. Заявки должны приниматься Арендодателем круглосуточно, ежедневно (в том числе в выходные и праздничные дни). Заявка должна содержать информацию о количестве транспортных средств (не более трех одновременно), о наличие дополнительного оборудования, предполагаемом сроке аренды, месте, дате и времени передачи транспортного средства Арендатору. |
| 5 | Требования к транспортному средству, с помощью которого оказываются услуги | Приложение №1 к Техническому заданию |
| 6 | Порядок формирования цены | 1. Стоимость использования транспортного средства является фиксированной и постоянной на протяжении всего срока действия договора.  2. В стоимость оказываемых услуг включено техническое обслуживание, ремонт техники (текущий и капитальный), проведение государственного технического осмотра, оплата страхования в т.ч. ОСАГО, участие в разборах и устранение последствий дорожно-транспортных происшествий, расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией техники, в т.ч. на оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации техники материалов, расходы на оплату услуг и содержание водителя, оплату штрафов ГИБДД, любые другие расходы, связанные с эксплуатацией техники, а также все необходимые налоги и сборы, предусмотренные законодательством РФ (в т.ч. НДС). |
| 7 | Требования по передаче Арендатору документов на предоставленные услуги | 1. Арендодатель обязан не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным предоставлять в бухгалтерию Арендатора оформленные надлежащим образом счет-фактуру, акт выполненных работ, путевые листы и справки по форме №ЭСМ-7, заверенные оригинальной печатью и подписью Арендодателя, за декабрь 2022 года документы необходимо предоставить не позднее 28 декабря 2022 года.  2. Расчет времени использования транспортного средства производится с момента подачи транспортного средства по адресу, указанному в заявке Арендатора до момента убытия с места производства работ, и фиксируется в путевом листе, подписанном с обеих сторон. |
| 8 | Форма, сроки и порядок оплаты услуг | 1.Форма оплаты: безналичный расчет, аванс не предусмотрен.  2.Оплата услуг производится Арендатором **в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Арендатором акта оказанных услуг.** Основанием для оплаты является счет-фактура, выписанная Арендодателем и оформленная надлежащим образом. |

**2. Характеристики объекта закупки**.

**2.1. Услуги на аренду специальных средств с экипажем (далее - услуги) – комплекс мероприятий, включающий в себя:**

- предоставление Арендатору экскаваторов с водителями (экипажем), соответствующего установленным для данного типа экскаватора техническим требованиям, в соответствии с заявкой Арендатора, с соблюдением норм технического обслуживания экскаватора, текущего и капитального ремонта, своевременного технического осмотра экскаватора с оформлением всех необходимых документов (при оказании услуг экскаваторами, на которые распространяется гарантия завода-изготовителя, плановое техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя);

- обеспечивает наличие должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности;

- организацию и размещение круглосуточной диспетчерской службы.

**2.2. Общие требования к оказанию Услуг:**

2.2.1.Экскаваторыдолжны принадлежать Арендодателю на праве собственности, либо находиться в аренде на основании соответствующего договора с собственником данного экскаватора. В случае аренды предоставляются в составе пакета документов: договор аренды, требования и письменное согласие арендодателя на субаренду. Экскаватор должен быть не заложенным, не арестованным, не являться предметом имущественных притязаний третьих лиц.

2.2.2. Арендодатель обязан предоставить Экскаватор в технически исправном состоянии и соответствовать всем установленным для него техническим требованиям с соблюдением норм технического обслуживания текущего и капитального ремонта, своевременной заменой всех необходимых жидкостей за счет средств Арендодателя.

2.2.3. Техническое состояние Экскаватора должно отвечать требованиям государственного стандарта Российской Федерации ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

2.2.4. Страхование гражданской ответственности (ОСАГО) осуществляется Арендодателем за счет собственных средств.

2.2.5. Услуги должны оказываться экипажем (водителями), а также иным персоналом (диспетчерами, механиками, медицинскими работниками и т.д.) в соответствии с режимом сменности работы экскаватора. При этом экипаж (водители) должны подчиняться распоряжениям Арендатора в части организации и использования экскаватора.

2.2.6. Список экскаваторов и водителей, а также иного персонала, задействованного в оказании услуг, направляется Арендатору в течении одного дня после заключения договора.

2.2.7. При обнаружении специалиста Арендодателя в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения в месте оказания услуг, Объекте, установления факта распития спиртных напитков в указанных местах, при попытке проноса (провоза) веществ вышеуказанного свойства, при обнаружении любых иных нарушений стандартов, требований и правил Арендатора на Объекте, Арендатор вправе взыскать с Арендодателя штраф за каждое нарушение. При вышеуказанных обстоятельствах уполномоченное лицо Арендатора вправе отстранить лицо, нарушившее правила, требования и стандарты, от работы, фиксирует указанный факт с уведомлением Арендодателя с приложением подтверждающих документов.

2.2.8. Арендодатель самостоятельно несет гражданско-правовую, административную и имущественную ответственность за нарушение требований законодательства, норм и правил охраны окружающей среды, охраны труда, безопасности дорожного движения, правил и норм промышленной и пожарной безопасности, подлежащие выполнению согласно действующего законодательством при исполнении обязательств по договору.

2.2.9. Все штрафные санкции, в том числе, уполномоченных контролирующих, административных, иных органов власти за незаконное привлечение иностранной рабочей силы, нарушение норм и правил промышленной безопасности, иное при оказании услуг, уплачиваются Арендодателем и компенсацией Арендатором не подлежат.

2.2.10. Ущерб, причиненный при оказании услуг, возмещается Арендодателем.

Срок возмещения ущерба - в течение 10 дней с момента получения требования Арендатора, если иной срок не будет согласован сторонами.

**2.3.Арендодатель обязан:**

2.3.1. Оказывать услуги качественно в соответствии с условиями настоящего Технического задания и Договора.

2.3.2. Обеспечить исполнение Заявок Арендатора и подавать исправную Технику в состоянии, пригодном для использования по назначению в соответствии с ее техническими параметрами и целями договора, укомплектованный оборудованием в соответствии с паспортом техники.

2.3.3. Обеспечить технику горюче-смазочными материалами, необходимыми запасными частями и оборудованием.

2.3.4. Самостоятельно осуществлять контроль технического состояния экскаваторов при выходе на линию в соответствии с существующими стандартами, предусмотренными законодательством и внутренними правилами, действующими у Арендатора, нести ответственность за их неисполнение.

2.3.5. Привлекать к работам специалистов, обладающих квалификацией, необходимой для оказания услуг по договору, подтвержденной соответствующими удостоверениями и квалификационными аттестатами, прошедший инструктаж по технике безопасности, предрейсовый медицинский осмотр, состоящих в трудовых, либо гражданско-правовых отношениях с Арендодателем, иное, имеющих регистрацию, разрешение на работу в соответствии с правым статусом пребывания на территории РФ в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.3.6. В случае выхода из строя техники, производить за свой счет его своевременный ремонт или предоставлять соответствующую замену без увеличения стоимости оказания услуг.

Срок замены Техники – не более 2 (двух) часов с момента обнаружения необходимости замены, если иной срок не будет согласован сторонами. Период простоя (время, затраченное на устранение неполадок и/или замену Техники), оплате не подлежит.

2.3.7. Соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством РФ и правилами безопасности на объектах строительства, в области охраны окружающей среды, охраны труда, правил и норм промышленной и пожарной безопасности при оказании услуг и нести ответственность в случае их нарушения.

2.3.8. Предоставлять Арендатору в сканированном виде на электронный адрес (zakupki.vodokanal@yandex.ru) и на бумажном носителе заверенные подписью и печатью Арендодателя копии путевых листов, содержащих обязательные реквизиты, утвержденные Приказом Минтранса России от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» и обязательное предрейсовое медицинское освидетельствование утверждённое письмом Минздрава России от 21.08.2003 г. № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств», с отметкой уполномоченного представителя Арендатора по услугам, оказанным в рамках настоящего договора.

2.3.9. Своевременно информировать Арендатора о любых задержках, которые могут повлечь за собой нарушения условий настоящего Договора.

2.3.10. Незамедлительно сообщать Арендатору обо всех инцидентах, дорожно-транспортных и других происшествиях во время оказания услуг. Проводить оперативное расследование любого инцидента, происшествия, а также сотрудничать с представителями Арендатора при проведении таких расследований. Любой факт несообщения о происшествии или попытка скрыть происшествие будут рассматриваться как невыполнение условий настоящего Договора.

2.3.11. Направлять Транспортные средства по Заявке **Арендатору**.

2.3.12. По требованию Арендатора предоставлять техническую документацию экскаваторов.

2.3.13. Оказывать только те услуги, которые определенны Заявкой, предоставленной представителем Арендатора. Услуги, оказанные не в соответствии с Заявкой к учёту и оплате, не принимаются.

2.3.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Договором, приложенным к закупочной документации.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Требованияктранспортномусредству,спомощьюкоторогооказываютсяуслуги

| **№ п/п** | **Наименование услуги** | **Единица измерения** | **Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аренда экскаватора-погрузчика с водителем | маш/час | **Экскаватор-погрузчик**:   * Эксплуатационная мощность, не менее 63кВт * Эксплуатационная масса, не менее 7370кг * Объем ковша для копания, не менее 0, 3куб.м * Ширина ковша для копания, не менее 600мм * Максимальная глубина копания, не менее 4,24м * Объем ковша для погрузки, не менее 1, 0куб.м * Ширина ковша для погрузки, не менее 2,23м * Максимальная скорость, не менее 37км/ч * Объем бака, не менее 143л * Максимальная грузоподъемность фронтального погрузчика, не менее 1850кг * Максимальная высота подъема груза фронтальным погрузчиком, не менее 3,23м |
|  | Аренда экскаватора полноповоротного с водителем | маш/час | **Полноповоротный экскаватор**:   * Эксплуатационная мощность, не менее 63кВт * Эксплуатационная масса, не менее 7370кг * Объем ковша для копания, не менее 0,3 куб.м * Ширина ковша для копания, не менее 600мм * Максимальная глубина копания, не менее 4,24м * Объем ковша для погрузки, не менее 1,0 куб.м * Ширина ковша для погрузки, не менее 2,23м * Максимальная скорость, не менее 37км/ч * Объем бака, не менее 143л * Максимальная грузоподъемность фронтального погрузчика, не менее 1850кг * Максимальная высота подъема груза фронтальным погрузчиком, не менее 3,23м |
|  | Аренда экскаватора-погрузчика с водителем **с дополнительным оборудованием - Гидромолотом** | маш/час | **Экскаватор-погрузчик**:   * Эксплуатационная мощность, не менее 63кВт * Эксплуатационная масса, не менее 7370кг * Объем ковша для копания, не менее 0,3 куб.м * Ширина ковша для копания, не менее 600мм * Максимальная глубина копания, не менее 4,24м * Объем ковша для погрузки, не менее 1,0 куб.м * Ширина ковша для погрузки, не менее 2,23м * Максимальная скорость, не менее 37км/ч * Объем бака, не менее 143л * Максимальная грузоподъемность фронтального погрузчика, не менее 1850кг * Максимальная высота подъема груза фронтальным погрузчиком, не менее 3,23м * **Дополнительное оборудование: Гидромолот HM380 или эквивалент**:   Диаметр дробильного оборудования, не менее 75мм;  Энергия удара молота, не менее 981Дж  Масса, не менее 0,4тн |
|  | Аренда экскаватора полноповоротного с водителем **с дополнительным оборудованием - Гидромолотом** | маш/час | **Полноповоротный экскаватор**:   * Эксплуатационная мощность, не менее 63кВт * Эксплуатационная масса, не менее 7370кг * Объем ковша для копания, не менее 0,3 куб.м * Ширина ковша для копания, не менее 600мм * Максимальная глубина копания, не менее 4,24м * Объем ковша для погрузки, не менее 1,0 куб.м * Ширина ковша для погрузки, не менее 2,23м * Максимальная скорость, не менее 37км/ч * Объем бака, не менее 143л * Максимальная грузоподъемность фронтального погрузчика, не менее 1850кг * Максимальная высота подъема груза фронтальным погрузчиком, не менее 3,23м * **Дополнительное оборудование: Гидромолот**:   Диаметр дробильного оборудования, не менее 75мм;  Энергия удара молота, не менее 981Дж  Масса - не менее 0,4 т |
|  | Аренда экскаватора-погрузчика с водителем **с дополнительным оборудованием - Ямобур** | маш/час | **Экскаватор-погрузчик**:   * Эксплуатационная мощность, не менее 63кВт * Эксплуатационная масса, не менее 7370кг * Объем ковша для копания, не менее 0,3 куб.м * Ширина ковша для копания, не менее 600мм * Максимальная глубина копания, не менее 4,24м * Объем ковша для погрузки, не менее 1,0 куб.м * Ширина ковша для погрузки, не менее 2,23м * Максимальная скорость, не менее 37км/ч * Объем бака, не менее 143л * Максимальная грузоподъемность фронтального погрузчика, не менее 1850кг * Максимальная высота подъема груза фронтальным погрузчиком, не менее 3,23м * **Дополнительное оборудование:**   Ямобур 6000 НМ:  Максимальная интенсивность потока - 115 л/мин.  Максимальное давление - 300 бар  Масса ямобура - 140 кг  Диаметр шнека - 200, 300, 400  Глубина бурения - до 3 метров (с удлинителем 1,5 метра) |
|  | Аренда экскаватора-погрузчика с водителем **с дополнительным оборудованием -Вибротрамбовкой** | маш/час | **Экскаватор-погрузчик**:   * Эксплуатационная мощность, не менее 63кВт * Эксплуатационная масса, не менее 7370кг * Объем ковша для копания, не менее 0,3 куб.м * Ширина ковша для копания, не менее 600мм * Максимальная глубина копания, не менее 4,24м * Объем ковша для погрузки, не менее 1,0 куб.м * Ширина ковша для погрузки, не менее 2,23м * Максимальная скорость, не менее 37км/ч * Объем бака, не менее 143л * Максимальная грузоподъемность фронтального погрузчика, не менее 1850кг * Максимальная высота подъема груза фронтальным погрузчиком, не менее 3,23м * **Дополнительное оборудование:**   Вибротрамбовка гидравлическая:  Усилие трамбования — не менее 3 т Количество импульсов в минуту — не менее 2500 Рабочее давление — не менее 110 атм |

Согласовано:

Заместитель директора по производству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Е. Матафонов

Начальник автотранспортного цеха\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.И. Шарипов

Заместитель директора по экономике,

финансам и бухгалтерскому учету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Счастливцева