**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки:** Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт через сеть АЗС

**1. Технические характеристики товаров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к качеству закупаемой продукции** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)»;  - Экологический класс – не хуже К5;  Октановое число:  - по исследовательскому методу: не менее 92,0  - по моторному методу: не менее 83,0  -Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;  -Отсутствие механических примесей. | литр | 3000 |
| 2 | Дизельное топливо | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)»  Экологический класс – не хуже К5  Сезонность: в зависимости от времени года, в которое приобретается топливо | литр | 9000 |

**2. Требования к качественным характеристикам товаров:**

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

При обнаружении каких-либо расхождений, стороны составляют двухсторонний акт, в котором отражают все расхождения и в течение 3 дней устраняют выявленные несоответствия.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

**3. Условия поставки** – Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.

Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.

**4. Срок поставки:** с момента заключения договора по 31.12.2023 года.

**5. Место поставки:** через сеть Автозаправочных станций Поставщика на территории г. Екатеринбург Свердловской области, Верх Исетский р-н (обязательное наличие заправочных станций, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам в количестве не менее 3 (трех) единиц).